建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

  项 目 名 称：              崇医大健康创新项目                
  项目申报单位（盖章）：     重庆瑞盈实业有限公司     
  编 制 日 期：                 2026年5月           

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	崇医大健康创新项目

	项目代码
	2501-500107-04-05-705155

	项目申报单位联系人
	周良金
	联系方式
	18*******68

	建设地点
	九龙坡区渝州路街道科园四街70-1号/70-2号（1/7F）、52号（-1/5F）

	地理坐标
	IJ座： 106 度 29 分 33.180 秒， 29 度 31 分 47.374 秒

K座： 106 度 29 分 27.821 秒， 29 度 31 分 40.760 秒

	国民经济

行业类别
	M7340医学研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展 98专业实验室、研发（试验）基地

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	重庆市九龙坡区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2501-500107-04-05-705155

	总投资（万元）
	40000
	环保投资（万元）
	500

	环保投资占比（%）
	1.25
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	7412.03

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1 专项评价设置原则表”，本项目土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表1-1。


	专项评价设置情况
	表1-1 专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目
是否开展专项评价
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目营运期废气污染物因子主要为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯、硫化氢、氨、臭气浓度，不属于有毒有害污染物，故本项目无需开展大气专项评价。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不属于工业废水直排建设项目，故本项目无需开展地表水专项评价
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目Q<1，故本项目无需开展环境风险专项评价
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水，故本项目无需开展生态专项评价
否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，故本项目无需开展海洋专项评价
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

由上表可知，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1.1.1与“生态环境分区管控”符合性分析

对照九龙坡区环境管控单元分布图及《生态环境分区管控检测分析报告》，本项目所在地环境分区管控类别属于“九龙坡区工业城镇重点管控单元”，编码为：“ZH50010720001”。本项目与管控单元生态环境准入负面清单符合性情况见表1-1。本项目“生态环境分区管控检测分析报告”见附件。
表1-2  建设项目与“生态环境分区管控”要求的符合性分析表
环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类型

ZH50010720001
九龙坡区工业城镇重点管控单元

重点管控单元
管控要求层级

管控类型

管控要求

建设项目相关情况

符合性分析结论

全市总体管控要求-重点管控单元
空间布局约束

1、深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。
本项目符合国家及重庆市产业政策。
符合
2、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
本项目不属于工业项目。
符合
3、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
本项目不属于高污染项目，不属于石化、现代煤化工项目，也不属于“两高”项目。
符合
4、严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。
本项目不属于工业项目。
符合
5、新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。
本项目不属于工业项目。
符合
6、涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。
本项目无环境防护距离。
符合
7、有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。

不涉及

/
污染物排放管控

8、新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。
本项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸、钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝行业。
符合
9、严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。
2024年本项目区域为达标区，非甲烷总烃现状质量达标。
符合
10、在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。
本项目不属于重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等），无喷涂工序。
符合
11、工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
本项目不属于工业项目，废水经处理达标后排入市政管网。
符合
12、推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。
不涉及
/
13、新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。
本项目不排放重点重金属污染物。
符合
14、固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
废外包装袋外售至回收站；纯水机废过滤材料由厂家更换回收；废垫料经高温高压灭菌后交环卫部门处置；危废废物分类收集至危险废物暂存，定期交有资质单位处置。

符合
15、建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。
不涉及

/
环境风险防控

16、深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
不涉及
/
17、强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。
本项目不属于化工项目。
符合
资源开发利用效率

18、实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。
不涉及
/
19、鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。
不涉及
/
20、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
本项目不属于“两高”项目。
符合
21、推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。
本项目不属于火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业。
符合
22、加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。
不涉及
/
九龙坡区总体管控要求

空间布局约束

1.确保饮用水源取水口水质安全，饮用水源地所在岸线不得建设与供水设施和保护水源无关的项目，禁止新增船舶码头，规范渔业船舶管理，不得停靠餐饮趸船，取缔现有餐饮趸船；饮用水源保护区内可实施有利于改善取水水质或取水口改造的项目。
不涉及
/
2.区内“四山”（缙云山山脉、中梁山山脉、）管制区按照生态红线和四山管制区相应的管控要求进行管理，对非法建构筑物分类制定退出方案，分批次拆除违法建筑，对破坏林地、耕地实施修复，编制修复计划，推进修复工作，至2020年“四山”地区现有天然林面积不减少，人工林面积逐年增加。
不涉及
/
3.长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区、白市驿县级自然保护区、白市驿城市花卉市级森林公园、白塔坪市级森林公园、中梁云岭森林公园（原尖刀山市级森林公园）、重庆彩云湖国家湿地公园生态红线范围内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质，鼓励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的活动。区内一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。
不涉及
/
4.长江50年一遇洪水位向陆域一侧1公里沿岸地区，禁止引入排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、单纯电镀行业、危险废物处置设施项目、存在严重环境安全风险的产业项目和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目；
不涉及
/
5.梁滩河河道保护线外侧城镇规划建设用地内尚未建设的区域控制不少于30米的绿化缓冲带，绿化缓冲带内禁止进行工业、畜禽养殖业等可能导致水环境恶化的经营性活动。
不涉及
/
6.逐步弱化高新技术产业开发区东区生产制造功能，推动工业“退二进三”，不再发展传统工业（企业总部与研发中心列入高技术服务业）；有序推进批发市场和物流仓储（除快递物流外）向高新西区转移。
不涉及
/
污染物排放管控

1.通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区。
本项目布局合理，不采用的工艺设备淘汰的设备，项目采取的环保设施可行
符合
2.区内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。
不涉及
/
3.城市污水处理厂全面达到一级A排放标准，城市污水集中处理率达到95%左右，对所有执行二级及以下标准的城镇污水处理设施实施提标改造。完善区内排水管网建设和配套污水处理厂建设，强化污水处理设施运维管理，确保设施正常运行，出水达标排放； 
本项目废水经新建的污水处理设施处理达标排放后进入市政管网。
符合
4.持续推进梁滩河综合整治，排入梁滩河的污水执行污水特别排放限值，完善限养区养殖场污染治理配套设施设备，推广、指导畜禽养殖废弃物综合利用，推进畜禽养殖废弃物减量化、资源化和无害化。发展生态循环农业，开展现代生态农业创新试点。
不涉及
/
5.严禁引入高水耗、高物耗、高能耗项目，水的重复利用率低的行业。严格执行高污染燃料禁燃区管理要求  
本项目不属于高水耗、高物耗、高能耗项目
/

6.制定柴油货车、高排放车辆限行方案，依法依规加快淘汰老旧柴油货车。每年新增或更新的公交车、出租车全部使用清洁能源车辆。
不涉及
/
环境风险防控

1.严禁在长江干流1公里范围内新建危化品码头，长江干流沿岸1公里范围内现有化工企业、危化企业、重点风险源全部“清零”。
不涉及
/

2.工业园区污水处理厂应设置相应规模的事故池，防止事故废水直接进入江河。
不涉及

/

资源开发利用效率

1.新建和改造的工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。新建和改造的的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达到先进定额标准。
本项目不属于工业项目

/
单元管控要求-九龙坡区工业城镇重点管控单元
空间布局约束
有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；
不涉及
/

2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。

不涉及
/

污染物排放管控
九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低(无)VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施;
不涉及
/
有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。

不涉及
/
推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治:推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准IV类标准；
本项目采用雨、污分流制排水
符合
加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位(具有独立烟道且已安装油烟净化器)安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。

本项目不设食堂。
符合
加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；
本项目为实验室项目，不涉及物流运输
符合
6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

不涉及
/
环境风险防控

1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；
本项目不属于工业项目
符合
2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
不涉及
/
资源开发利用效率

1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平；
本项目清洁生产水平应达到国内先进水平

符合
2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。
本项目不属于高耗水项目
/
3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。
不涉及
/
4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。
不涉及
/
从上表可知，本项目符合重庆市、九龙坡区以及项目所在单元“生态环境分区管控”要求。

1.2 产业政策符合性分析
1.2.1 《产业结构调整指导目录（2024年修订）》符合性
本项目为实验室建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年修订）》中规定的鼓励类、淘汰类和禁止类建设项目，根据《促进产业结构调整暂行规定》，第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》。”本项目不在现行国家产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，属于允许类建设项目。

因此，本项目符合国家及地方现行产业政策。

1.2.2与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析

本项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析见表1-3。

表1-3  与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性对照表
准入要求

符合性分析

不予准入类

全市范围内不予准入

1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。
符合。本项目不属于淘汰类项目。

2．天然林商业性采伐。

符合。本项目不进行天然林商业性采伐。
3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。

符合。本项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。
重点区域范围内不予准入

1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。
符合。本项目不进行采砂。
2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。

符合。本项目不开垦种植农作物。
3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。

符合。本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区。
4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

符合。本项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区。
5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。

符合。本项目不设置尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

符合。本项目不涉及风景名胜区。
7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

符合。本项目不涉及国家湿地公园。
8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

符合。本项目不涉及划定的岸线保护区和保留区。
9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

符合。本项目不涉及划定的河段及湖泊保护区、保留区。
限制准入类

全市范围内限制准入的产业
1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
符合。本项目不属于严重过剩产能行业的项目，也不属于高耗能高排放项目。
2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
符合。本项目不属于国家石化、现代煤化工。
3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
符合。本项目不属于钢铁、石化等高污染项目。
4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。
符合。本项目不属于汽车投资项目。
重点区域范围内限制准入的产业
1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
符合。本项目不属于化工园区和化工项目，也不属于存在环境风险的项目。
2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。
符合。本项目不涉及水产种质资源保护区。
根据上述分析，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）要求。
1.2.3 与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）符合性分析
根据《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室 重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号），项目符合性见下表。

表1-4 长江经济带发展负面清单指南符合性分析
序号

负面清单

项目情况

符合性

1

第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划(2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
本项目不属于码头项目。
符合

2

第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划(2020—2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
本项目不属于过长江通道项目。
符合

3

第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。
本项目不涉及自然保护区。
符合

4

第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
本项目不涉及风景名胜区。
符合

5

第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
本项目不涉及饮用水水源准保护区的岸线和河段。
符合

6

第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。
本项目不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段。
符合

7

第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
本项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段。
符合
8

第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
本项目不涉及水产种质资源保护区岸线和河段。
符合
9

第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。
本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段。
符合
10

第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
本项目不涉及长江流域河湖岸线。
符合

11

第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。
符合

12
第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。

本项目不新设、改设或者扩大排污口。

符合

13
第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个)水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不属于生产性捕捞。

符合

14
第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目不属于化工项目。

符合

15
第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。

符合

16
第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。

符合

17
第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

18
第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于石化、现代煤化工项目。

符合

19
第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

本项目不属于明令禁止的落后产能项目，也不属于限制类项目。

符合

20
第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

符合

21
第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外):
（一）新建独立燃油汽车企业；
（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力﹔

（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外);

（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外)。

本项目不属于汽车投资项目。

符合

22
第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合

经分析，项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的要求。
1.2.4项目与《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日施行）的符合性分析
《中华人民共和国长江保护法》：“禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。....本法所称长江支流，是指直接或者间接流入长江干流的河流，支流可以分为一级支流、二级支流等；”，本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库，符合其要求。

1.3项目与环保政策符合性分析
1.3.1 项目与《重庆市环境保护条例》（2025年修正）符合性
项目《重庆市环境保护条例》（2025年修正）符合性分析见下表。

表1-5  与《重庆市环境保护条例》（2025年修正）符合性分析

相关要求
本项目情况
符合性
第五十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。确需贮存的，应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。

产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划并报送单位所在地的区县（自治县）生态环境主管部门备案

本项目危险废物拟交有相应危险废物资质的单位收集和处置，不擅自倾倒、堆放。
符合

第六十三条 排放噪声、产生振动，应当符合噪声排放标准以及相关的环境振动控制标准和有关法律、法规、规章的要求。

根据预测，本项目建成后厂界噪声能达标排放。
符合

根据分析，本项目符合《重庆市环境保护条例》（2025年修正）相关要求。
1.3.2 与《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021 —2025年）的通知》（渝府发〔2022〕11号）的符合性分析
表1-6 与《重庆市渝中区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》符合性

相关要求
本项目情况
符合性
1.控制煤炭消费总量。新建耗煤项目实行煤炭 减量替代，煤层气（煤矿瓦斯）综合利用， 实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。加 强煤炭清洁利用，推进散煤治理，将煤炭主 要用于发电和供热，削减非电力用煤，推进 电能替代燃煤和燃油。

拟建项目不涉及燃煤。

符合

2.提升能源利用效率。进一步完善节能标准体 系、能耗标识制度，加强标准实施的监督。完善能源消费和强度“双控”制度，严格实 施节能评估审查制度，加强事中事后监管， 保障合理用能，限制过度用能。实施能效“领 跑者”行动，给予“领跑者”资金奖励或项 目支持，推广先进节能技术和产品应用，推动能效电厂试点。实施工业能效提升计划，重点抓好电力、化工、造纸、建材、钢铁、有色金属等耗能行业和年耗万吨标准煤以上企业节能，实施锅炉、电机等高耗能设备 能效提升计划。

拟建项目不属于电力、化工、造纸、建材、钢铁、有色金属等耗能行业和年耗万吨标准煤以上企业。

符合

3.利用综合标准淘汰落后产能。对达不到强制性能耗限额标准的产能，依法责令整改或关停退出。对超过污染物排放标准、超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法责令限制生产、停产整治或停业、关闭。对产品质量达不到强制性标准要求的产能，依法查处并责令停产整改，逾期未整改或经整改仍未达标的，依法报批关停退出。对安全生产条件达不到法律法规和相关标准要求的产能，立即停产停业整顿，经整顿仍不具备安全生产条件的依法关闭。深化“腾笼换鸟”，加快城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。持续巩固散乱污企业集中整治成果，防止死灰复燃。
对比《产业结构调整指导目录》（2024 年本），拟建项目不属于落后产能项目，拟建项目排放污染物不超过污染物排放标准、不超过重点污染物排放总量控制指标，符合相关要求。

符合

4.落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、 生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。除在安全生产或者产业布局等方面 有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规 划的项目。
拟建项目属于实验室，符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，不属于高耗能、高排放项目。

符合

5.提高存量企业资源环境绩效。依法将超标准超总量排放、高耗能、使用或排放有毒有害 物质的企业列入强制性清洁生产审核名单，推进清洁生产。鼓励其他企业开展自愿性清洁生产审核，用更少的排放创造更多的经济 效益。
拟建项目污染物经相关措施处理后达标排放，不属于超标准超总量排放、高耗能、使用或排放有毒有害物质的企业。

符合

根据分析，本项目符合《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021 —2025年）的通知》相关要求。
1.4 与生物实验室生物相关要求符合性分析
1.4.1与与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）的符合性分析
本项目拟新建P2实验室，与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）的符合性分析如下。

表1-7 本项目建设与《实验室生物安全通用要求》的符合性分析

序号
二级生物安全实验室标准要求
本项目情况
设施和设备要求

1
实验室的门应有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。

符合，本项目实验室的门有可视窗，并可锁闭
2
应设洗手池，宜设置在靠近出口处

符合，每一层均设置了洗消间
3
在实验室门口处应设挂衣装置，个人便装与实验室工作服分开设置

符合，实验室设置有更衣室，实验人员在更衣室换好衣服后再进入实验区域
4
实验室的墙壁、天花板和地面应平整、易清洁、不渗水、耐化学品和消毒剂的腐蚀。地面应防滑，不得铺设地毯

符合，实验室的装修按照上述要求进行，且地面防滑未铺设地毯
5
实验室台柜和座椅等应稳固，边角应圆滑。

符合，实验室台柜和座椅拟采用圆角
6
实验室台柜等和其摆放应便于清洁，实验台面应防水、耐腐蚀、耐热和坚固。

符合，实验室台柜合理布局，实验台面拟采用防水、耐腐蚀、耐热和坚固的材质
7
实验室应有足够的空闻和台框等摆放实验室设备和物品。
符合，实验室内拟设置台柜存放各类物品；各楼层根据需要拟设置冰箱间、耗材室、试剂储存室、样本库等存储空间
8
应根据工作性质和流程合理摆放实验室设备、台框、物品等，避免相互干扰、交叉污染，并应不妨碍逃生和急救。

符合，实验室按照流程布局实验设施
9
实验室可以利用自然通风。如果采用机械通风，应避免交叉污染。

符合，实验室实验区和办公区拟设置独立通风系统，各类型实验室通风系统独立
10
如果有可开启的窗户，应安装可防蚊虫的纱窗。

符合，窗户拟设置有纱窗
11
实验室内应避免不必要的反光和强光。

符合，除实验需要外，其余地方无反光和强光
12
若操作刺激或腐蚀性物质，应在30 m内设洗眼装置，必要时应设紧急喷淋装置。

符合，在操作刺激或腐蚀性物质的实验室内设置洗眼装置；每一层均设置紧急淋浴间
13
若操作有毒、刺激性、放射性挥发物质，应在风险评估的基础上，配备适当的负压通风橱。

符合，实验室操作盐酸等刺激性挥发物质时在负压通风橱内进行。
14
若使用高毒性、放射性等物质，应配备相应的安全设施、设备和个体防护装备，应符合国家、地方的相关规定和要求。

符合，本项目不使用高毒性、放射性等物质。
15
若使用高压气体和可燃气体，应有安全措施，应符合国家、地方的相关规定和要求。

符合，本项目设置有安全措施，满足国家、地方的相关规定和要求。
16
应设应急照明装置。 
符合，项目设置急照明装置。

17
应有足够的电力供应。
符合，实验室设置双电源，能保证应急电源
18
应有足够的固定电源插座，避免多台设备使用共同的电源插座。应有可靠的接地系统，应在关键节点安装漏电保护装置或监测报警装置。
符合，项目设置接地系统，并在关键节点安装漏电保护装置或监测报警装置。
19
供水和排水管道系统应不渗漏，下水应有防回流设计。
供水和排水管道系统设置有关防泄漏、防渗设施，并设置防回流设计。

20
应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。 
符合，项目拟配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。
21
应配备适用的通讯设备。
符合，项目拟配备适用的通讯设备。
22
必要时，应配备适当的消毒灭菌设备。
符合，
23
实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。

符合，实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门拟设置自动关闭装置；实验室主入口的门设置门禁。
24
实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。
符合，实验室工作区域外设置备用物品柜。
25
应在实验室工作区配备洗眼装置。
符合，拟在实验室工作区配备洗眼装置。
26
应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备，所配备的消毒灭菌设备应以风险评估为依据。
符合，项目你配备相应要求的高压蒸汽灭菌器。
27
应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。
符合，项目拟在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。
28
应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。
符合，IJ座、K座各层微生物气溶胶废气经生物安全柜自带高效过滤器过滤后，再经活性炭吸附后在该层墙外排放。
29
有可靠的电力供应和应急照明。必要时，重要设备如培养箱、生物安全柜、冰箱等设备用电源
符合，实验室设置有双电源，能保证应急电源
综上所述，本项目的建设与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）相符。

1.4.2 与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）符合性分析

本项目的建设与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）的符合性分析如下：
表1-8 本项目与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）符合性分析

规范中要求
本项目情况
生物安全实验室一般实施两级隔离。一级隔离通过生物安全柜、负压隔离器、正压防护服、手套、眼罩等实现；二级隔离通过实验室建筑、空调净化与电气控制系统来实现。二级~四级生物安全实验室应实施两级隔离。
符合，本实验属于二级生物安全实验室，设置有生物安全柜、负压隔离器、正压防护服、手套、眼罩等且实验室内设置空调净化与电气控制系统。
二级生物安全实验室可共用建筑物，但应自成一区，宜设在其一端或一侧，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭门。新建宜离开公共场所一定距离。

符合，本实验室为独立的区域，门均为自动门。
二级生物安全实验室应按乙类建筑设防

符合，建筑均按照乙类建筑建设
二级生物安全实验室外窗应采用双层密闭窗

符合，本实验室外窗均采用双层密闭窗

二级生物安全实验室当当处理感染性材料时，应使用部分或全部排风Ⅱ级生物安全柜。

符合，本实验室涉及感染性材料，配备的生物安全柜为Ⅱ级生物安全柜

生物安全实验室必须保证用电可靠性。
符合，本实验室的电源来自市政且设置有双电源，可以保证用电
二级~四级生物安全实验室内应设置应急照明。生物安全实验室入口应有实验室工作状态文字或灯光讯号显示

符合，本实验室内设置应急照明灯且设置实验室工作状态灯光讯号显示

生物安全实验室内与实验室外应有内部电话或对讲机装置

符合，本实验内设置有外部联系的电话或对讲机装置

综上所述，本项目的建设与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）相符。
1.4.3与《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令第698号，2018年3月19日修订）符合性分析

本项目的建设与《病原微生物实验室生物安全管理条例》符合性分析如下：

表1-9 本项目与《病原微生物实验室生物安全管理条例》符合性分析

二级实验室设立与管理要求
本项目情况
第二十一条 一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动
符合，本项目不从事高致病性病原微生物实验活动
第三十一条 实验室的设立单位负责实验室的生物安全管理。 

实验室的设立单位应当依照本条例的规定制定科学、严格的管理制度，并定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，定期对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新，以确保其符合国家标准。实验室的设立单位及其主管部门应当加强对实验室日常活动的管理。

符合，项目设置专人负责实验室的生物安全管理，按上述规定进行管理
第三十二条实验室负责人为实验室生物安全的第一责任人。

实验室从事实验活动应当严格遵守有关国家标准和实验室技术规范、操作规程。实验室负责人应当指定专人监督检查实验室技术规范和操作规程的落实情况。

项目严格遵守国家标准和实验室技术规范、操作规程

第三十四条实验室或者实验室的设立单位应当每年定期对工作人员进行培训，保证其掌握实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能，并进行考核。工作人员经考核合格的，方可上岗。
项目严格定期对工作人员进行培训，且均为考核合格后上岗
第三十七条实验室应当建立实验档案，记录实验室

使用情况和安全监督情况
项目建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督情况
第三十八条实验室应当依照环境保护的有关法律、行政法规和国务院有关部门的规定，对废水、废气以及其他废物进行处置，并制定相应的环境保护措施，防止环境污染

项目正在办理环评手续，将严格按照环评提出的废水、废气以及其他废物的处置方式进行处置

第四十二条实验室的设立单位应当指定专门的机构或者人员承担实验室感染控制工作，定期检查实验室的生物安全防护、病原微生物菌(毒)种和样本保存与使用、安全操作、实验室排放的废水和废气以及其他废物处置等规章制度的实施情况。

负责实验室感染控制工作的机构或者人员应当具有与该实验室中的病原微生物有关的传染病防治知识，并定期调查、了解实验室工作人员的健康状况。
项目指定专人承担实验室感染控制工作，定期开展生物安全相关内容的检查

综上，本项目的建设与《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令第698号，2018年3月19日修订）相符。

1.5《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析

表1-10  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析

序号

与项目相关的控制要求

本项目情况

符合性
1
VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、料仓中；承装物料的容器或包装袋应存放于室内，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
本项目 VOCs 物料均采用包装袋、容器密闭存放，存放于原料存放区，转移、计量等过程进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。
符合
2
采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器；VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统。
本项目含 VOCs 主要原辅材料为各类试剂，仅在取用及实验过程中产生少量有机废气，均在通风橱或集气罩中操作，废气经收集后采用多效循环化学废气一体化装置处理后排放。
符合
3
VOCs 质量占比大于或等于 10%的含VOCs产品，其使用过程中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。
项目产生含挥发性有机物废气经管道密闭收集或在通风橱内进行，项目设置废气收集管道及末端的废气治理设施。
符合
4
企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及含量等信息。
项目运营期拟建立台账，记录各类有机试剂的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及含量等信息
符合
5

通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。
车间设置排风机，通风量合理。
符合

6

收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外。
本项目废气产生量很小，满足达标排放要求。
符合

根据上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关环节要求。

1.5项目选址合理性和周边环境相容性分析
15.1选址合理性分析
项目建设地位于九龙坡区渝州路街道科园四街。对本项目选址合理性分析，主要表现在以下几个方面：
（1）从环境容量分析

根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，2024年九龙坡区属于达标区域；非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准限值，九龙坡区为达标区，地表水环境质量现状好；地表水、声环境质量均能够满足区域环境功能区划的环境质量标准要求，具有一定的环境容量。

（2）从项目建成后对环境的影响分析

本项目废水均排入自建污水处理设施处理，处理达标后排入市政管网，对地表水环境影响可以接受。各环节废气妥善收集、处理后达标排放，不扰民。设备噪声可以通过采取隔声、减振等降噪措施，满足排放限值要求，对周围影响较小，不会发生扰民现象。按照本评价的要求将固废分类收集、储存并相应资质单位运输、处置。
本项目采取以上措施后对周围环境影响小，环境可接受。

（3）从环境敏感性分析

本项目位于九龙坡区渝州路街道科园四街，根据现场踏勘，评价范围内无生态保护红线、自然保护区、自然公园等生态敏感区。根据本评价预测分析可知，项目产生废水、废气、废渣以及噪声对周围敏感点的影响均在可接受范围内。

根据以上分析，项目通过采取相应有效的污染防治措施后，项目对环境影响小，从环境保护角度分析，项目选址基本合理。

15.2环境相容性分析
本项目改建现有用房，房屋原用途为工业（科研）用房，用房原为中试科技用房，不用作居民楼，不涉及工业污染。根据现场踏勘，IJ座北侧和西侧紧邻九龙工业园区，南侧为商业楼，东侧紧邻科园六路；K座北侧为九龙工业园区，西侧为110kv陈家坪变电站和商业楼，南侧为移动数据中心，东侧为仓库，区域交通较为便利。IJ座、K座厂界外50m范围无声环境保护目标；生态环境评价范围内无生态保护红线、自然保护区、自然公园等生态敏感区。
综上所述，本项目所在地地理位置优越，交通便利，周围主要为工业，无环境制约因素。因此，从环境保护角度来看，本项目与周围环境相容。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 评价思路
（1）本项目拟使用的房屋用途为工业用地，房屋功能为工业（科研）。

（2）本项目实验室，主要用于开展研究疾病发病机制及预防、教学的实验，考虑劳动定员600人（包含学生），其中IJ座约400人，K座约200人。
（3）本项目拟建设P2实验室，对于空气洁净度、产生的废气净化有严格的要求，因此环评编制主要考虑废气排放生物安全性问题、废水处理达标可靠性问题。在评价过程中通过广泛查阅文献资料，对项目的工程特点、排污特点进行梳理分析，做到条理清楚、脉络分明、详略得当、重点突出，充分体现项目建设特点和排污特征，使得项目总体评价结论清晰明了，真实可信。

（4）本项目分为IJ座、K座，2栋楼相距约130m，之间有重庆金赛医药有限公司相隔，本次对IJ座、K座噪声影响分别核算、预测。

（5）项目K座和IJ座排气筒高度均为34m，K座和IJ座相距约130m，K座和IJ座之间不存在等效排气筒，经分析，本项目IJ座DA001、DA002、DA003、DA004排气筒应视为等效排气筒；本项目IJ座DA005、DA006、DA007排气筒应视为等效排气筒。本项目K座DA008、DA009排气筒应视为等效排气筒。
（6）本项目电离辐射部分另行评价，核医学及放射科预留区域不纳入本次评价。
2.2 项目概况

项目名称：崇医大健康创新项目；
建设单位：重庆瑞盈实业有限公司；
建设性质：新建；
建设地点：九龙坡区科园四街70-1号/70-2号（1/7F）、52号（-1/5F）；
占地面积：10050.7平方米；
建设内容及规模：本项目将重庆市九龙坡区科园四街70-1号/70-2号（即IJ座，1/7F）、52号（即K座，-1/5F）用房，改建为2栋P2生物安全实验室，主要用于开展研究疾病发病机制及预防、教学的实验，总建筑面积35032.14平方米；其中IJ座总建筑面积22561.76m²，本项目K座（-1F/5F）建筑面积12470.38m²，并配套新建公用设施及环保设施。本项目不涉及人体解剖实验，不设置食堂，不设置住宿。核医学及放射科预留区域不纳入本次评价。
建设周期：12个月。

2.3 项目组成

项目组成情况见表2-1。

表2-1  项目建设内容一览表

工程分类

项目组成

规模及主要建设内容

备注
主体

工程

P2生物安全实验室（洁净区）
P2生物安全实验室区域分布在：

IJ座1F细胞间、4F细胞间、7F饲养室、手术室、行为学实验室等；K座1F细胞间、阳性对照室、微生物限定室、超速离心室、外包间、预留间等，2F细胞间，4F细胞间、设备间、操作间、灭活间等，详见附图3。

建设内容：严格按照《实验室生物安全通用要求》（GB19489‑2008）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346‑2011）建设，洁净区分为清洁区、半污染区、污染区三级分区，实施人流、物流、洁污分流。

新建，依托主体结构

IJ座
1F
建筑面积：3196.63m²，主要研究方向为免疫衰老与再生中心、肿瘤，设置超低温冰箱室、细胞间、操作室、公共工作区、仪器室、流式分析室、核酸提取室、病理室、冷库、超低温冰箱室、试剂耗材室、灭菌室、生物样本预处理室、凝胶电泳室、试剂库房、污物间、空调机房、配电房、会议室、办公室、学生工作区、气瓶间、加压水泵房、柴油发电机房、污物间等。

P2生物安全实验室为：细胞间。P2实验内容：动物源细胞培养、基因载体转染、细胞药效筛选。
新建，依托主体结构
2F
建筑面积：3325.33m²，主要研究方向为内分泌、心血管，设置细菌培养室、超低温冰箱室、细胞间、公共工作区、仪器室、质谱室、组化室、核酸提取室、库房、试剂室、灭菌室、洗消间、更衣室、成像实验室、冷库、超低温冰箱室、二氧化碳气瓶间、空调机房、污物间、报告厅、会议室、办公室、学生工作区。

新建，依托主体结构
3F
建筑面积：3207.96m²，主要研究方向为乳腺和甲状腺，设置库房、电镜室、耗材间、分子生物学室、电生理室、质谱室、流式分析室、双光子室、分析测试间、活细胞工作站、免疫组化室、激光共聚集室、数字扫描室、公共实验室、生物信息学、办公区、活动区、细胞间、超低温冰箱室、PI实验室、办公室、学生工作区、空调机房、气瓶间、灭菌室、污物间等。

新建，依托主体结构
4F
建筑面积：3207.96m²，主要功能为中心实验室（综合实验室），设置纯水机房、冷库、超低温冰箱室、库房、凝胶成像室、精密仪器室、WB蛋白操作区、换衣间、成像实验室、免疫组化室、PCR室、前处理室、脱水包埋室、特殊染色室、清洗间、超速离心机室、危化品室、超低温冰箱室、细胞间、学习室、办公室、会议室、气瓶间、污物间、空调机房等。

P2生物安全实验室为：细胞间。P2实验内容：动物源细胞培养、载体转染建模、体外药效筛选、动物组织样本处理。
新建，依托主体结构
5F
建筑面积：3207.96m²，主要研究方向为皮肤、血液，设置超低温冰箱室、液氮罐室、细胞制备间、物料间、灭菌室、配液室、生物限度室、取样室、细胞房、培养室、各检测室、流式细胞仪、精密仪器室、WB室、耗材室、产污分析室、样品制备室、理化实验室、纯水机房、办公室、工作区、动物操作室、PCR室、皮肤检测平台、皮肤形态学平台、皮肤分子生物学平台、冷库、污物间、气瓶间、洗消间。
新建，依托主体结构
6F
建筑面积：3207.96m²，主要研究方向为妇产科，设置胚胎培养间、灭菌室、功能仪器中心、生化组化间、流式检测室、分子生物学实验室、显微分析中心、库房、样本储存区、生物信息学室、办公室、学生办公区、会议室、细胞间、实验室、合成制备室、细菌培养室、成像实验室1~2、PCR间、产物分析室、设备间、动物中转站、试剂耗材室、气瓶间、污物间、空调机房等。

新建，依托主体结构
7F
建筑面积：3207.96m²，主要为动物实验室，设置洗消区、样本取材室、饲料垫料间、储藏室、洁物接收间、检疫室、大鼠/小鼠饲养室、无菌鼠饲养室、操作室、动物手术室、更衣室、办公室、培训室、学习室、返回大鼠/小鼠饲养室、行为学实验室、水迷宫室、仪器室、预留间、检疫室、动物血细胞分析仪、小动物跑步机室、辐照仪室（预留用房）、动物CT室（预留用房）、代谢笼室、激光多普勒仪室、试剂室、小动物活体成像室、饲料垫料笼具室、废弃物间、杂物间、污物间等。

P2生物安全实验室为：饲养室、手术室、行为学实验室等。P2实验内容：动物饲养、行为学实验、动物取材、样本前处理等。
新建，依托主体结构
K座
-1F
建筑面积：1748.03m²，设置消防水池、消防水泵房、生活水泵房、柴油发电机机房、空调机房、变配电室、清洗消毒室、气瓶间、存储间、设备间、办公室、常规实验室、数据分析室、细胞间、基础实验室、动物实验室、干燥间、超声科学研究系统、设备操作间、影像数据分析室、废物废液间、污物间、核医学及放射科预留区域等。
新建，依托主体结构
1F
建筑面积：2140.23m²，主要研究方向为干脑外科，设置空调机房、纯水机房、理化实验室、原料暂存间、配制间、外包间、内服间、配制间、试剂库、成品库、包材库、原料库、实验中心库房、开放实验室、组化实验室、操作室、细胞间、洗消间、超低温实验室、低温冰箱放置间、阳性对照室、超速离心室、微生物限定室、预留间、污物间、消防控制室、信息中心、办公室、污物间等。

P2生物安全实验室为：细胞间、阳性对照室、微生物限定室、超速离心室、外包间、预留间等。P2实验内容：动物脑神经、肿瘤原代细胞培养、脑组织微生物检验、样本及载体离心纯化。
新建，依托主体结构
2F
建筑面积：2145.53m²，主要研究方向为康复科、骨科，设置分子生物实验室、成像实验室、组化实验室、仪器室、低温保存室、开放实验区、超低温冰箱室、试剂耗材库、细胞间、洗消间、技术间、气瓶间、PCR实验室、组化间、生物力学测试、材料制备区、杂物间、空调机房、污物间、会议室等。

P2生物安全实验室为：细胞间。P2实验内容：动物骨与软组织原代细胞培养、造模及药效筛选。
新建，依托主体结构
3F
建筑面积：2145.53m²，主要研究方向为精神科，设置开放实验区、精密仪器室、细菌房、试剂耗材间、核酸提取室、学习区、操作间、办公室、细胞间、资料室、低温保存室、数字扫片机、激光共聚焦间、叠片共聚焦间、离心机室、数据分析室、活细胞工作站、分子生物学间、成像实验室、切片室、质谱室、流式间、电生理室、空调机房、污物间、洗消间、气瓶室、会议室等。
新建，依托主体结构
4F
建筑面积：2145.53m²，主要研究方向为感染科、超声科、呼吸科，设置细胞间、通风橱操作间、精密仪器室、开放实验区、常规仪器设备间、试剂库、试剂耗材存放间、操作间、灭活间、技术间、学习区、冰箱室、PCR间、动物影像造模间、洗消间、更衣室、气瓶间、会议室、污物间等。

P2生物安全实验室为：细胞间、设备间、操作间、灭活间等。P2实验内容：动物呼吸道细胞培养、呼吸道致病菌分离药敏、感染样本核酸检测及实验废弃物灭活。
新建，依托主体结构
5F
建筑面积：2145.53m²，主要研究方向为肾内科、耳鼻咽喉科、麻醉科、神经外科，设置低温储藏室、PCR间、试剂间、病理实验室、精密仪器室、免疫组化间、细胞间、开放实验室、学习区、操作间、洗消间、成像实验室、实验室、办公区、技术间、库房、电生理室、小动物行为学实验室、洗涤室、仪器室、气瓶间、会议室、污物间等。
新建，依托主体结构
6F、7F
本项目不涉及。

/
储运工程

冰箱室、耗材室、试剂储存室、样本库等
各楼层根据实验需要，设置有冰箱室、耗材室、试剂储存室、样本库等存储功能用房。
新建
危险废物内部转运

应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中“5.8危险废物内部转运作业”要求。
新建

辅助工程

办公室
各楼层均设置办公室。
新建
更衣间
各楼层按需求设置更衣间。
新建
卫生间
各楼层均设置卫生间。

新建
公用工程

给水

给水水源采用城市市政管网供水，依托已建给水管网

依托
排水

采用雨、污分流制排水。雨水依托现有排放系统，经雨水沟收集后排入市政雨水管网；实验室废水和生活污水经新建废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准后排入市政管网。
新建
纯水系统
纯水

IJ座5F设置1间纯水机房，为IJ座5F蒸汽间和7F集中提供纯水，产水量：500L/h，采用反渗透工艺，产水回收率为70%。

IJ座楼顶纯水机房内设置纯水系统和管网为IJ座7F洗消区、蒸汽间、动物实验室提供纯水，产水量：3000L/h，采用反渗透工艺，产水回收率为70%。

K座1F设置1间纯水机房内设置纯水系统和管网为K座1F集中提供纯水，产水量：500L/h，采用反渗透工艺，产水回收率为70%。

IJ座、K座其他楼层按房间需求设置小型纯水机，单独制备纯水，IJ座11台、K座2台，每台产水量：10L/h，采用反渗透工艺，产水回收率为70%。
新建
超纯水
IJ座4F纯水机房内设置超纯水系统和管网为IJ座4F的WB蛋白操作区等提供超纯水，产水量：500L/h，采用反渗透工艺，产水回收率为70%。
新建
供电

由市政电网供给。

依托
IJ座1F、K座-1F各配置1间柴油发电机房及储油间，提供应急电源。储油间内布置油罐（500kg/罐）。
新建

通风系统
①IJ座、K座每一层按需求单独设置空调机组，分别用于办公室调节室温及排风、实验室调节室温及排风。
②动物房臭气排风系统：

在IJ座楼顶设置4套动物房臭气排风系统（编号PW1#~PW4#）PW1#排风系统设计风量为30000m3/h，PW2#排风系统设计风量为30000m3/h，PW3#排风系统设计风量为5000m3/h，PW4#排风系统设计风量为20000m3/h。
IJ座7楼将根据动物房布局，就近接入臭气排风系统。

③试剂废气排风系统：

在IJ座楼顶设置3套酸性废气、有机废气排风系统（编号PW5#~PW7#）、在K座楼顶设置2套酸性废气、有机废气排风系统（编号PW8#~PW9#）。

PW5#排风系统设计风量为30000m3/h，PW6#排风系统设计风量为40000m3/h，PW7#排风系统设计风量为1500m3/h，PW8#排风系统设计风量为40000m3/h，PW9#排风系统设计风量为40000m3/h。

各楼层根据试剂专用通风橱布局，就近通过通风井接入废气排风系统。各通风橱均贴上专用标签，本项目挥发性有机试剂和酸性试剂均在各自专用的通风橱内使用，不交叉使用。
④IJ座2F设置2套试剂柜排风系统，设计风量为300m3/h；K座4F设置1套试剂柜排风系统，设计风量为300m3/h。
⑤IJ座共设置22套微生物气溶胶废气排风系统，设计风量为600~1700m3/h；K座共设置12套微生物气溶胶废气排风系统，设计风量为600~1700m3/h。

⑥IJ座、K座的P2实验室区域净化系统采用组合式空调机组，IJ座1F设置3台（送风量分别为6500m3/h、6500m3/h、1600m3/h）、4F设置1台（送风量分别为8000m3/h）、屋面设置3台（送风量分别为38000m3/h、36000m3/h、26000m3/h），K座1F设置6台（送风量分别为8000m3/h、6000m3/h、1600m3/h、1900m3/h、7000m3/h、3000m3/h）、2F设置1台（送风量分别为6200m3/h）、4F设置1台（送风量分别为7000m3/h），机组具有控温、控湿、过滤功能，送风端、排风端均设置HEPA（高效空气过滤器），对0.3μm颗粒物过滤效率≥99.97%。IJ座1F、4F和K座1F、2F净化区域的采用净化送风+净化回风系统；IJ座7F、K座4F的净化区域采用全新风直流系统，只送不回、全排。
新建
冷热供应系统

IJ座楼顶设置9台涡旋式热泵机组，4台功率为710kW，2台功率为475kW，2台功率为566kW；K座楼顶设置7台涡旋式热泵机组，4台功率为340kW，2台功率为145kW，1台功率为135kW。

蒸汽系统

IJ座楼顶设置1间蒸汽间，布置1套蒸汽系统（一备一用），电力供能，功率120kW，蒸发量160kg/h，为IJ座7F动物房净化空调机组和洗消区提供蒸汽。
新建
供气系统

IJ座1~6F各设置有气瓶间，按需求存放二氧化碳罐、氦气罐和氮气罐，为细胞间、细胞培养间、仪器室、电镜室、双光子、激光共聚焦等有需求的房间供气。

新建
消毒系统
实验仪器用酒精棉球擦拭消毒、紫外灯灭菌；实验室地面以及台面用泡腾片进行消毒；样本外包装以及密封袋用75%酒精喷洒消毒；废水处理站用氯片进行消毒；实验室产生的感染性废物、废垫料用高压灭菌器消毒。
新建
环保工程

废气处理设施

各通风橱均贴上专用标签，本项目挥发性有机试剂和无机试剂均在各自专用的通风橱内使用，不交叉使用。

①动物房臭气：IJ座动物房臭气经收集后一并引至IJ座7楼楼顶，经喷淋系统+干式化学过滤器吸附处理后排放。本项目共设置4套排风系统，分别设置1套喷淋系统+干式化学过滤器吸附（共4套）处理后排放（共4个排放口，编号为DA001~DA004），排放口高出楼顶3m（离地高度34m）。

②试剂废气：

IJ座酸性废气、有机废气经专用通风橱收集后分别引至楼顶经多效循环化学废气一体化装置处理后排放，IJ座共设置3套废气排风系统，分别设置1套多效循环化学废气一体化装置（共3套）处理后排放（共3个排放口，编号为DA005~DA007），排放口高出楼顶3m（离地高度34m）。

K座酸性废气、有机废气经专用通风橱收集后分别引至楼顶经多效循环化学废气一体化装置处理后排放，K座共设置2套废气排风系统，分别设置1套多效循环化学废气一体化装置（共2套）处理后排放（共2个排放口，编号为DA008~DA009），排放口高出楼顶3m（离地高度34m）。

③微生物气溶胶废气：根据《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）和《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）明确，P2实验室排风以高效过滤为主要防护手段。P2实验室洁净区废气全经过高效过滤器过滤。IJ座、K座各层布置的II级生物安全柜产生的微生物气溶胶废气经每台自带高效过滤器过滤后，由管道收集活性炭吸附后在该层墙外排放，IJ座共设置22套，K座共设置12套。
微生物气溶胶废气经II级生物安全柜（送风端、排风端）自带高效过滤器过滤后，再经活性炭吸附后在该层墙外排放。

④IJ座污水处理设施臭气经收集后引至绿化带2m高排放；

K座污水处理设施臭气经收集后引至绿化带2m高排放。
新建
废水处理设施
IJ座场地西南侧新建一套废水处理装置，为地埋式污水处理设施，地上为设备房，处理工艺为调节+中和+缺氧+好氧+沉淀+消毒，设计处理规模不小于110m3/d，用于处理IJ座产生的实验室废水、动物房废水和生活污水，并配置容积不小于30m3的应急事故池。

K座场地东侧新建一套废水处理装置，为地上一体化污水处理设施，处理工艺为调节+还原+中和+沉淀+一级/二级氧化+沉淀，设计处理规模不小于50m3/d，用于处理K座产生的实验室废水和生活污水，并配置容积不小于15m3的应急事故池。
新建
噪声措施

实验设备和空调机组置于室内；室外空调机组、热泵机组、废气设施风机均设置基础减振措施，利用现有1.5m女儿墙隔声。
新建
固体废物

生活垃圾经袋装化收集后交环卫部门处置。
新建
废外包装袋外售至回收站；纯水机废过滤材料由厂家更换回收。
新建
各楼层设置污物间（兼危险废物贮存点），用于临时暂存一般固体废物和危险废物。一般固体废物和危险废物分区堆放，危险废物贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求建设。
新建
IJ座东南侧独立房间内设置危废贮存点，建筑面积约10m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求建设。危废废物分类收集至危险废物暂存，定期交有资质单位处置。
新建
风险措施
①一体化污水处理设施、危废贮存点、柴油储油间，设为重点防渗区，均做重点防渗措施，柴油储油间四周设置围堰，围堰容量需满足单个油罐最大存量0.5t；

②在固体试剂和液体试剂及化学性质不同或灭火方法相抵触的化学试剂应分柜存放，试剂柜设置通风系统。

新建

P2即生物安全二级实验室（BSL-2），本项目P2生物安全实验室区域严格物理分隔，人流、物流、洁污分流，清洁区→半污染区→污染区。整体维持负压梯度：清洁区＞半污染区＞污染区，气流方向：洁净区定向流向污染区，杜绝病原向外扩散。IJ座1F、4F和K座1F、2F净化区域采用净化送风+净化回风，适合普通常规检测；IJ座7F、K座4F的净化区域采用采用只送不回、全新风直流全排风，无回风，防交叉污染；排风全部经HEPA高效过滤器过滤后排放，防止病原气溶胶外溢，满足生物安全和环保排放要求。
2.4实验内容

本项目主要用于开展研究疾病发病机制和预防、教学的实验，仅开展普通实验和P2实验，不涉及P3、P4实验内容，本项目具体检测规模见表2-3。

表2-3 本项目实验内容及规模种类情况
序号

楼层
功能/研究方向
实验内容
日实验能力
年实验能力
1

IJ座1F
免疫衰老与再生中心、肿瘤

普通实验、P2实验

2组/天
500组/年
2
IJ座2F
内分泌、心血管

仅开展普通实验
2组/天
500组/年
3
IJ座3F
乳腺和甲状腺

仅开展普通实验
2组/天
500组/年
4
IJ座4F
中心实验室（综合实验室）
普通实验、P2实验
2组/天
500组/年
5
IJ座5F
皮肤、血液

仅开展普通实验
2组/天
500组/年
6
IJ座6F
妇产科

仅开展普通实验
2组/天
500组/年
7
IJ座7F
动物实验室

普通实验、P2实验

2组/天
500组/年
8
K座-1F
核医学及放射科预留区域

/
/
/
9
K座1F
干脑外科

普通实验、P2实验
2组/天

500组/年

10
K座2F
康复科、骨科
普通实验、P2实验
2组/天

500组/年

11
K座3F
精神科
仅开展普通实验
2组/天

500组/年

12
K座4F
超声科、感染科、呼吸科
普通实验、P2实验
2组/天

500组/年

13
K座5F
肾内科、耳鼻咽喉科、麻醉科、神经外科
仅开展普通实验
2组/天
500组/年
备注：感染科、呼吸科只做样本检测、核酸/抗原、分离培养、药敏、血清学；不做活菌气溶胶高风险操作（如动物感染、大量病毒扩增）。

2.5 动物饲养情况
本项目使用小鼠、大鼠、豚鼠、兔进行动物实验，所使用动物均在购买时有供货商出具检疫合格证明，本项目购买后直接使用。实验结束后，动物均采取安乐死后交有资质单位进行无害化处置。本项目动物饲养情况见表2-4。

表2-4 动物饲养情况表
动物
重量

年使用量

最大存栏量
饲养周期

试验小鼠

约0.04kg/只
不超过42792只/年
最多856只/天
约2~8天（饲养期1天+术后观察期1~7天）

试验大鼠

约0.3kg/只
不超过6150只/年
最多123只/天
约2~8天（饲养期1天+术后观察期1~7天）

试验豚鼠

约0.3kg/只
不超过1080只/年
最多22只/天
约2~8天（饲养期1天+术后观察期1~7天）

试验兔

约2kg/只
不超过270只/年
最多6只/天
约2~8天（饲养期1天+术后观察期1~7天）

合计
50292只/年
1007只/天
/
备注：根据NMPA《药物非临床药效学研究技术指导原则》体内药理、疾病动物造模试验明确：啮齿类（小鼠、大鼠）药效试验每组动物数不少于6只；造模存在手术、药物干预死亡损耗，需增设备用个体，常规控制6～10只/组，是GLP实验室通用标准。项目全年总动物50292只÷全年总实验组6000组≈8.38只/组，在规范区间内。
2.6 主要设备情况

本项目主要设备详见表2-5。
表2-5  本项目主要设备一览表

楼层
序号
设备名称
数量(台)
安装位置
IJ座1F
1
水泵
3
生活加压水泵房
IJ座1F
2
柴油发电机
1
柴油发电机房
IJ座1F
3
空调机组
4
空调机房
IJ座1F
4
流式分析仪
1
流式分析室
IJ座1F
5
核酸提取仪
1
核酸提取室
IJ座1F
6
超速离心机
1
生物样本预处理室
IJ座1F
7
纯水机
1
生物样本预处理室
IJ座1F
8
凝胶电泳仪
1
凝胶电泳室
IJ座1F
9
灭菌锅
2
灭菌室
IJ座1F
10
烘箱
2
灭菌室
IJ座1F
11
超速离心机
1
生物样本预处理室
IJ座1F
12
纯水机
1
生物样本预处理室
IJ座1F
13
超低温冰箱
若干
超低温冰箱室
IJ座1F
14
CO2培养箱
若干
细胞间
IJ座1F
15
冰箱
若干
房间按需配置
IJ座1F
16
二氧化碳罐、氮气罐
若干
气瓶间
IJ座1F
17
通风橱，300~1000m³/h（下同）
1
凝胶电泳室
IJ座1F
18
通风橱
2
核酸提取室
IJ座1F
19
通风橱
2
病理室
IJ座2F
20
空调机组
2
空调机房
IJ座2F
21
灭菌锅
4
灭菌室
IJ座2F
22
烘箱
2
灭菌室
IJ座2F
23
CO2培养箱
若干
细胞间
IJ座2F
24
冰箱
若干
房间按需配置
IJ座2F
25
纯水机
2
公共工作区
IJ座2F
26
超低温冰箱
若干
超低温冰箱室
IJ座2F
27
全自动化学发光图像分析系统
1
成像实验室
IJ座2F
28
质谱仪
1
质谱室
IJ座2F
29
二氧化碳罐、氦气罐和氮气罐
若干
气瓶间
IJ座2F
30
通风橱
16
公共工作区
IJ座2F
31
通风橱
2
病理实验室
IJ座2F
32
通风橱
2
分子实验室
IJ座2F
33
通风橱
2
组化室
IJ座2F
34
通风橱
1
质谱室
IJ座2F
35
通风橱
2
质谱室
IJ座3F
36
空调机组
2
空调机房
IJ座3F
37
纯水机
1
准备间
IJ座3F
38
电镜辅机
1
电镜室
IJ座3F
39
超低温冰箱
若干
超低温冰箱室
IJ座3F
40
CO2培养箱
若干
细胞间
IJ座3F
41
冰箱
若干
房间按需配置
IJ座3F
42
灭菌锅
4
灭菌室
IJ座3F
43
烘箱
2
灭菌室
IJ座3F
44
PCR仪
1
分子生物学室
IJ座3F
45
核酸提取仪
2
分子生物学室
IJ座3F
46
紫外分光光度计
3
分子生物学室
IJ座3F
47
二氧化碳罐和氮气罐
若干
气瓶间
IJ座3F
48
通风橱
1
免疫组化室
IJ座3F
49
通风橱
2
免疫组化室
IJ座3F
50
通风橱
1
核酸提取室
IJ座4F
51
空调机组
1
空调机房
IJ座4F
52
纯水系统
1
纯水机房
IJ座4F
53
成像仪
1
凝胶成像室
IJ座4F
54
超低温冰箱
若干
超低温冰箱室
IJ座4F
55
冰箱
若干
房间按需配置
IJ座4F
56
包埋机
1
脱水包埋室
IJ座4F
57
全自动蛋白质定量检测仪
1
WB蛋白操作区
IJ座4F
58
全自动化学发光图像分析系统
1
成像实验室
IJ座4F
59
全自动免疫组化仪
1
免疫组化室
IJ座4F
60
PCR仪
1
PCR室
IJ座4F
61
全自动染色仪
1
特殊染色室
IJ座4F
62
CO2培养箱
若干
细胞间
IJ座4F
63
二氧化碳罐和氮气罐
若干
气瓶间
IJ座4F
64
通风橱
1
清洗间
IJ座4F
65
通风橱
1
特殊染色室
IJ座4F
66
通风橱
2
免疫组化室
IJ座4F
67
通风橱
2
脱水包埋室
IJ座4F
68
通风橱
2
前处理室
IJ座5F
69
空调机组
16
空调机房
IJ座5F
70
超低温冰箱
若干
超低温冰箱室
IJ座5F
71
灭菌锅
4
灭菌室
IJ座5F
72
烘箱
2
灭菌室
IJ座5F
73
CO2培养箱
若干
细胞间
IJ座5F
74
离心机
1
细胞制备间
IJ座5F
75
流式分析仪
1
流式分析室
IJ座5F
76
纯水机
1
纯水机房
IJ座5F
77
PCR仪
1
PCR室
IJ座5F
78
冰箱
若干
房间按需配置
IJ座5F
79
二氧化碳罐
若干
气瓶间
IJ座5F
80
通风橱
1
WB室
IJ座6F
81
空调机组
2
空调机房
IJ座6F
82
胚胎培养箱
胚胎培养间
IJ座6F
83
灭菌锅
3
灭菌室
IJ座6F
84
烘箱
3
灭菌室
IJ座6F
85
全自动免疫组化仪
1
免疫组化室
IJ座6F
86
流式分析仪
1
流式检测室
IJ座6F
87
PCR仪
1
分子生物学室
IJ座6F
88
核酸提取仪
2
分子生物学室
IJ座6F
89
纯水机
6
分子生物学室
IJ座6F
90
显微镜
1
显微分析中心
IJ座6F
91
CO2培养箱
若干
细胞间、细菌培养室
IJ座6F
92
合成仪
合成制备室
IJ座6F
93
PCR仪
1
PCR室
IJ座6F
94
全自动化学发光图像分析系统
2
成像实验室
IJ座6F
95
冰箱
若干
房间按需配置
IJ座6F
96
二氧化碳罐和氮气罐
若干
气瓶间
IJ座6F
97
通风橱
1
合成制备室
IJ座6F
98
通风橱
4
生化组化间
IJ座7F
99
垫料自动添加机
4
洗消区
IJ座7F
100
BWS-T-A1000 GT型隧道清洗机
1
洗消区
IJ座7F
101
大型氙光传递舱
1
洗消区
IJ座7F
102
柜式快速笼盒清洗机
1
洗消区
IJ座7F
103
全自动洗瓶机
2
洗消区
IJ座7F
104
超声波清洗机
2
洗消区
IJ座7F
105
工业洗烘一体机
1
洗消区
IJ座7F
106
全自动工业烘干机
1
洗消区
IJ座7F
107
灭菌柜
3
洗消区
IJ座7F
108
步入式洗笼机
1
洗消区
IJ座7F
109
单扉火菌柜
1
洗消区
IJ座7F
110
饮水瓶灌装机
1
洗消区
IJ座7F
111
IVC笼盒（封闭式）
若干
饲养室
IJ座7F
112
隔离器笼盒
若干
无菌饲养室
IJ座7F
113
动物血细胞分析仪
1
分析仪室
IJ座7F
114
激光多普勒仪
1
激光多普勒仪室
IJ座7F
115
通风橱
7
样本取材室
IJ座7F
116
通风橱
1
废弃物间
IJ座楼顶
117
空调机组
6
IJ座楼顶空调机房
IJ座楼顶
118
纯水系统
1
IJ座楼顶纯水机房
IJ座楼顶
119
‌水蒸气发生器
2
IJ座楼顶蒸汽间
IJ座楼顶
120
排烟机房
1
IJ座楼顶排烟机房
K座-1F
121
水泵
1
消防水泵房
K座-1F
122
水泵
1
生活水泵房
K座-1F
123
空调机组
1
空调机房
K座-1F
124
通风橱
2
干燥间
K座-1F
125
通风橱
4
基础实验室
K座-1F
126
通风橱
6
常规实验室
K座-1F
127
柴油发电机
1
柴油发电机房
K座1F
128
空调机房
4
空调机房
K座1F
129
纯水系统
1
纯水机房
K座1F
130
配液罐
1
中药药剂室
K座1F
131
真空混料机
1
特医食品间
K座1F
132
真空蒸发器
1
特医食品间
K座1F
133
真空干燥机
1
特医食品间
K座1F
134
食品检测仪
1
特医食品间
K座1F
135
全自动免疫组化仪
1
组化实验室
K座1F
136
CO2培养箱
若干
细胞间
K座1F
137
灭菌锅
1
洗消间
K座1F
138
超低温实验机
1
超低温实验室
K座1F
139
层析冷柜
1
超低温实验室
K座1F
140
冰箱
若干
房间按需配置
K座1F
141
通风橱
1
组化实验室
K座1F
142
通风橱
1
理化实验室
K座1F
143
通风橱
3
高温室
K座2F
144
空调机房
2
空调机房
K座2F
145
全自动免疫组化仪
1
组化实验室
K座2F
146
全自动化学发光图像分析系统
1
成像实验室
K座2F
147
PCR仪
1
分子生物学室
K座2F
148
核酸提取仪
2
分子生物学室
K座2F
149
冰箱
若干
房间按需配置
K座2F
150
CO2培养箱
若干
细胞间
K座2F
151
纯水机
2
开放实验区
K座2F
152
灭菌锅
1
洗消间
K座2F
153
烘箱
2
洗消间
K座2F
154
PCR仪
1
PCR室
K座2F
155
二氧化碳和氮气罐
若干
气瓶间
K座2F
156
全自动免疫组化仪
1
组化间
K座2F
157
通风橱
2
组化实验室
K座2F
158
通风橱
4
开放实验区
K座2F
159
通风橱
2
PCR实验室
K座2F
160
通风橱
3
组化室
K座2F
161
通风橱
1
材料制备区
K座3F
162
空调机房
2
空调机房
K座3F
163
培养箱
若干
细菌房
K座3F
164
干燥箱
1
细菌房
K座3F
165
核酸提取仪
1
核酸提取室
K座3F
166
CO2培养箱
若干
细胞间
K座3F
167
数字扫描仪
数字扫片机
K座3F
168
激光共聚焦成像仪
激光共聚焦间
K座3F
169
叠片共聚焦成像仪
叠片共聚焦间
K座3F
170
离心机
离心机室
K座3F
171
PCR仪
1
分子生物学室
K座3F
172
核酸提取仪
1
分子生物学室
K座3F
173
全自动化学发光图像分析系统
1
成像实验室
K座3F
174
切片机
1
切片室
K座3F
175
流式分析仪
1
流式分析室
K座3F
176
质谱仪
1
质谱室
K座3F
177
心电图仪
1
电生理室
K座3F
178
脑电图仪
1
电生理室
K座3F
179
二氧化碳和氮气罐
若干
气瓶间
K座3F
180
灭菌锅
2
洗消间
K座3F
181
烘箱
2
洗消间
K座3F
182
通风橱
3
开放实验区
K座3F
183
通风橱
1
质谱室
K座3F
184
通风橱
2
流式室
K座4F
185
空调机房
1
空调机房
K座4F
186
CO2培养箱
若干
细胞间
K座4F
187
冰箱
若干
冰箱室
K座4F
188
超声仪
1
常规仪器设备间
K座4F
189
PCR仪
1
PCR室
K座4F
190
灭菌锅
1
洗消间
K座4F
191
烘箱
1
洗消间
K座4F
192
小动物活体成像系统
1
动物影像造模间
K座4F
193
二氧化碳和氮气罐
若干
气瓶间
K座4F
194
通风橱
6
试剂耗材存放间
K座4F
195
通风橱
6
通风橱操作间
K座4F
196
通风橱
1
开放实验区
K座4F
197
通风橱
1
洗消间
K座4F
198
通风橱
1
动物影像造模间
K座5F
199
空调机房
1
空调机房
K座5F
200
液氮罐、冰箱
若干
低温储藏室
K座5F
201
PCR仪
2
PCR室
K座5F
202
脱水机
1
病理实验室
K座5F
203
包埋机
1
病理实验室
K座5F
204
切片机
1
病理实验室
K座5F
205
染色机
1
病理实验室
K座5F
206
CO2培养箱
若干
细胞间
K座5F
207
全自动免疫组化仪
1
免疫组化间
K座5F
208
灭菌锅
1
洗消间
K座5F
209
烘箱
2
洗消间
K座5F
210
全自动化学发光图像分析系统
1
成像实验室
K座5F
211
心电图仪
1
电生理室
K座5F
212
脑电图仪
1
电生理室
K座5F
213
烘箱
2
洗涤室
K座5F
214
二氧化碳和氮气罐
若干
气瓶间
K座5F
215
通风橱
2
免疫组化间
K座5F
216
通风橱
2
病理实验室
K座5F
217
通风橱
1
组化室
K座楼顶
218
排烟机房
2
K座楼顶
IJ座、K座
219
II级型生物安全柜
若干
IJ座、K座按需配置在各个房间配置
项目不采用工艺设备属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》的淘汰设备。
2.7主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见表2-6。

表2-6  本项目主要原辅材料消耗表

序号

原料名称

主要成分及含量

年使用量（kg/a）

最大储存量（kg）

备注

1

磷酸二氢钠

99.50%

10

3

　

2

磷酸氢二钠

99.50%

10

3

　

3

氯化钠

99.50%

10

3

　

4

柠檬酸钠

99.50%

10

3

　

5

柠檬酸

99.50%

10

3

　

6

氢氧化钠

99.50%

10

3

　

7

浓盐酸

37%

100

5

具有挥发性

8

无水乙醇

99.50%

200

5

具有挥发性

9

甲醇

99.50%

200

3
具有挥发性

10

异丙醇

99.50%

10

3

具有挥发性

11

异戊醇

99.50%

10

3

具有挥发性

12

2-巯基乙醇

99.00%

10

3

具有挥发性

13

氨苄青霉素

10万单位/ml

10

3

　

14

卡那霉素

10万单位/ml

10

3

　

15

青霉素与链霉素

10x

10

3

　

16

Hygromycin B(潮霉素B)

99.50%

10

3

　

17

蔗糖

99.50%

10

3

　

18

NuPAGE MOPS SDS Running buffer

99.50%

10

3

　

19

10×PBS（缓冲液）

99.50%

10

3

　

20

脱脂奶粉

99.50%

10

3

　

21

TWEEN20（吐温）

99.50%

10

3

　

22

Agarose（琼脂糖）

99.50%

10

3

　

23

酵母膏

99.50%

10

3

　

24

蛋白胨

99.50%

10

3

　

25

50X TAE 缓冲液

/

100

5

　

26

质粒提取试剂盒

/

100份

10份

　

27

DMEM高糖

氨基酸、葡萄糖、核苷酸

100

5

　

28

α-MEM培养基

氨基酸、葡萄糖、核苷酸

100

5

　

29

DMEM/F12培养基

氨基酸、葡萄糖、核苷酸

100

5

　

30

1640培养基

氨基酸、葡萄糖、核苷酸

100

5

　

31

胎牛血清

/

20

3

　

32

胰酶

0.25%

10

3

　

33

核酸试剂盒

/

100份

10份

　

34

戊巴比妥钠

99.50%

10

3

　

35

盐酸美托咪定

99.50%

10

3

　

36

乙醚

99.50%

20

3

具有挥发性

37

三溴乙醇

99.50%

10

3

　

38

β-巯基乙醇

99.50%

10

3

　

39

DMSO

99.50%

10

3

　

40

感受态细菌

/

10

3

　

41

慢病毒

/

1

0.05

　

42

腺病毒

/

1

0.05

　

43

二甲苯
99.50%
100
5
具有挥发性
44

DAB
　
10
3
　
45

荧光素酶检测试剂
/
10
3
　
46

BCA试剂盒
/
100份
10份
　
47

RIPA蛋白质提取试剂
/
10
3
　
48

无水亚硫酸钠
分析纯
10
3
　
49

碳酸氢钠
分析纯
10
3
　
50

硫代硫酸钠
分析纯
10
3
　
51

乙酸钠
分析纯
10
3
　
52

海藻酸钠
分析纯
10
3
　
53

EDTA
分析纯
10
3
　
54

甲叉双丙烯酰胺
分析纯
10
3
　
55

丙烯酰胺
分析纯
10
3
　
56

甘氨酸
分析纯
10
3
　
57

SDS
分析纯
10
3
　
58

APS
分析纯
10
3
　
59

Tris平衡酚
分析纯
10
3
　
60

磷酸二氢钾
分析纯
10
3
　
61

氢氧化钾
分析纯
10
3
　
62

硫酸镁
分析纯
10
3
　
63

硫酸铜
分析纯
10
3
　
64

三氧化二铁
分析纯
10
3
　
65

氯化铵
分析纯
10
3
　
66

氯化钡
分析纯
10
3
　
67

酚酞
分析纯
10
3
　
68

葡萄糖
分析纯
10
3
　
69

碘
分析纯
10
3
　
70

EDTA
分析纯
10
3
　
71

谷氨酰胺
分析纯
10
3
　
72

胰蛋白胨
分析纯
10
3
　
73

酵母
分析纯
10
3
　
74

硼酸
分析纯
10
3
　
75

石蜡
分析纯
20
3
　
76

氯化钠注射液
分析纯
10
3
　
77

丙酮
分析纯
10
3
具有挥发性
78

冰醋酸（乙酸）
分析纯
50
3
　
79

过氧化氢
分析纯
10
3
　
80

硫酸
分析纯
50
5
81

氨水
分析纯
50
5
具有挥发性
82

重铬酸钾
分析纯
20
3
　
83

甲基紫
分析纯
10
3
　
84

硝酸银
分析纯
10
3
　
85

利多卡因
分析纯
10
3
　
86

戊二醛
分析纯
10
3
具有挥发性
87

二氧化碳气
二氧化碳气(≥99.99%)
100
5
　
88

氮气
氮气(≥99.99%)
100
5
　
89

戊二酸
戊二酸(≥99%)
10
3
　
90

乙二胺四乙酸
乙二胺四乙酸(≥99%)
10
3
　
91

三羟甲基氨基甲烷
三羟甲基氨基甲烷(≥99%)
10
3
　
92

十二烷基苯磺酸钠
十二烷基苯磺酸钠(≥99%)
10
3
　
93

氯化钾
氯化钠(≥99%)
10
3
　
94

聚乙二醇（4000）
聚乙二醇（4000）(≥99%)
10
3
　
95

聚偏二氟乙烯（PVDF）
聚偏二氟乙烯（PVDF）
10
3
　
96

尿素
CH4N2O (≥99%)
10
3
　
97

双氰胺
C2H4N4 (≥99%)
10
3
　
98

草酸
H₂C₂O₄ (≥99%)
10
3
　
99

浓硫酸
浓硫酸(≥70%)
100
5
具有挥发性
100

浓硝酸
浓硝酸(~68%)
100
5
具有挥发性
101

高锰酸钾
高锰酸钾(≥99%)
20
5
　
102

PP膜
Celgard 2500(10mm*400m)
10
3
　
103

甘油
丙三醇
1
0.5
104
消毒用75%酒精
75%无水乙醇
200
3
具有挥发性
105
水合氯醛
分析纯
10
3
106
甲酰胺
分析纯
10
3
107
过硫酸铵
分析纯
10
3
108
pH调节剂
氢氧化钠、水
10
3
109
PAM絮凝剂
聚丙烯酰胺
100
10
110
次氯酸钠
NaClO
2
1
111
活性炭
/
1.74t
/
112
化学改性滤料

化学颗粒滤料

8t
/
113
已灭菌的成品饲料
/
2000
200
114
柴油
罐装、500kg/罐
1t
0.5t
IJ座储油间
115
柴油
罐装、500kg/罐
1t
0.5t
K座储油间
主要试剂理化性质见下表。
2-7 主要试剂理化性质一览表

名称
理化性质
燃烧爆炸性
毒性
磷酸二氢钠
白色粒状的粉末，无机酸式盐，易溶于水，几乎不溶于乙醇
不可燃
无毒。遇高热分解释出氧化磷、磷化氢等高毒烟气
磷酸氢二钠
白色粒状的粉末，易潮解，可溶于水，水溶液呈弱碱性，不溶于醇
不可燃
无毒
氯化钠
无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分
不可燃
无毒
柠檬酸钠
外观为白色到无色晶体。无臭, 有清凉咸辣味。常温及空气中稳定, 在湿空气中微有溶解性, 在热空气中产生风化现象
不可燃
无毒
柠檬酸
有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性
不可燃
无毒
氢氧化钠
无色结晶固体，在318℃ 下熔化而不分解，沸点为 1388 ℃。 极易溶于水，在乙醇、甲醇等极性溶剂中溶解度较低
不可燃
无毒
盐酸
氯化氢的水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，易溶于水、乙醇、乙醚和油等，溶于碱液时与碱液发生中和反应。实验用浓盐酸一般为37%，密度1.189g/cm3，是一种共沸混合物。熔点-27.32℃，沸点48℃。
不可燃
易制毒、强刺激性、强腐蚀性，急性毒性：兔经口LD50  900mg/kg，大鼠吸入LC50 3124 mg/L 1小时
酒精/乙醇
常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水任意比例互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，纯度99.99%，密度0.789g/cm3。
易燃
有毒，急性毒性：LD50大鼠经口10470 mg/kg
LC50大鼠吸入124.7mg/L 4小时
甲醇
无色透明液体，有刺激性气味。熔点：-97.8℃ 沸点：64.7℃ 闪点：12℃（CC） ；12.2（OC） 自燃温度：464℃；临界温度：240℃ 临界压力：7.95 MPa 饱和蒸气压：12.3 kPa（20℃）
易燃
有毒，急性毒性：LD50：7300mg/kg（小鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）
LC50：64000ppm（大鼠吸入，4h）
异丙醇
异丙醇是一种无色有强烈气味的可燃液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，其气味不大。溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，能与水、醇、醚相混溶，与水能形共沸物。密度(比重)：0.7863g/cm3，熔点：-88.5℃，沸点：82.5℃，闪点：11.7℃，自燃点: 460℃，折射率：1.3772。其蒸汽能对眼睛、鼻子和咽喉产生轻微刺激：能通过皮肤被人体吸收
易燃
有毒，急性毒性：LD50大鼠经口5045 mg/kg
异戊醇
无色液体，微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、石油醚，易溶于丙酮，溶于多数有机溶剂，主要用于制造香料、医药和摄影药品，还可用作溶剂
易燃
有毒，急性毒性：LD50：1300mg/kg（大鼠经口）；3970μL(3215.7mg)/kg（兔经皮）
2-巯基乙醇
无色挥发性液体，具有较强烈的刺激性气味
易燃
有毒，急性毒性：LD50：244mg/kg（大鼠经口）；190mg/kg（小鼠经口）；150mg/kg（兔经皮）
乙醚
无色、高度挥发性、有甜味（“飘逸气味”）、极易燃的液体，通常在实验室中用作溶剂，并用作某些发动机的启动液。在非易燃药物如氟烷等被开发之前，医学上常被用作全身麻醉剂。火药工业用于制造无烟火药
易燃
有毒，急性毒性：LD50：1215mg/kg（大鼠经口）；＞20ml（14200mg）/kg（兔经皮）
LC50：221190mg/m3（大鼠吸入，2h）；31000ppm（小鼠吸入，30min）
二甲苯
无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。易流动，能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶
易燃
有毒，急性毒性：大鼠吸入甲苯的LC50为30 400mg/m3，经口LD50为1g/kg
丙酮
无色、挥发性的有机化合物，属于酮类。它具有特殊的气味，可溶于水和大多数有机溶剂。丙酮在工业和实验室中广泛应用，并在日常生活中有一些用途
易燃
有毒，急性毒性：5800 mg/kg（大鼠，经口）
3000 mg/kg（小鼠，口服）
5340 mg/kg（兔子，经口）
氨水
无色透明且具有刺激性气味。氨水易挥发，具有部分碱的通性，由氨气通入水中制得
可燃
无毒
戊二醛
为无色或淡黄色透明液体，溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，常用作杀菌剂、食品工业加工助剂、消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂、药物和高分子合成原料等
易燃
有毒，急性毒性：小白鼠口服：LD50 ：298±25mg/kg；大白鼠口服：LD50：233±11mg/kg
浓硫酸
浓硫酸，是质量分数大于或等于70%的硫酸水溶液，俗称坏水。浓硫酸具有强腐蚀性：在常压下，沸腾的浓硫酸可以腐蚀除铱和钌之外所有金属，其可以腐蚀的金属单质种类的数量甚至超过了王水。硫酸在浓度高时具有强氧化性，这是它与稀硫酸最大的区别之一。同时它还具有脱水性，难挥发性，酸性，吸水性等。与硝酸相似，还原产物受还原剂种类及量影响可能为二氧化硫，硫单质或硫化物
不可燃
腐蚀性，反应性
浓硝酸
一般8mol/L以上的硝酸溶液称为浓硝酸。市售浓硝酸的质量分数约为68%。硝酸与水混溶时与硫酸相似会释放出大量的热，所以需要不断搅拌，并且只能是把浓硝酸加入水中，而不能反过来。浓度在98%以上的硝酸叫“发烟硝酸”
不可燃
腐蚀性，反应性
絮凝剂
本项目使用的絮凝剂主要由无机高分子聚合物、水组成，不属于危险化学品，常温下密封保存，规格为25kg/桶。外观为无色或淡黄色液体，化学性质稳定
不可燃
无毒
pH调节剂
本项目使用的pH调节剂主要由氢氧化钠、水组成，不属于危险化学品，常温下密封保存，规格为1kg/瓶。pH调节剂外观为无色或浅黄色液体，化学性质稳定
不可燃
无毒
2.8公用工程

（1）给水系统

场址周围已建市政自来水管道，可直接依托接入供水，主要供软水机用水、实验室用水、地面清洁用水等。
（2）排水系统

采用雨、污分流制排水。雨水依托现有排水系统排放。

本项目实验室废水和生活污水经新建废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准后排入市政管网。

①实验人员生活污水（自来水）
本项目拟配置劳动定员600人（含学生），其中IJ座约400人，K座约200人。参考《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》，生活用水量取150L/人，排水量按90%计算，则IJ座用水量为60m3/d（即15000m3/a）、排水量为54m3/d（即13500m3/a）；K座用水量为30m3/d（即7500m3/a）、排水量为27m3/d（即6750m3/a）。
②地面清洁废水（自来水）
每天实验结束后会对实验室、办公室地面进行清洁，清洁方式为拖把拖地，类比同类型实验室项目，清洁用水量为1L/m2，本项目IJ座总建筑面积22561.76m2，本项目K座（-1F/5F）建筑面积12470.38m2，少量水通过清洁地面时附着在地面蒸发，产污系数按照70%计，则IJ座地面清洁用水量约为22.56m3/d（5640.44m3/a）、废水产生量约为15.79m3/d（3948.31m3/a）；K座地面清洁用水量约为12.47m3/d（3117.60m3/a）、废水产生量约为8.73m3/d（2182.32m3/a）。
③器材清洗水（自来水）
每天实验结束后会对实验器材进行消毒清洁（器皿残留液体和前两次的冲洗废水为实验废液，作危废处理），采用自来水清洗。参考同类型实验室项目及使用单位经验，IJ座、K座中器材清洗用水量均为4m3/d（1000m3/a）；排水量按用水量的90%核算，则IJ座、K座器材清洗排水量均为3.6m3/次（900m3/a）。
④高压灭菌用水（纯水）
本项目清洗后的器材采样高压灭菌，高压灭菌锅为立式压力蒸汽灭菌，排气模式为全自动内循环下排气，内置水箱和蒸汽收集瓶，水蒸气冷凝回锅内循环利用，消毒蒸煮水定期补充。根据使用单位经验，IJ座、K座各楼层均设置有高压灭菌锅，IJ座水箱补充用水约20L/d，K座水箱补充用水约20L/d，则IJ座、K座高压灭菌消毒用水量均为0.02m3/d（5m3/a）。
⑤动物饲养笼清洗废水（仅IJ座）
本项目IJ座饲养的动物，体型很小，饲养时间很短，单只排泄物较少，每只动物均有独立笼具，动物产生的粪便等，直接附着在垫料上，作为危险废物处置。本项目动物房采用干式饲养（无需浸泡式大水冲洗），实验室主要使用BWS-T-A1000GT隧道连续式洗笼机每天对使用后的饲养笼进行清洁，根据设备信息（厂家官网：http://www.shinva.net/chanpinjifuwu/538.html），设备处理笼盒效率高，处理量大，小鼠笼盒处理量可达到1000个/小时（额定），国内同结构隧道洗笼（1000笼/h档）行业统一新鲜补水区间：600～660L/h，项目按660L/h考虑。根据表2-4统计，项目最大存栏量约1007只/天，设备运行时间按1.1h考虑，设备可满足本项目需求。则动物笼具清洗用水量为0.73m3/d（182.5m3/a），废水排污系数取0.9，排水量为0.66m3/d（165m3/a）。
⑥动物饮水（仅IJ座、自来水）
根据使用单位经验，动物饲养观察期间饮水量约1m3/d（250m3/a），进入体内后，部分被鼠体吸收，部分排泄出体外附着在垫料上，作为危险废物处置。
⑦水迷宫实验用水（仅IJ座、自来水）
IJ座水迷宫实验设置实验箱，储水量约1m3。每天更换一次，排放量约0.9m3/d（225m3/a）。
⑧实验配液、IJ座蒸汽间用水（纯水）
实验配液、IJ座蒸汽间蒸汽均需要使用纯水。

根据使用单位经验，IJ座纯水用量均按4m3/d（1000m3/a）考虑，K座纯水用量按2m3/d（500m3/a）考虑，全部进入废液作为危险废物处置；

IJ座蒸汽间蒸汽供净化空调机组和洗消区清洗机使用，蒸汽间纯水用量按6m3/d（1500m3/a）考虑，空调机组中蒸汽进入空气不排放（约2m3/d），清洗机内的蒸汽（约4m3/d）会冷凝成水，排水量按用水量的50%核算，排放量约2m3/d（500m3/a）。
⑨实验配液用水（超纯水）
本项目实验（细胞培养）、高端仪器（质谱、原子吸收光谱）需使用超纯水进行。根据使用单位经验，IJ座使用超纯水量约0.2m3/d（50m3/a），K座使用超纯水量约0.2m3/d（50m3/a）全部进入废液作为危险废物处置。
⑩反冲洗水、再生水用水、浓盐水（自来水）
纯水机、超纯水机前段均设置石英砂过滤装置，需定期进行反冲洗去除杂质，其冲洗用水量按纯水和超纯水用水量的10%计算，本项目IJ座纯水、超纯水使用量共约10.22m3/d（2555m3/a）、反冲洗水约为1.02m3 /d（255m3 /a）；K座纯水、超纯水使用量共约2.22m3/d（555m3/a）、反冲洗水约为0.22m3 /d（55m3 /a）。

随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置换出来后就失去交换功能，此时必须使用NaCl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附钠离子，恢复软化交换能力。本项目软水制备设备制水后采用NaCl 溶液进行再生，并使用自来水进行冲洗，再生水用水量按纯水和超纯水用水量的10%计算，则IJ座再生水用量约1.02m3 /d（255m3 /a）、K座再生水用量约0.22m3 /d（55m3 /a）。

纯水机、超纯水机在制备过程产生浓盐水排放，纯水产水回收率为70%、超纯水综合产水率约为56%（二级反渗透产水回收率考虑80%）。本项目IJ座纯水约10.02m3/d、超纯水使用量约为0.2m3 /d；K座纯水约2.02m3/d、超纯水使用量约为0.2m3 /d。IJ座用水量约14.67m3/d（3668m3/a）、浓盐水排放量约4.45m3/d（1112.5m3/a）；K座用水量约3.24m3/d（811m3/a）、浓盐水排放量约1.02m3/d（255m3/a）。
⑪喷淋塔用水（自来水）
本项目废气治理设施共设置9套喷淋塔装置（IJ座7套、K座2套），每个喷淋塔有效容积均为1m3，每套喷淋塔装置循环水量为1m3/h。喷淋塔的溶液循环使用，每天补充新鲜水量及药剂，每套喷淋塔补充水量约为循环水量3%，则IJ座每天补充新鲜水量约5.04m3/d、K座每天补充新鲜水量约1.44m3/d。

本项目废水均排入自建废水处理设施处理。项目废水经处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准后排入市政管网。

本项目用水定额根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、使用单位提供资料以及类比其他同类型动物实验室环评报告，污水排放系数取0.9，本项目具体用排水情况见下表。

表2-8 项目IJ座用排水情况一览表

项目
用水定额
使用规模
新鲜用水量
纯水用水量
排水量
去向
m3/d
m3/a
m3/d
m3/d
m3/a
员工办公
150L/d·人
400人
60
15000
0
54
13500
排入废水处理站
地面清洁
1L/m2
22561.76

m2
22.56 
5640.44 
0
15.79 
3948.31 
高压灭菌锅
20L/d
/
0

0

0.02
0
0
器材清洗
/
/
4
1000
0
3.6
900
动物饲养笼清洗
660L/h
1.1h
0.73
182.5
0
0.66
165
反冲洗、再生水、浓盐水
/
/
16.71
4178
0
6.49
1622.5
水下舱实验
/
/
1
250
0
0.9
225
蒸汽间

/
/
0
0
6
2
500
小计
105.00 
26250.94 
6.02
83.44 
20860.81 
动物饮水
/
/
1
250
0
0
0
体内吸收，少量排出进入垫料
喷淋塔日常补水
/
/
5.04
1260
0
0
0
废气带走
实验配液
/
/
0
0
4.2
0
0
作为危废处置
合计
111.04 
27760.94 
10.22
83.44 
20860.81 
/
表2-9 项目K座用排水情况一览表

项目
用水定额
使用规模
新鲜用水量
纯水用水量
排水量
去向
m³/d
m³/a
m³/d
m³/d
m³/a
员工办公
150L/d·人
200人
30
7500
0
27
6750
排入废水处理站
地面清洁
1L/m2
12470.38
12.47 
3117.60 
0
8.73 
2182.32 
m2
高压灭菌锅
20L/d
/
0

0

0.02
0
0
器材清洗
/
/
4
1000
0
3.6
900
反冲洗、再生水、浓盐水
/
/
3.68
921
0
1.46
365
小计
50.15 
12538.60 
0
40.79 
10197.32 
喷淋塔日常补水
/
/
1.44
360
0
0
0
废气带走
实验配液
/
/
0
0
2.2
0
0
作为危废处置
合计
51.59 
12898.60 
2.2
40.79 
10197.32 
/
本项目水平衡图见图2-1、图2-2。
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图2-1  项目IJ座水平衡图（m3/d）
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图2-2  项目K座水平衡图（m3/d）
（3）供电系统

由市政电网供给。
（4）通风系统
IJ座、K座的洁净实验区设置净化空调系统，新风及循环风经三级过滤器处理后排入室内。办公区设置分体式空调，采用自然通风+机械补风方式。通风橱、动物房设置独立的排风系统。
2.9工作制度及劳动定员

本项目拟配置劳动定员600人（包含学生），其中IJ座约400人，K座约200人。年工作250天，8h工作制。

2.10总平面布置

本项目位于九龙坡区科园四街城市建成区，利用既有建筑改造建设，共涉及2栋主要构筑物，即IJ座、K座，2栋楼相距约130m。
IJ座共7层，无地下结构，IJ座废气处理设施位于主楼楼顶，废水处理设施位于IJ座外西南侧独立单间，危废贮存点位于IJ座外东南侧。
K座位于IJ座西南侧约130m，其间隔着重庆金赛医药有限公司，为7F/-1F结构，本次仅使用5F/-1F，K座废气处理设施位于主楼楼顶，废水处理设施位于K座外东侧，为地上一体化污水处理设施，K座拟依托IJ座新建危废贮存点。

	工艺流程和产排污环节
	2.9施工期工艺流程和产排污环节：

项目利用现有构筑物改建，施工期不房屋新建，只对楼房内部进行改装、装饰和设备安装。施工期使用电钻等设备会产生噪声；地面刷漆会产生少量废气；装饰材料及原材料使用会产生少量的废料，施工人员产生生活污水和生活垃圾等。
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图2-3  施工期工艺流程图
2.10营运期工艺流程和产排污环节

项目主要用于开展研究疾病发病机制和预防、教学的实验，项目营运期实验内容包括实验动物的饲养、动物实验、基因修饰动物实验及研究、组织细胞检测及研究。

	与项目有关的原有环境污染问题
	2.11原有项目存在的环境问题调查以及以新带老措施
根据现场踏勘及收集的资料，项目拟改建九龙坡区科园四街70-1号/70-2号（1/7F）、52号（-1/5F）厂房，其中，70-1号/70-2号厂房即本项目IJ座，52号厂房即本项目K座，由重庆渝高科技产业股份有限公司分别于1999年、2001年建成后管理运营，为中试科技用房，房屋性质为科研用房，不用作居民楼，不涉及工业污染，无历史遗留问题，于2022年停运闲置至今，经调查不存在与本项目有关的原有污染问题。

本次无以新带老措施。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量

（1）空气质量达标区判定
根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，2024年九龙坡区属于达标区域。
（2）其他因子环境质量现状评价

为了解项目所在区域非甲烷总烃现状质量情况，本项目委托重庆泓天环境监测有限公司于2025年10月28日~30日（共监测三天）对“崇医大健康创新项目”进行的现状监测，监测报告号为：渝泓环（监）[2025]1075号。大气监测点位位于本项目场址东南侧约170m。
①评价标准

非甲烷总烃小时浓度参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）表中的二级标准。

②评价方法
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采用占标率和超标率，并评价达标情况。评价方法如下：

式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%

Ci---采用估算模式计算出第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi---第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。
③监测结果

非甲烷总烃监测结果见下表。
表3-2 特征因子监测数据

监测项目

单位
浓度范围

标准值

最大占标率
非甲烷总烃
mg/m3
0.14~0.40
2
0.2
根据上述监测结果表明，非甲烷总烃小时浓度监测结果满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）要求。
3.2地表水环境质量
项目受纳水体为长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》渝府发（2012）4号）规定，长江干流重庆段（主城有关区：大溪河口-明月沱）属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

本次评价引用重庆市生态环境局公布的《二〇二四年重庆市生态环境状况公报》中长江干流水环境进行评价。根据《二〇二四年重庆市生态环境状况公报》，长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。
3.3声环境质量

本次环评委托重庆泓天环境监测有限公司于2025年10月29日对本项目所在位置声环境质量进行了现状监测，监测报告见附件2。
（1）评价标准

根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号），项目位于2类声功能区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目K座南侧约40m处为腾龙大道，属于重庆市快速路，其40m范围内为4a类声功能区；IJ座东侧紧邻科园六路，属于重庆市道路交通干线，其35m范围内为4a类声功能区，均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

（2）监测结果及评价分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，项目场址外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境监测。

为了解现状声环境情况，环评委托监测单位对区域声环境进行了监测，依据场地地形因素及其他因素，共布设4个厂界噪声监测点，分别位于IJ座东北侧（△1）、IJ座西南侧（△2）、K座东北侧（△5）、K座西南侧（△6）；布设了2个声环境监测点，分别位于IJ座南侧浙商大厦北侧（△3）、K座西侧金阳商馆（△4）。

监测项目：昼等效连续A声级；

监测频率：监测1天；

监测时间：2025年10月29日。

声环境质量监测评价结果统计见表3-3。

表3-3  声环境监测结果统计表
监测点
监测结果/dB（A）
评价标准/dB（A）
类别

是否达标

昼间
昼间
△1
68
70
GB12348-2008：4类

是

△2
57
60
GB12348-2008：2类

是

△3
55
60
GB3096-2008：2类
是

△4
54
60
GB3096-2008：2类
是

△5
54
60
GB12348-2008：2类
是
△6
67
70
GB12348-2008：4类
是
由监测结果可知，声环境监测点位声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。△1、△6厂界处监测点位声环境均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，△2、△5厂界处监测点位声环境均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
3.4 地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类），原则上不开展地表水、土壤环境质量现状调查。本项目废水处理设施为一体化设施，废水处理设施及配套管网均按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防泄漏、防渗设施，防止有毒有害物质污染土壤和地下水；本项目设有专门的危废贮存点，危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中的相关要求采取防渗措施。采取上述措施后拟建项目基本不会造成土壤及地下水环境的污染，因此不进行地下水及土壤现状调查。

3.5 辐射环境质量现状
本项目仅预留电磁辐射、核医学科设备用房，电磁辐射设备、核医学科部分另行评价，本次不开展辐射环境质量现状评价。

	环境

保护

目标
	3.6环境保护目标
3.6.1生态环境保护目标

本项目位于九龙坡区科园四街，根据现场调查，项目评价范围内无生态保护红线、自然保护区、自然公园等生态敏感区。

3.6.2声环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类），本项目声环境评价范围为项目IJ座、K座厂界外50m范围，根据现场调查，项目IJ座、K座厂界外50m范围内无声环境保护目标、规划声环境保护目标。
3.6.3大气环境保护目标

项目大气环境保护目标见表3-4。

表3-4 项目周围大气环境保护目标一览表
序号
名称

距IJ座厂界
距K座厂界

保护对象

保护内容

环境功能区

方位

最近距离（m）
方位
最近距离（m）
1
龙兴苑小区

南

160
东
55
居民

约80人

二类区

2
龙井湾小区

东

55
东
190
居民
约400人
二类区
3
郡都彩舍

南

140
东
155
居民
约400人
二类区
4
金洲星韵苑

东南

195
东
230
居民
约300人
二类区
5
同创奥韵小区

东

130
东
295
居民

约1000人

二类区

6
重庆育才学校

东南

275
东
310
学校
在校师生约1000人
二类区
7
五台山小区

南

330
东南
170
居民
约1100人
二类区
8
通用晶城小区

南

325
南
95
居民
约1200人
二类区
9
印江州小区

南

510
南
285
居民
约1400人
二类区
10
九龙坡区第一实验小学

西南

600
西南
360
学校
在校师生约1000人
二类区
11
信达九珑郡

西南

155
西南
215
居民
约400人
二类区
12
强发百年国际小区

西南

680
西南
450
居民
约100人
二类区
13
金果园小区

西

465
西北
430
居民
约80人
二类区
14
龙湖新壹城

西北

370
西北
350
居民
约600人
二类区
15
朝阳花园

北

220
北
280
居民
约1500人
二类区
16
南方花园小区

北

200
北
385
居民
约2500人
二类区
17
埝山苑小区

北

350
北
540
居民
约900人
二类区
18
重庆外国语学校森林小学

北

200
北
420
学校
在校师生约1000人
二类区
19
党校职工住宅小区
北
425
北
600
居民
约1100人
二类区
项目周围500m范围内无规划大气环境保护目标。
3.6.4地表水环境保护目标

地表水环境保护目标见表3-5。

表3-5  本项目水环境保护目标统计表

序号

名称

方位

最近距离（m）

环境特征

1
长江
东
约3000m

主城有关区为Ⅲ类水域

3.6.5地下水环境保护目标

场界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
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	3.7污染物排放标准

（1）废气

等效排气筒判定：项目K座和IJ座排气筒高度均为34m，K座和IJ座相距约130m，K座和IJ座之间不存在等效排气筒。本项目IJ座DA001、DA002、DA003、DA004排气筒，污染物为硫化氢、氨，相距小于68m，应视为等效排气筒；本项目IJ座DA005、DA006、DA007排气筒，污染物为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯，相距小于68m，应视为等效排气筒。本项目K座DA008、DA009排气筒，污染物为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯，相距小于68m，应视为等效排气筒。
项目营运期实验废气非甲烷总烃、二甲苯、氯化氢、硫酸雾、硝酸雾（氮氧化物）执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标准限值要求，排气筒高度拟定为34m，大气污染物具体排放限值见表3-6。

表3-6  项目废气排放标准

来源

污染物名称

最高允许排放浓度/限值（mg/m3）

最高允许排放速率

无组织排放监控点浓度限值

（mg/m3）
排气筒（m）

速率（kg/h）

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

非甲烷总烃

120

34
53
4.0
二甲苯
70
34
5.9
1.2
氯化氢
100
34
1.4
0.2
甲醇

190
34
29
12
硫酸雾
45
34
8.8
1.2
氮氧化物

200
34

1.2
0.12
恶臭污染物厂界标准值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建标准值。
表3-7  恶臭污染物排放标准（GB14554-93）

污染物

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值/mg/m³
排气筒高度/m

二级限值/kg/h
臭气浓度

34
15000（无量纲）

20（无量纲）

NH3
34
27
1.5
H2S
34
1.8
0.06
注：凡在表2 所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。

项目运营期厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）标准特别排放限值要求，污染物排放限值见表3-8。

表3-8  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）
污染物

特别排放限值
（mg/m³）
限值意义
无组织排放监控位置
VOC
6
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20
监控点处任意一次浓度值

（2）废水

实验人员生活废水、动物饲养笼清洗废水、地面清洁废水、高压灭菌废水、纯水机废水经新建废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准后排入市政管网。废水污染物排放标准详见表3-9。
表3-9  本项目污水排放标准（排入市政管网）
污染物

最高允许排放浓度（单位mg/L）
依据
pH

6~9（无量纲）
《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准
COD

500
BOD5
300
SS

400

动植物油

100
粪大肠杆菌群数
5000个/L
NH3-N
45

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值
TN
70
TP
8
（3）噪声

施工期：施工过程中场界环境噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

营运期：根据《重庆市生态环境局关于印发<重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）>的函》（渝环〔2023〕61号），本项目位于2类声功能区，项目K座南侧约40m处为腾龙大道，属于重庆市快速路，其40m范围内为4a类声功能区；IJ座东侧紧邻科园六路，属于重庆市道路交通干线，其35m范围内为4a类声功能区。
因此项目IJ座东侧、K座南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，IJ座东侧、K座其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。排放标准见表3-10。

表3-10  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

厂房
类别

适用范围

标准值dB（A）

昼间

夜间

IJ座
2类
北侧、南侧、西侧
60
50
4类

东侧厂界
70
55
K座
2类
北侧、西侧、东侧
60
50
4类
南侧厂界
70
55
（4）固体废物

项目一般工业固体废物按《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号）进行分类，一般固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。

项目产生的危险废物执行《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求。

	总量
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指标
	表3-11 总量指标
废水
进入市政管网t/a
COD
9.317

BOD5
7.765

SS
7.765

NH3-N
1.087

总磷
0.311

总氮
0.621

注：拟建项目废气排放口属于一般排放口，因实验具有不确定性，实际运营过程中涉及的溶剂种类多，用量少，实际排放总量核算中不确定因素较多，因此在后续验收中仅需对废气排放浓度及排放速率进行达标情况，不对排放总量进行核算。因此本项目在总量控制指标中不明确废气排放量。
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	4.1施工期环境影响和保护措施

（1）施工期废气防治措施

项目施工期废气主要来自装修、改造建筑产生的废气，装修工程量较小，主要为结构隔断、建筑装饰和实验仪器安装。不使用挥发有毒有害气体的油漆涂料类有机溶剂，因此，施工期无明显装修废气产生，不会对周围大气环境产生明显影响。

（2）施工期废水防治措施

施工期废水主要为施工人员生活污水。

施工期不设置施工营地，不设住宿和食堂，施工人员施工作业期间产生的生活污水可依托周边现有设施进行处理，处理后的废水进入市政污水管网。

（3）施工期噪声防治措施

1）合理安排施工时间，将尽量将高噪声的施工作业安排在白天，严禁在22：00～次日6：00施工。

因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间施工作业的，施工单位应按《重庆市噪声污染防治办法》，因特殊需要必须连续施工作业的，施工单位应当取得城市管理或者住房城乡建设部门的证明。建设单位应当于开始施工1日前在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

2）施工过程中应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中有关规定，加强施工过程的管理，制定合理的施工作业计划，将噪声级大的施工作业尽可能安排在白天进行，并从管理采取措施。

3）加强高、中考期间建筑工程施工的许可管理。在高考、中考前15日内及考试期间，禁止进行产生噪声污染的夜间施工作业；项目周边及施工场地100米区域内不涉及考场。

4）12点至14点和22点至次日8点，禁止在噪声敏感建筑物集中区域进行噪声扰民的室内装修等活动，其他时段应当采取有效措施防止或者减轻噪声扰民。

5）高噪声作业安排在昼间进行，并在施工厂界周围设置维护设施，高噪声设备设置隔声、减噪措施；对夜间施工加强管理，并严格执行有关规定。

建设单位必须落实噪声防治要求，不得产生扰民现象，并使施工各阶段的厂界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相关限值。

（4）施工期固废防治措施

项目产生的固体废物为施工中将产生少量的建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾首先考虑综合利用，即对钢筋、钢板、木材等下脚料进行分类回收，交废物收购站回收处理；对不能综合利用的建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场。弃土运至合法弃土场处置。生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。生活垃圾应集中收集交环卫外运处理，严禁随意堆放和倾倒。

采取上述措施后，施工期固废对环境影响较小。
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	4.2运营期环境影响和保护措施

4.2.1废气

（1）废气源强分析
①动物臭气
在IJ座7F为动物实验室，在观察饲养动物过程中有臭气产生，主要来源于排泄物及动物体味，主要污染物为硫化氢、氨、臭气浓度。动物实验室采用全新风直流系统，只送不回、全排，保持室内为负压，动物实验室内收集效率约99%。动物房臭气经收集后引至IJ座楼顶，经喷淋系统+干式化学过滤器吸附处理后排放。IJ座7F根据分区共设置4套废气处理设施共4个排放口，编号为DA001~DA004，排放口高出楼顶3m（离地高度34m）。
参照中国农业科学院2010年《规模化畜禽养殖场恶臭污染物扩散规律及其防护距离研究》中的经验数据，根据重量折算，1头猪=1500只小鼠=167只大鼠=100只豚鼠=10只兔子=3只猴子，每头猪H2S、NH3排放量分别为0.253kg/a、0.633kg/a。项目动物房最大饲养动物量折合约30头猪，则H2S、NH3产生量分别约为8kg/a、20kg/a。喷淋系统+干式化学过滤器吸附效率70%，则硫化氢有组织排放量为0.002t/a，无组织排放量为7.46×10-5t/a；氨有组织排放量为0.006t/a；无组织排放量为1.87×10-4t/a。经处理后排放情况见表4-1。
②试剂废气

实验室检测酸性试剂废气主要来源于浓盐酸、浓硫酸、浓硝酸等酸性试剂，使用过程挥发酸性废气，主要含氯化氢、硫酸雾、氮氧化物；项目检测有机试剂废气主要来源于乙醇、异丙醇等有机试剂，使用过程挥发有机废气。酸性试剂、有机试剂提取操作均在专用通风橱内进行，按照《实验室通风柜技术规范》（JG/T385-2012），通风橱废气收集效率90%。酸性试剂废气、有机试剂废气经专用通风橱收集后引至楼顶，经多效循环化学废气一体化装置吸附处理后排放，排放口均高出楼顶3m（离地高度34m）。

表4-1 项目试剂废气治理设施设计风量一览表
区域
收集点位
数量

（台/个）

单台风量（m3/h）

小计

（m3/h）
设计风量（m3/h）
备注
IJ座DA005
通风橱

25
1000
25000
30000
满足要求
IJ座DA006
通风橱

30
1000
30000
40000
满足要求

IJ座DA007
通风橱

1
1000
1000
1500
满足要求

K座DA008
通风橱

30
1000

30000
40000
满足要求

K座DA009
通风橱

25
1000

25000
40000
满足要求

1、酸性试剂废气
①氯化氢：项目盐酸年使用量0.1t/a，全部在密闭负压通风橱内常温短时操作。依据《环境统计手册》，通过液体挥发量计算公式核算，浓盐酸密闭工况挥发系数取5%；按照《实验室通风柜技术规范》（JG/T385-2012），通风橱废气收集效率90%；收集后的有组织废气统一送入多效循环化学废气一体化装置处理，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010），中湿法洗涤净化效率在45%～60%，项目去除效率考虑50%。经核算，氯化氢总产生量0.005t/a，有组织排放量0.002t/a，无组织排放量0.0005t/a。

②硫酸雾：项目浓硫酸年消耗量0.1t/a，依据《无机酸制造行业产污系数手册》（2021版），密闭通风橱短时取用工况硫酸雾挥发系数取2%；按照《实验室通风柜技术规范》（JG/T 385-2012），通风橱收集效率90%；收集后的有组织废气统一送入多效循环化学废气一体化装置，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010），中湿法洗涤净化效率在45%～60%，项目去除效率考虑50%。核算硫酸雾总产生量0.002t/a，有组织排放量0.001t/a，无组织排放量0.0002t/a。

③氮氧化物：浓硝酸年用量0.1t/a，依据《硝酸工业污染物排放标准》（GB 26131-2010），常温密闭条件硝酸分解NOₓ产污系数取8%；按照《实验室通风柜技术规范》（JG/T385-2012），通风橱废气收集效率90%；收集后的有组织废气统一送入多效循环化学废气一体化装置处理，根据《氮氧化物治理工程技术规范》（HJ 2042-2014）中“湿法净化效率在15%～25%”，项目去除效率考虑20%。核算氮氧化物总产生量0.008t/a，有组织排放量0.0058t/a，无组织排放量0.0008t/a。

2、有机试剂废气

有机试剂使用量约0.32t/a（其中二甲苯约0.1t/a），挥发性物质产生量参照《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（团体标准T/ACEFO01-2020）编制说明中章节4实验室VOCs排放情况：试剂在使用过程中的挥发量按使用量的30%计算（基于北京市300家实验室包括检测机构VOCs排放量推算所得）；按照《实验室通风柜技术规范》（JG/T385-2012），通风橱废气收集效率90%，剩余10%废气以无组织形式逸散；收集后的有组织废气统一送入多效循环化学废气一体化装置处理，处理效率按50%，则非甲烷总烃总产生量0.0528t/a，非甲烷总烃有组织排放量为0.0432t/a（其中二甲苯约0.014t/a）；无组织排放量为0.0096t/a（其中二甲苯约0.003t/a）。
通风橱使用时间为4h/d、250d/年。经处理后排放情况见表4-2。
④原微生物气溶胶致病废气

根据《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）和《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）明确，P2实验室排风以高效过滤为主要防护手段。
本项目各层均设置II级生物安全柜，所有涉及病原微生物、可能产生病原微生物气溶胶致病废气的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜自带过滤系统由两个HEPA过滤器组成，生物安全柜的HEPA过滤效率高于99.995%，IJ座、K座每层分区域将相邻的生物安全柜由集气罩收集后经活性炭吸附处理后窗外排放。P2生物安全实验室（洁净区）废气全经过高效过滤器过滤。此外实验室内部还设置有紫外线灯管消毒装置，通过紫外线等消毒切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。因此在正常运作情况下，可能带有病原微生物气溶胶的废气经消毒灭菌、高效过滤后，将病原微生物完全捕集。

⑤污水处理设施恶臭气体
本项目IJ座新建一个污水处理站用于预处理实验人员的实验室废水、动物房废水和生活污水，本项目K座各新建一个污水处理站用于预处理实验人员的实验室废水和生活污水，COD浓度较低，产生的恶臭较少，污水处理站臭味对环境影响程度低、影响范围小。污水处理设施臭气经收集后引至绿化带2m高排放。
⑥消毒过程产生的废气

本项目会使用75%的酒精对样本外包装、密封袋以及实验仪器进行喷洒消毒，此过程会涉及酒精的挥发，考虑酒精部分全部挥发，酒精（75%）的使用量为0.2t/a，则挥发的乙醇（以非甲烷总烃计）总量约为0.2t/a。在实验室以无组织的形式排放。
⑦危废贮存点废气

本项目废液采用专用收集桶加盖暂存，暂存过程基本无有机废气逸出，因此本次评价不对危废贮存点提出废气收集要求。
（2）废气总排放量及排放口基本情况

本项目排放口基本情况见表4-2，废气产排情况见表4-5，本项目等效排气筒等效排放速率情况见表4-6。

表4-2 本项目排放口基本情况一览表
排放口编号
排气筒高度（m）
排气筒尺寸（m）
排放温度（℃）
风量（m3/h）
排放口类型

DA001
34
内径：0.5
25
30000
一般

DA002
34
内径：0.5
25
30000
一般

DA003
34
内径：0.5
25
5000
一般

DA004
34
内径：0.5
25

20000
一般

DA005
34
内径：0.5
25

30000
一般

DA006
34
内径：0.5
25

40000
一般

DA007
34
内径：0.2
25

1500
一般

DA008
34
内径：0.5
25

40000
一般

DA009
34
内径：0.5
25

40000
一般




表4-3 动物臭气产排情况

	污染源
	污染物
	产生浓度(mg/m3)
	产生速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	治理措施
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	排放量(t/a)
	排放去向

	动物实验室（有组织）
	硫化氢
	0.031 
	0.001 
	0.002 
	喷淋系统+干式化学过滤器吸附，风量30000m3/h。
	0.009 
	3×10-4 
	6×10-4 
	IJ座DA001

	
	氨
	0.078 
	0.002 
	0.005 
	
	0.023 
	7×10-4
	0.0014
	

	
	硫化氢
	0.031 
	0.001 
	0.002 
	喷淋系统+干式化学过滤器吸附，风量30000m3/h。
	0.009 
	3×10-4
	6×10-4 
	IJ座DA002

	
	氨
	0.078 
	0.002 
	0.005 
	
	0.023 
	7×10-4
	0.0014
	

	
	硫化氢
	0.187 
	0.001 
	0.002 
	喷淋系统+干式化学过滤器吸附，风量5000m3/h。
	0.056 
	3×10-4
	6×10-4
	IJ座DA003

	
	氨
	0.467 
	0.002 
	0.005 
	
	0.140 
	7×10-4
	0.0014
	

	
	硫化氢
	0.047 
	0.001 
	0.002 
	喷淋系统+干式化学过滤器吸附，风量20000m3/h。
	0.014 
	3×10-4
	6×10-4 
	IJ座DA004

	
	氨
	0.117 
	0.002 
	0.005 
	
	0.035 
	7×10-4
	0.0014
	

	动物实验室（无组织）
	硫化氢
	/
	3.73×10-5
	7.46×10-5
	未收集，无组织排放
	/
	3.73×10-5
	7.46×10-5
	/

	
	氨
	/
	9.34×10-5
	1.87×10-4
	
	/
	9.34×10-5
	1.87×10-4
	/


表4-4 试剂废气排放情况一览表

	污染源
	污染物
	产生浓度(mg/m3)
	产生速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	治理措施
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	排放量(t/a)
	排放去向

	试剂废气（有组织）
	氯化氢
	0.0360 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置，风量25000m3/h。
	0.0180 
	0.0005 
	0.0005 
	IJ座DA005

	
	硫酸雾
	0.0144 
	0.0004 
	0.0004 
	
	0.0072 
	0.0002 
	0.0002 
	

	
	氮氧化物
	0.0576 
	0.0014 
	0.0014 
	
	0.0461 
	0.0012 
	0.0012 
	

	
	非甲烷总烃
	0.6912 
	0.0173 
	0.0173 
	
	0.3456 
	0.0086 
	0.0086 
	

	
	二甲苯
	0.2160 
	0.0054 
	0.0054 
	
	0.1728 
	0.0043 
	0.0043 
	

	
	氯化氢
	0.0300 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置，风量30000m3/h。
	0.0150 
	0.0005 
	0.0005 
	IJ座DA006

	
	硫酸雾
	0.0120 
	0.0004 
	0.0004 
	
	0.0060 
	0.0002 
	0.0002 
	

	
	氮氧化物
	0.0480 
	0.0014 
	0.0014 
	
	0.0384 
	0.0012 
	0.0012 
	

	
	非甲烷总烃
	0.5760 
	0.0173 
	0.0173 
	
	0.2880 
	0.0086 
	0.0086 
	

	
	二甲苯
	0.1800 
	0.0054 
	0.0054 
	
	0.1440 
	0.0043 
	0.0043 
	

	
	氯化氢
	0.9000 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置，风量1000m3/h。
	0.4500 
	0.0005 
	0.0005 
	IJ座DA07

	
	硫酸雾
	0.3600 
	0.0004 
	0.0004 
	
	0.1800 
	0.0002 
	0.0002 
	

	
	氮氧化物
	1.4400 
	0.0014 
	0.0014 
	
	1.1520 
	0.0012 
	0.0012 
	

	
	非甲烷总烃
	17.2800 
	0.0173 
	0.0173 
	
	8.6400 
	0.0086 
	0.0086 
	

	
	二甲苯
	5.4000 
	0.0054 
	0.0054 
	
	4.3200 
	0.0043 
	0.0043 
	

	
	氯化氢
	0.0300 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置，风量30000m3/h。
	0.0150 
	0.0005 
	0.0005 
	K座DA08

	
	硫酸雾
	0.0120 
	0.0004 
	0.0004 
	
	0.0060 
	0.0002 
	0.0002 
	

	
	氮氧化物
	0.0480 
	0.0014 
	0.0014 
	
	0.0384 
	0.0012 
	0.0012 
	

	
	非甲烷总烃
	0.5760 
	0.0173 
	0.0173 
	
	0.2880 
	0.0086 
	0.0086 
	

	
	二甲苯
	0.1800 
	0.0054 
	0.0054 
	
	0.1440 
	0.0043 
	0.0043 
	

	
	氯化氢
	0.0360 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置，风量25000m3/h。
	0.0180 
	0.0005 
	0.0005 
	K座DA09

	
	硫酸雾
	0.0144 
	0.0004 
	0.0004 
	
	0.0072 
	0.0002 
	0.0002 
	

	
	氮氧化物
	0.0576 
	0.0014 
	0.0014 
	
	0.0461 
	0.0012 
	0.0012 
	

	
	非甲烷总烃
	0.6912 
	0.0173 
	0.0173 
	
	0.3456 
	0.0086 
	0.0086 
	

	
	二甲苯
	0.2160 
	0.0054 
	0.0054 
	
	0.1728 
	0.0043 
	0.0043 
	

	试剂废气（无组织）
	氯化氢
	/
	0.0005 
	0.0005 
	未收集，无组织排放
	/
	0.0005 
	0.0005 
	/

	
	硫酸雾
	/
	0.0002 
	0.0002 
	
	/
	0.0002 
	0.0002 
	/

	
	氮氧化物
	/
	0.0008 
	0.0008 
	
	/
	0.0008 
	0.0008 
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	0.0096 
	0.0096 
	
	/
	0.0096 
	0.0096 
	/

	
	二甲苯
	/
	0.0030 
	0.0030 
	
	/
	0.0030 
	0.0030 
	/


表4-5  本项目废气产排情况汇总表

	排气筒
	污染源
	产污环节
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	执行标准

	
	
	
	
	产生浓度(mg/m3)
	产生速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	工艺
	风量（m3/h）
	效率
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	排放量(t/a)
	浓度
（mg/m3）
	速率
（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA001
	动物实验室
	动物饲养
	硫化氢
	0.031 
	0.001 
	0.002 
	喷淋系统+干式化学过滤器吸附
	30000
	70%
	0.009 
	3×10-4 
	6×10-4 
	/
	1.8

	
	
	
	氨
	0.078 
	0.002 
	0.005 
	
	
	
	0.023 
	7×10-4
	0.0014
	/
	27

	
	
	
	臭气浓度
	少量
	少量
	少量
	
	
	
	少量
	少量
	少量
	/
	15000

	DA002
	动物实验室
	动物饲养
	硫化氢
	0.031 
	0.001 
	0.002 
	喷淋系统+干式化学过滤器吸附
	30000
	70%
	0.009 
	3×10-4
	6×10-4 
	/
	1.8

	
	
	
	氨
	0.078 
	0.002 
	0.005 
	
	
	
	0.023 
	7×10-4
	0.0014
	/
	27

	
	
	
	臭气浓度
	少量
	少量
	少量
	
	
	
	少量
	少量
	少量
	/
	15000

	DA003
	动物实验室
	动物饲养
	硫化氢
	0.187 
	0.001 
	0.002 
	喷淋系统+干式化学过滤器吸附
	5000
	70%
	0.056 
	3×10-4
	6×10-4 
	/
	1.8

	
	
	
	氨
	0.467 
	0.002 
	0.005 
	
	
	
	0.140 
	7×10-4
	0.0014
	/
	27

	
	
	
	臭气浓度
	少量
	少量
	少量
	
	
	
	少量
	少量
	少量
	/
	15000

	DA004
	动物实验室
	动物饲养
	硫化氢
	0.047 
	0.001 
	0.002 
	喷淋系统+干式化学过滤器吸附
	20000
	70%
	0.014 
	3×10-4
	6×10-4 
	/
	1.8

	
	
	
	氨
	0.117 
	0.002 
	0.005 
	
	
	
	0.035 
	7×10-4
	0.0014
	/
	27

	
	
	
	臭气浓度
	少量
	少量
	少量
	
	
	
	少量
	少量
	少量
	/
	15000

	DA005
	通风橱
	配液、使用
	氯化氢
	0.0360 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置吸附
	25000
	50%
	0.0180 
	0.0005 
	0.0005 
	100
	1.4

	
	
	
	硫酸雾
	0.0144 
	0.0004 
	0.0004 
	
	
	
	0.0072 
	0.0002 
	0.0002 
	45
	8.8

	
	
	
	氮氧化物
	0.0576 
	0.0014 
	0.0014 
	
	
	20%
	0.0461 
	0.0012 
	0.0012 
	200
	1.2

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.6912 
	0.0173 
	0.0173 
	
	
	50%
	0.3456 
	0.0086 
	0.0086 
	120
	53

	
	
	
	二甲苯
	0.2160 
	0.0054 
	0.0054 
	
	
	
	0.1728 
	0.0043 
	0.0043 
	70
	5.9

	DA006
	通风橱
	配液、使用
	氯化氢
	0.0300 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置吸附
	30000
	50%
	0.0150 
	0.0005 
	0.0005 
	100
	1.4

	
	
	
	硫酸雾
	0.0120 
	0.0004 
	0.0004 
	
	
	
	0.0060 
	0.0002 
	0.0002 
	45
	1.4

	
	
	
	氮氧化物
	0.0480 
	0.0014 
	0.0014 
	
	
	20%
	0.0384 
	0.0012 
	0.0012 
	200
	1.2

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.5760 
	0.0173 
	0.0173 
	
	
	50%
	0.2880 
	0.0086 
	0.0086 
	120
	53

	
	
	
	二甲苯
	0.1800 
	0.0054 
	0.0054 
	
	
	
	0.1440 
	0.0043 
	0.0043 
	70
	5.9

	DA07
	通风橱
	配液、使用
	氯化氢
	0.9000 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置吸附
	1000
	50%
	0.4500 
	0.0005 
	0.0005 
	100
	8.8

	
	
	
	硫酸雾
	0.3600 
	0.0004 
	0.0004 
	
	
	
	0.1800 
	0.0002 
	0.0002 
	45
	1.4

	
	
	
	氮氧化物
	1.4400 
	0.0014 
	0.0014 
	
	
	20%
	1.1520 
	0.0012 
	0.0012 
	200
	1.2

	
	
	
	非甲烷总烃
	17.2800 
	0.0173 
	0.0173 
	
	
	50%
	8.6400 
	0.0086 
	0.0086 
	120
	53

	
	
	
	二甲苯
	5.4000 
	0.0054 
	0.0054 
	
	
	
	4.3200 
	0.0043 
	0.0043 
	70
	5.9

	DA08
	通风橱
	配液、使用
	氯化氢
	0.0300 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置吸附
	30000
	50%
	0.0150 
	0.0005 
	0.0005 
	100
	1.4

	
	
	
	硫酸雾
	0.0120 
	0.0004 
	0.0004 
	
	
	
	0.0060 
	0.0002 
	0.0002 
	45
	8.8

	
	
	
	氮氧化物
	0.0480 
	0.0014 
	0.0014 
	
	
	20%
	0.0384 
	0.0012 
	0.0012 
	200
	1.2

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.5760 
	0.0173 
	0.0173 
	
	
	50%
	0.2880 
	0.0086 
	0.0086 
	120
	53

	
	
	
	二甲苯
	0.1800 
	0.0054 
	0.0054 
	
	
	
	0.1440 
	0.0043 
	0.0043 
	70
	5.9

	DA09
	通风橱
	配液、使用
	氯化氢
	0.0360 
	0.0009 
	0.0009 
	多效循环化学废气一体化装置吸附
	25000
	50%
	0.0180 
	0.0005 
	0.0005 
	100
	1.4

	
	
	
	硫酸雾
	0.0144 
	0.0004 
	0.0004 
	
	
	
	0.0072 
	0.0002 
	0.0002 
	45
	1.4

	
	
	
	氮氧化物
	0.0576 
	0.0014 
	0.0014 
	
	
	20%
	0.0461 
	0.0012 
	0.0012 
	200
	1.2

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.6912 
	0.0173 
	0.0173 
	
	
	50%
	0.3456 
	0.0086 
	0.0086 
	120
	53

	
	
	
	二甲苯
	0.2160 
	0.0054 
	0.0054 
	
	
	
	0.1728 
	0.0043 
	0.0043 
	70
	5.9

	有组织合计
	硫化氢
	/
	/
	0.008
	/
	/
	/
	/
	/
	0.002
	/
	/

	
	氨
	/
	/
	0.020
	/
	/
	/
	/
	/
	0.006
	/
	/

	
	臭气浓度
	/
	/
	少量
	/
	/
	/
	/
	/
	少量
	/
	/

	
	氯化氢
	/
	/
	0.0045 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0023 
	/
	/

	
	硫酸雾
	/
	/
	0.0018 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0009 
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	0.0072 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0058 
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.0864 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0432 
	/
	/

	
	二甲苯
	/
	/
	0.0270 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0216 
	/
	/

	无组织合计
	硫化氢
	/
	/
	7.46×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	7.46×10-5
	/
	/

	
	氨
	/
	/
	1.87×10-4
	/
	/
	/
	/
	/
	1.87×10-4
	/
	/

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氯化氢
	/
	/
	0.0005 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0005 
	/
	/

	
	硫酸雾
	/
	/
	0.0002 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0002 
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	0.0008 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0008 
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.0096 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0096 
	/
	/

	
	二甲苯
	/
	/
	0.0030 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0030 
	/
	/


表4-6  本项目等效排气筒等效排放速率情况汇总表
	位置
	排放口编号
	污染物
	等效排放速率(kg/h)
	执行标准(kg/h)

	IJ座
	DA001、DA002、DA003、DA004
	硫化氢
	0.0011 
	1.8

	
	
	氨
	0.0028 
	27

	IJ座
	DA005、DA006、DA007
	氯化氢
	0.0014 
	1.4

	
	
	硫酸雾
	0.0005 
	8.8

	
	
	氮氧化物
	0.0035 
	1.2

	
	
	非甲烷总烃
	0.0259 
	53

	
	
	二甲苯
	0.0130 
	5.9

	K座
	DA008、DA009
	氯化氢
	0.0009 
	1.4

	
	
	硫酸雾
	0.0004 
	8.8

	
	
	氮氧化物
	0.0023 
	1.2

	
	
	非甲烷总烃
	0.0173 
	53

	
	
	二甲苯
	0.0086 
	5.9


四、主要环境影响和保护措施

	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	（3）监测断面和监测孔设置要求
根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》(HJ1405-2024）（2027年1月1日实施）、《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发（2012）26号）要求，规整排污口，具体如下：
A、监测断面包含手工监测断面和自动监测断面，应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件。自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4 倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。排气筒出口处视为变径。对于矩形排气筒/烟道，以当量直径计。

B、圆形竖直排气筒/烟道直径D≤1m时，至少设置1个手工监测孔；1m<D≤3.5m时，至少设置相互垂直的2个手工监测孔；D>3.5m时，至少设置相互垂直的4个手工监测孔。圆形水平排气筒/烟道直径D≤3.5m时，至少在侧面水平位置设置1个手工监测孔；D>3.5m时，至少在两侧水平对称的位置设置2个手工监测孔。竖直矩形排气筒/烟道，长（L）或宽（W）≤3.5m时，至少在长边一侧开1排水平的手工监测孔；L和W均>3.5m时，至少在长边两侧对开各1排水平的手工监测孔。水平矩形排气筒/烟道，W≤3.5m时，至少在单侧开设1排竖直的手工监测孔；W>3.5m时，至少在烟道两侧各开设1排竖直的手工监测孔。手工监测孔设置应满足监测布点要求，相邻 两个手工监测孔之间的距离≤1m，两端的手工监测孔距离烟道内壁≤0.5m。
（4）排放达标情况
根据表4-6对比可知，本项目废气经处理后达标排放。
（5）运营期监测

企业根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应按照最新的监测方案开展检测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员，场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检测机构代其开展自行监测，结合项目排污特点，本项目废气监测计划：

表4-5  运营期大气监测计划

污染源

采样点

监测因子

监测频率
执行标准
DA001
排气筒出口

硫化氢、氨、臭气浓度
验收时一次，以后1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
DA002
排气筒出口

硫化氢、氨、臭气浓度
验收时一次，以后1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
DA003
排气筒出口

硫化氢、氨、臭气浓度
验收时一次，以后1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
DA004
排气筒出口

硫化氢、氨、臭气浓度
验收时一次，以后1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
DA005
排气筒出口

氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
验收时一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
DA006
排气筒出口

氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
验收时一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
DA007
排气筒出口

氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
验收时一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
DA008
排气筒出口

氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
验收时一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
DA009
排气筒出口

氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
验收时一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
厂区下风向边界处

硫化氢、氨、臭气浓度、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
验收时一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
（6）措施可行性
本项目运营期产生的污染物主要为非甲烷总烃、硫化氢、氨、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、臭气浓度、恶臭气体等。
废气环保处理设施可行性分析：

①活性炭吸附箱处理废气原理：

本项目在污水处理站恶臭气体、原微生物气溶胶致病废气处理过程中均采用了活性炭吸附箱处理。
活性炭吸附处理的实质是利用活性炭的特性把废气中的溶胶致病废气、恶臭废气吸附到活性炭中。由于活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的排放。为了保证活性炭吸附装置的处理效果，项目宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g，气体流速宜低于0.6m/s。同时为保证VOCs去除效率，活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭交有危废处理资质的单位处置。
②动物房废气：喷淋塔+干式化学过滤器（FQS-4型）

动物房废气经喷淋系统+干式化学过滤器吸附处理后排放。
喷淋塔属湿法吸收工艺，通过气液逆向接触，以物理溶解+化学中和+物理捕集三重机制协同，高效去除动物房废气中的氨气、硫化氢、粉尘、生物气溶胶等污染物，为后续干式化学过滤提供预处理，核心是“将气相污染物转移至液相并稳定化”。

喷淋预处理后的混合废气配套FQS-4干式化学过滤器深度治理，滤料为化学滤料，滤料浸渍酸碱化学活性药剂，依靠物理吸附+酸碱中和化学反应协同净化，全程不用水、不产生废水，既去除有机VOC，又深度脱除喷淋残留酸碱无机废气；滤料内部化学药剂与废气污染物反应生成固态盐类滞留在滤料孔隙内，废气洁净后高空排放。
③试剂废气：多效循环化学废气一体化装置
本设备为喷淋湿法预处理+改性活性炭干法深度吸附一体式机组，单台集成酸碱喷淋+有机吸附两段工艺，用于实验室混合废气（酸性+碱性+VOC有机废气）综合治理。废气先经膜式自清洁扰流喷淋段，通过循环中和药液脱除氯化氢、硫酸雾、氨气、硫化氢等酸碱无机废气，喷淋尾气进入设备内置吸附仓，仓内装填活性炭，尾气经净化后达标高空排放。
《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》中的要求如下：

（1）基本要求：①实验室单位应建立有机溶剂使用登记和管理制度，编制实验操作规范，选择有效的废气收集和净化装置，减少VOCs排放，防止污染周边环境；②产生VOCs废气应进行收集，排放至VOCs废气收集装置；③验室有组织VOCs宜经过净化处理后方可排放，综合考虑场地、实验室类型等因素，因地制宜地采用有效的VOCs净化装置。经过净化后的废气应符合排放标准后方可排放，净化过程避免产生二次污染；④废气收集和净化装置应保证与实验操作同时正常运行。

（2）有机废气收集：①应根据有机溶剂的使用情况，统筹考虑废气收集装置；②使用有机溶剂作为进样的仪器，应在其上方安装废气收集系统排风罩；③废气收集装置材质应防腐防锈，每月定期维护，存在泄漏时需停止实验并及时修复。
（3）有机废气末端净化：①实验室单元在保障安全的情况下可采用吸附法等技术对VOCs进行净化；②净化装置应在产生VOCs的实验前开启、在实验结束后需继续开启十分钟，保证VOCs处理完全，再停机，并实现联动控制；③排气筒应设置永久性采样口。

根据《重庆市生态环境局关于印发<2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案>的函》中相关要求“颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g或四氯化碳吸附率≥45%；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g或四氯化碳吸附率≥35%；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）或四氯化碳吸附率≥65%”、“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”。

结合建设单位提供的废气设计资料，有组织收集的试剂废气中非甲烷总烃量为43.2kg/a，则所需活性炭填充量216kg/a，项目共设置5套“多效循环化学废气一体化装置”，按照3个月更换1次的频率，则单套活性炭装填量约10.8kg（本次取15kg）。因此，项目拟采用的“多效循环化学废气一体化装置”处理措施对低浓度有机废气具有良好的处理效果，处理工艺技术可行、经济合理。
综上，本项目产生的废气经过处置后可实现达标排放，对周围环境影响小。故本项目采取的废气处理措施可行。
（7）废气排放的环境影响
项目所在地属于环境空气二类区，根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，2024年九龙坡区属于达标区域；非甲烷总烃小时平均浓度满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，项目所在地具有一定的环境容量可接纳本项目废气污染物的排放。同时项目周边500m范围内主要大气环境保护目标为项目周边的居民小区以及学校。根据前文核算，项目各项废气污染物排放量均较小，通过项目采取的有效废气治理措施后，废气均实现达标排放，对大气环境影响较小。

4.2.2废水

（1）地表水环境影响分析

本项目IJ座和K座各设置一套废水处理装置，IJ座为地埋式，处理工艺为调节+中和+缺氧+好氧+沉淀+消毒，设计处理规模不小于100m3/d，用于处理IJ座产生的实验室废水、动物房废水和生活污水；K座为地上一体化污水处理设施，处理工艺为调节+还原+中和+沉淀+一级/二级氧化+沉淀，设计处理规模不小于50m3/d，用于处理K座产生的实验室废水和生活污水。实验室废水和生活污水经新建废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准后排入市政管网。

类比其他实验室项目，并根据重庆市环境监测中心多年对城市生活污水水质监测统计结果及结合《水处理工程师手册》（化学工业出版社，2000 年4 月）相关数据，给出污染物浓度，具体见下表4-6、表4-7。
表4-6  IJ座废水污染物产生及排放情况一览表

类型
浓度(mg/L)/产生量(t/a)
废水量
主要污染因子

(m3/a)
COD
BOD5
SS
NH3-N
总磷
总氮
粪大肠杆菌群数
pH
员工办公废水
浓度
13500
400
300
200
50
38
5
1.6×108个/L
/
产生量
5.4
4.05
2.7
0.675
0.513
0.068 
/
/

地面清洁废水
浓度
3948.308 
400
100
300
0
0
0
/
/

产生量
1.579 
0.395 
1.184 
0.000 
0
0
/
/

器材清洗废水
浓度
900
500
400
200
50
10
0
1.6×108个/L
/
产生量
0.450 
0.360 
0.180 
0.045 
0.009 
0
/
/
动物笼舍冲洗废水
浓度
1125
350
300
200
50
38
5
1.6×108个/L
/
产生量
0.058 
0.050 
0.033 
0.008 
0.006 
0.001 
/
/

反冲洗、再生水、浓盐水
浓度
1602.5
300
200
50
0
0
0
/
/

产生量
0.487 
0.325 
0.081 
0
0
0
/
/

水下舱实验
浓度
225
350
300
200
50
38
5
1.6×108个/L
/
产生量
0.079 
0.068 
0.045 
0.011 
0.009 
0.001 
/
/
混合废水
浓度
23413.61 
386 
251 
202 
35 
26 
3 
1.6×108个/L
/
产生量
8.053 
5.246 
4.224 
0.740 
0.537 
0.069 
/
/
表4-7  K座废水污染物产生及排放情况一览表
类型
浓度(mg/L)/产生量(t/a)
废水量
主要污染因子

(m3/a)
COD
BOD5
SS
NH3-N
总磷
总氮
粪大肠杆菌群数
pH

员工办公废水
浓度
6750
400
300
200
50
38
5
1.6×108个/L
/
产生量
2.7
2.025
1.35
0.3375
0.2565
0.03375
/
/

地面清洁废水
浓度
2182.317 
400
100
300
0
0
0
/
/

产生量
0.873 
0.218 
0.655 
0.000 
0
0
/
/

器材清洗废水
浓度
900
500
400
200
50
10
0
1.6×108个/L
/
产生量
0.450 
0.360 
0.180 
0.045 
0.009 
0
/
/

反冲洗、再生水、浓盐水
浓度
775
300
200
50
0
0
0
/
/

产生量
0.110 
0.073 
0.018 
0
0
0
/
/

混合废水
浓度
12220.12 
405 
262 
216 
38 
26 
3 
1.6×108个/L
/
产生量
4.132 
2.676 
2.203 
0.383 
0.266 
0.034 
/
/
营运期废水产生、治理及排放情况统计表4-8，表4-9。
表4-8  IJ座水污染物处理情况

废水量

m3/a
污染物
污染物产生情况
一体化污水处理设施处理
浓度
产生量
浓度
排放量
mg/L
t/a
mg/L
t/a
20860.81（83.44t/d）
COD
386 
8.053 
300
6.258 
BOD5
251 
5.246 
250
5.215 
SS
202 
4.224 
250
5.215 
NH3-N
35 
0.740 
35
0.730 
总磷
26 
0.537 
10
0.209 
总氮
3 
0.069 
20
0.417 
粪大肠杆菌群数
1.6×108个/L
/
5000个/L
/ 
表4-9  K座水污染物处理情况

废水量

m3/a
污染物
污染物产生情况
一体化污水处理设施处理
浓度
产生量
浓度
排放量
mg/L
t/a
mg/L
t/a
10197.32（40.79t/d）
COD
405 
4.132 
300 
3.059 
BOD5
262 
2.676 
250 
2.549 
SS
216 
2.203 
250 
2.549 
NH3-N
38 
0.383 
35 
0.357 
总磷
26 
0.266 
10 
0.102 
总氮
3 
0.034 
20 
0.204 
粪大肠杆菌群数
1.6×108个/L
/
5000个/L
/ 
（2）处理设施工艺及可行性分析

本项目IJ座和K座各设置一套废水处理装置，IJ座为地埋式，处理工艺为调节+中和+缺氧+好氧+沉淀+消毒，设计处理规模不小于100m3/d，用于处理IJ座产生的实验室废水、动物房废水和生活污水，并配置容积不小于30m3的应急事故池；K座为地上一体化污水处理设施，处理工艺为调节+还原+中和+沉淀+一级/二级氧化（消毒）+沉淀，设计处理规模不小于50m3/d，用于处理K座产生的实验室废水和生活污水，并配置容积不小于15m3的应急事故池。工艺流程见图8-1。
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图4-1  IJ座新建污水处理设施工艺流程图

[image: image5.emf]调节池

调节池

沉淀池

沉淀池

还原池

还原池

中和池

中和池

生产废水

生产废水 一级氧化

一级氧化

二级氧化

二级氧化

酸 、 碱

酸 、 碱

碱 、 消毒剂

碱 、 消毒剂

还原剂

还原剂

污泥干化池

污泥干化池 污泥消毒清运

污泥消毒清运

达标

排放

达标

排放

沉淀池

沉淀池

清水池

清水池

碱 、 消毒剂

碱 、 消毒剂

事故池

事故池

图4-2  K座新建污水处理设施工艺流程图
污水处理工艺技术论证如下：
①调节：为了使处理工艺正常工作,不受废水高峰流量或高峰浓度变化的影响,要求废水在进行处理前有一个较为稳定的水量和均匀的水质，必须进行水质和水量的调节。

②还原反应：氧化还原法是一种利用氧化剂或还原剂与水中污染物发生电子转移反应，将其转化为无毒或低毒物质的水处理技术。

③中和反应：废水中和处理法是利用酸碱中和反应处理废水以调节其pH值的化学方法，通过酸性废水中的H+与碱性废水中的OH-结合生成水分子及盐类，消除有害物质。
④缺氧池：是污水处理系统中没有溶解氧但存在硝酸盐的生化反应单元，主要承担反硝化脱氮功能。通过反硝化菌的代谢作用，将硝态氮转化为氮气实现脱氮，同时降解部分有机物并提升废水可生化性。

⑤好氧池：好氧处理是指在微生物的参与下，在适宜碳氮比、含水率和氧气等条件下，将有机物降解、转化成腐殖质样物质的生化过程。好氧处理技术因可实现固体废弃物的减量化、无害化和资源化的处理目标，被认为是有机固体废弃物处理的有效方法。

⑥一级/二级氧化：一级和二级氧化池是两种常见且重要的处理单元。它们通过生物氧化作用，有效去除污水中的有机物，提高水质。

⑦沉淀：向水中投加絮凝剂，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，形成活性污泥。该污泥部分回用于水解酸化池，可使微生物加速繁殖。

⑧消毒：废水中可能含有少量病菌，使用次氯酸钠药剂消毒。它有高效、广谱、较为安全的消毒作用，对细菌、病毒、真菌、芽孢等都有杀灭作用，对球虫卵囊也有一定杀灭作用。
项目采取上诉工艺成熟可靠，能有效降低COD、SS等污染物含量，且有消毒灭菌，出水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-2024）三级标准。
综上，本项目污水处理措施可行。

废水间接排放口基本情况见表4-10。
表4-10 废水间接排放口基本情况表

序号
排放口编号
排放口类型
排放口地理坐标
排放去向
排放标准
经度
纬度
1
DW001
一般排放口

106.492
29.529
市政管网
《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
2
DW002
一般排放口
106.491
29.528
市政管网
《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
（3）运营期监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）排污单位应按照最新的监测方案开展检测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员，场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检测机构代其开展自行监测，结合本项目排污特点，本项目废水监测计划如下：

表4-11  废水监测计划一览表

监测点位

监测项目

监测频率

排放标准

废水处理设施排口
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠杆菌群数
验收时监测一次，以后1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-2024）三级标准

4.2.3噪声

4.2.3.1固定声源噪声影响
（1）噪声源强核算
本项目主要噪声源为超速离心机、高压灭菌器等实验室设备、空调机组、热泵机组、废气处理设施风机等。本项目实验使用设备均为较小型的专用设备，实验过程中基本无产生高噪声的设备，在通过门、窗隔声后噪声值更小，不会改变当地声环境现状，因此，本次评价不考虑实验室设备的噪声影响。本次评价主要分析空调机组、热泵机组、废气处理设施风机对周围环境的影响，空调机组、热泵机组源强约为75dB（A）；试剂柜、生物安全柜采用的风机为小型设备源强约为65dB（A）；废气处理设施风机源强约为85dB（A）。
本项目分为IJ座、K座，2栋楼相距约130m，之间有重庆金赛医药有限公司相隔，本次对IJ座、K座噪声影响分别核算预测。室内噪声源调查见表4-12，室外噪声源调查见表4-13。


表4-12  室内噪声源强调查清单
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强※dB(A)
	声源控制

措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级dB（A）
	运行

时段
	建筑物插入损失※dB（A）
	建筑物外噪声/dB（A）

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北

	1
	IJ座
	1F空调机组1#
	/
	75
	减振、隔声
	2
	-1
	0
	83
	55
	2
	1
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	72.4 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	52.5 
	57.4 

	2
	IJ座
	1F空调机组2#
	/
	75
	减振、隔声
	5
	-1
	0
	80
	55
	5
	1
	62.1 
	62.1 
	63.5 
	72.4 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	48.5 
	57.4 

	3
	IJ座
	1F空调机组3#
	/
	75
	减振、隔声
	2
	-46
	0
	83
	10
	2
	46
	62.1 
	62.5 
	67.5 
	62.1 
	8h
	15
	47.1 
	47.5 
	52.5 
	47.1 

	4
	IJ座
	1F空调机组4#
	/
	75
	减振、隔声
	2
	-49
	0
	83
	7
	2
	49
	62.1 
	62.9 
	67.5 
	62.1 
	8h
	15
	47.1 
	47.9 
	52.5 
	47.1 

	5
	IJ座
	1F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	32
	-48
	0
	53
	8
	32
	48
	52.1 
	52.7 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.7 
	37.1 
	37.1 

	6
	IJ座
	1F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	6
	-1
	0
	79
	55
	6
	1
	52.1 
	52.1 
	53.1 
	62.4 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	38.1 
	47.4 

	7
	IJ座
	生活水泵
	/
	65
	减振、隔声
	79
	-4
	0
	6
	52
	79
	4
	53.1 
	52.1 
	52.1 
	54.2 
	8h
	15
	38.1 
	37.1 
	37.1 
	39.2 

	8
	IJ座
	2F空调机组1#
	/
	75
	减振、隔声
	2
	-2
	4.5
	83
	54
	2
	2
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	67.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	52.5 
	52.5 

	9
	IJ座
	2F空调机组2#
	/
	75
	减振、隔声
	10
	-39
	4.5
	75
	17
	10
	39
	62.1 
	62.2 
	62.5 
	62.1 
	8h
	15
	47.1 
	47.2 
	47.5 
	47.1 

	10
	IJ座
	2F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	24
	-39
	4.5
	61
	17
	24
	39
	52.1 
	52.2 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.2 
	37.1 
	37.1 

	11
	IJ座
	2F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	9
	-1
	4.5
	76
	55
	9
	1
	52.1 
	52.1 
	52.6 
	62.4 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	37.6 
	47.4 

	12
	IJ座
	2F离心风机3#
	/
	65
	减振、隔声
	27
	-1
	4.5
	58
	55
	27
	1
	52.1 
	52.1 
	52.1 
	62.4 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	37.1 
	47.4 

	13
	IJ座
	2F离心风机4#
	/
	65
	减振、隔声
	51
	-1
	4.5
	34
	55
	51
	1
	52.1 
	52.1 
	52.1 
	62.4 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	37.1 
	47.4 

	14
	IJ座
	3F空调机组1#
	/
	75
	减振、隔声
	2
	-1
	8.7
	83
	55
	2
	1
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	72.4 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	52.5 
	57.4 

	15
	IJ座
	3F空调机组2#
	/
	75
	减振、隔声
	74
	-40
	8.7
	11
	16
	74
	40
	62.4 
	62.2 
	62.1 
	62.1 
	8h
	15
	47.4 
	47.2 
	47.1 
	47.1 

	16
	IJ座
	3F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	47
	-55
	8.7
	38
	1
	47
	55
	52.1 
	62.4 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	47.4 
	37.1 
	37.1 

	17
	IJ座
	3F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	69
	-38
	8.7
	16
	18
	69
	38
	52.2 
	52.2 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.2 
	37.2 
	37.1 
	37.1 

	18
	IJ座
	3F离心风机3#
	/
	65
	减振、隔声
	40
	-18
	8.7
	45
	38
	40
	18
	52.1 
	52.1 
	52.1 
	52.2 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	37.1 
	37.2 

	19
	IJ座
	3F离心风机4#
	/
	65
	减振、隔声
	11
	-1
	8.7
	74
	55
	11
	1
	52.1 
	52.1 
	52.4 
	62.4 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	37.4 
	47.4 

	20
	IJ座
	4F空调机组1#
	/
	75
	减振、隔声
	70
	-52
	12.9
	15
	4
	70
	52
	62.3 
	64.2 
	62.1 
	62.1 
	8h
	15
	47.3 
	49.2 
	47.1 
	47.1 

	21
	IJ座
	4F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	11
	-1
	12.9
	74
	55
	11
	1
	52.1 
	52.1 
	52.4 
	62.4 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	37.4 
	47.4 

	22
	IJ座
	4F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	82
	-4
	12.9
	3
	52
	82
	4
	55.3 
	52.1 
	52.1 
	54.2 
	8h
	15
	40.3 
	37.1 
	37.1 
	39.2 

	23
	IJ座
	4F离心风机3#
	/
	65
	减振、隔声
	81
	-12
	12.9
	4
	44
	81
	12
	54.2 
	52.1 
	52.1 
	52.4 
	8h
	15
	39.2 
	37.1 
	37.1 
	37.4 

	24
	IJ座
	4F离心风机4#
	/
	65
	减振、隔声
	66
	-36
	12.9
	19
	20
	66
	36
	52.2 
	52.2 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.2 
	37.2 
	37.1 
	37.1 

	25
	IJ座
	4F离心风机5#
	/
	65
	减振、隔声
	66
	-36
	12.9
	19
	20
	66
	36
	52.2 
	52.2 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.2 
	37.2 
	37.1 
	37.1 

	26
	IJ座
	4F离心风机6#
	/
	65
	减振、隔声
	66
	-36
	12.9
	19
	20
	66
	36
	52.2 
	52.2 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.2 
	37.2 
	37.1 
	37.1 

	27
	IJ座
	5F空调机组1#
	/
	75
	减振、隔声
	2
	-1
	17.1
	83
	55
	2
	1
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	72.4 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	52.5 
	57.4 

	28
	IJ座
	5F空调机组2#
	/
	75
	减振、隔声
	7
	-2
	17.1
	78
	54
	7
	2
	62.1 
	62.1 
	62.9 
	67.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.9 
	52.5 

	29
	IJ座
	5F空调机组3#
	/
	75
	减振、隔声
	15
	-2
	17.1
	70
	54
	15
	2
	62.1 
	62.1 
	62.3 
	67.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.3 
	52.5 

	30
	IJ座
	5F空调机组4#
	/
	75
	减振、隔声
	19
	-2
	17.1
	66
	54
	19
	2
	62.1 
	62.1 
	62.2 
	67.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.2 
	52.5 

	31
	IJ座
	5F空调机组5#
	/
	75
	减振、隔声
	24
	-2
	17.1
	61
	54
	24
	2
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	52.5 

	32
	IJ座
	5F空调机组6#
	/
	75
	减振、隔声
	33
	-2
	17.1
	52
	54
	33
	2
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	52.5 

	33
	IJ座
	5F空调机组7#
	/
	75
	减振、隔声
	34
	-2
	17.1
	51
	54
	34
	2
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	52.5 

	34
	IJ座
	5F空调机组8#
	/
	75
	减振、隔声
	41
	-1
	17.1
	44
	55
	41
	1
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	72.4 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	57.4 

	35
	IJ座
	5F空调机组9#
	/
	75
	减振、隔声
	48
	-1
	17.1
	37
	55
	48
	1
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	72.4 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	57.4 

	36
	IJ座
	5F空调机组9#
	/
	75
	减振、隔声
	55
	-2
	17.1
	30
	54
	55
	2
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	52.5 

	37
	IJ座
	5F空调机组10#
	/
	75
	减振、隔声
	61
	-2
	17.1
	24
	54
	61
	2
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	52.5 

	38
	IJ座
	5F空调机组11#
	/
	75
	减振、隔声
	46
	-4
	17.1
	39
	52
	46
	4
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	64.2 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	49.2 

	39
	IJ座
	5F空调机组12#
	/
	75
	减振、隔声
	55
	-5
	17.1
	30
	51
	55
	5
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	63.5 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	48.5 

	40
	IJ座
	5F空调机组13#
	/
	75
	减振、隔声
	64
	-5
	17.1
	21
	51
	64
	5
	62.2 
	62.1 
	62.1 
	63.5 
	8h
	15
	47.2 
	47.1 
	47.1 
	48.5 

	41
	IJ座
	5F空调机组14#
	/
	75
	减振、隔声
	81
	-5
	17.1
	4
	51
	81
	5
	64.2 
	62.1 
	62.1 
	63.5 
	8h
	15
	49.2 
	47.1 
	47.1 
	48.5 

	42
	IJ座
	5F空调机组15#
	/
	75
	减振、隔声
	53
	-20
	17.1
	32
	36
	53
	20
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	62.2 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	47.2 

	43
	IJ座
	5F空调机组16#
	/
	75
	减振、隔声
	53
	-21
	17.1
	32
	35
	53
	21
	62.1 
	62.1 
	62.1 
	62.2 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	47.1 
	47.2 

	44
	IJ座
	5F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	22
	-49
	17.1
	63
	7
	22
	49
	52.1 
	52.9 
	52.2 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.9 
	37.2 
	37.1 

	45
	IJ座
	5F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	22
	-38
	17.1
	63
	18
	22
	38
	52.1 
	52.2 
	52.2 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.2 
	37.2 
	37.1 

	46
	IJ座
	6F空调机组1#
	/
	75
	减振、隔声
	71
	-54
	21.3
	14
	2
	71
	54
	62.3 
	67.5 
	62.1 
	62.1 
	8h
	15
	47.3 
	52.5 
	47.1 
	47.1 

	47
	IJ座
	6F空调机组2#
	/
	75
	减振、隔声
	1
	-1
	21.3
	84
	55
	1
	1
	62.1 
	62.1 
	72.4 
	72.4 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	57.4 
	57.4 

	48
	IJ座
	6F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	26
	-38
	21.3
	59
	18
	26
	38
	52.1 
	52.2 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.2 
	37.1 
	37.1 

	49
	IJ座
	6F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	25
	-49
	21.3
	60
	7
	25
	49
	52.1 
	52.9 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.9 
	37.1 
	37.1 

	50
	IJ座
	7F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	74
	-43
	25.5
	11
	13
	74
	43
	52.4 
	52.3 
	52.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.4 
	37.3 
	37.1 
	37.1 

	51
	IJ座
	7F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	6
	-38
	25.5
	79
	18
	6
	38
	52.1 
	52.2 
	53.1 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.2 
	38.1 
	37.1 

	52
	IJ座
	7F离心风机3#
	/
	65
	减振、隔声
	12
	-1
	25.5
	73
	55
	12
	1
	52.1 
	52.1 
	52.4 
	62.4 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	37.4 
	47.4 

	53
	IJ座
	7F离心风机4#
	/
	65
	减振、隔声
	13
	-1
	25.5
	72
	55
	13
	1
	52.1 
	52.1 
	52.3 
	62.4 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	37.3 
	47.4 

	54
	IJ座
	7F离心风机5#
	/
	65
	减振、隔声
	14
	-1
	25.5
	71
	55
	14
	1
	52.1 
	52.1 
	52.3 
	62.4 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	37.3 
	47.4 

	55
	K座
	1F空调机房1#
	/
	75
	减振、隔声
	25
	-2
	0
	3
	89
	25
	2
	65.3 
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	8h
	15
	50.3 
	47.1 
	47.1 
	52.5 

	56
	K座
	1F空调机房2#
	/
	75
	减振、隔声
	26
	-2
	0
	2
	89
	26
	2
	67.5 
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	8h
	15
	52.5 
	47.1 
	47.1 
	52.5 

	57
	K座
	1F空调机房3#
	/
	75
	减振、隔声
	27
	-2
	0
	1
	89
	27
	2
	72.4 
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	8h
	15
	57.4 
	47.1 
	47.1 
	52.5 

	58
	K座
	1F空调机房4#
	/
	75
	减振、隔声
	26
	-4
	0
	2
	87
	26
	4
	67.5 
	62.1 
	62.1 
	64.2 
	8h
	15
	52.5 
	47.1 
	47.1 
	49.2 

	59
	K座
	1F空调机房5#
	/
	75
	减振、隔声
	3
	-89
	0
	25
	2
	3
	89
	62.1 
	67.5 
	65.3 
	62.1 
	8h
	15
	47.1 
	52.5 
	50.3 
	47.1 

	60
	K座
	2F空调机房1#
	/
	75
	减振、隔声
	3
	-4
	4.2
	25
	87
	3
	4
	62.1 
	62.1 
	65.3 
	64.2 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	50.3 
	49.2 

	61
	K座
	2F空调机房2#
	/
	75
	减振、隔声
	3
	-89
	4.2
	25
	2
	3
	89
	62.1 
	67.5 
	65.3 
	62.1 
	8h
	15
	47.1 
	52.5 
	50.3 
	47.1 

	62
	K座
	2F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	7
	-2
	4.2
	21
	89
	7
	2
	52.2 
	52.1 
	52.9 
	57.5 
	8h
	15
	37.2 
	37.1 
	37.9 
	42.5 

	63
	K座
	2F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	27
	-2
	4.2
	1
	89
	27
	2
	62.4 
	52.1 
	52.1 
	57.5 
	8h
	15
	47.4 
	37.1 
	37.1 
	42.5 

	64
	K座
	2F离心风机3#
	/
	65
	减振、隔声
	19
	-87
	4.2
	9
	4
	19
	87
	52.6 
	54.2 
	52.2 
	52.1 
	8h
	15
	37.6 
	39.2 
	37.2 
	37.1 

	65
	K座
	3F空调机房1#
	/
	75
	减振、隔声
	2
	-3
	8.4
	26
	88
	2
	3
	62.1 
	62.1 
	67.5 
	65.3 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	52.5 
	50.3 

	66
	K座
	3F空调机房2#
	/
	75
	减振、隔声
	2
	-89
	8.4
	26
	2
	2
	89
	62.1 
	67.5 
	67.5 
	62.1 
	8h
	15
	47.1 
	52.5 
	52.5 
	47.1 

	67
	K座
	3F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	1
	-14
	8.4
	27
	77
	1
	14
	52.1 
	52.1 
	62.4 
	52.3 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	47.4 
	37.3 

	68
	K座
	3F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	1
	-70
	8.4
	27
	21
	1
	70
	52.1 
	52.2 
	62.4 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.2 
	47.4 
	37.1 

	69
	K座
	3F离心风机3#
	/
	65
	减振、隔声
	18
	-65
	8.4
	10
	26
	18
	65
	52.5 
	52.1 
	52.2 
	52.1 
	8h
	15
	37.5 
	37.1 
	37.2 
	37.1 

	70
	K座
	4F空调机房1#
	/
	75
	减振、隔声
	2
	-90
	12.6
	26
	1
	2
	90
	62.1 
	72.4 
	67.5 
	62.1 
	8h
	15
	47.1 
	57.4 
	52.5 
	47.1 

	71
	K座
	4F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	14
	-2
	12.6
	14
	89
	14
	2
	52.3 
	52.1 
	52.3 
	57.5 
	8h
	15
	37.3 
	37.1 
	37.3 
	42.5 

	72
	K座
	4F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	1
	-22
	12.6
	27
	69
	1
	22
	52.1 
	52.1 
	62.4 
	52.2 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	47.4 
	37.2 

	73
	K座
	4F离心风机3#
	/
	65
	减振、隔声
	2
	-53
	12.6
	26
	38
	2
	53
	52.1 
	52.1 
	57.5 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	42.5 
	37.1 

	74
	K座
	4F离心风机4#
	/
	65
	减振、隔声
	1
	-66
	12.6
	27
	25
	1
	66
	52.1 
	52.1 
	62.4 
	52.1 
	8h
	15
	37.1 
	37.1 
	47.4 
	37.1 

	75
	K座
	4F离心风机5#
	/
	65
	减振、隔声
	19
	-88
	12.6
	9
	3
	19
	88
	52.6 
	55.3 
	52.2 
	52.1 
	8h
	15
	37.6 
	40.3 
	37.2 
	37.1 

	76
	K座
	5F空调机房1#
	/
	75
	减振、隔声
	3
	-3
	16.8
	25
	88
	3
	3
	62.1 
	62.1 
	65.3 
	65.3 
	8h
	15
	47.1 
	47.1 
	50.3 
	50.3 

	77
	K座
	5F离心风机1#
	/
	65
	减振、隔声
	13
	-2
	16.8
	15
	89
	13
	2
	52.3 
	52.1 
	52.3 
	57.5 
	8h
	15
	37.3 
	37.1 
	37.3 
	42.5 

	78
	K座
	5F离心风机2#
	/
	65
	减振、隔声
	19
	-88
	16.8
	9
	3
	19
	88
	52.6 
	55.3 
	52.2 
	52.1 
	8h
	15
	37.6 
	40.3 
	37.2 
	37.1 


注：IJ座以IJ座主楼西北角1F地面为原点（0,0,0），K座以K座主楼西北角1F地面为原点（0,0,0）。声源源强为声压级，测点距离均为1m。项目建筑物外墙玻璃均采用双层中空玻璃，建筑物插入损失已考虑插入损失值（+6）。
四、主要环境影响和保护措施
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	表4-13  室外噪声源强调查清单
序号
声源设备
型号
空间相对位置
声源源强
声源位置
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声压级dB（A）
1
试剂废气处理设施风机1#
/
2
-44
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
2
试剂废气处理设施风机2#
/
10
-44
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
3
试剂废气处理设施风机3#
/
7
-47
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
4
动物房臭气处理设施风机4#
/
19
-8
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
5
试剂废气处理设施风机5#
/
24
-7
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
6
试剂废气处理设施风机6#
/
26
-8
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
7
动物房臭气处理设施风机7#
/
77
-7
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
8
新风系统风机8#
/
45
-4
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
9
新风系统风机9#
/
51
-4
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
10
新风系统风机10#
/
65
-34
31
85
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
11
热泵机组1#
/
44
-40
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
12
热泵机组2#
/
44
-45
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
13
热泵机组3#
/
44
-48
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
14
热泵机组4#
/
44
-54
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
15
热泵机组5#
/
54
-42
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
16
热泵机组6#
/
55
-47
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
17
热泵机组7#
/
55
-53
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
18
热泵机组8#
/
66
-46
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
19
热泵机组9#
/
67
-54
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
20
楼顶空调机组1#
/
4
-9
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
21
楼顶空调机组2#
/
36
-17
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
22
楼顶空调机组3#
/
82
-6
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
23
楼顶空调机组4#
/
27
-40
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
24
楼顶空调机组5#
/
72
-46
31
75
IJ座楼顶
基础减振、隔声
8h
25
新风系统风机1#
/
10
-32
31
85
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
26
试剂废气处理设施风机2#
/
10
-34
31
85
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
27
新风系统风机3#
/
8
-51
31
85
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
28
试剂废气处理设施风机4#
/
8
-53
31
85
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
29
热泵1#
/
6
-12
31
75
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
30
热泵2#
/
6
-14
31
75
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
31
热泵3#
/
6
-14
31
75
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
32
热泵4#
/
7
-21
31
75
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
33
热泵5#
/
7
-23
31
75
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
34
热泵6#
/
4
-53
31
75
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
35
热泵7#
/
4
-57
31
75
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
36
风机5#
/
2
-65
31
85
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
37
风机6#
/
24
-19
31
85
K座楼顶
基础减振、隔声
8h
注：IJ座以IJ座主楼西北角1F地面为原点（0,0,0），K座以K座主楼西北角1F地面为原点（0,0,0）。声源源强为声压级，测点距离均为1m。
（2）预测模式

预测模式根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）附录A进行预测。
本评价室外声源采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中在全声场或半声场中关于几个声压级的叠加公式以及噪声衰减公式来预测该项目服务期产生的噪声。
[image: image6.png]Ly(r)=Ly(ro)+Dc—(AgivtAatm+ Agr+ Avar+ Amise)




式中：Lp（r）—距声源r处的A声级，dB；
Lp（ro）—参考位置r0处的A声级，dB
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级L.的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—声源几何发散引起的A声级衰减量（20Lgr/r0），dB；
Abar—声屏障引起的A声级衰减量，dB；
Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Amisc—附加衰减量，dB；
①点源户外传播声级衰减计算模式（仅考虑几何衰减）
LA（r）=LA（ro）-20lg（r）
式中：LA（r）—距离声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）—已知声源r0处的A，dB（A）；
②室内传播声级衰减计算模式
室内声源采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中室内声源的方式来预测该项目服务期产生的噪声：
室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，计算公式如下：
[image: image7.png]L,=L, —(TL+6)




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
本评价以最不利情况作为预测情景，仅考虑几何发散引起的衰减，计算公式如下：
[image: image8.png]



式中：[image: image9.wmf])
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—参考位置r0处的声级，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
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计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级，计算公式如下：
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③所有声源在预测点的计权声级叠加结果（未叠加背景值）计算模式
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式中：L总—所有声源在预测点的计权声级叠加结果，dB（A）；
Li—单个声源的声压级，dB（A）。
（3）衰减因素选取

预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）引起的衰减，而未考虑其他多方面效应（Amisc）以及绿化林带引起的衰减。

表4-14  主要建（构）筑物及声屏障尺寸一览表

序号

名称

尺寸（长m×宽m×高m）

1

IJ座
85×56×31
2
K座
91×28×31
（4）厂界噪声预测及达标性分析

本项目室外热泵机组、废气设施风机均设置基础减振措施，IJ座、K座楼顶面设置有1.5m高女儿墙，设计综合降噪量不低于10dB（A）。

根据EIAProN预测软件预测结果，考虑高差因素，预测结果见表4-14。

表4-15  IJ座场界预测结果  单位：dB（A）

设备名称

东厂界
南厂界

西厂界

北厂界

贡献值/dB（A）

53.5
55.4
56.15
57.06
执行标准/dB（A）
昼间≤70
昼间≤60

备注：项目夜间不工作。
表4-16  K座场界预测结果  单位：dB（A）

设备名称

东厂界

南厂界
西厂界

北厂界

贡献值/dB（A）

56.9
52.95
55.1
56.14
执行标准/dB（A）
昼间≤60
昼间≤70

昼间≤60

备注：项目夜间不工作。
根据预测，本项目投入使用后，本项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。

4.2.3.2营运期监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应按照最新的监测方案开展检测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员，场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检测机构代其开展自行监测，结合拟建项目排污特点，本项目噪声监测计划。

表4-17  监测计划表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

噪声

四周厂界

昼间噪声

验收时一次，以后每季度一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准
4.2.4固废
（1）固体废物产排情况

本项目营运期固体废物主要为实验人员产生的生活垃圾以及实验室产生的一般固废、危险废物。

1）生活垃圾

本项目拟设置员工600人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作250天计，则生活垃圾产生量约为75t/a，收集后交由环卫部门统一收集处理。

2）一般固废

一般固废包括废外包装物和纯水机废过滤材料等。

①废包装袋S14：试剂盒、药品及饲料均采用外包装袋包裹（废物代码：900-001-S92）。根据使用单位经验，废外包装袋产生量约为5t/a，收集后外售至回收站。

②纯水机废过滤材料S10：纯水机均采用树脂、滤膜等过滤（废物代码：900-009-S59），根据使用单位经验，纯水机废过滤材料产生量约为5t/a，由厂家更换回收。

3）危险废物

危险废物包括实验废液、废实验器材、废培养基、废试剂瓶、废过滤介质、废滤料、废弃细胞株、废过滤膜、动物遗体等。

①废垫料S1：动物实验过程采用垫料处理动物的尿液和粪便，根据笼具配备情况，日均最大饲养量为1007只（小鼠、大鼠、豚鼠、兔合计），单个笼具垫料使用量约为0.05kg，更换周期按1次/3d，单次更换产生的废垫料约50.35kg，年更换约122次（按365天计），则废垫料产生量为6.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW01的废物（代码841-001-01）。
②动物遗体S2：本项目使用小鼠42792只、大鼠6150只、豚鼠1080只、兔子270只，小鼠单只重0.04kg、大鼠单只重0.3kg、豚鼠单只重0.3kg、兔子单只重2kg，实验结束后动物均处以安乐死（常用颈椎脱臼法‌、CO₂窒息法），则遗体产生量约4.42t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW01的废物（代码841-001-01），动物遗体用专用包装袋，在洗涤消毒间的冰柜内-20℃以下暂存，定期运至重庆市动物无害化处理场。
③实验废液S3：对于盛装化学试剂的器皿，在器皿残留液体和前两次的冲洗废水为实验废液，层析过程均产生层析废液也作为实验废液。根据类比其他实验室项目及业主经验，实验废液量约为6t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49的其他废物（代码900-047-49），倒入各实验室专用废液收集容器中，再统一暂存至危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。

④废实验器材S4：实验室在进行操作时由于工作人员和客观因素会导致装有试剂的实验器材、离心管、试管、移液管等实验器材的破损，以及注射药品后废弃的注射器。根据类比其他实验室项目及业主经验，本项目废实验器材产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49的其他废物（代码900-041-49），定期交由有资质的单位处置。
⑤废培养基S5：实验完后产生废培养基，根据类比其他实验室项目及业主经验，废培养基产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49的其他废物（代码900-047-49），经高温高压灭菌后暂存，定期交由有资质的单位处置。

⑥废试剂瓶S6：实验过程中会产生废试剂瓶，根据类比其他实验室项目及业主经验，废试剂瓶产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49的其他废物（代码900-041-49），定期交由有资质的单位处置。

⑦废弃细胞及菌株S7：实验结束后，多余的细胞及大肠杆菌均废弃，根据类比其他实验室项目及业主经验，产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49的其他废物（代码900-047-49），废弃细胞及菌株经高温高压灭菌后暂存，定期交由有资质的单位处置。
⑧废过滤介质S8：拟建项目生物安全柜过滤器中的过滤介质，在长时间吸附气溶胶、溅出液等物质后，会导致过滤效率下降，需4个月更换一次过滤介质。废过滤介质产生量约为 1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49的其他废物（代码900-041-49），更换后收集，交由有资质的单位处置。
⑨废滤料S9

本项目设置5套“多效循环化学废气一体化装置”（单套活性炭装填量约15kg）”处理试剂废气，约3个月更换一次，则更换的活性炭量约0.3t/a；活性炭吸附的有机废气量为0.0528t/a，则废活性炭年产生量约0.35t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49的其他废物（代码900-039-49）。
项目设置34套活性炭吸附装置处理微生物气溶胶废气（活性炭装填量约10kg）、2套活性炭吸附装置处理污水处理站废气（活性炭装填量约10kg），约3个月更换一次，原微生物气溶胶致病废气、污水处理设施恶臭气体产生量小，因此不计算活性炭吸附后的重量，则废活性炭年产生量约1.44t/a，，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49的其他废物（代码900-041-49）。
本项目设置4套“喷淋系统+干式化学过滤器吸附”（化学改性过滤材料装填量约500kg）处理动物房臭气，平均每季度更换一次，则更换的化学改性过滤材料的量约8t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW49的其他废物（代码900-041-49）。
综上，废气处理设施产生的废活性炭、化学改性过滤材料总量约9.79t/a，更换后交由有资质的单位处置。
⑩污泥S12：废水处理设施运行时产生污泥，根据使用单位经验，污泥产生量约2t/a。废水处理污泥可进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前按危险废物管理。
⑪废紫外灯管S13：拟建项目采用紫外灯消毒，将会产生损耗后废弃紫外灯管，产生量约0.01t/a，更换下的废紫外灯管属于危险废物（废物代码：900-023-29），集中收集后送有资质的单位进行处置。
本项目固废产生情况见表6-18。危险废物产生情况见表6-19。
表6-18  拟建项目固体废物产生情况一览表

固废名称
特性
固废类别

产生量t/a

预处理

处置方式

废垫料
生物性感染

危险废物

6.2
/
分类收集，交有资质单位处理

实验废液
研究活动废物

危险废物
6
/
废实验器材
沾染感染性危险废物的过滤吸附介质

危险废物
0.5
/
废培养基

研究活动废物

危险废物

0.5
灭菌

废试剂瓶
沾染毒性危险废物的容器

危险废物
0.5
/
过滤介质

沾染感染性危险废物的过滤吸附介质

危险废物
1
/

废滤料
沾染毒性危险废物的过滤吸附介质

危险废物

25.2
/

废弃细胞及菌株

研究活动废物

危险废物

0.1
灭菌

废紫外灯管
一般固废
危险废物
0.01
/
生活垃圾

生活垃圾

生活垃圾
75
/
交环卫部门

废包装袋
一般固废

一般固废

5
/
外售至回收站
纯水机废过滤材料

一般固废
一般固废
5
/
厂家回收
污泥

暂按危险废物
危险废物

2
/

进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前按危险废物管理
动物遗体
一般固废

危险废物
4.42
冷藏
重庆市动物无害化处理场

表6-19 项目危险废物汇总表

危废名称
危废类别
危废代码
产生量(t/a)

形态
主要成分
有害
成分
产废
周期
危险
特征
处置措施
废垫料
HW01
841-001-01
5
固态
/
沾染感染性

1年
In

收集后暂存于危废贮存点，交有资质单位清运和处置
实验废液
HW49
900-047-49
6
液态

/

酸碱、毒性有机物
1年
T/C/I/R
废实验器材
HW49
900-041-49
0.5
固态

/

沾染毒性有机物
1年

T/In
废培养基

HW49
900-047-49
0.5
固态

/

/

1年

T/C/I/R
废试剂瓶
HW49
900-041-49
0.5
固态

/

沾染毒性有机物
1年

T/In
过滤介质

HW49
900-041-49
1
固态

/

沾染感染性

1年

T/In
废滤料
HW49

900-039-49、900-041-49
9.79
固态
碳
吸附的有机废气、沾染毒性、感染性
1年
T/In
废弃细胞及菌株

HW49
900-047-49
0.1
固态

/

/

1年

T/C/I/R

污泥
/
/
2
固态

/
/
/
/

废紫外灯管
HW29
900-023-29
0.01
固态

/
废含汞荧光灯管
1年

T

注：危险特征为毒性（Toxicity, T）、腐蚀性（ Corrosivity, C）、易燃性（ Ignitability, I）、反应性（ Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。
（2）环境管理要求：

1）一般固废管理要求

本项目一般工业固废为未沾有危险废物的废包装物，收集后，外售综合利用。

2）危险废物管理要求

1、项目危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，一般规定如下：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

2、项目危险废物内部转运作业应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求，一般规定如下：
①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

危废贮存点基本情况见下表。

表4-20  危废贮存点基本资料
贮存场所名称

危废名称

危废类别

危废代码

位置

建筑面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

危废贮存点
废垫料
HW01
841-001-01
IJ座东南侧独立房间
10m2
分类收集、分类储存、分区堆放

3t
一周
实验废液
HW49
900-047-49
废实验器材
HW49
900-041-49
废培养基
HW49
900-047-49
废试剂瓶
HW49
900-041-49
过滤介质
HW49
900-041-49
废滤料
HW49
900-041-49、900-039-49
废弃细胞及菌株
HW49
900-047-49
污泥
/
/
废紫外灯管
HW29
900-023-29
综上所述，营运期项目对固废采取了资源化、无害化的处理措施，并及时清运，使各种污染物得到了妥善处理，产生的固废不会对外环境产生大的不良影响。
4.2.5、地下水、土壤环境影响分析
（1）污染源与污染途径

①废水处理设施废水入渗来影响地下水及土壤，其对地下水及土壤的污染途径主要有：废水通过废水处理设施下渗和污水输送过程的跑、冒、滴、漏等。本项目采用的一体化污水处理设施拟采取防渗措施，以最大限度的杜绝废水下渗对地下水及土壤的影响，污水管网采用UPVC管（防渗漏）；外排废水采用钢筋混凝土管，水泥砂浆抹带接口，减少输送过程中的跑、冒、滴、漏。

②本项目设有专门的危废贮存点，废物在储存过程中，若不及时清运，暂时贮存的时间超过1d，会导致大量细菌滋生，威胁外环境。同时储存过程可能会产生一定的废液，故要做好危废贮存点防渗工作，防止废液渗漏污染地下水以及土壤。
（2）防渗要求
本次评价要求使用单位应采用合格的管道材料建设，严格控制施工质量，确保管缝密封。运营期加强对管道的维护和检查。
综上所述，只要加强管理，本项目产生的废水不会对地下水和土壤产生明显影响。另外本项目评价范围内无当地地下水饮用水源，不会对其造成明显影响。项目对地下水和土壤影响较小。
4.2.6 环境风险分析

4.2.6.1风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目存在的风险物质为柴油、甲醇、异丙醇、浓盐酸、乙醚、二甲苯、丙酮、浓硫酸、氨水、浓硝酸等。
企业存在多种化学物质，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，…，qn——每种化学物质的最大存在总量。t；

     Q1，Q2，…，Qn——每种化学物质的临界量，t。

计算结果见表4-21。
表4-21  物质数量与其临界量比值（Q）计算表

危化品名称

临界量t
最大储存量t
比值（Q）

柴油
2500
1
0.0004
甲醇
5
0.003
0.0006 
异丙醇
10
0.005
0.0005 
浓盐酸
7.5
0.005
0.0007 
乙醚
10
0.003
0.0003 
二甲苯
10
0.005
0.0005 
丙酮

10

0.003
0.0003 
浓硫酸

5
0.005

0.0010 
氨水

10

0.005

0.0005 
浓硝酸

7.5
0.005

0.0007 
冰醋酸（乙酸）

10
0.003
0.0003 

危险废物*
50
3
0.0600 
合计

/

/

0.0657 
注*：危险废物临界量参照“健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）（推荐临界量50/t）”。
根据计算可知，Q值为0.0657，小于1，无需设置风险专项评价。

4.2.6.2贮存过程风险识别
根据以上物质风险识别，实验所使用的试剂、甲醇、乙醇、柴油等液体危化品为易燃物，由于管理的疏忽和操作不当可引起危险化学品的泄漏和火灾。

另外危险废物可能由于收集、暂存与移交过程处理不当发生泄漏；污水处理站可能发生故障或出现负荷运行的污水超标排放。
4.2.6.3风险事故影响分析
（1）危险化学品的泄漏
化学试剂在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄露，会对周围环境产生较大的影响。

拟建项目液体试剂存放柜下方需设置托盘，防止试剂瓶破损或人员操作失误时试剂外泄。

拟建项目为，对化学试剂的需求量较少，化学试剂应储存在通风干燥的试剂准备间中，容器密闭，仓储管理按照相关部门的规定办理。搬运、使 用有毒物质时应穿工作服、戴口罩和手套，严格遵守有关卫生规则，保护好职工的人身 健康安全，将有毒物质对人体和周围环境的危害降到最低的程度。
（2）危险废物的泄漏
本项目危险废物中可能因灭活不完全，存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于危险废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，并且基本没有回收再利用的价值。

危险废物中，废培养基先在高压灭菌锅内灭菌灭活。危险废物在收集、转运过程中存在一定的环境风险，容易引起各类疾病的传播和蔓延。若危险废物与生活垃圾混合一起，有可能将带有病毒细菌的医疗废物经 非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，将极大危害人们的身心健康。

（3）柴油泄漏事故风险分析
泄露柴油属于易燃易爆物，遇到明火有发生火灾和爆炸的潜在危险。

（4）污水处理站事故风险分析

实验室污水处理站发生故障，使含有病菌、病毒、病原微生物、有毒有害的污染物进入市政污水管网，对污水处理厂运行产生不利影响，病菌、病毒、病原微生物等对地表也将产生不利影响。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。若污水处理站发生泄漏或处理效果降低，污水消毒达不到要求时，可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。
4.2.6.4风险防范措施
首先本工程要严格遵照国家有关的法律、法规、设计规范、操作规程进行选购、设计、施工、安装、建设。工程建成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可运营。本次评价提出以下防范措施：

（1）危化品储存防范措施
①为了保证化学品储存中的安全，严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作。
②保留化学品包装袋上安全标签，要求操作工正确掌握化学品安全处置方法的良好途径。

③贮存危险化学品的库房必须配备有专业知识的技术人员，设置相应的安全防护措施、设备和必要的救护用品。

④配制的试剂应贴标识，注明试剂名称、浓度、配制时间、有效期及配制人。贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》（GB190-2009）的规定。

⑤在固体试剂和液体试剂及化学性质不同或灭火方法相抵触的化学试剂应分柜存放，根据危险物品的危险性分区、分类贮存于毒物柜内，毒物柜必须符合“严密、坚固、通风、干燥”要求，并根据所贮剧毒化学品的性质、数量、危险程度与周围生活区、办公区等重要设施保持安全距离。

⑥存放药品要专人管理、领用，存放要建帐，所有药品必须有明显的标志，试剂应专柜存放，双人双锁保管，试剂使用应有记录，领用需实验室负责人签字。

⑦化学品入库要检验，贮存期间应定期养护，控制贮存场所的温湿度，空气湿度 为65%，温度为 20~22℃。

⑧工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。

⑨装卸、搬运时，应轻装轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

⑩试剂库房内应禁止明火、火花产生，除安装防爆的电气照明设备外，不安装其他电气设备。

（2）生物安全防范措施
由于拟建项目在实验过程涉及动物饲养，也涉及微生物培养，存在生物安全隐患。根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）等相关规范、条例的要求，拟建项目将实验室与其他公共区域、办公区域隔离开，实验室门带锁并可自动关闭，实验室内配备生物安全柜，产生的废气经生物安全柜自带高效过滤器过滤后，再经活性炭吸附后在该层墙外排放；实验废弃物按规定进行灭活后再通过消防电梯转移给有危废处理资质的单位；本项目不涉及使用《人间传染的病原微生物名录》及《动物病原微生物分类名录》中的病原微生物，生物安全隐患很小。

（3）柴油风险防范措施
对柴油进行限量储存，不得超量储存；为防止发电机柴油发生泄漏，柴油储油间地面应做重点防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s），四周设置围堰，围堰容量需满足单个油罐最大存量0.5t；在发电机房和储油间安装火灾自动报警系统，通过消防控制室监控发电机房和储油间烟气、温度等信号，确保发电机房和储油间的消防安全。

（4）污水处理站风险防范措施

1）加强项目污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养和检修，对消毒设备等易发生风险事故的地方加强巡检和维护；

2）加强人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

3）拟建项目在IJ座、K座新建污水处理站旁各设置一个事故池，配置容积分别不小于30m3、15m3的应急事故池，配备应急水泵（双接源），在污水处理站发生事故时采用应急水泵将事故水泵入事故池暂存，待事故消除后排污污水处理站处理后排放。

本项目污水处理站采取风险防范措施后对污水处理厂影响小。

4.2.6.5 应急预案

（1）应急机构小组

本项目应设应急机构小组，设置项目指挥部和专业救援队伍，负责事故现场全面指挥。专业救援队伍由当班职工组成。
（2）应急机构小组

根据拟建项目具体情况，成立事故应急救援小组，建立应急组织系统，制定事故应急预案，配备必要的应急设备，明确负责人及联系电话。加强平时培训，确保在事故发生时能快速做出反应。拟建项目的事故应急预案纳入全公司事故应急预案中，不断完善。

4.2.6.6 风险结论
因此，拟建项目典型事故的危险性低于同行业可接受风险水平。因此，通过采取积极预防措施和建立完善的应急措施，拟建项目的环境风险在可接受水平。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	动物房臭气/DA001
	硫化氢、氨、臭气浓度
	废气收集后经喷淋系统+干式化学过滤器吸附处理后排放，编号为DA001，IJ座楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

	
	动物房臭气/DA002
	硫化氢、氨、臭气浓度
	废气收集后经喷淋系统+干式化学过滤器吸附处理后排放，编号为DA002，IJ座楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

	
	动物房臭气/DA003
	硫化氢、氨、臭气浓度
	废气收集后经喷淋系统+干式化学过滤器吸附处理后排放，编号为DA003，IJ座楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

	
	动物房臭气/DA004
	硫化氢、氨、臭气浓度
	废气收集后经喷淋系统+干式化学过滤器吸附处理后排放，编号为DA004，IJ座楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

	
	试剂废气/DA005
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
	废气经专用通风橱收集后，设置1套多效循环化学废气一体化装置装置处理后排放，编号为DA005，IJ座楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

	
	试剂废气/DA006
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
	废气经专用通风橱收集后，设置1套多效循环化学废气一体化装置装置处理后排放，编号为DA006，IJ座楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

	
	试剂废气/DA007
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
	废气经专用通风橱收集后，设置1套多效循环化学废气一体化装置装置处理后排放，编号为DA007，IJ座楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

	
	试剂废气/DA008
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
	废气经专用通风橱收集后，设置1套多效循环化学废气一体化装置装置处理后排放，编号为DA008，K座楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

	
	试剂废气/DA009
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯
	废气经专用通风橱收集后，设置1套多效循环化学废气一体化装置装置处理后排放，编号为DA009，K座楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)

	
	微生物气溶胶废气
	病原微生物气溶胶
	经自带高效过滤器过滤后，由管道收集活性炭吸附后在该层墙外排放
	/

	
	污水处理设施恶臭气体
	硫化氢、氨、臭气浓度
	污水处理设施臭气经收集后引至绿化带2m高排放。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	实验室废水、动物房废水、生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠杆菌群数
	IJ座场地西南侧新建一套废水处理装置，处理工艺为调节+中和+缺氧+好氧+沉淀+消毒，设计处理规模不小于110m3/d，并配置容积不小于30m3的应急事故池。
	《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)

	
	实验室废水、生活污水
	
	K座场地东侧新建一套废水处理装置，处理工艺为调节+还原+中和+沉淀+一级/二级氧化+沉淀，设计处理规模不小于70m3/d，并配置容积不小于15m3的应急事故池。
	《污水综合排放标准》（GB 8978-2024）三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)

	声环境
	实验室设备、空调机组、空气源热泵机组、废气处理设施风机
	等效连续A声级
	实验设备和空调机组置于室内；室外空调机组、空气源热泵机组、废气设施风机均设置基础减振措施，依托现有1.5m女儿墙隔声。
	IJ座东侧、K座南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，IJ座东侧；K座其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：交由环卫部门统一收集处理；

一般固体废物：废外包装袋外售至回收站；纯水机废过滤材料由厂家更换回收；污泥进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前按危险废物管理。

危险废物：在IJ座东南侧独立房间内设置危废贮存点，建筑面积约10m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求建设，危险废物内部转运作业应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中要求。危废废物分类收集至危险废物暂存，定期交有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①为了保证化学品储存中的安全，严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作；保留化学品包装袋上安全标签，要求操作工正确掌握化学品安全处置方法的良好途径；化学品入库要检验，贮存期间应定期养护，控制贮存场所的温湿度，空气湿度为65%，温度为20~22℃；

②工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患；装卸、搬运时，应轻装轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动；贮存危险化学品的库房必须配备有专业知识的技术人员，设置相应的安全防护措施、设备和必要的救护用品。
③配制的试剂应贴标识，注明试剂名称 、浓度、配制时间、有效期及配制人。贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》（GB190-2009）的规定。

④在固体试剂和液体试剂及化学性质不同或灭火方法相抵触的化学试剂应分柜存放，根据危险物品的危险性分区、分类贮存于毒物柜内，毒物柜必须符合“严密、坚固、通风、干燥”要求，并根据所贮剧毒化学品的性质、数量、危险程度与周围生活区、办公 区等重要设施保持安全距离。

⑤存放药品要专人管理、领用，存放要建帐，所有药品必须有明显的标志，试剂应专柜存放，双人双锁保管，试剂使用应有记录，领用需实验室负责人签字。

⑥试剂库房内应禁止明火、火花产生，除安装防爆的电气照明设备外，不安装其他电气设备。

⑦柴油储油间地面应做重点防渗措施，四周设置围堰，围堰容量需满足0.5t柴油全部泄漏时的量；在发电机房和储油间安装火灾自动报警系统。

⑧在IJ座、K座新建污水处理站旁各设置一个事故池，配置容积分别不小于30m3、15m3的应急事故池，配备应急水泵（双接源），在污水处理站发生事故时采用应急水泵将事故水泵入事故池暂存，待事故消除后排污污水处理站处理后排放。

	其他环境

管理要求
	加强职工环保知识培训以及日常管理。


六、结论
	崇医大健康创新项目符合国家及重庆市相关产业政策要求、项目各项污染防治措施技术可行，在落实各项环境保护措施的前提条件下，项目在落实本环评提出的各项污染治理措施后，从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	硫化氢
	
	
	
	0.002
	
	0.002
	

	
	氨
	
	
	
	0.006
	
	0.006
	

	
	氯化氢
	
	
	
	0.0023 
	
	0.0023 
	

	
	硫酸雾
	
	
	
	0.0009 
	
	0.0009 
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	0.0058 
	
	0.0058 
	

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.0432 
	
	0.0432 
	

	
	二甲苯
	
	
	
	0.0216 
	
	0.0216 
	

	废水
	废水量
	
	
	
	31058.12 
	
	31058.12 
	

	
	COD
	
	
	
	9.317 
	
	9.317 
	

	
	BOD5
	
	
	
	7.765 
	
	7.765 
	

	
	SS
	
	
	
	7.765 
	
	7.765 
	

	
	NH3-N
	
	
	
	1.087 
	
	1.087 
	

	
	总磷
	
	
	
	0.311 
	
	0.311 
	

	
	总氮
	
	
	
	0.621 
	
	0.621 
	

	一般工业固体废物
	废包装袋
	
	
	
	5
	
	5
	

	
	纯水机废过滤材料
	
	
	
	5
	
	5
	

	危险废物
	废垫料
	
	
	
	6.2
	
	6.2
	

	
	实验废液
	
	
	
	6
	
	6
	

	
	废实验器材
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	

	
	废培养基
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	

	
	废试剂瓶
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	

	
	过滤介质
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	废滤料
	
	
	
	9.79
	
	9.79
	

	
	废弃细胞及菌株
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	

	
	废紫外灯管
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	

	
	污泥
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	动物遗体
	
	
	
	4.42
	
	4.42
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位均为t/a。
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