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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	重庆骄景科技有限公司隔音、隔热棉加工项目

	项目代码
	2604-500107-04-01-624099

	建设单位联系人
	夏**
	联系方式
	159****1579

	建设地点
	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层

	地理坐标
	东经107°17′44.346″，北纬29°19′17.327″

	国民经济
行业类别
	C2929塑料零件及其他塑料制品制造
C3670汽车零部件及配件制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六橡胶和塑料制品业29
53塑料制品业292
“三十三、汽车制造业36”中的“汽车零部件及配件制造367”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	九龙坡区发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2604-500107-04-01-624099

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	4900

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表1，本项目不需要设置专项评价，对照情况见下表：
表1-1专项评价设置原则对照表
	类别
	设置原则
	项目情况对照

	大气
	排放废气含有毒有害污染物（1）、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（2）的建设项目
	本项目不涉及有毒有害污染物的排放，不设专项评价

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目污废水排放方式为间接排放，不设置专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量（3）的建设项目
	本项目危险物质存储量未超过临界量

	生态
	取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及取水口，废水间接排放，不设专项评价

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目位于内陆地区，不属于直接向海排放污染物的海洋工程项目，不设专项评价


注：（1）废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物），即：二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。
（2）环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
（3）临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
由表1-1可知，本项目不需要设置大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价。

	规划情况
	重庆西彭工业园区管理委员会组织编制了《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划》（2025—2030年）

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》
审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕421号）；
审查机关：重庆市生态环境局；

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与园区规划的符合性分析
根据该规划，九龙新城园区共包括五个组团7个区块，即西彭组团（批复文件中西彭区块）、陶家组团（批复文件中陶家区块）、铜罐驿组团（批复文件中铜罐驿区块）、华岩-二郎组团（批复文件中二郎区块和华岩区块）和环杨家坪新经济组团（批复文件中石桥铺区块和黄桷坪区块），规划总面积为34.02km2。
西彭组团规划面积为1499.15hm2，东至冬帽路，南至黄磏港，西至成渝环线高速西彭互通，北至西彭体育公园。该组团主导产业为有色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业和新材料制造业。其中，有色金属冶炼和压延加工业重点发展轻合金材料；通用设备制造业重点发展智能装备制造、数控机床等；新材料制造业重点发展气凝胶、纳米材料等轻量化高性能材料等。
本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，系租赁重庆盛德佳工贸有限公司厂房2F、3F厂房，主要加工生产隔音、隔热棉，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不与园区主导产业相冲突，符合园区规划及产业定位。本项目所在区域位于重庆西彭工业园区D标准分区D52-2地块内，位于规划范围内。本项目用地性质为W1/W2/M1类物流仓储用地/工业用地，符合规划的要求。
2.与《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》生态环境管控要求的符合性分析
项目与《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》生态环境管控要求的符合性分析详见表1-2。
表1-2与《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》生态环境管控要求符合性分析
	分类
	环境准入要求
	项目情况

	空间布局约束
	与优先保护单元重叠区域应严格落实生态环境分区管控中优先保护单
元的管控要求，规划实施不得占用优先保护单元
	本项目不位于优先保护单元

	
	西彭组团东北侧科研用地兼工业用地（010/01、013/01、016/01、018/01、021/01、038/01地块）后续引入项目应以大气污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目
	项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，系租赁重庆盛德佳工贸有限公司厂房（属于西彭组团D52-2地块），不属于以上工业用地地块。

	
	临近居住的A34/04、A33/04地块禁止引入涉及喷漆、酸洗、熔炼、重力铸造等异味较大的项目
	项目位于西彭组团D52-2地块，不属于以上地块范围

	
	涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将
环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。园区边界的界定原则按
《重庆市生态环境局办公室关于产业园区规划环评及建设项目环评所
涉环境防护距离审核相关事宜的通知》执行
	本项目不涉及环境防护距离

	
	禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解，平板玻璃制造工业项目
	项目不属于上述禁止项目

	污染物排放管控
	规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排
放总量限值（COD226.25t/a，氨氮19.09t/a，NOX619.14t/a，VOCs439.00t/a）
	项目排污总量满足总量管控要求。

	
	引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率，推广使用低
（无）VOCs含量或者低反应活性的原辅料替代；现有排放挥发性有机
物的企业应深化废气污染防治，强化有机废气治理及无组织排放控制，按照“应收尽收”的原则梳理并提升废气收集率
	本项目所用胶水为低VOCs含量的，产生的涂布、烘烤有机废气收集后通过过滤棉+二级活性吸附处理后有组织排放

	
	涉及工艺粉尘排放的入驻工业企业或项目，应配置有效的除尘设备，严格控制工业粉尘排放；产尘点应按照“应收尽收”原则尽量提高废气收集率，采取合理有效的治理措施减少无组织排放
	[bookmark: _GoBack]本项目排放的废气主要为涂胶、烘烤废气，不涉及工艺粉尘排放

	环境风险防控
	禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目
	本项目不排放五类重金属、剧毒物质和持久性有机污染物

	
	西彭组团紧邻长江一侧小冲沟以西区域禁止引入水环境风险较大、重大项目
	本项目位于西彭组团D52-2地块，不属于水环境风险较大、重大项目

	
	规划区内禁止新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造等技改项目除外）；现有化工项目（重庆太岳新材料科技有限公司、重庆泰利德化学工业有限公司、重庆现代石油股份有限公司）按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区；搬迁前应加强企业日常监管，提升环境风险防范能力，严防发生突发环境事件
	本项目为塑料零件及其他塑料制品制造、汽车零部件及配件制造，不属于化工项目

	
	长江干流岸线1公里范围内禁止新建、改建、扩建油库及其他高环境风险储罐设施（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）
	本项目不属于油库及其他高环境风险储罐设施

	
	沿江1km范围内规划仓储用地（052/01、048/01、049/01、A72-1、038/01、036/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目
	本项目不属于从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目

	资源开发利用要求
	禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目
	本项目不燃用煤、重油等高污染燃料

	
	新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平
	本项目清洁生产水平不低于国内先进水平

	
	提高有色金属冶炼及压延加工业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，
提高用能设备能效水平
	本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造、汽车零部件及配件制造，不属于有色金属冶炼及压延加工业和汽车制造业等工业企业


本项目符合《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》的生态环境管控要求。
3.与《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析
本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，与园区规划环评审查意见函分析见表1-3。
表1-3与规划环评审查意见函的符合性分析
	序号
	规划环评审查意见
	项目符合性
	结论

	1
	严格生态环境准入。强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。有序推动华岩—二郎组团、环杨家坪新经济组团内环以内工业用地转型升级，后续重点发展研发创新、软件信息等生产性服务业。华岩—二郎组团和环杨家坪新经济组团禁止新增排放重金属(铬、镉、汞、砷铅等五类重金属)剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。禁止新建、改技改化工项目(安全、环保、节能和智能化改造等技改项目除外),现有化工项目按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区。
	项目不属于园区禁止引入类以及限制引入类企业，不在生态保护红线范围内，满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。
	符合

	2
	空间布局约束。规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划实施不得占用九龙坡区生态环境分区管控方案中划定的优先保护单元。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。
合理规划布局，工业用地紧邻居住用地等环境敏感区一侧宜布局宿舍、办公楼等非生产设施，避免对周边环境敏感目标造成影响。西彭组团与居住用地相邻的规划工业用地(A34、A33地块)及东北侧规划科研用地兼工业用地禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目，陶家组团与居住用地相邻的规划工业用地(L9-01、L27-02-1地块)禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目。
	项目位于西彭组团D52-2地块，不属于以上地块。项目不排放含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的废水。
	符合

	3
	污染排放管控。1、水污染物排放管控
规划区排水系统采用雨、污分流制。西彭组团、陶家组团铜罐驿组团禁止新增废水排放五类重金属(铬、镉、汞、砷、铅)剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。西彭组团(除西南铝企业外)污废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂，西彭工业园区污水处理厂提标技改预计2025年年底前完成；西南铝企业污废水进入自建污水处理站处理。陶家组团污废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂进一步处理，陶家工业污水处理厂配套管网建设预计2025年年底前完成。铜罐驿组团污废水(除重庆和友实业股份有限公司)经企业预处理达接管要求后进入铜罐驿污水处理厂进一步处理;同时加快推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作，小可食品污废水接入铜罐驿污水处理厂前不得实施增加入河污染物的改、技改项目重庆和友实业股份有限公司进入自建污水处理站处理。华岩--郎组团中华岩区块(成渝铁路以西区域)污废水经企业预处理达接管要求后接入九龙工业园区B3区污水处理厂进一步处理;华岩-二郎组团其他区域依托规划区外大九污水处理厂和彩云湖污水处理厂处理达标后排放。环杨家坪新经济组团污废水经扬声桥污水处理厂、鸡冠石污水处理厂处理达标后排放。
2、大气污染物排放管控
优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放。严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施，涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs含量的原辅料并按相关要求采用先进高效工艺，减少工艺过程无组织排放。汽车制造业、通用设备制造业企业应根据生产工艺、污染物类型对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废气收集率。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业废气污染防治，确保厂界达标，减少对周边环境敏感目标的影响。
3.工业固体废物排放管控
加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按减量化、资源化、无害化原则妥善收集、处置。危险废物产生单位应严格落实危险废物环境管理制度做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管;严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关规定，设置危险废物暂存场所;危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)等相关要求。
4.噪声污染管控。
加强交通噪声污染防治,合理规划工业片区运输线路和时间车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响，合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感目标;工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。
5.土壤、地下水污染风险防控。
规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》地下水管理条例》等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。规划区应按照《重庆市建设用地土壤污染防治办法》等规定要求，依法开展土壤污染状况调查等工作，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
6.碳排放管控。
按照碳达峰、碳中和相关政策和国家减污降碳协同创新试点国家碳达峰试点要求，以能源、交通、产业等领域为重点，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳协同共治。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，促进产业绿色低碳循环发展。
	1.厂房生活污水由已建成生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网进入西彭工业园区污水处理厂处理达标后排放。本项目不涉及五类重金属(铬、镉、汞、砷、铅)剧毒物质和持久性有机污染物；
2.项目使用清洁能源电能，涂布、烘烤废气经过滤棉+二级活性炭吸附措施处理后有组织排放。
3.项目产生的工业固废能够妥善收集、处置固体废物。一般工业固废可由废品回收站回收等方式处置。危险废物分类收集，定期交有相应危废处理资质单位处置，严格落实危险废物环境管理制度等。生活垃圾由环卫部门统一清运。
4.项目采取了隔声、减振等措施，厂界可达标。
5.项目落实了分区防渗要求后，无土壤和地下水污染途径。
6.本项目不涉及。
	符合

	4
	环境风险防控。规划区应健全环境风险防范体系，按要求修订突发环境事件风险评估和应急预案，并定期开展突发性环境事件应急演练，以提升环境风险防范和事故应急处置能力。加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生，保障区域环境安全。西彭组团南侧临近长江区域开发建设时应同步在紧邻长江一侧雨水排放口设置雨污切换阀，并配套建设园区级事故池，确保事故废水得到有效收集、处理；西彭组团小冲沟以西尚未开发建设的区域，应禁止引入水环境风险较大或重大的项目。沿江1公里范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。铜罐驿组团应尽快完成金竹沟闸坝的建设，金竹沟闸坝未建成前，应强化现有重大环境风险源企业的日常环境风险监管，储备足够应急物资，定期开展应急演练，确保事故废水得到有效收集、处理。
	项目位于西彭组团D52-2地块，不属于以上地块，不属于从事危险化学品存储的项目。建设单位将严格落实本次评价提出的环境风险防范措施，避免突发环境事件发生；
	符合

	5
	规范环境管理。加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度，规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若规划范围、规划期限规模及结构、布局等方面发生重大调整或修订的，应重新或补充进行规划环境影响评价。
规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，严格生态环境准入要求，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。
	项目严格执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。
	符合


由上表可知，本项目符合规划环评审查意见。

	其他符合性分析
	1.与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析
项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，主要生产隔音、隔热棉，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。项目已取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会发布的投资备案证（编号：604-500107-04-01-624099），符合国家产业政策。
2.与生态环境分区管控符合性分析
（1）项目与环境管控单元位置关系
根据《重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知》（渝环规〔2024〕2号）、《重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》文件要求：
环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。
项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，结合九龙坡区生态环境管控单元划分情况，本项目所属管控单元为九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区，管控单元编码为ZH50010720002；不涉及优先保护单元（饮用水源保护区、环境空气一类功能区等）：
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	表1-4建设项目与生态环境分区管控符合性分析表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类型

	ZH50010720002
	九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区
	重点管控单元

	管控要求层级
	管控类型
	管控要求
	建设项目相关情况
	符合性分析结论

	重庆市总体管控要求
	空间布局约束
	第一条深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。
第二条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目
第三条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
第四条严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区
第五条新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。
第六条涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。
第七条有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。
	项目位于西彭组团D52-2地块，为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不属于排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。项目不涉及占用生态红线、自然保护区、一般生态空间等控制禁止、限制开发区域。
	符合

	
	污染物排放管控
	第八条新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。
第九条严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。
第十条在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。
第十一条工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
第十二条推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。
第十三条新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。
第十四条固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
第十五条建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。
	项目位于西彭组团D52-2地块，为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，产生的有机废气经收集通过过滤棉+二级活性炭吸附处理后经15m排气筒达标排放；项目地面清洁废水和生活污水依托厂房配套的生化池处理达标后排入市政污水管网进入园区污水处理厂处理。
	符合

	
	环境风险防控
	第十六条深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
第十七条强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。
	项目无重大风险源，不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。
	符合

	
	资源开发利用
效率
	第十八条实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。
第十九条鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。
第二十条新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
第二十一条推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。
第二十二条加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施
	项目位于西彭组团D52-2地块，为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于“两高”项目和火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业，项目主要能源为电能
	符合

	九龙坡区总体管控要求
	空间布局约束
	第一条执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。
第二条以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。
有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。
	项目位于西彭组团D52-2地块，为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，属于允许建设项目
	符合

	
	污染物排放管控
	第三条执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。
第四条以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。
以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维
第五条以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。
加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。
第六条以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。
加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统
第七条以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。
持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。
第八条以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。
严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。

	项目位于西彭组团D52-2地块，为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，废气经收集处理后达标排放；项目地面清洁废水与生活污水依托厂房配套的生化池处理达标后排入市政污水管网进入园区污水处理厂处理
	符合

	
	环境风险防控
	第九条执行重点管控单元市级总体要求第十六条。
第十条以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。
加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。
第十一条以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。
根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目

	项目位于西彭组团D52-2地块，为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于化工企业及危化品仓库
	符合

	
	资源利用效率
	第十二条执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。
第十三条以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。
结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。
第十四条提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。
加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。
	项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，只使用清洁能源电能，不涉及其他能源消耗，不属于高耗水行业
	符合

	单元管控要求
	空间布局约束
	1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。
2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。
	本项目不紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等，不属于涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目，项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目
	符合

	
	污染物排放管控
	1. 推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。
2. 推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套
管网建设工作。
3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。
4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。
	本项目使用的胶粘剂为低VOCs含量，项目产生的废水经处理后排入西彭工业园区污水处理厂处理，项目涂布、烘烤废气采取过滤棉+二级活性炭吸附处理后排放
	符合

	
	环境风险防控
	1. 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。
2. 禁止新建、扩建化工项目。
3. 推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。
4. 西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。
5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。
	本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目和化工项目，项目排放废水不含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物。
	符合

	
	资源开发利用效率
	1. 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。
2. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。
3. 提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。
4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。
	本项目不涉及燃用煤、重油等高污染燃料，项目的清洁生产水平达到国内先进水平。本项目不属于有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业，和高耗水行业

	符合


综上所述，本项目符合生态环境分区管控要求。



	其他符合性分析
	3.与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析
本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性对比分析见表1-5。
表1-5重庆市产业投资准入工作手册（渝发改投〔2022〕1436号）
符合性分析表
	二、不予准入类
	本项目
	结果

	（一）全市范围内不予准入的产业
	
	

	1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。
	不属于淘汰类
	符合

	2、天然林商业性采伐。
	不属于
	符合

	3、法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。
	不属于
	符合

	（二）重点区域范围内不予准入的产业
	
	

	1、外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。
	不属于
	符合

	2、二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。
	不属于
	符合

	3、在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。
	不属于
	符合

	4、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源三级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	不在该范围内
	符合

	5、长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。
	不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库
	符合

	6、在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	不属于
	符合

	7、在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	不属于
	符合

	8、在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	不属于
	符合

	9、在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	不属于
	符合

	三、限制准入类
	
	

	（一）全市范围内限制准入的产业
	
	

	1、新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	不属于高耗能高排放项目
	符合

	2、新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	不属于
	符合

	3、在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	不属于高污染项目
	符合

	4、《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。
	不属于
	符合

	（二）重点区域范围内限制准入的产业
	
	

	1、长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
	不属于
	符合

	2、在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。
	不属于围湖造田等投资建设项目
	符合


由表1-5中所列对比结果可见，本项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕1436号）的相关要求。
4.与《四川、重庆长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》的符合性分析
本项目与《四川、重庆长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》文件符合性分析详见表1-7。
表1-7与《四川、重庆长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》符合性分析
	负面清单实施细则
	本项目情况
	分析

	禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划(2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
	本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于码头项目。
	符合

	禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年)》的过长江通道项目（含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
	本项目不属于过长江通道项目。
	符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。
	不位于自然保护区核心区、缓冲区，且本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造。
	符合

	禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不位于风景名胜区内。
	符合

	禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目
	项目为新建C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于对水体污染严重的建设项目，不在饮用水源准保护区范围内
	符合

	饮用水水源三级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。
	项目不在饮用水水源三级保护区内，且本项目不属于对水体有污染的水产养殖活动
	符合

	饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守三级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	本项目位于工业园，不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
	本项目不涉及水产种质资源保护区
	符合

	禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。
	本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目位于工业园，不在岸线保护区内，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
	符合

	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
	本项目位于工业园，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内
	符合

	禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
	本项目废水为间接排放，不涉及排污口
	符合

	禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个)水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及
	符合

	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
	本项目位于工业园区内，为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造
	符合

	禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库
	符合

	禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
	本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库
	符合

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目位于工业园区内
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。(一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版)》的新增炼油产能一律不得建设。(二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行)》要求
	本项目不属于石化、现代煤化工等项目
	符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	本项目不属于落后产能项目、不属于淘汰类、限制类项目
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
	本项目不属于产能过剩行业
	符合

	禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外)：(一）新建独立燃油汽车企业；(二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力;(三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外);(四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外)。
	本项目不属于燃油汽车投资项目
	符合

	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	符合


由上表可知，本项目符合《四川、重庆长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》的相关要求。
5.与《关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）符合性分析
本项目与《关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）符合性分析详见表1-8。
表1-8与《关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）符合性分析表
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	1.加强源头控制。实施VOCs排放总量控制，涉VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到2025年，基本完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCs含量涂料。在房屋建筑、市政工程和城市道路交通标志中，除特殊功能要求外，全面推广使用低VOCs含量的涂料、胶粘剂。到2025年，全市溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、15%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。
	本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于生产和使用高VOCs含量产品的企业。
	符合

	2.强化VOCs无组织排放管控。实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过2000个的企业推行LDAR技术改造，并加强监督检查。长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建立统一的LDAR信息管理平台试点。2023年年底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。
	项目胶水采用桶装密闭储存，不涉及储罐
	符合

	3.推动VOCs末端治理升级。推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率。石化、化工企业加强火炬系统排放监管，保证燃烧温度和污染物停留时间能有效去除污染物。加强非正常工况废气排放管控，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按规程操作。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。鼓励对中小型企业集群开展企业分散收集—活性炭移动集中再生治理模式的示范推广。
	项目生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理后有组织排放
	符合


由表1-8中所列对比结果可见，本项目符合《关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）的相关要求。
6.与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析
《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，项目符合性分析如下：
表1.2-4与（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析（摘录）
	要求
	本项目情况
	符合性分析

	改善水环境质量：整治污水偷排直排乱排问题；完善污水收集和处理措施；修复水生态扩大水环境容量；持续改善河流湖库水环境质量；保障集中式饮用水水源水质安全。
	项目废水经预处理达标后排入西彭工业园区污水处理厂，无偷排直排乱排问题。
	符合

	改善大气环境质量：强化工业污染防治，以西彭、九龙等工业园区为日常监管重点，加大对企业废气污染防治设施安装、运行及废气收集、去除、排放等情况的督查整治力度，加强废气无组织排放监管，针对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型工业企业开展专项排查整治。以工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业为重点，开展挥发性有机物（VOCs）专项排查，深入推进VOCs综合整治，完成重点监管企业VOCs销号式综合整治。严格落实VOCs含量限值标准，大力推进低（无）VOCs含量原辅料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。将VOCs纳入大气环境监测指标体系和污染物减排总量控制体系。
	本项目涂布、烘干废气采取过滤棉+二级活性炭吸附措施
	符合

	协同防治土壤和地下水污染：
1） 严格建设用地土壤污染风险管控和修复。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，发现一块、管控一块。健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复，开发一块、治理一块。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。
2） 强化土壤污染风险管控和土壤环境质量监测。健全定期巡查、土壤环境质量评估等工作制度。深入开展环境风险隐患排查整治，健全环保行政执法与刑事司法联动机制，重点打击非法排放、倾倒、填埋含重金属和有毒有害污染物废水、废渣行为，对造成土壤环境损害的责任者严格实行赔偿制度，并依法追究民事、行政、刑事责任。持续完善土壤环境质量监测网络，以蔬菜专业合作社和种植大户等产业基地、集中式饮用水水源地周边和九龙、西彭工业园区及全区涉危涉重排放工业企业等为重点，完善土壤环境质量监测点位设置，建立土壤环境质量动态数据库。
3） 加强土壤与地下水污染防治。强化地下水监测、监管和污染防治相关技术研究，以加油站、化工企业等为重点，开展防渗情况检查评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。推进土壤环境重点监管企业、污水集中处理设施等场所及周边土壤、地下水监测。推进地表水－地下水、土壤－地下水、区域－地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。
4）推进固体废弃物减量化、无害化、资源化处置和利用。开展一般工业固体废物和非正规固体废物堆存场所排查整治，有效防控环境风险。5）防控危险废物污染环境风险。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末端处置设施。推进危险废物综合收集、贮存、转运点建设，完善废矿物油、废铅蓄电池等集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保安全规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信息追踪。
	评价要求企业针对危废贮存点、表面处理区、危化品贮存区域进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，暂存于危险废物贮存点，定期交有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度
	符合

	管控噪声环境影响：
1） 加强建筑施工噪声监管。制定和落实施工期间建筑施工噪声防治方案，设置噪声屏障，合理安排更新项目施工时序，合理控制施工时间，推进噪声自动检测系统对建筑施工进行实时监测，推广使用低噪声施工工艺、施工机具和其他辅助作业设备。夜间施工严格执行《重庆市夜间作业规定》，加大对夜间施工噪声扰民的处罚力度。
2） 强化工业企业噪声监管。工业企业合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，消除或减轻噪声对周围生活环境的影响，确保厂界噪声达标。新建、扩建、改建的项目严格将防治噪声污染纳入环境影响评价和“三同时”内容。
	项目周边无噪声敏感点，施工期及运营期噪声对外环境影响较小。
	符合

	加强环境风险防控与管理：
1） 加强环境风险评估。落实企业突发环境事件风险评估制度，实现重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管较大及以上环境风险。
2） 细化风险防范主体责任。全面推进环境风险企业“一源一事一案”及风险信息登记制度，督促企业落实环境应急管理规定、完善环境应急设备、开展应急岗位培训和应急演练，细化企业环境风险防范主体责任，推进环境风险防控应急体系建设。
3） 完善环境风险管控体系。推进重点企业环境风险防控应急体系建设，健全生态环境、应急、公安、交通、卫生等多部门应急联动机制。建立风险分级分类管控体系，根据企业环境风险等级实施差异化监管，强化工业园区环境风险防范体系建设，切实增强园区环境风险防控和突发环境事件的应对能力。
4） 强化应急响应管理。建立政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制。积极推进企业环境应急专业救援队伍参与全区环境应急抢险救援工作。
	项目无重大风险，本项目运营期将规范风险物质的储存、使用管理，储备灭火器、消防砂等应急物资，将环境风险降至可控范围。
	符合


由上表分析可知，项目建设符合《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）。
7.与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析
表1-9与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析
	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求
	项目情况
	符合性

	末端治理与综合利用
	（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	本项目产生的涂布、烘干废气经过滤棉+二级活性炭处理设施处理后达标排放；
	符合

	
	（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	本项目废活性炭等危废定期交由危险废物资质单位处置
	符合

	运行与监测
	（二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。
	拟每年定期开展VOCs监测，并及时向生态环境局报送。
	符合

	
	（二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
	环境管理中要求建设单位建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期检修维护废气处理装置，确保设施的稳定运行
	符合


由表1-9中所列对比结果可见，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求。
8.与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析
表1-10与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析
	相关要求
	项目情况
	符合性

	VOCs物料储存无组织要求（基本要求）
	1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中
	1、项目胶水储存于密闭的容器中
	符合

	
	2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭
	2、盛放的容器置于库房，设置托盘，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭
	符合

	VOCs物料转移和输送无组织排放要
求
	1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车
	1、胶水使用时，人工将密闭桶转运至密闭相应工序使用
	符合

	
	2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移
	2、本项目不涉及粉状、粒状VOCs物料，原辅料均采用密闭的包装袋进行物料转移
	符合

	工艺过程VOCs无组织排放控制要求
	含VOCs产品的使用过程：VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，在使用过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气外排至VOCs废气收集处理系统
	项目涂布、烘干废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理后有组织排放
	符合

	VOCs无组织排放废气收集系统要求
	VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行
	项目涂布、烘干工序运行时，配套的废气处理系统同步运行
	符合

	企业厂区及周边污染监控要求
	企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。地方生态环境主管部门可根据当地环境保护要求，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控
	项目按《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求布设厂界及厂区内VOCs监测点
	符合

	污染物监测要求
	企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果
	项目运营期将按照《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）制定的监测计划，开始自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果
	符合


由表1-10中所列对比结果可见，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。
9. 与《关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知》符合性分析
本项目与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）中相关要求符合性见下表。
表1-11与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》的符合性分析
	2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知要求
	本项目情况
	符合性

	大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。
	本项目使用的胶水属于低VOCs含量，评价要求企业在使用过程中建立相应台账记录其使用量、库存量等信息，在涂胶和烘烤过程中产生的有机废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理后能达标排放。
	符合

	聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。
	项目产生的有机废气经集气罩收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理，可实现达标排放。
	符合


综上所述，本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）中的相关要求。



2、 建设项目工程分析
	建设内容
	[bookmark: _Toc34494946][bookmark: _Toc34490616][bookmark: _Toc34493753][bookmark: _Toc34491701]2.1项目由来
重庆骄景科技有限公司（统一社会信用代码：91500107MA5UBHBF2B），位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，项目租赁面积约4900m2，总投资200万元，购置冲床、涂布机、贴合机、下料机、分条机等设备，主要从事隔音、隔热棉加工，年产量100万m2。本项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》，备案项目编码为：2604-500107-04-01-624099。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，本项目应开展环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），“三十三、汽车制造业36”中的“汽车零部件及配件制造367”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。因此本项目应编制环境影响报告表。受重庆骄景科技有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。
接受委托后我公司立即组织技术人员，根据项目特点，现场调查，收集资料，在此基础上，编制完成《重庆骄景科技有限公司隔音、隔热棉加工项目环境影响报告表》。
2.2建设内容
2.2.1项目概况
项目名称：重庆骄景科技有限公司隔音、隔热棉加工项目；
建设单位：重庆骄景科技有限公司；
建设性质：新建；
项目地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层；
行业类别：C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造。
生产规模：年产隔音、隔热棉100万m2。
项目投资：总投资200万元，环保投资20万元，占比10%;
生产制度：8h/班，1班/d，300d/a；
劳动定员：厂区员工25人，厂区不设食堂、住宿。
2.2.2项目组成及建设内容
本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，租用厂房进行建设，主要产品为隔音、隔热棉，本项目总建筑面积为4900m2，建成后本项目生产隔音、隔热棉共100万m2。
本项目建设内容主要包括项目组成分为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。项目组成见表2-1。
表2-1项目组成表
	项目组成
	主要建设内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	总建筑面积约为4900m2（2F、3F），厂房高度为14m，二层建筑面积为2450m2，2F车间内主要分为打包区、裁切区、冲压区、成品区、周转区、原材料区、不合格品区；3F主要布置成品区、原材料区、涂胶区、周转区，贴合区、面积约为2450m2。
	厂房租赁，设备新建

	
	2F生产车间

	
	打包区
	位于生产车间西北侧，约60m2
	新建

	
	裁切区
	位于生产车间西北侧，约100m2
	新建

	
	冲压区
	位于生产车间东北侧，面积约130m2，设置有冲床4台
	新建

	
	成品周转区
	位于生产车间西侧，面积约35m2。
	新建

	
	成品防潮、变色存放房
	位于生产车间西侧，面积约55m2
	新建

	
	不合格品区
	位于生产车间西南侧，面积约50m2
	新建

	
	下料区
	位于生产车间西侧，面积约100m2
	新建

	
	3F生产车间

	
	涂胶烘干区
	位于生产车间东北侧，面积约300m2。
	新建

	
	周转区
	位于生产车间中部，面积约90m2
	新建

	
	不合格品区
	位于生产车间东南侧，面积约50m2
	新建

	
	贴合区
	位于生产车间东侧，面积约120m2
	新建

	辅助工程
	办公区
	位于2F生产厂房东侧，面积约80m2
	新建

	储运工程
	成品区
	位于2F、3F生产车间西侧和南侧，面积分别约为25㎡、180㎡，主要用于暂存成品件等。
	新建

	
	原材料区
	位于2F生产车间南侧和3F车间西侧和南侧，面积分别800㎡、900㎡、分别用于存放植绒布、EVA、PU、PE等原辅料。
	新建

	
	运输工程
	厂外物料均采用汽车运输，厂房内采用人工搬运、叉车、电梯等搬运；
	新建

	
	化学品存放区
	位于生产车间东侧，面积约20m2
	新建

	公用工程
	给水
	依托市政供水管网供应。
	新建

	
	排水
	厂区采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。地面清洁废水与生活废水一起经过生化池处理（处理能力90m³/d），处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后通过市政污水管网送入西彭工业园区污水处理厂
	生化池依托，新建

	
	供电
	项目所需电源由市政电网提供。
	新建

	
	排风
	本项目车间的通风以自然通风为主，机械通风为辅
	新建

	
	空压系统
	设置1台空压机，供气量为1.1m³/min。
	新建

	环保工程
	废水处理设施
	项目主要为生活污水和地面清洁废水。定期排入生化池（90m³/d）处理，废水经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后通过市政污水管网送入西彭工业园区污水处理厂处理达标后排放
	生化池依托，新建

	
	废气处理设施
	涂布、烘干废气经集气罩收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理达标后由15m高DA001排气筒排放，风机风量为8000m3/h；
	新建

	
	噪声处理
	项目选用低噪声设备，采取基础减振，墙体隔声等措施减小噪声对周边环境的影响。
	新建

	
	固废
	一般固废暂存点：位于2F生产车间西南侧，3F生产车间东南侧，面积各约50m2，产生的一般废物分类暂存，最后交废品回收站回收利用。
危废贮存点：厂房2F西侧，面积约10m2，采取“六防”措施，危险废物定期交具有危废处理资质的单位处理。
	新建

	
	
	生活垃圾：厂区各处设置了生活垃圾收集箱，将生活垃圾分类后交当地环卫统一收运处置。
	新建


2.3产品方案
本项目隔音、隔热棉总年产量为100万m2，方案详见表2-2。
表2-2项目产品方案一览表
	序号
	用途
	产品名称
	主要规格型号mm
	产量万m2/a
	产品照片

	1
	汽车、家电用隔音、隔热棉（贴胶）
	PE隔音、隔热棉
	170*44*3
	24.75
	[image: d89518e04801d392489a38d64a5ff75a]

	2
	
	PU隔音、隔热棉
	490*150*15
	39.6
	[image: ]

	3
	
	EVA隔音、隔热棉
	195*55*5
	19.8
	[image: f2d8a9f081111559181ca211da225170]

	4
	
	植绒布隔音、隔热棉
	1800*10*0.5
	14.85
	[image: cfb6207a14aaefc477afd28dafb1bad0]

	5
	汽车、家电用隔音、隔热棉（不贴胶）
	PE隔音、隔热棉
	170*44*3
	0.25
	[image: 07378692f3e84f53de0322ab96d5b2e1]

	6
	
	PU隔音、隔热棉
	490*150*15
	0.4
	[image: 5a0927717b184769ce0dca63a3f4010a]

	7
	
	EVA隔音、隔热棉
	195*55*5
	0.2
	[image: 7a34df70b3857b5c30d85b1b000d7cc0]

	8
	
	植绒布隔音、隔热棉
	1800*10*0.5
	0.15
	[image: ]

	合计
	100（其中贴胶产品占99%，不贴胶占1%）

	项目产品尺寸根据客户需求定制



2.4.主要生产设备
项目主要生产设备情况见表2-3。
表2-3项目主要生产设备情况一览表
	序号
	生产工艺
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	冲压
	四柱液压冲床
	XCLP3-400
	1
	台

	2
	
	四柱液压冲床
	XCLP3-600
	2
	台

	3
	
	四柱液压冲床
	XCLP3-800
	1
	台

	4
	压痕
	压痕机
	PYQ（ML）203
	1
	台

	5
	下料
	下料机
	SKFQ-1600
	1
	台

	6
	裁切
	小裁剪机
	CZD-1200
	2
	台

	7
	分条
	分条机
	FQ-60
	2
	台

	8
	裁切
	大立切机
	HX-4L
	1
	台

	9
	提供压缩空气
	空压机
	供气量1.1m3/min
	1
	台

	10
	分卷
	分卷机
	FJ-1300L
	1
	台

	11
	模切
	模切机
	HL-350A
	1
	台

	12
	打包
	垃圾打包机
	/
	1
	台

	13
	涂胶
	涂布烘干一体机
	24000*1400*4500
	1
	台

	14
	
	涂布烘干一体机
	15000*1600*4500
	1
	台

	15
	贴合
	贴合机
	/
	1
	台

	16
	剖片
	剖片机
	/
	1
	台

	17
	运输
	电叉车
	/
	5
	台

	18
	
	手动叉车
	/
	1
	台


对照国家发展改革委2024年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），本项目所用设备均不属于淘汰设备。
设备产能匹配性分析：
根据建设单位提供资料，本项目共设置2台涂布烘干一体机（因厂房电力负荷原因，两台设备不能同时使用，生产仅使用其中一台，一用一备）。本次按生产能力较小的一台涂布机核算产能，考虑每次放卷准备时间，每天的有效工作时间约6h，年工作240d，则本项目产能匹配性详见下表。
经核算，本项目涂布烘干一体机产能能够满足生产规模所需，具体核算见下表。
表2-4设备产能匹配性分析情况一览表
	产品
	生产设备
	数量(台)
	单台生产能力m/min
	有效涂布宽度/m
	年运行时数h
	年最大生产能力（万m2/a）
	项目设计产能（万m2/a）

	PE隔音、隔热棉
	涂布烘干一体机
	1
	10
	1.3
	360
	28.08
	24.75

	PU隔音、隔热棉
	涂布烘干一体机
	1
	10
	1.3
	580
	45.24
	39.6

	EVA隔音、隔热棉
	涂布烘干一体机
	1
	10
	1.3
	300
	23.4
	19.8

	植绒布隔音、隔热棉
	涂布烘干一体机
	
	11
	1.3
	200
	17.16
	14.85

	合计
	1440
	113.88
	99


由上表可知，根据各设备的处理能力及运行参数计算，生产设备能力满足生产设计需求。
胶水用量核算：
本项目的产品的作业面积由建设单位根据产品尺寸加和计算得来。本项目生产的产品主要包括四种。相关参数如下
表2-5涂布作业面参数计算统计表
	序号
	产品名称
	产品规格（mm）
	产量（万m2/a）
	滚胶面积（m2/m2）
	用胶定额（g/m2）
	作业面
	总作业面积（万m2）
	有效用胶量（t/a）

	1
	PE隔音、隔热棉
	170*44*3
	24.75
	0.76
	60
	1（2）
	190230.975
	11.399

	2
	PU隔音、隔热棉
	490*150*15
	39.6
	0.98
	120
	1（2）
	391960.8
	47.035

	3
	EVA隔音、隔热棉
	195*55*5
	19.8
	0.66
	120
	1
	130680
	15.682

	4
	植绒布隔音、隔热棉
	1800*10*0.5
	14.85
	0.66
	60
	1
	98010
	5.881

	合计
	99
	/
	/
	/
	81.1
	79.996

	注：其中PE、PU涉及2面喷胶的产品占PE、PU总产品的1%。



5.主要原辅料
（1）项目主要原辅料
本项目主要原辅材料用量详见表2-6。
表2-6项目主要原辅材料用量情况一览表
	序号
	名称
	成分与规格
	年用量t
	最大储存量t
	储存位置

	1
	水性压敏胶
	900kg/桶
	80
	5
	外购，原料储存区

	2
	PU
	100m/卷
	25
	2
	外购，原料储存区

	3
	PE
	100m/卷
	12
	1
	外购，原料储存区

	4
	植绒布
	/
	20
	2
	外购，原料储存区

	5
	EVA
	100m/卷
	10
	1
	外购，原料储存区

	6
	牛皮纸
	400kg/卷
	40
	4
	外购，原料储存区

	7
	白棉纸
	180kg/卷
	1.444
	0.1
	外购，原料储存区

	8
	空压机油
	200L/桶
	0.1
	0.1
	外购，原料储存区

	9
	液压油
	180kg/桶
	0.2
	0.2
	外购，原料储存区


（2） 主要原材料理化性质
表2-7本项目化学品的成分及理化性质
	原料名称
	主要成分
	理化特性
	健康及毒性

	水性压敏胶
	水：40%
聚合物+助剂：60%
	乳白色液体，有淡淡的气味，密度（水=1）1.03g/cm3，溶于水，稳定性混合物，不易燃
	正常储存状态下不会发生化学反应。
微量组分和残留单体蒸气可能会刺激眼睛、粘膜、呼吸道，在缺乏通风的区域还会产生头痛、恶心的症状。
皮肤接触：长期接触可能引起暂时性的皮肤发红。
眼接触：直接接触可引起眼睛刺激。

	PE
	聚乙烯（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良，熔点为100℃-130℃，热分解温度通常在‌300℃至500℃‌之间

	PU
	是Polyurethane的缩写，中文名为聚氨基甲酸酯，简称聚氨酯。由于，只需要简单修改配方，便可获得不同的密度、弹性、刚性等物理性能。目前，已大量替代玻璃纤维保温材料、木材、传统橡胶制品等。PU材料的热分解起始温度范围为240℃–400℃‌

	EVA
	是由乙烯和乙酸乙烯（VA含量5%-40%）共聚而成的通用高分子聚合物，燃烧时无刺激性气味，其性能随VA含量变化而改变：VA含量越高，透明度、柔软度和坚韧度越高。根据VA含量不同采用不同聚合工艺：VA含量低于30%采用高压本体聚合（塑料制品），高于30%采用乳液聚合（粘合剂），此外还有溶液聚合（PVC加工助剂）和悬浮聚合。通过调节VA比例，EVA可满足薄膜、鞋材、热熔胶、电缆护套等多种应用需求，是一种兼具优异柔韧性和加工性能的高分子材料。EVA热分解温度范围为229℃～230℃

	植绒布
	植绒布是以布料为基底，通过静电植绒技术将尼龙或粘胶绒毛垂直固定在表面的面料。该技术利用电荷异性相吸原理，绒毛带负电荷后附着于带正电荷的涂胶基布，经烘蒸、水洗形成密集绒面层。其工艺类型还包括化学植绒、热溶植绒和印花植绒。植绒布具有立体感强、色彩鲜艳、手感柔软的特点，并具备防污、防水、耐磨等性能。


本项目所用水性压敏胶属于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中规定的水基型胶粘剂。由于业主未提供胶水中VOC含量检测报告，因此本项目胶水中VOC含量按照最大限值50g/L考虑。本项目使用的胶符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），胶水使用过程中将产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。
水性压敏胶（丙烯酸酯类合成树脂）：丙烯酯树脂(英文名称acrylicresin)又名聚丙烯酸树脂(polyacrylicacideresin)是丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类或其他衍生物聚合而成的均聚物、共聚物的总成；乳白色液体，有淡淡的气味，密度（水=1）1.03g/cm3，溶于水，稳定性混合物，不易燃。
表2-8水性压敏胶成分信息表
	成分
	含量
	CAS号

	水
	40%
	7732-18-5

	聚合物+助剂
	60%
	/



7. 水平衡分析
本项目用水主要为生活用水、地面清洁用水。
（1） 生活用水
本项目劳动定员25人，年工作天数300d，实行白班1班制，每班8h，不提供食宿。根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019）及重庆市水利局、重庆市城市管理委员会关于《关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水[2018]66号）等相关规范要求，非住宿员工按50L/人·d计，则员工生活用水量1.25m3/d（375m3/a），年用水量为375m3/a。排污系数按0.9计，则生活污水排放量为1.125m3/d，则年排放量为337.5m3/a。
（2）其他用水
本项目车间内地面清洁采用拖把进行清洁，不涉及地面冲洗，抹布和拖把清洗时产生地面清洁废水，用水标准按照1L/m2·次计算，需要清洁的生产车间清洁面积约为3000m2，则最大用水量约为3m3/d，项目全年运营300天，每5天清洁一次，则年用水量为180m3/a。
项目用水、排水情况见表2-9。项目水平衡图见图2-2。
表2-9项目用水、排水情况一览表
	用水类别
	用水规模
	用水
标准
	最大日用水量m3/d
	年用水量m3/a
	最大日排放量m3/d
	年排水量m3/a

	生活用水
	非住宿员工
	25人
	50L/人·d
	1.25
	375
	1.125
	337.5

	小计
	1.25
	375
	1.125
	337.5

	其他用水
	地面清洗
	3000m2
	1L/m2
	3
	180
	2.7
	162

	合计
	4.25
	555
	3.825
	499.5


项目水平衡图：
员工生活用水
生化池
园区污水处理厂
损耗0.105
1.25
1.125
4.25
新鲜水
3.825
地面清洁用水
3
2.7
损耗0.3

图2-2项目最大日用水平衡图（m3/d）
项目物料平衡图：


图2-3物料平衡图t/a

8.劳动定员及工作制度
劳动定员：劳动定员25人，其中管理/技术人员5人，工人20人。
工作制度：年工作时间300天，实行1班制，每班8小时。项目不设食堂和宿舍。
9.厂区平面布置
（1）厂区总体布置
本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，租用园区厂房进行建设，厂房共2层（2F、3F），二楼分布有裁切、冲压、成品区、原材料区等，三楼分布有原材料堆放区、成品堆放区、涂胶区、贴合区、周转区等。本项目依托重庆盛德佳工贸有限公司现有生化池用于处理生活污水，生化池（处理能力90m³/d）设置在厂房东北侧，一般固废暂存点位于厂房2F西南侧，3F东南侧，面积各约50㎡。
危废贮存点位于厂房2F西侧，面积约10m2，厂区电梯、楼梯出入口位于西侧，供人员、车辆出入。
（2）车间总体布置
生产车间：总建筑面积约4900m2，二楼建筑面积约2450m2，二楼分布有裁切、冲压、成品区、原材料区等，三楼分布有原材料堆放区、成品堆放区、涂胶区、周转区等。
（3）环保设施布局
废气设施：本项目涂布、烘干废气通过集气罩收集经过滤棉+二级活性炭处理装置处理后通过DA001排气筒排放。
废水设施：本项目主要为生活污水、地面清洁废水，排入厂区生化池处理，生化池依托现有生化池，位于厂区东北侧，处理能力90m3/d。
一般固废暂存点：本项目设置2处一般工业固废暂存点，位于厂房2F西南侧和3F东南，面积各约50m2，产生的一般废物分类暂存，最后交废品回收站回收利用。
危废贮存点：本项目设置一处危废贮存点，位于厂房二层西侧，面积约10m2，采取“六防”措施，危险废物定期交具有危废处理资质的单位处理。
生活垃圾：厂区设置生活垃圾收集点，将厂区生活垃圾分类后交当地环卫统一收运处置。
厂区总平面布置图和车间平面布置图见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期
（1）施工期工艺流程
由于本项目租用厂房，因此施工期仅涉及设备安装等工序，新购入设备，施工期工艺流程及产排污环节见下图：
设备安装调试
竣工验收
投入使用
固废、废水、噪声

图2-3施工期工艺流程及产排污环节图
（2） 施工期产排污
项目施工期产排污环节见下表。
表2-12施工期产污环节表
	污染物类别
	污染物名称

	废气
	装饰废气

	废水
	员工生活污水

	噪声
	设备噪声

	固废
	员工生活垃圾、废包装和废材料



2.运营期
本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，使用园区已建厂房进行建设。本项目主要产品为隔音、隔热棉。
（1） 隔音、隔热棉生产工艺流程及产污环节
隔音、隔热棉（不贴胶）生产工艺流程及产污环节见图2-4。


图2-4隔音、隔热棉（不贴胶）生产工艺流程图
工艺流程简介：
约1%的产品为不贴胶，不贴胶产品生产工艺流程如下：
机裁：原料（PU、PE、EVA、植绒布）通过下料机、立切机等设备，按产品尺寸进行机械裁切，分为分条（长条状基材）、冲压（异形隔音棉件）两条并行加工线，合格原料通过机械裁切，完成初步尺寸加工，此过程会产生废边角料S1。
分条：分条海绵占比约40%，主要针对规则的海绵，对海绵基材进行纵剪分条，加工成隔音棉所需的长条状半成品，此过程产生噪声N。
冲压：冲压海绵占比约60%，主要针对不规则海绵，通过冲压机、模切机，将海绵加工成吸音棉件，此过程产生噪声N。
检验：检验分条半成品的尺寸、厚度、外观，检验冲压件的尺寸、成型精度、外观，此过程会产生不合格品S2。
包装入库：合格的隔音隔热棉成品（含返工修复品），进行人工包装入库，装入纸箱、缠绕膜，待出厂，此过程会产生废包装材料S3。
隔音、隔热棉（贴胶）生产工艺流程及产污环节见下图2-5、2-6。

牛皮纸/白棉纸
放卷
涂布

裁切
成品收卷
贴合
烘干
胶水
S7
G2-1、G3-1

G2-2、G3-2
检验
S8
PE、PU、植绒布、EVA（牛皮纸）
S6、S4、S5
包装入库
S9
N
PE、PU、牛皮纸（白棉纸）

图2-5涂布烘干一体机隔音、隔热棉生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：
人工放卷：人工将外购的牛皮纸/白棉纸安放到涂布辊上，该工序无污染物产生。
涂布：涂胶辊连续旋转，下部浸入胶水槽，表面均匀沾附胶水并带出，刮刀紧贴涂胶辊（或背辊），刮去辊面多余胶水，刮落的胶水回流至胶槽循环使用；涂胶辊与基材在压合区接触，胶膜从辊面转移到基材表面，形成连续均匀湿胶层，涂布机将胶水均匀附着于外购的各类的牛皮纸/白棉纸上，采用单侧涂布，随后进入下一步工序。涂布采用设备自动操作的方式进行。此过程会产生少量的涂布废气（G2-1）、废纸（S4）、废胶桶（S5）。
涂布机每日完成涂布后，需人工用抹布擦洗涂布机，擦洗过程产生的废抹布S8，经收集后交由物资回收单位处理。
烘烤：将涂布后牛皮纸/白棉纸的半成品经导辊送入烘箱内进行烘干，烘烤采用电加热的方式。加热温度约100℃，两台涂布烘干机烘道长度分别约为22m和13m，涂布烘干机的传送速度根据不同产品进行调整，平均加热时间约2min，制品成型完毕后由设备后端传动带输出，在自然状态下晾干使其冷却。此过程会产生烘烤废气（G2-2）。
贴合：经过烘烤后的半成品，通过人工将各种类型的产品按照其组成成分的不同而进行粘贴，粘贴的物料主要为PU、PE、植绒布、EVA等。其中白棉纸的粘贴的物料主要为PU、PE和牛皮纸，一侧粘贴PU、PE，另一侧粘贴牛皮纸，需粘贴的PU、PE量约占对应产品总量的1%；一次粘贴一种物料，粘贴过程中使用的原辅材料均不涉及有机废气的排放，均为外购的成品，待撕下保护层之后即可使用。此过程会产生少量的废纸（S1）。
成品收卷：将产品进行收卷，由收卷轴自动收卷。该工序无污染物产生。
裁切：各工序完成后将根据客户定制的尺寸使用裁剪机进行相应尺寸规格的裁切。此过程会产生废边角料（S7）和噪声（N）。
检验：采用人工对产品进行检验。该工序污染物为不合格品S8。
包装入库：人工采用包装袋或包装箱对成品进行包装入库。该工序主要污染物为废复合包装材料S3。
白棉纸
放卷
涂布

成品收卷
烘干
胶水
G3-1

G3-2
S15、S16、S17

图2-6贴合机上隔音、隔热棉生产工艺流程及产污环节图（第一次涂布）

生产工艺流程简述：
白棉纸与牛皮纸生产工艺一致，不同的是白棉纸需先在贴合机上进行涂胶、烘干工序，将白棉纸涂布、烘干后再进入涂布烘干一体机进行涂胶烘干工序，即需进行两次涂布，经两次涂布后使得白棉纸双侧均完成涂布；第一次涂布、烘干生产过程在贴合机上完成，第二次涂布过程在涂布烘干一体机上完成，其中贴合机每次涂布厚度为30um。白棉纸仅粘贴PU、PE和牛皮纸，且粘贴的PU、PE量占PU、PE总产品产量的1%，贴合机涂布过程会产生有机废气G3-1；
第一次涂布、烘干：将涂布后白棉纸的半成品经烫轮进行烘干，烘烤采用电加热的方式。加热温度约170℃-210℃，贴合机的烘干时间根据不同产品进行调整，此过程涂布为一侧涂布，制品成型完毕后由设备后端传动带输出，在自然状态下晾干使其冷却。此过程会产生烘烤废气（G3-2）。
第二次涂布、烘干：将经过第一次涂布、烘干后的白棉纸经过涂布烘干一体机进行涂布、烘干及后续贴合、裁切工序，第二次涂布过程与图2-5工艺流程一致；此过程涂布为白棉纸另一侧涂布；
表2-14项目各工序产污环节汇总表
	污染类型
	产污工序
	污染物种类
	主要污染因子
	去向

	废气
	G2-1、G3-1
	涂布废气
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	经处理后有组织排放到大气环境

	
	G2-2、G3-2
	烘烤废气
	
	

	废水
	W1
	生活用水
	COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、TP
	污水管网

	
	W2
	地面清洁废水
	COD、SS、石油类
	

	噪声
	N
	生产设备
	噪声
	外环境

	固废
	S1、S7
	废边角料
	废边角料
	交由物资回收单位利用

	
	S3、S9
	废包装材料
	废包装材料
	

	
	S2、S8
	不合格品
	不合格品
	

	
	S4、S15
	废纸
	废纸
	

	
	S10
	废活性炭
	废活性炭
	交具有危废处置资质的单位处置

	
	S11
	废矿物油
	废矿物油
	

	
	S12
	废油桶
	废油桶
	

	
	S13
	废含油棉纱、手套
	废含油棉纱、手套
	

	
	S14
	空压机含油废水
	空压机含油废水
	

	
	S5、S16
	废胶桶
	废胶桶
	

	
	S6、S17
	废抹布
	废抹布
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，为租用厂房进行生产，本项目入驻之前厂房外租给重庆玛宝家具有限公司，该企业已于2025年8月搬迁，本项目入驻前厂房空置，经现场踏勘，本租赁厂房不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题，本项目依托生化池已进行竣工验收。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1.环境空气质量现状
（1）环境空气质量达标区判断
根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号），本项目所在地环境空气功能区划为二类区。
根据《2025重庆市年生态环境状况公报》，2025年38个区县(自治县)和万盛经开区(以下统称各区县)环境空气质量状况见下表。其中城口县、彭水县、巫溪县、黔江区、石柱县、酉阳县、秀山县、巫山县、武隆区、万盛经开区、云阳县、开州区、垫江县、丰都县、奉节县、忠县、梁平区、南川区、大足区、万州区、潼南区、荣昌区、长寿区、涪陵区、永川区、巴南区、璧山区、铜梁区、江津区、渝北区、大渡口区、渝中区等32个区县环境中六项大气污染物浓度均达到国家二级标准，本项目质量现状评价采用《2025重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区的监测数据。
表3-1环境空气质量现状监测及评价结果
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（％）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	
	30
	40
	75
	达标

	PM10
	
	48
	60
	80
	达标

	PM2.5
	
	29.7
	30
	99
	达标

	O3
	日最大8h平均浓度的第90百分位数
	163
	160
	101.9
	超标

	CO（mg/m3）
	日均浓度的第95百分位数
	1.2
	4
	30
	达标


根据《2025重庆市生态环境状况公报》，九龙坡区O3日最大8h平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准要求。因此，项目所在地属于环境空气质量不达标区。
根据重庆市人民政府关于印发《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（渝府发〔2024〕15号），到2025年，全区PM2.5浓度下降到31微克/立方米；到2027年，全区PM2.5浓度下降到31微克/立方米及以下；全市消除重污染天气。氮氧化物、VOCS完成国家下达的总量减排目标。实施方案主要采取措施包括：
（1）实施产业产品绿色转型升级行动，推动产业结构优化。推动实施重点行业产业产品绿色转型升级，遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，推动产业集群实施废气治理和升级改造，优化含VOCs原辅材料和产品结构，推动绿色环保产业高质量发展。
（2）实施能源清洁低碳高效利用行动，推动能源结构优化。严格合理控制煤炭消费总量，大力发展新能源和清洁能源，开展燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代，巩固并扩大高污染燃料禁燃区域。
（3）实施移动源大气综合治理提升行动，推动交通结构优化。优化调整货客运结构，提升机动车清洁化水平，强化机动车排放管控，实施船舶和非道路移动源综合治理，全面保障成品油质量和推行错峰加油。
（4）实施深度治理和精细化管控行动，推动多污染物减排。实施重点行业污染深度治理，强化VOCs全过程控制。
（5）实施扬尘焚烧油烟等面源治污行动，切实解决扰民问题。深化扬尘污染综合治理，加强露天焚烧管控和秸秆综合利用，加强露天焚烧管控和秸秆综合利用，开展餐饮油烟和臭气扰民专项治理，加强露天烧烤和烟花爆竹燃放管控。
（6）实施预警预报和联防联控提升行动，强化污染应对。提升预警预报及监测监控能力，完善大气污染联防联控和污染应对机制。
（7）实施“治气”智能化精准化建设行动，强化科技支撑。推进“巴渝治气”及监管执法能力建设，加强决策科技支撑。
（8）实施地方标准和经济政策激励行动，强化政策保障。推进标准和规范制（修）订，完善经济和政策激励机制。
（9）实施空气质量共保共治全民行动，强化各方责任。加强组织领导，强化责任落实，严格监督考核，构建全民共治格局，加强宣传引导。
在九龙坡区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。
（2）其他污染物环境质量现状
为了解项目所在区域非甲烷总烃的环境质量现状，本次评价引用“西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书”中相关数据进行评价。监测点位位于项目东南侧2.5km处，监测时间为2025年6月，引用的监测数据位于项目周边5km范围内，且在3年有效期内，监测至今，区域大气环境质量未发生重大变化，故引用可行。
（1）监测因子：非甲烷总烃。
（2）监测时间：2025年6月23日～6月29日。
（3）监测布点：引用1个监测点，监测点基本情况及与本项目位置关系详见表3-2和附图5。
（4）评价标准：本次评价参照河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准进行评价。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：
[image: ]
式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci——第i个污染物的监测浓度值，mg/m3；
C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3
具体监测统计结果及评价见表3-2。
表3-2环境空气现状监测结果统计（mg/m3）
	监测点
	监测因子
	平均时间
	监测值
	标准值
	最大占标率%
	超标倍数
	达标情况

	Q1渝西中学A区
	非甲烷总烃
	小时值
	0.5~0.7
	2.0
	35
	0
	达标


由表3-2可知，项目区域内非甲烷总烃浓度满足标准限值。
2.地表水环境质量现状
采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。项目主要为生活污水和地面清洁废水，生活污水、地面清洁废水一起经厂区生化池（生化池处理能力共计90m3/d）预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后通过规划区污水管网进入园区污水处理厂处理。
本项目受纳水体为桥头河，最终汇入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号文，桥头河无水功能，桥头河入河口长江上游1000m和下游1000m划分为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。
根据《2024年重庆市生态环境状况公报》：“2024年，全市地表水总体水质为优，238个监测断面中I~Ⅲ类水质的断面比例为97.5%，水质满足水域功能要求的断面比例为99.2%。74个国控考核断面水质优良比例为100%。长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。”由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好。
3.声环境质量现状
本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行保护目标声环境质量现状评价。
4.生态环境
本项目位于九龙坡区西彭组团，所在地块为物流仓储用地/工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定，可不开展生态现状调查。
5.地下水、土壤环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目采取了分区防渗和防泄漏措施，化学品暂存区、危险废物贮存点、涂胶区进行重点防渗处理，其他生产区域进行一般防渗处理，办公区、原材料堆放区、成品暂存区为简单防渗区，同时化学品暂存区、危险废物贮存点设置托盘或截流沟和收集井。因此，正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，并且项目评价范围内不涉及地下水环境保护目标、不涉及土壤环境敏感目标。因此，本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状评价。

	环境保护目标
	1.大气环境保护目标
本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，用地属性为物流仓储用地/工业用地。根据现场调查，本项目厂界外500m范围内有工业企业，项目周边外环境关系见表3-4。
表3-4项目外环境关系一览表
	序号
	名称
	相对方位
	距离m
	备注

	1
	重庆惠才板材有限公司
	N
	紧邻
	人造板制造；货物进出口；人造板销售；家具制造；家具销售；建筑材料销售；门窗销售；门窗制造加工

	2
	九龙坡区景达家具经营部
	N
	紧邻
	家具销售；家具安装和维修服务

	3
	盛德佳发泡车间
	W
	紧邻
	发泡

	4
	重庆盛德佳工贸有限公司
	S
	紧邻
	日用百货销售；海绵制品制造；海绵制品销售；弹簧制造；弹簧销售；家具制造

	5
	重庆中瑞电气有限公司
	E
	20
	制造、销售：高低压成套开关设备、箱式变电站、电缆桥架、金属母线槽

	6
	鑫方盛重庆区域公司（西彭分公司）
	S
	70
	道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营

	7
	重庆振强同用科技有限公司
	SE
	200
	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产

	8
	重庆大陆电线电缆有限公司
	SE
	280
	电线、电缆制造

	9
	重庆市西彭好利来食品厂
	E
	180
	生产、销售：食品

	10
	重庆亿宸金属制品有限公司
	E
	280
	电线、电缆制造

	11
	重庆国创轻合金研究院有限公司中试基地
	S
	280
	新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售

	12
	重庆西彭宝湾国际物流中心
	N
	150
	物流中心

	13
	重庆西彭宝湾国际物流有限公司
	NE
	260
	普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运

	14
	重庆沃特森科技有限公司
	SE
	150
	计算机软硬件开发及销售；制造、加工、销售：母线槽、高低压电气成套设备、电器元件、电线电缆、电缆桥架


表3-5大气环境保护目标
	序号
	名称
	坐标（m）
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	1#散户居民
	-420
	0
	约10人
	环境空气
	二类功能区
	W
	360

	2
	2#散户居民
	-470
	-15
	约10人
	
	
	
	410

	3
	3#散户居民
	-405
	-85
	约20人
	
	
	
	360

	4
	4#散户居民
	-450
	-200
	约20人
	
	
	
	450

	5
	5#散户居民
	-420
	-315
	约10人
	
	
	
	490

	6
	6#散户居民
	-200
	-470
	约10人
	
	
	
	460

	注：X、Y坐标距离是以厂区中心为坐标原点



2.声环境保护目标
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3. 地表水环境保护目标
本项目周边500m范围内不涉及地表水环境保护目标。
4.地下水环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5.生态环境
本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，租用厂房进行建设，用地属性为物流仓储用地/工业用地，不涉及生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1.大气污染物排放标准
本项目产生的废气主要为涂布、烘干废气。废气中非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中的排放限值要求；恶臭参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。此外，车间外非甲烷总烃无组织排放控制的基本要求执行《挥发性有机物无组织排放标准控制》（GB37822-2019）中附录A中的VOCs无组织排放监控要求。相关标准值如下。
表3-6《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）
	污染物
	最高允许排放浓度
（mg/m3）
	[bookmark: OLE_LINK199]最高允许排放速率
（kg/h）
	[bookmark: OLE_LINK198]厂界无组织排放浓度限值（mg/m3）

	[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK156]颗粒物
	20
	/
	1.0

	非甲烷总烃
	60
	/
	4.0



表3-7《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	污染物
	排气筒高度
	厂界标准值

	
	15m
	二级

	臭气浓度
	2000（无量纲）
	20（无量纲）


表3-8《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	厂区内无组织排放监控位置

	非甲烷总烃（NMHC）
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	



2.废水排放标准
本项目主要为生活污水、地面清洁废水。定期排放进入生化池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，根据区域排水规划调整，项目产生的污废水排入西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准（COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）后尾水排入桥头河，最终汇入长江。
表3-10水污染物排放标准限值单位：mg/L(pH除外)
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP
	TN
	石油类

	《污水综合排放标准》（GB
8978-1996）三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	45①
	8①
	70①
	20

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准
	6~9
	30
	/
	/
	1.5
	0.3
	/
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
一级A标准
	6~9
	/
	10
	10
	/
	/
	15
	1

	注：①氨氮、TP、TN参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）


3.噪声排放标准
本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号3号楼2层和3层，根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》可知，项目所在区域属于3类声功能区，项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），营运期产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3-11、3-12。
表3-11《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


表3-12《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A）
	声环境功能类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


4.固废排放标准
一般固体废物：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，要求贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬散等环境保护要求；同时一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录（2024）》相关要求；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。
危险废物：按《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行识别、贮存和管理，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》中相关要求。

	总量控制指标
	实施污染物排放总量控制是污染控制管理的重要举措，污染物排放应在确保满足达到排放标准的前提下，排放总量还需满足区域的污染物排放总量控制目标。本项目总量控制污染物排放见表3-13。
表3-13污染物总量控制指标表单位：t/a
	类别
	污染物
	排入污水处理厂总量
	排入外环境的量
	总量指标

	大气污染物
	非甲烷总烃
	/
	0.069
	0.069

	水污染物
	COD
	0.250
	0.015
	0.015

	
	NH3-N
	0.022
	0.0007
	0.0007






四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	4.1施工期环境保护措施
本项目租赁园区生产厂房进行生产。仅需进行简单室内装修及设备安装，施工期影响为短暂影响，仅进行简单影响分析。
4.1.1废气
施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，由于主要在室内施工，工程量小，通过洒水降尘等措施可有效降低施工期扬尘对周边环境的影响。
4.1.2废水
本项目施工期产生的废水主要为生活污水，生活污水经厂区生化池处理后排入市政管网。
4.1.3噪声
本项目施工期产生噪声主要为设备安装和调试噪声，经过设备减振和厂房隔声处理。
4.1.4固废
本项目施工期产生的固体废弃物包括废包装、废材料和人员生活垃圾等，废包装和废材料收集后外售利用，生活垃圾由环卫部门统一收集后处置。
本项目施工期通过采取上述措施后，施工期产生的污染物不会对环境产生不利影响。



	运营期环境影响和保护措施
	4.2废气环境影响及保护措施
本项目投入使用后，大气污染主要为涂胶、烘烤废气G2-1、G2-2、G3-1、G3-2。
4.2.1废气污染源强核算
源强核算概述：
①涂布废气、烘烤废气
非甲烷总烃
本项目使用的胶水主要成分为丙烯酸酯类合成树脂，在烘胶过程中产生有机废气，本次以非甲烷总烃计；参考《292塑料制品行业系数手册》中“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”推荐，挥发性有机物产生系数为2.7kg/t产品。本项目胶水的用量为80t/a，非甲烷总烃的产生量为0.216t/a；此外，烘干过程中可能产生极少量的颗粒物和臭气，因此涂胶、烘干废气污染物包括颗粒物和非甲烷总烃、臭气浓度。由于颗粒物产生量较少，本次评价不进行量化分析。
本项目拟将涂布和烘干阶段产生的废气通过设置集气罩收集，项目涂布烘干为一体，拟在涂布烘干一体机（烘干工序密闭）进出口和贴合机上方设置集气罩，收集效率取80%，经过滤棉+二级活性炭吸附装置进行处理后经15m排气筒（DA001）排放。活性炭综合处理效率约60%，处理后的有组织排放量为0.069t/a，工作时间为每日6h，年工作时间240天，排放速率0.048kg/h。
根据建设单位提供资料可知，本次项目设2台涂胶烘干一体机和1台贴合机，其中涂胶烘干一体机生产线宽度为1.4m，涂胶烘干一体机进口集气罩为1m*1.4m，出口集气罩尺寸为0.5m*1.4m；贴合机集气罩尺寸为1.5m*0.5m，根据《简明通风设计手册》中集气罩的设计原则，顶吸集气罩风量按如下公式进行计算：
Q=K×V0×P×h×3600
其中：Q—集气罩风量，m3/h；
K—安全系数，取1.4；
h—控制点距吸气口的距离，m（0.4m）；
P—集气罩敞开面周长，m；
V0—污染源气体流速，m/s（取0.3m/s）
根据公式计算得出，1台涂胶烘干一体机进口集气罩的风量为2903.04m³/h，出口集气罩的风量为2298.24m³/h，由于涂布烘干机一用一备，因此本次风量计算考虑1台涂布烘干机，1台贴合机的风量为2419.2m³/h，考虑风损等因子，总风量取8000m³/h。
表4.2-1涂布和烘烤废气产生情况一览表
	产污环节
	排放形式
	污染物种类
	产生情况
	处理措施

	
	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	

	涂布和烘干
	有组织
	非甲烷总烃
	0.173
	0.12
	15
	过滤棉+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（1#）

	
	无组织
	
	0.043
	0.03
	/
	车间加强通风



项目非甲烷总烃平衡示意图见下图
有组织收集量：0.173
无组织排入大气环境量:0.043
排入大气环境量:0.069
过滤棉+二级活性炭吸附处理量:0.104
非甲烷总烃产生量0.216

图4-2：项目非甲烷总烃平衡图t/a

废气污染源强核算结果及相关参数见表4-3。




	运营期环境影响和保护措施
	表4-3废气污染源强核算结果及相关参数一览表
	序号
	污染源
	污染物
	核算方法
	污染物产生
	治理设施
	污染物排放

	
	
	
	
	废气
产生量m3/h
	产生质量浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	收集效率%
	治理工艺
	去除效率%
	有组织
	无组织
	排放时间
	排气筒
	排放口类型

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	废气排放量m3/h
	排放质量浓度mg/m3
	排放量
	排放量
	
	高度
	直径
	温度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	h
	m
	m
	℃
	

	1
	涂胶、烘烤有机废气
	非甲烷总烃
	产污系数法

	8000
	18.75
	0.15
	0.216
	80
	过滤棉+二级活性炭
	60
	8000
	6
	0.048
	0.069
	0.030
	0.043
	1440
	15
	0.5
	环境温度
	一般

	2
	
	颗粒物
	
	8000
	/
	/
	/
	80
	
	60
	8000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	15
	0.5
	环境温度
	一般

	3
	
	臭气浓度
	
	8000
	/
	/
	/
	80
	
	60
	8000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	15
	0.5
	环境温度
	一般


4.2.2排放口基本情况
本项目废气排放口基本情况见表4-4。
表4-4废气排放口基本情况一览表
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放口类型
	排气筒高度
m
	排气筒内径
m
	排气温度
℃

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	DA001
	涂胶、烘烤有机废气排放口
	106°17′45.01283″
	29°19′18.10873″
	一般
	15（高于屋顶排放）
	0.5
	环境温度







	运营期环境影响和保护措施
	4.2.3监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ1027-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》表9简化管理排污单位废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表中“塑料零件及其他塑料制品”、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）自行监测管理要求，本项目废气监测要求见表4-5。
表4-5废气污染源监测点位、监测因子及监测频率一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	DA001排气筒
	非甲烷总烃
	验收时监测一次，1次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单）），《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	
	颗粒物、臭气浓度
	
	

	厂界
	非甲烷总烃
	验收时监测一次，以后1次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））

	厂房
	非甲烷总烃
	验收时监测一次，以后1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	厂界
	颗粒物、臭气浓度
	验收时监测一次，以后1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）


4.2.4废气治理设施可行性分析
本项目营运期产生的涂布、烘烤有机废气由集气罩收集，收集效率约80%，有机废气经过收集后由集气管道引入过滤棉+二级活性炭处理装置处理后经排气筒排放，二级活性炭处理装置处理效率约60%。根据工程分析，本项目处理后的涂布、烘烤有机废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））的排放标准限值。本项目无组织废气产生量较少，经加强车间通风后排放对环境的影响较小。
涂布、烘烤废气有机废气处理装置处理工艺为集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附处理后由DA001排气筒排放，活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》(HJ971-2018)提及的非甲烷总烃可行治理技术。
采用上述措施后项目废气能够稳定达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），活性炭吸附为技术规范中的可行技术且实际运行过程中表现良好，因此，项目废气治理方案是可行的。
活性炭吸附浓缩：活性炭吸附主要是指多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸收到固体表面，并浓缩、聚集其上。
本项目废气治理设备的去除效率，取决于活性炭吸附装置中填充的活性炭碘值和饱和度。根据《2025 年重庆市夏季空气质量提升工作方案》、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）提出，颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。排气浓度不满足设计或排放要求时，需及时更换活性炭。活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月，建立活性炭全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。活性炭每3个月更换1次，活性炭箱设置压差计，可满足废气治理要求。
4.2.5达标排放情况
本项目废气排放达标情况见表4-4。
表4-4项目废气达标排放分析一览表
	排放口
	污染物名称
	排放情况
	污染物治理措施
	排放标准
	达标分析

	
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h
	

	DA001
	非甲烷总烃
	6
	0.048
	过滤棉+二级活性炭
	60
	-
	达标


项目废气各污染物的排放浓度达标。
4.2.6非正常工况
本项目营运期非正常工况时，即处理设施发生故障，考虑废气处理措施处理失效，处理效果按0%考虑，则本项目非正常排放量核算见表4-5。
表4-5项目运营期非正常工况排放情况一览表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度mg/m3
	非正常排放速率kg/h
	非正常排放量t/a
	单次持续时间h
	年发生频次
	执行标准
	应对措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	

	DA001
	废气治理设施损坏
	非甲烷总烃
	18.75
	0.15
	0.216
	1
	1
	60
	-
	对废气处理设备定期保养，避免设备故障


4.2.7环境影响分析
本项目所在地属于环境空气功能区二类区，项目位于西彭工业园区内，厂界周边主要为工业企业，企业周边最近环境保护目标为西侧360m处的散户居民，项目生产过程产生的废气经可行技术措施治理后排放，排放浓度与速率均达标，因此本项目对散户居民的影响较小；项目周围不存在自然保护区、风景名胜区、森林公园等需要特殊保护的区域。
因此，项目营运期产生的废气对大气环境的影响较小。
4.3废水环境影响及保护措施
4.3.1废水污染物排放信息
本项目主要为生活污水、地面清洁废水。根据水平衡分析，本项目废水排放量为3.825m3/d（499.5m3/a）。
（1） 地面清洁废水
根据表2-9可知，废水排放量为2.7m3/d（162m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类。
（2） 生活污水
根据表2-9可知，项目员工生活污水排放量为1.125m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、TP。
项目废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息见表4-6。
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	表4-6废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息一览表
	工序
	污染源
	污染物
	污染物产生
	污染物排放
	排放时间（d）

	
	
	
	核算方法
	产生废水量
	产生废水量
	产生质量浓度mg/L
	产生量
	治理工艺
	核算方法
	排放废水量m3/d
	排放量（排入污水处理厂）
	排放量（排入外环境）
	

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	
	t/a
	
	
	
	排放质量浓度mg/L
	t/a
	排放质量浓度mg/L
	t/a
	

	生活废水、地面清洁废水
	生活污水
	COD
	产污系数法
	1.125
	337.5
	550
	0.186 
	厌氧+沉淀
	产污系数法
	3.825
	/
	/
	/
	/
	300

	
	
	BOD5
	
	
	
	400
	0.135 
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	SS
	
	
	
	450
	0.152 
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	50
	0.017 
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	石油类
	
	
	
	60
	0.020 
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	TP
	
	
	
	15
	0.005
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	地面清洁废水
	COD
	
	2.7
	162
	500
	0.081
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	350
	0.057
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	
	
	
	500
	0.081
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	45
	0.007
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	石油类
	
	
	
	25
	0.004
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	综合废水
	COD
	
	3.825
	499.5
	533.784 
	0.267 
	
	
	
	500
	0.250 
	30
	0.0150 
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	383.784 
	0.192 
	
	
	
	300
	0.150 
	10
	0.0050 
	

	
	
	SS
	
	
	
	466.216 
	0.233 
	
	
	
	400
	0.200 
	10
	0.0050 
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	48.378 
	0.024 
	
	
	
	45
	0.022 
	1.5
	0.0007 
	

	
	
	石油类
	
	
	
	48.649 
	0.024 
	
	
	
	20
	0.010 
	1
	0.0005 
	

	
	
	TP
	
	
	
	10.135 
	0.005 
	
	
	
	6
	0.003
	0.3
	0.0001
	



表4-7废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	是否为可行技术
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水、地面清洁废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、TP
	西彭工业园区污水处理厂
	间接排放
	/
	生化池
	生化池：厌氧生化
	/
	是
	一般排放口


表4-8废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）（排入外环境）
	年排放量（t/a）

	1
	DW001
	COD
	30
	0.0150 

	
	
	BOD5
	10
	0.0050 

	
	
	SS
	10
	0.0050 

	
	
	氨氮
	1.5
	0.0007 

	
	
	石油类
	1
	0.0005 

	
	
	TP
	0.3
	0.0001

	全厂排放口合计
	COD
	0.0150 

	
	BOD5
	0.0050 

	
	SS
	0.0050 

	
	氨氮
	0.0007 

	
	石油类
	0.0005 

	
	TP
	0.0001
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	4.3.2排放口基本情况
项目废水排放口基本情况见表4-9
表4-9废水排放口基本情况一览表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量m3/d
	排放去向
	规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排放标准限值mg/L

	1
	DW001
	106°17′45.39864″
	29°19′20.73544″
	3.825
	西彭工业园区污水处理厂
	连续排放，流量不稳定，但有周期性规律
	/
	西彭工业园区污水处理厂
	COD
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	石油类
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.3



4-10废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放标准

	
	
	
	名称
	排放标准浓度限值（mg/L）

	1
	废水总排口DW001
	COD
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	500

	
	
	BOD5
	
	300

	
	
	SS
	
	400

	
	
	氨氮
	
	45

	
	
	动植物油
	
	100

	
	
	石油类
	
	20

	
	
	TP
	
	8



4.3.3监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）文件要求，本项目废水监测要求见表4-11。
表4-11废水监测要求一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	生化池排口
	pH、COD、氨氮、BOD5、SS、石油类、TP
	验收时监测一次，本项目依托的生化池责任主体为重庆盛德佳工贸有限公司，例行监测由其负责。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准


4.3.4项目污水处理设施依托可行性分析
1）生化池接纳能力分析
本项目员工生活污水与地面清洁废水主要依托重庆盛德佳工贸有限公司现有的生化池（90m3/d）进行处理，该生化池已于2020年10月通过竣工验收，处理工艺为“厌氧+沉淀”，本项目最大日排放废水量约为3.825m3/d，现有生化池废水处理量约为40m3/d，远小于生化池剩余处理能力，生化池能接纳本项目废水。生活污水主要污染物为COD、氨氮等，属于易生化类型废水，生化池处理生活污水是一种成熟可靠的生活污水治理技术，广泛运用于工业企业中，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，治理措施可行。
本项目产生的生活废水对周边环境影响小。
2）污水处理厂接纳能力分析
本项目所在区域属于西彭工业园区污水处理厂服务范围，厂区污废水经预处理达标后接入市政污水管网排至西彭工业园区污水处理厂。
西彭工业园区污水处理厂一期工程建设规模为0.7万m3/d（含0.2万m3/d污水应急系统），采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，目前处理量约0.4万m3/d，运行正常，各污染物稳定达标排放。二期提标扩建工程已建设完成，建成规模1.5万m3/d，主体工艺采用“多级AO+臭氧接触氧化池+滤布滤池”，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准（COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）后尾水排入桥头河，最终汇入长江。目前正在进行调试运行。
本项目位于已建成工业园区，区域市政污水管网已建成并与园区污水处理厂相连，项目生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网，其水质符合西彭工业园区污水处理厂接纳要求；同时本项目污废水最大排放量3.825m3/d，园区污水处理厂近期完成了提标扩建工程，处理能力足够，满足项目需求。项目废水污染物简单，浓度较低，经厂区预处理达标后满足西彭工业园区污水处理厂的纳管水质要求，排放不会对园区污水处理厂造成较大冲击，依托可行。
综上，本项目污废水污染物简单、排放量较小，无论是从水质和水量上分析，都不会对污水处理厂造成较大冲击，处理措施可行。
综上所述，本项目产生的污废水依托西彭工业园区污水处理厂处理可行。
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	4.4.噪声环境影响及保护措施
4.4.1噪声源强及降噪措施
本项目的噪声源主要来源于各生产设备、设施。噪声值在70-85dB(A)之间。
4.4.2噪声影响及达标分析
（1）厂界噪声预测
本项目噪声污染主要来源于各类生产设备的机械噪声，采取基础减振、厂房隔声等措施减小对外环境的影响。
（2）预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的以下公式，对项目的声环境影响进行预测。
①室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
A、 室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级
[image: ]
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。本项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故本项目Q=2。
R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级
[image: ]
式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数
C、靠近室外围护结构处的声压级
[image: ]
式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
②室外声源在预测点产生的声压级计算模型
结合项目平面布置情况和外环境关系，项目周边主要为工业企业，本次噪声预测只考虑几何发散衰减，其室外声源预测方法计算预测点处的A声级如下所示
[image: ]
式中：
LA（r）—距离声源r处的A声级，dB（A）
LA（r0）—距离声源r0处的A声级，dB（A）；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB，计算公式见（HJ2.4－2021）附录A。

③计算结果
厂界噪声，多声源共同叠加作用的等效声级计算公式为：
[image: ]
式中：Lp——n个噪声源在同一受声点上的合成A声压级dB(A)；
Lpi——第i个噪声源在受声点的A声压级dB(A)；
按上述预测模式，噪声源强调查清单见表4-10，4-11。















表4-10噪声源强调查清单（室外声源）
	声源名称
	空间相对位置
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	X
	Y
	Z
	距声源距离/m
	声压级/dB（A）
	
	

	风机1
	15
	13
	15
	1
	85
	选用低噪声设备、设置隔声罩，设备加装基座、基础减振、设绿化带
	昼间


表4-11噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内厂界距离/m
	室内厂界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑物外距离/m
	声压级/dB（A）

	
	
	距声源距离/m
	声压级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北

	1 
	大机裁
	1
	80
	低噪声设备，基础减振、柔性连接，建筑隔声，加强设备维保
	-6
	13
	8
	45.7 
	28.2 
	35.9 
	8.5 
	47 
	51 
	49 
	61 
	昼间
	15

	1
	1
	1
	1
	26 
	30 
	28 
	40 

	2 
	小机裁
	1
	80
	
	2
	13
	8
	38.8 
	28.2 
	42.8 
	8.5 
	48 
	51 
	47 
	61 
	
	
	1
	1
	1
	1
	27 
	30 
	26 
	40 

	3 
	小机裁
	1
	80
	
	6
	13
	8
	34.9 
	28.2 
	46.7 
	8.5 
	49 
	51 
	47 
	61 
	
	
	1
	1
	1
	1
	28 
	30 
	26 
	40 

	4 
	冲床1
	1
	85
	
	16
	13
	9
	26.6 
	28.5 
	55.7 
	9.5 
	57 
	56 
	50 
	65 
	
	
	1
	1
	1
	1
	36 
	35 
	29 
	44 

	5 
	冲床2
	1
	80
	
	18
	13
	9
	24.7 
	28.5 
	57.7 
	9.5 
	57 
	56 
	50 
	65 
	
	
	1
	1
	1
	1
	36 
	35 
	29 
	44 

	6 
	冲床3
	1
	80
	
	20
	13
	9
	22.8 
	28.5 
	59.7 
	9.5 
	58 
	56 
	49 
	65 
	
	
	1
	1
	1
	1
	37 
	35 
	28 
	44 

	7 
	冲床4
	1
	80
	
	22
	13
	9
	21.0 
	28.5 
	61.7 
	9.5 
	59 
	56 
	49 
	65 
	
	
	1
	1
	1
	1
	38 
	35 
	28 
	44 

	8 
	压痕机
	1
	75
	
	36
	13
	8
	8.9 
	28.2 
	76.4 
	8.5 
	56 
	46 
	37 
	56 
	
	
	1
	1
	1
	1
	35 
	25 
	16 
	35 

	9 
	分条机1
	1
	75
	
	-15
	13
	8
	55.6 
	28.2 
	26.2 
	8.5 
	40 
	46 
	47 
	56 
	
	
	1
	1
	1
	1
	19 
	25 
	26 
	35 

	10 
	分条机2
	1
	80
	
	-12
	13
	8
	52.6 
	28.2 
	29.1 
	8.5 
	46 
	51 
	51 
	61 
	
	
	1
	1
	1
	1
	25 
	30 
	30 
	40 

	11 
	模切机
	1
	80
	
	-20
	3
	8
	60.5 
	18.8 
	21.5 
	15.3 
	44 
	55 
	53 
	56 
	
	
	1
	1
	1
	1
	23 
	34 
	32 
	35 

	12 
	分卷机
	1
	85
	
	-16
	2
	7.6
	56.5 
	17.7 
	25.2 
	15.9 
	40 
	50 
	47 
	51 
	
	
	1
	1
	1
	1
	19 
	29 
	26 
	30 

	13 
	下料机
	1
	80
	
	-10
	2
	7.6
	50.6 
	18.6 
	30.9 
	15.1 
	46 
	55 
	50 
	56 
	
	15
	1
	1
	1
	1
	25 
	34 
	29 
	35 

	14 
	打包机
	1
	80
	
	-36
	13
	8
	76.4 
	8.5 
	8.9 
	28.2 
	37 
	56 
	56 
	46 
	
	
	1
	1
	1
	1
	16 
	35 
	35 
	25 

	15 
	涂布机1
	1
	80
	
	11
	14
	18.5
	75.4 
	23.4 
	9.4 
	11.3 
	44 
	44 
	40 
	50 
	
	
	1
	1
	1
	1
	23 
	23 
	19 
	29 

	16 
	涂布机2
	1
	80
	
	15
	8
	18.5
	34.4 
	33.6 
	54.3 
	18.6 
	45 
	46 
	40 
	49 
	
	
	1
	1
	1
	1
	24 
	25 
	19 
	28 

	17 
	贴合机
	1
	80
	
	14
	2
	16
	31.1 
	28.7 
	58.0 
	20.2 
	45 
	48 
	40 
	49 
	
	
	1
	1
	1
	1
	24 
	27 
	19 
	28 

	18 
	剖片机
	1
	70
	
	-37
	5
	15
	31.4 
	23.3 
	55.4 
	20.6 
	37 
	50 
	51 
	47 
	
	
	1
	1
	1
	1
	16 
	29 
	30 
	26 

	19 
	空压机
	1
	70
	
	-33
	11
	16
	78.4 
	18.0 
	15.3 
	25.0 
	43 
	50 
	55 
	56 
	
	
	1
	1
	1
	1
	22 
	29 
	34 
	35 
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	（3）预测结果
按预测模式计算出所有声源在四周厂界的厂界噪声贡献值，厂界噪声情况见表4-12。
表4-12厂界噪声预测结果单位：dB（A）
	预测点位置
	贡献值
	标准值
	达标情况
	执行标准

	
	昼间
	昼间
	
	

	东厂界
	44
	65
	昼间均达标
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	西厂界
	42
	65
	
	

	北厂界
	56
	65
	
	

	南厂界
	45
	65
	
	


由表4-12可见，本项目通过采取有效的减振、隔声措施后，本项目四周厂界处的昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，厂界噪声达标排放。
4.4.3监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301—2023）等文件，本项目噪声监测要求见表4-13。
表4-13噪声监测要求一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	厂界外1m外
	等效声级
	验收时监测一次，以后一季度一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4.4.4噪声污染措施
在满足生产工艺要求的前提下，尽量选用低噪声设备，做好设备维护保养；所有生产设备均设置于车间内，采取建筑隔声，另外，高噪声设备采取基础减振措施、隔声罩。
4.5固体废物环境影响及保护措施
4.5.1固体废物排放信息
一般固废类别代码根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）确定，危险废物类别代码根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第15号）确定。
（1）一般固废
本项目产生的一般固废有废边角料S1、S7，废包装材料S3、S9，不合格品S2、S8，废纸S4。
废边角料（SW17，900-003-S17）：主要为裁切工序产生的边角料，根据建设单位提供资料，年产生量约为5.64t/a，经收集打包后交由物资回收单位利用。
废包装材料（SW17，900-003-S17）：本项目原辅材料拆包后，将产生废包装材料，主要为废包装袋等，一般固体废物代码为：292-001-07，废包装袋产生量为0.5t/a，集中收集于一般固废暂存点，后由物资回收单位回收利用。
不合格品（SW17，900-003-S17）：裁切过程将产生不合格品，根据业主提供资料，不合格品产生率为0.1%，产生量约为0.188t/a，收集打包后由物资回收单位回收利用。
废纸（SW17，900-005-S17）：本项目在滚胶过程中由于涂胶后将粘贴牛皮纸，此过程会产生少量废纸，废纸的产生量约0.4t/a，该部分不含油污，收集后由外售回收站处置。
（2）危险废物
本项目产生的危险废物主要有废抹布S6、S17，废活性炭S10、废矿物油S11、废油桶S12、废含油棉纱手套S13、空压机含油废水S14、废胶桶S5、S16。
空压机油水混合物（HW09，900-007-09）：空压机使用过程中会产生少量含油废水，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中规定，空压机含油废水属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液中900-007-09类。经统一收集后暂存于危险废物贮存点，定期交有资质的单位处置。
废矿物油(HW08，900-249-08)：项目在设备维修维护过程中会产生废油，废矿物油产生量为0.15t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物HW08，废物代码900-249-08，集中收集暂存于危废贮存点，定期交有危险固废处置资质单位处置。
废油桶（HW08，900-249-08）：本项目产生的废油桶约0.3t，集中收集暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。
废活性炭(HW49，900-039-49)：项目处理有机废气采用活性炭吸附处理，《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭”，目的是引导企业主动使用吸附效率高的活性炭，实现VOCs有效减排。对于采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。
根据重庆市生态环境局印发《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》要求：“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”。经核算本项目非甲烷总烃的产生量为0.216t/a，所需活性炭量为1.08t/a，活性炭吸附有机废气量为0.104t/a，则废活性炭（包含吸附的有机物）产生量约1.184t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物，危险废物类别为HW49，废物代码为900-039-49，定期更换后交由有危废处理资质的单位处理。活性炭更换周期约为三个月一次，建议活性炭装填量为0.3t，本项目设置危废贮存点一处，集中收集暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。
废含油棉纱、手套(900-041-49)：本项目生产过程中使用机油对设备进行维护检修，在维护和保养过程中会产生一定的含油棉纱、手套，产生量约0.02t/a。集中收集后交由有危废处理资质单位处理。
废抹布（900-041-49）
涂布烘烤一体机需使用沾水的抹布擦拭，清理表面沾染的水性丙烯酸胶水，根据建设单位提供的资料，废抹布产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）废物代码为900-041-49。
废胶桶（900-041-49）：项目生产过程中使用到的胶水包装规格为900kg/桶，使用量共计约89桶，每个废胶桶按55kg计，则废胶桶的产生量约4.895t/a。胶水属于水性胶，集中收集后进行危险废物鉴别，如鉴别结果属危险废物应交由相应危险废物处置单位处置；如鉴别结果不属于危险废物，按一般工业固体废物交专业机构妥善处置或利用。在鉴别结果出来之前暂按危险废物管理，送有资质的单位处置，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号），废物代码为900-041-49。
（3）生活垃圾
生活垃圾主要为员工（25人）生活产生的垃圾，按0.5kg/人·d计，产生量3.75t/a，由当地环卫部门统一收集处理。
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	本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-14，危险废物汇总表见表4-15。
表4-14固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	产生源
	固体废物名称
	固废属性
	产生量
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	工艺
	处置量（t/a）
	

	裁切
	裁切
	边角料
	一般工业固废
	物料衡算法
	5.64
	利用
	5.64
	交由物资回收单位处理

	原辅材料拆包
	原辅材料拆包
	废包装材料
	
	
	0.5
	
	0.5
	交由物资回收单位处理

	检验
	检验
	不合格品
	
	
	0.188
	
	0.188
	交物资回收单位处理

	涂胶
	牛皮纸
	废纸
	
	
	0.4
	
	0.4
	交由物资回收单位处理

	小计
	6.728
	/
	6.728
	/

	设备维护
	矿物油
	废矿物油
	危险废物
	物料衡算法
	0.15
	处置
	0.15
	交由有危废处理资质单位处理

	涂布、烘烤
	废气治理
	废活性炭
	
	
	1.184
	
	1.184
	

	油品包装
	油品包装桶
	废油桶
	
	
	0.3
	
	0.3
	

	设备维修保养
	棉纱、手套
	废含油棉纱、手套
	
	
	0.02
	
	0.02
	

	空压机运行
	空压机
	油水混合物
	
	
	0.01
	
	0.01
	

	胶水使用
	胶水使用
	废胶包装桶
	
	
	4.895
	
	4.895
	

	涂胶清洗
	涂胶机清洗
	废抹布
	
	
	0.1
	
	0.1
	

	小计
	6.659
	/
	6.659
	/

	职工生活
	职工
	生活垃圾
	/
	物料衡算法
	3.75
	/
	3.75
	交由当地环卫部门统一收集处理



表4-15危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
（t/a）
	产生工序
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废矿物油
	HW08
	900-249-08
	0.15
	设备维护
	液态
	矿物油
	矿物油
	间断
	T，I
	交由有危废处理资质单位处理

	2
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	1.184
	废气治理
	固态
	/
	VOCs
	每三个月
	T
	

	3
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.3
	油品包装
	固态
	/
	矿物油
	间断
	T，I
	

	4
	废含油棉纱手套
	HW49
	900-041-49
	0.02
	设备维护
	固态
	纺织物、矿物油
油

	矿物油
	间断
	T/In
	

	5
	油水混合物
	HW09
	900-007-09
	0.01
	空压机运行
	液态
	矿物油
	矿物油
	间断
	T
	

	6
	废胶桶
	HW49
	900-041-49
	4.895
	涂胶
	液态
	胶
	胶
	每天
	T/In
	

	7
	废抹布
	HW49
	900-041-49
	0.1
	设备维护
	固态
	胶
	胶
	间断
	T/In
	

	合计
	6.659
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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	4.5.2管理要求
一般固废暂存点应符合防渗漏、防雨淋、防扬散等环境保护要求。贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志(环境保护图形标准(GB15562.2-1995)；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。
危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中有关要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，地面和墙角30cm要求进行防渗处理，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能，并设置危险废物标识标牌等；危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）执行转移联单制度。
4.6.地下水及土壤环境影响及保护措施
本项目地下水、土壤污染源及污染物类型情况见下表4-16。
表4-16地下水、土壤污染源及污染物类型情况一览表
	污染源
	污染物类型

	危废贮存点
	废矿物油、废油桶、空压机油水混合物、废胶桶

	化学品暂存区
	胶水、矿物油

	涂胶区
	胶水


由上表可知，本项目地下水、土壤污染源主要是在化学品暂存区与涂胶区以及危废贮存点区域，污染物类型主要为各类液体物料区域，则本项目地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则进行控制。
①源头控制措施
化学品暂存区、涂胶区以及危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，同时设置托盘或围堰，考虑单桶最大的储存容积泄漏，其储存区域托盘或围堰有效容积不小于单桶最大容积。
工作人员应加强化学品暂存区、涂胶区和危废贮存点的检修、加固，防止渗漏，防止对地下水及土壤造成污染。
②防渗分区防治及措施
根据防渗分区技术方法及本项目的工程分析，将涂胶区、化学品暂存区、危废贮存点划分为重点防渗区；办公区、原材料堆放区、成品暂存区为简单防渗区，厂房其他生产区划分为一般防渗区。
I、重点防渗区：按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求。
II、一般防渗区：防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s
Ⅲ、简单防渗区：防渗技术要求：地面采取水泥硬化。
③风险事故应急响应
发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。
④跟踪监测
本项目不设置地下储罐，所有物料均储存于地面，一旦发生泄露可及时发现，可以保证对污染源进行监控。若确因项目生产对周边的地下水、土壤造成污染事故的，建设单位应积极查漏，并切断泄漏源，并采取相应的补救措施杜绝此类事故的发生和消除污染造成的影响，因此本项目可不设置跟踪监测点位。
综上，本项目在确保各项措施得到落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，不存在地下水、土壤的污染途径，可有效避免污染地下水及土壤，因此本项目不会对地下水及土壤环境产生明显影响。
4.7环境风险环境影响及保护措施
4.7.1风险评价等级判定
（1）物质危险性识别
根据危险化学品定义：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。根据物质危险性判定标准，本项目涉及设备维护、使用的机油、液压油具有可燃、低毒性。
（2）环境风险潜势
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）①当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：
q1/Q1+q2/Q2+……+qn/QN=Q1(a)
式中：q1，q2，…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)；
Q1，Q2，…QN——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。
当Q<1，该项目环境风险潜势为І；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中“突发环境事件风险物质及临界量”。项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算见下表4-17。
表4-17项目Q值计算表
	序号
	物质名称
	临界量(t)
	本项目最大储存量(t)
	q/Q

	1
	空压机油
	2500
	0.1
	0.00004

	2
	液压油
	2500
	0.2
	0.00008

	3
	危险废物（油水混合物废油）
	50
	0.16
	0.0032

	4
	水性压敏胶
	50
	5
	0.1

	Q值合计
	0.1033


注：胶类物质参照附录B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）中的50t。
由表4-17可知，Q=0.1033<1，则项目环境风险潜势为I，环境风险评价仅需进行简单分析。
4.7.2环境风险分析
项目使用的化学品由供货商按照实际使用情况定期供应，在厂区存放较少。在生产过程中化学品全部泄漏的情况几乎为零，即使泄漏，量也很少，其环境影响范围仅局限在车间内，对外部不会产生影响。
（1）生产过程中的风险分析
设备维修过程中发生泄漏事故，造成油品泄漏，可能通过地表径流污染地表水环境；涂胶过程胶水泄漏到地面，可能通过地表径流污染地表水环境或土壤环境；
生产区油品泄漏引发火灾造成工人和财物伤害问题以及进入水体引出的污染问题，遇明火或高热源等还可能引发火灾事故。
（2）储存风险分析
矿物油、胶水等采用专用包装桶密封装存后暂存于化学品暂存区，废油采用专用包装桶密封装存后暂存于危废贮存点，若储桶损坏、管理不善，造成物料泄漏，也可能导致泄漏引发火灾造成工人和财物伤害问题以及进入水体引出的污染问题。
（3）伴生/次伴生风险识别
项目矿物油和废油属于可燃物质，在遇明火、高热时易发生火灾、爆炸事故，一旦泄漏物质接触明火或遇高热就会起火，根据物质成分，燃烧可能产生CO、CO2、NOx等有毒有害物质。另外，项目若发生火灾，在事故应急救援中产生的消防灭火水可能伴有一定的物料和未完全燃烧的产物，同时在灭火过程中可能产生少量的干粉、沙土等固体废物，以及泄漏时收集物料的废吸收材料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。项目胶水一旦泄漏，若渗入土壤或随雨水进入水体，将对土壤及地表水环境造成影响。
4.7.3风险防范及减缓措施分析
（1）生产过程中的风险防范措施分析
建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。化学品暂存区和危废贮存点等有易燃物质的区域严禁明火，同时配备相应的吸油棉用于吸附发生泄漏事故的化学品；厂房内配备充分的通风系统；生产车间配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；倒空的容器可能残留危险物质，严禁乱堆放。
（2）储存风险防范措施分析
本评价要求库房必须阴凉、干燥、通风良好；矿物油和废油存放点必须远离火种、热源，避免阳光直射。矿物油、胶水存放点周围应配备吸附材料、托盘等；并对地面进行防渗硬化处理，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能；预留空桶，方便泄漏时及时转桶。
（3）次/伴生污染防治措施
在灭火过程中产生少量的干粉、沙土等固体废物，以及泄漏时收集泄漏物料的废吸收材料，在事故得到控制后统一收集、分类暂存：吸附了矿物油和废油等含有危险物质物料的废吸附材料按照危险废物处置要求进行处理；吸附其他不含危险物质物料的废吸附材料按照一般工业固废处置要求处理。
综上所述，本项目无重大危险源，可能发生的风险事故单一，一旦发生风险事故，只要严格采取上述风险防范措施，能有效减轻对周围环境及人群造成的伤害和环境危害，其环境风险水平在可接受范围内。

















[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	涂布、烘烤有机废气
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	由集气罩收集经过过滤棉+二级活性炭处理后通过排气筒达标排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单），《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	
	无组织
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	加强机械通风
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

	
	无组织
	厂房外
	非甲烷总烃
	加强机械通风
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	地表水
环境
	生活污水
	COD
	地面清洁废水、员工生活污水一起进入厂区生化池，经生化池处理后市政污水管网，排入园区污水处理厂
	生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理排放的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准（COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）后尾水排入桥头河

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	石油类
	
	

	
	
	TP
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减振、合理布局、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物：本项目设置2处一般固废点，位于厂房2F生产车间西南侧，3F生产车间东南侧，面积分别约50m2，产生的一般废物分类暂存，最后交废品回收站回收利用。
危险废物：本项目设置一处危废贮存点，位于厂房2F西侧，面积约10m2，采取“六防”措施，危险废物定期交具有危废处理资质的单位处理。
生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一收集处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废贮存点、化学品存放区、涂胶区为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/T18597-2023）执行，危废贮存点采取防风、防雨、防晒、防腐、防渗、防漏等措施；库房储油点采取防腐、防渗、防泄漏等工程措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	化学品暂存点：储存胶水、油品等区域地面做防腐、防渗、防泄漏处理，各类风险物质进行分区存放，并设置托盘，配备风险防范物质（如吸附棉、消防沙等）。
危废贮存点：地面做防腐、防渗、防泄漏处理，各类危险废物进行分区存放，并设置托盘，配备风险防范物资（如吸附棉、消防沙等）。
厂区：设置环境应急管理机构，建立环境应急管理制度，加强人员培训，预防突发环境事故发生。

	其他环境管理要求
		1
	重污染天气防控

	严格落实《重庆市生态环境局办公室关于印发重庆市生态环境局重污染天气应急专项实施方案的通知》渝环办〔2023〕67号及《重庆市生态环境局办公室关于扎实推进重污染天气应急减排清单及“一厂一策”有关工作的通知》内重污染天气下的防控措施：
1.挥发性物料、油类危废等需全部密闭贮存；
2.环保档案需齐全：①环评批复文件；②竣工验收文件；③一年内废气检测报告；
3.台账记录需齐全：①完整生产管理台账(包括生产设备运行台账，原辅材料燃料使用量，产品产量等)；②运输管理电
子台账(包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等)；③设备维护记录；
4.管理制度需健全：①有专兼职环保人员；
5.物料(除水泥罐式货车外)公路运输需全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆；
6.厂内运输车辆需全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车；
7.厂内非道路移动机械需全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械；


	2
	非道路移动机械管理

	根据《重庆市生态环境局等9部门关于加强非道路移动机械排放监管工作的通知》（渝环规〔2024〕1号），“非道路移动机械环保编码登记全覆盖。全市范围内使用的非道路移动机械，均应由非道路移动机械所有者通过“重庆市非道路移动机械监管平台”微信小程序向生态环境部门申请环保编码登记，获得环保编码。新购置或转入我市使用且尚未申请环保编码登记的，机械所有者应自购置及转入之日起30日内在我市申请机械编码登记。已在全国其他省市(自治区)申请环保编码登记的，不需在我市重复申请。”本项目所用叉车属于非道路移动机械，评价要求建设单位按要求进行相应的环保编码登记。






六、结论
	综上所述，本项目符合国家产业政策和用地规划。在采取相应有效的污染治理措施后，能实现污染物达标排放，对周边环境影响在可接受范围内。因此，从环境保护角度分析，本项目的环境影响是可行的。























附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.069
	/
	0.069
	+0.069

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.0150
	/
	0.0150
	+0.0150

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.0050
	/
	0.0050
	+0.0050

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0050
	/
	0.0050
	+0.0050

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0007
	/
	0.0007
	+0.0007

	
	石油类
	/
	/
	/
	0.0005
	/
	0.0005
	+0.0005

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0001
	/
	0.0001
	+0.0001

	一般工业
固体废物
	废边角料
	/
	/
	/
	5.64
	/
	5.64
	+5.64

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.188
	/
	0.188
	+0.188

	
	废纸
	/
	/
	/
	0.4
	/
	0.4
	+0.4

	危险废物
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.15
	/
	0.15
	+0.15

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.184
	/
	1.184
	+1.184

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	+0.3

	
	废含油棉纱、手套
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	油水混合物
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废胶水包装桶
	/
	/
	/
	4.895
	/
	4.895
	+4.895

	
	废抹布
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3.75
	/
	3.75
	+3.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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