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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	冷连轧线新增1台100吨氮气退火炉项目

	项目代码
	2505-500107-04-02-122399

	建设单位联系人
	张*
	联系方式
	13********5

	建设地点
	重庆市九龙坡区西彭工业园区铝城大道68号

	地理坐标
	106 度 19 分 09.132 秒， 29 度 17分 45.934 秒

	国民经济

行业类别
	C3252 铝压延加工
	建设项目

行业类别
	二十九、有色金属冶炼和压延加工业65 有色金属压延加工 325

	建设性质
	 eq \o\ac(□)新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	重庆市九龙坡区经济和信息化委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2505-500107-04-02-122399

	总投资

（万元）
	430
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	4.7
	施工工期
	3个月

	是否

开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

(是               
	用地（用海）

面积（m2）
	0（不新增用地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对照专项评价设置原则，本项目专项评价设置情况详见下表1-1。

表1-1  项目专项评价设置情况一览表

类别

设置原则

本项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并(a)芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并(a)芘、氰化物、氯气的废气

无

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不新增废水。

无

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，无需设置风险专题评价。

无

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及河道取水

无

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

无

土壤和声环境

土壤和声环境不开展专项评价

/

无

地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

无



	规划情况
	《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划》

	规划环境影响评价情况
	已开展；

文件名称:《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》；

审查机关:重庆市生态环境局；

审查文件名称及文号：《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕421号，2025年10月24日）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1规划及规划环评及审查意见符合性分析

1.1.1与《重庆市西彭工业园区规划》符合性分析

（1）西部（重庆）科学城九龙新城园区规划概况
2025年，西部（重庆）科学城九龙新城园区管委会（以下简称“九龙新城管委会”）根据《重庆市人民政府关于同意整合设立西部(重庆)科学城九龙新城园区及核准规划建设范围的批复》（渝府〔2024〕68号）组织编制了《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划》（以下简称“规划”）。根据该规划，九龙新城园区共包括五个组团7个区块，即西彭组团（批复文件中西彭区块）、陶家组团（批复文件中陶家区块）、铜罐驿组团（批复文件中铜罐驿区块）、华岩-二郎组团（批复文件中二郎区块和华岩区块）和环杨家坪新经济组团（批复文件中石桥铺区块和黄桷坪区块），规划总面积为34.02km2。
西彭组团规划面积为1499.15hm2，东至冬帽路，南至黄磏港，西至成渝环线高速西彭互通，北至西彭体育公园。该组团主导产业为有色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业和新材料制造业。其中，有色金属冶炼和压延加工业重点发展轻合金材料；通用设备制造业重点发展智能装备制造、数控机床等；新材料制造业重点发展气凝胶、纳米材料等轻量化高性能材料等。
（2）符合性分析
本项目氮气退火炉为铝板带产品服务，属于铝压延加工产业，为西彭组团主导产业，符合园区规划。
1.1.2与园区规划环评及规划环评审查意见函的符合性分析
根据《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》和《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕421号），项目与园区规划环评及规划环评审查意见函的符合性分析分别见表1.1-1。
表1.1-1 与园区规划环评和规划环评审查意见函的符合性分析

渝环函〔2025〕421号
项目情况
符合性
（一）严格生态环境准入
强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。
本项目满足重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。
符合
有序推动华岩-二郎组团、环杨家坪新经济组团内环以内工业用地转型升级，后续重点发展研发创新、软件信息等生产性服务业。华岩-二郎组团和环杨家坪新经济组团禁止新增排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。禁止新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造等技改项目除外），现有化工项目按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区。
本项目位于西彭组团，不属于化工项目。
符合
（二）强化空间布局约束
规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划实施不得占用九龙坡区生态环境分区管控方案中划定的优先保护单元。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。
本项目符合相关国土空间规划和用途管制要求。位于工业园区内，不占用优先保护单元。不涉及环境防护距离。
符合
合理规划布局，工业用地紧邻居住用地等环境敏感区一侧宜布局宿舍、办公楼等非生产设施，避免对周边环境敏感目标造成影响。
本项目不新增地块，位于现有项目厂区内。
符合
西彭组团与居住用地相邻的规划工业用地(A34、A33地块)及东北侧规划科研用地兼工业用地禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目，陶家组团与居住用地相邻的规划工业用地(L9-01、L27-02-1地块)禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目。
本项目位于西彭组团，不新增用地，位于现有中铝西南铝板带有限公司厂区范围内，不涉及上述地块。
符合
（三）加强污染排放管控
水污染物排放管控
规划区排水系统采用雨、污分流制。西彭组团、陶家组团、铜罐驿组团禁止新增废水排放五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。西彭组团（除西南铝企业外）污废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂，西彭工业园区污水处理厂提标扩建预计2025年年底前完成；西南铝企业污废水进入自建污水处理站处理。陶家组团污废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂进一步处理，陶家工业污水处理厂配套管网建设预计2025年年底前完成。铜罐驿组团污废水（除重庆和友实业股份有限公司）经企业预处理达接管要求后进入铜罐驿污水处理厂进一步处理；同时加快推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作，小可食品污废水接入铜罐驿污水处理厂前不得实施增加入河污染物的改、扩建项目；重庆和友实业股份有限公司进入自建污水处理站处理。华岩-二郎组团中华岩区块（成渝铁路以西区域）污废水经企业预处理达接管要求后接入九龙工业园区B3区污水处理厂进一步处理；华岩-二郎组团其他区域依托规划区外大九污水处理厂和彩云湖污水处理厂处理达标后排放。环杨家坪新经济组团污废水经扬声桥污水处理厂、鸡冠石污水处理厂处理达标后排放。
排水系统采用雨、污分流制。扩建项目不新增废水排放。
符合
大气污染物排放管控
优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放。严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施，涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按相关要求采用先进高效工艺，减少工艺过程无组织排放。汽车制造业、通用设备制造业企业应根据生产工艺、污染物类型，对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照"应收尽收"原则提高废气收集率。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业废气污染防治，确保厂界达标，减少对周边环境敏感目标的影响。
本项目能源为电，属于清洁能源。
符合
工业固废排放管控
加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按减量化、资源化、无害化原则妥善收集、处置。危险废物产生单位应严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所；危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部 部令第23号）等相关要求。
本项目不新增一般工业固体废物和危险废物。
符合
噪声污染管控
加强交通噪声污染防治，合理规划工业片区运输线路和时间，车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感目标；工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。
本项目通过选用低噪声设备、合理布局、建筑隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声能够实现达标排放，不会造成噪声扰民现象。
符合
土壤、地下水污染防控
规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水管理条例》等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。规划区应按照《重庆市建设用地土壤污染防治办法》等规定要求，依法开展土壤污染状况调查等工作，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
本项目采取了分区防渗和防泄漏措施，可有效防止土壤、地下水污染。
符合
温室气体排放管控
按照碳达峰、碳中和相关政策和国家减污降碳协同创新试点、国家碳达峰试点要求，以能源、交通、产业等领域为重点，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳协同共治。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，促进产业绿色低碳循环发展。
本项目采用先进的生产工艺，采用清洁能源，能够有效控制温室气体的排放。
符合
（四）环境风险防控
规划区应健全环境风险防范体系，按要求修订突发环境事件风险评估和应急预案，并定期开展突发性环境事件应急演练，以提升环境风险防范和事故应急处置能力。加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生，保障区域环境安全。西彭组团南侧临近长江区域开发建设时应同步在紧邻长江一侧雨水排放口设置雨污切换阀，并配套建设园区级事故池，确保事故废水得到有效收集、处理;西彭组团小冲沟以西尚未开发建设的区域，应禁止引入水环境风险较大或重大的项目。沿江1公里范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。铜罐驿组团应尽快完成金竹沟闸坝的建设，金竹沟闸坝未建成前，应强化现有重大环境风险源企业的日常环境风险监管，储备足够应急物资，定期开展应急演练，确保事故废水得到有效收集、处理。
本项目不新增风险物质数量和种类，环境风险较小。现有项目按要求修订了突发环境事件风险评估和应急预案。
（五）规范环境管理
加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若规划范围、规划期限、规模及结构、布局等方面发生重大调整或修订的，应重新或补充进行规划环境影响评价。规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，严格生态环境准入要求，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。
本项目符合园区规划，按要求进行环境影响评价工作。
符合
由上表分析可知，项目符合《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》和《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕421号）的相关要求。


在《长江岸线保护和开发利用总体规划

划

	的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目

	项目不涉及长江岸线保护区和保留区

	符合

	

在《全国重要江河湖泊水功能区划》划

	的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项
	项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区

	符合

	
	二、限制准入类


	（一）全市范围内限制准入的产业


	1

	新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目

	项目为铝压延加工行业，不属于严重过剩产能行业及高耗能高排放项目

	符合


	2

	新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

	项目为铝压延加工行业，不属于石化、煤化工行业

	符合


	3

	在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

	项目选址在九龙新城园区西彭组团，属于合规园区，本项目不属于高污染项目

	符合


	4

	《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目

	扩建项目不属于《汽车产业投资管理规定》明确禁止建设的汽车投资项目

	符合


	（二）重点区域范围内限制准入的产业


	1

	长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目

	项目不属于化工园区和化工项目，不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目

	符合


	2

	在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目

	项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段

	符合




第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、

	假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。
	项目不涉及湿地公园

	符合

	
	10
	第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

	项目不涉及长江流域河湖岸线保护区

	符合


	11

	第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不涉及重要江河湖泊保护区、保留区，不新增废水。

	符合


	12

	第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。

	项目不涉及新设、改设或者扩大排污口

	符合


	13

	第十七条 禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、汜江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。

	项目不涉及捕捞活动
	符合


	14

	第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

	项目不在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内

	符合


	15

	第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

	本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库

	符合


	16

	第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

	本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库
	符合


	17

	第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

	项目不属于高污染项目

	符合


	18

	第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。

（二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。
	项目不属于石化、煤化工项目

	符合


	19

	第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一年期限内采取措施改造升级。

	项目不属于落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》限制类及淘汰类

	符合


	20

	第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

	项目不属于过剩产能行业项目

	符合


	21

	第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：

（一）新建独立燃油汽车企业；

（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；

（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；

（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。

	项目不属于燃油汽车投资项目

	符合


	22

	第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

	项目不属于高耗能、高排放、低水平项目
	符合



	根据上表分析可知，项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》管理要求。

1.2.7与生态环境分区管控要求的符合性分析

（1）重庆市生态环境分区管控要求的符合性分析
根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规〔2024〕2号），全市国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为818个环境管控单元。其中，优先保护单元392个，面积占比37.4%；重点管控单元305个，面积占比17.3%；一般管控单元121个，面积占比45.3%。涪陵区优先保护单元15个，面积占比18.2%；重点管控单元10个，面积占比29%；一般管控单元7个，面积占比52.8%。
拟建项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区（西彭组团），根据矢量叠图，项目位于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区（ZH50010720002）。
（2）与九龙坡区生态环境分区管控要求的符合性分析
本项目位于重庆市九龙坡区九龙新城西彭组团，根据《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（渝环函〔2022〕397号）、《重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知》（九龙坡府办发〔2024〕51号）及“重庆市‘三线一单’智检服务”，项目所在地不属于生态保护红线和一般生态空间，属于ZH50010720002九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区，系重点管控单元2，《生态环境分区管控检测分析报告》详见附件。本项目与生态环境分区管控要求的符合性分析详见表1.2-5。
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图1.2-1   项目与九龙坡区管控单元位置关系图


	


	表1.2-6   建设项目与生态环境分区管控要求的符合性分析表

环境管控单元编码
环境管控单元名称
环境管控单元类型
ZH50010720002
九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区
重点管控单元2
管控要求层级
管控类型
管控要求
项目情况
符合性
重庆市总体管控要求
空间布局约束
第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。
本项目位于九龙坡区九龙新城园区西彭组团，符合区域空间布局。
符合
第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
本项目位于九龙坡区九龙新城园区西彭组团，属于铝压延加工行业，不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目，不属于重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
符合
第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
本项目位于九龙坡区九龙新城园区西彭组团，属于铝压延加工行业，不属于石化、现代煤化工项目。
运营期主要能源为电，不属于高能耗项目；不新增废水排放；新增排气筒颗粒物、非甲烷总烃有组织达标排放，不属于高排放项目。
符合
第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，且位于九龙坡区九龙新城园区西彭组团，属于工业园区内。
符合
第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。
本项目属于C3252 铝压延加工，不属于冶炼、电镀、铅蓄电池类项目。
符合
第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。
本项目不涉及环境防护距离。
符合
第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。
本项目开发活动限制在资源环境承载能力之内。
符合
污染物排放管控
第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。
本项目属于C3252 铝压延加工，不属于左列行业。
符合
第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。
本项目位于不达标区，主要工艺废气为颗粒物和非甲烷总烃，有组织达标排放，不涉及削减要求。
符合
第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。
本项目属于C3252 铝压延加工，不属于左列行业。
符合
第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
本项目位于工业园区内，项目不新增排水；项目现有生活污水经厂区内生化池处理达达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后排入桥头河；热轧车间冲洗废水、冷轧车间2台拉完矫直机组配套脱脂废水、清洗废水、经预处理后的涂层生产线排放废水经中铝西南铝冷连轧板带有限公司含油废水处理站（处理规模为240m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；1950毫米清洗机列清洗废水进入板带公司现有污水处理装置（设计处理能力为100m3/d）处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1标准后作为冷连轧车间循环冷却水站的补充水回用，不外排；热轧车间轧制含油废水依托西南铝业（集团）含油废水处理站（处理规模 360m3/d）处理达后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后，进入泥壁沱河，满足污水处理要求。
符合
第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。
本项目不涉及。
符合
第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。
本项目属于C3252 铝压延加工，不属于左列行业。
符合
第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
扩建项目不新增固体废物。现有项目运营期固体废物进行分类收集、处置，按要求建立健全相关防治责任制度和管理台账。
符合
第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。
本项目厂区设有生活垃圾收集点，生活垃圾交环卫部门统一处置。
符合
环境风险防控
第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
扩建项目不新增风险物质和数量。现有项目风险潜势为I，环境风险较小。同时现有项目在采取分区防渗，设置截流沟和收集井等风险防范措施后，项目环境风险水平在可接受的范围。
符合
第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。
本项目不涉及。
符合
资源开发利用效率
第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。
扩建项目运营期主要能源为电，不属于高能耗、高污染项目。 
符合
第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。
本项目在满足生产的前提下，采用节能设备。
符合
第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
本项目不属于“两高”项目。
符合
第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。
本项目不涉及落后用水工艺和技术。
符合
第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。
本项目不涉及。
符合
九龙坡区总体管控要求
空间布局约束
第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。
本项目满足重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。
符合
第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。
本项目位于现有厂区内，不属于高噪声、异味明显的项目，不需设置防护距离。
符合
污染物排放管控
第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。
本项目满足重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。
符合
第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。
本项目不属于工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业，排气筒颗粒物和非甲烷总烃有组织达标排放。
符合
第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。
本项目不涉及。
符合
第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。
本项目物料均采用公路运输，均由供料厂家负责，优先选取新能源车辆和国VI排放标准车辆。
符合
第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。
本项目不涉及。
符合
第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。
本项目不涉及。
符合
环境风险防控
第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。
本项目符合重点管控单元市级总体要求中十六条。
符合
第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。
本项目所在的园区已完善相应环境风险防控，同时项目建成后，厂区环境风险较低，在采取相应的风险防范措施后环境风险可控。
符合
第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
本项目不涉及。
符合
资源开发利用效率
第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。
本项目满足重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条要求。
符合
第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。
本项目不涉及。
符合
第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。
扩建项目不新增新鲜水用量。
符合
九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区
空间布局约束
1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。
本项目所在地块紧邻的用地类型为工业用地和物流仓储用地选择性兼容工业用地，且不属于喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。
符合
2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。
本项目属于C3252 铝压延加工，属于园区允许类项目，不属于木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。
符合
3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。
本项目不涉及。
符合
污染物排放管控
1.推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。
本项目不属于重点行业。
符合
2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。
本项目不涉及。
符合
3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。
本项目物料均采用公路运输，均由供料厂家负责，优先选取新能源车辆和国VI排放标准车辆。
符合
4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。
本项目不涉及。
符合
环境风险防控
1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。
本项目不涉及。
符合
2.禁止新建、扩建化工项目。
本项目不属化工项目。
符合
3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。
本项目不涉及。
符合
4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。
本项目不涉及。
符合
5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。
本项目不涉及。
符合
资源开发利用效率
1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。
本项目不涉及。
符合
2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。
本项目清洁生产水平能到达国内先进水平。
符合
3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。
本项目不涉及。
符合
4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。
扩建项目不新增新鲜水用量。
符合
 据表1.2-5分析可知，项目符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。




二、建设项目工程分析


	2.1.4项目产品方案
改扩建项目冷连轧生产线扩建前后产品方案一览见下表2.1-4。

2.1.5主要生产设备
扩建项目所使用的设备均不涉及产业政策、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录中的淘汰设备，扩建项目冷连轧生产线退火工序生产设备一览见下表2.1-5、产能匹配性分析见表2.1-6。扩建完成后冷连轧生产线退火工序以及后续拉弯矫直、清洗环节主要生产设备一览见下表2.1-7，产能匹配性分析见表2.1-8。

表2.1-5   扩建项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/型号

单位

数量

备注

1

100t氮气退火炉

设计装炉量： 100t（5卷），可兼顾空气退火功能；氮气退火单炉时间为20h，空气退火单炉时间为35h
台

1

电加热

2
配套循环风

风机
电机功率：75KW
台

4
/
3

配套旁路冷却器风机
电机功率：37KW

台

1
/

4
配套排烟风机
电机功率：5.5KW

台

1

/

表2.1-6   扩建项目100t氮气退火炉产能匹配性分析一览表

序号

车间位置
设备名称

数量（台）

单炉耗时（h）

氮气退火炉年运行时间（h）

设备最大产能（万t/a）

设计产能（考虑操作间隔等）（万t/a）
1

冷连轧车间
100t氮气退火炉
1

20

7200

3.6

3.5

表2.1-7  扩建项目完成后冷连轧生产线退火工序主要生产设备一览表

序号

设备名称

现有项目

技改项目

变动

情况

规格/型号

单位

数量

规格/型号

单位

数量

1

80t氮气退火炉

最大装炉量： 80t（4卷），可兼顾空气退火；氮气退火单炉时间为20h，空气退火单炉时间为35h
台

2

/

/

/

0

2

80t空气退火炉

最大装炉量：80t（4卷），仅可空气退火；单炉时间为35h
台

4

/

/

/

0

3

100t氮气退火炉

/

/

/

大装炉量： 100t（5卷），可兼顾空气退火；氮气退火单炉时间为20h，空气退火单炉时间为35h
台
1
+1

4
1#拉弯矫直机组
清洗速度Max：300m/min

拉弯矫直Max：300m/min

台
1

/

/
/
0

5
2#拉弯矫直机组
清洗速度Max：300m/min

拉弯矫直Max：300m/min

台
1

/

/
/
0

6
1950mm清洗机列
清洗速度Max：100m/min

台
1

/

/
/
0

2.1.6主要原辅材料及燃料的种类和用量

扩建项目完成后，冷连轧生产线退火工序主要原辅材料情况见下表2.1-9。

表2.1-9  扩建项目完成后退火工序主要原辅料用量变化表

序号
原辅材料名称

现有项目

扩建项目

扩建项目完成后

变动情况（万t/a）

年消耗量（万t/a）

年消耗量（万t/a）

年消耗量（万t/a）

1

冷轧卷
11.5
3.5
15.0
+3.5
2

电

800万kwh/a
160万kwh/a
960万kwh/a
+160万kwh/a
3

氮气

1000万Nm3/a

600万Nm3/a

1600万Nm3/a

+600万Nm3/a

注：本表仅统计冷连轧生产线退火工序的原辅料情况。

2.1.6项目平面布置
本项目不新增占地，在现有冷连轧线退火炉西侧预留空地内设置1台100t氮气退火炉，便于依托现有氮气系统以及进出料系统。详见附图3：项目车间平面布置图。

2.1.8劳动定员、工作制度

本项目不新增劳动定员，从项目现有员工中调配。年工作300天，实行三班制，每班工作时间8h。
	

	工艺流程及产排污环节
	2.2工艺流程及产排污环节

2.2.1施工期

本项目在现有车间内进行建设，仅在车间内进行设备安装，施工期较短（3个月），合理安排作业时间，对周围环境的不利影响较小，本环评不再分具体环境要素对其影响进行赘述。

2.2.2运营期

本项目新增1台100t电加热氮气退火炉，氮气退火炉详细工艺流程见下图2.2-1所示。

[image: image6.emf]升温（常温~320ć）

保温（320ć） 出料
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G1


图2.2-1  本项目运营期工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）进料

铝板带（5卷，单卷平均重量为19.3t）料经行车吊运至进料车，运到100t电加热氮气退火炉炉膛内后，关闭炉膛，用时1h；

（2）充氮

西南铝总公司氮气通过管道输送至现有100m3氮气罐，氮气通过输气管分两路进入炉膛，一路在侧墙的底部，炉膛每区都有入口；一路在炉顶，通过空气吹洗管路进入炉膛。从侧墙底部进入炉膛的氮气主要作用是对炉膛进行清洗，使得炉膛的氧含量能快速达到要求的范围；从炉顶进入炉膛的氮气主要是维持退火过程中的最低需要量，这个需要量有两种，这两种氮气量可以根据实际生产情况而调节。氧含量在线分析系统能对炉膛的氧含量进行在线分析，并能将分析结果远传到控制柜的触摸屏上，用时2h；

（3）升温

开启氮气退火炉，将炉膛内温度逐渐升至320℃左右，升温过程中铝卷表面微量的轧制油挥发产生油雾（以颗粒物和非甲烷总烃表征）。炉膛内设置有压力调节装置，为了保持炉膛内的微正压（0.1kPa），废气（G1）经排气系统从炉膛内排出，通过管道收集后进入20m高排气筒排放，用时10h；

（4）保温

炉膛内温度升至320℃左右，降低加热功率，使得炉膛内温度保持住，保温时间用时4h；

（5）降温

氮气退火炉保温结束后，进一步降低加热功率，逐渐将炉膛内的温度降至常温，耗时2h。降温过程中为保持炉膛内的微正压和降温，使用吹洗风机吹入的氮气送入到循环风机的吸风口，将炉膛内的气体（G1）吹洗到排气系统排出，经管道收集后进入20m高排气筒排放；

（6）出料

炉膛内冷轧卷产品通过出料车运出，耗时1h，用行车吊至产品堆放区。
综上，本项目产污环节见下表2.2-1所示。

表2.2-1   本项目产排污环节一览表

类别

工序

污染物

年排放时间（h/a）
废气G1

升温、保温、降温
颗粒物、非甲烷总烃

5760


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.3与项目有关的原有环境污染问题

2.3.1现有项目概况

（1）环保手续履行情况

中铝西南铝板带有限公司现有项目环保手续履行情况见表2.3-1。

表2.3-1   建设单位现有生产及项目执行环保法规情况

序号
建设项目名称
环评手续履行情况
竣工环保验收
审批单位
批准文号
验收情况
验收时间
1
西南铝加工厂热轧生产线升级改造项目
重庆市环境保护局
渝环发〔2001〕371号，环审[2001]123号
1号、2号铸锭加热炉（15万吨/年）及其配套设备已验收，验收批复文号：环监验字〔2006〕第076号
2006年7月
3号、4号铸锭加热炉项目自主验收，已验收，专家意见见附件
2020年6月30日
2
中铝西南铝冷连轧项目
重庆市生态环境局
渝（市）环准[2006]83 号
已验收，验收批复文号：渝（市）环验[2012]160 号
2012年12月3日
3
新增5号铸锭加热炉项目
重庆市九龙坡区生态环境局
渝（九） 环准[2014]006 号
已验收，（固体废物污染防治设施）验收批复文号：渝（九）环验[2019]019号
2019年1月23日
4
涂层生产线项目
重庆市九龙坡区生态环境局
渝（九）环准[2018]074 号
已验收，验收批复文号：渝（九）环验[2019]074 号
2019年7月8日
5
新建 1950mm 铝带拉伸弯曲矫直机组项目
重庆市九龙坡区生态环境局
渝（九）环准[2020]110 号
自主验收，
已验收，专家意见见附件
2021年1月22日
6
冷连轧线2#拉矫清洗段改造项目
重庆市九龙坡区生态环境局
渝（九）环准[2021]102号
自主验收，
已验收，专家意见见附件
2022年3月25日
7
新增1950毫米清洗机列
重庆市九龙坡区生态环境局
渝（九）环准[2024]41号
自主验收，
已验收，专家意见见附件
2025年6月25日
8
新增蒸汽发生器项目
重庆市九龙坡区生态环境局
渝（九）环准[2025]39号
自主验收，
已验收，专家意见见附件
2025年9月28日
中铝西南铝板带有限公司已经办理《排污许可证》（证书编号：91500000765928433K001Q），排污许可证有效期：2025年9月9日~2030年9月8日。

2024年9月，中铝西南铝板带有限公司按要求修订了突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案（突发环境事件风险评估报告备案编号：5001072024090009，突发环境事件应急预案备案编号：500107-2024-051-L）。
综上所述，现有工程环保手续齐全、进行了竣工环境保护验收、办理了排污许可证延续手续以及及时修订了突发环境事件风险评估和应急预案。
（2）现有工程项目组成

现有工程项目组成情况详见下表2.3-2。

表2.3-2   现有工程项目组成一览表

工程分类
项目组成
规模及主要内容
备注

主体工程
热轧车间
建设有1座热轧车间，车间内设置有5台铸锭加热炉，1台铣床，1台热粗轧机，1台热精轧机等。
/

冷轧车间
建设有1座冷轧车间，车间内设置1台1950mm 双机架冷连轧机，1台2000mm单机架冷轧机，1台切边机组，1台纵切边机组，2台拉弯矫直机组及配套板带表面清洗系统、4台卷材退火炉、2台保护性气体退火炉、1台1950毫米清洗机列、1台包装机组、2台轧辐磨床、1套高架仓库。
/
租用冷轧生产线
车间内建设有设置有2台1850mm冷轧机，3套拉弯矫直机组及配套板带表面清洗系统（水清洗）

/

涂层生产线
位于生产车间西北侧：主要布设涂层生产线设备，主要包括开卷机、入口活套设备、8级清洗设备、化涂机、化涂烘干炉、面涂机、固化炉、出口活套设备、卷取机和高温焚烧装置等机械设备。
市场原因，现处于停产状态，后续在合适时机重新启用生产线

辅助工程
消防水系统
消防水系统依托西南铝总公司的消防设施
/
化验室
项目设置有1座化验室，位于冷轧车间西北部，用于分析产品金相及物理性能、化学及油品分析、工艺及力学性能等，承担铝及铝合金板带箔材的成品、半成品及原辅材料的相关检测。
/
维修库房
项目设置有1个维修库房，位于冷轧车间北部，项目设备小修、备品备件加工及生产工具的制作与修理。超出维修能力的，由厂方联系外协解决全厂性的维修外协。不涉及热处理、电镀、喷漆等。
/

综合
办公楼
项目建设有1栋综合办公楼， 3 F建筑，位于场地东面，1 F西面为员工食堂，其余为办公用房，总建筑面积为2000m2。 
/

贮运工程
热轧
车间
料场
热轧车间北侧设置有1个堆料场，用于堆存板锭，占地面积为1300m2。
/
铸锭暂放区

热轧车间内加热炉北侧设置有铸锭

暂放区，占地面积为600m2。
/
热轧卷成品区

热轧车间精轧机北侧，设置有热轧卷成品区，占地面积为800m2
/

热轧油品存放区
粗轧机和精轧机旁地下设置有贮油罐，罐体规模为2×100m3
/
冷轧
车间
高架仓库
冷轧车间东面设置有高架仓库，用于暂存原料，面积为2000m2。

/

冷轧轧制油贮存库

冷轧车间轧机旁地下设置有贮油罐，罐体规模为2×100m3。
/

冷轧物料区

冷轧物料区位于退火炉、拉矫机、切割机列旁，占地面积为600m2
/

冷轧成品区

冷轧成品区位于冷轧车间西面，占地面积为1500m2
/

油料库房

冷轧车间西南面设置有油料库房，暂存液压油、清洗油和脱脂剂等，均采用200L桶装，总储存量不超过70桶，占地面积为500m2
/

租用冷轧生产线（薄板）

高架仓库
原材料暂存于冷轧生产线南面高架仓库，面积为1500m2
/

轧制油储存区
轧制油轧机旁地下设置有储油罐，罐体规模为2×100m3
/

物料区
物料区位于位于退火炉、拉矫机、切割机列旁，占地面积为500m2
/

成品区
成品区位于车间西面，占地面积为1000m2
/

涂层生产线

涂料库房

设置有1个涂料库房，位于涂层生产线西北部，占地面积252m2，用于贮存涂层生产线用涂料。

/

生产线辅料暂存区

设置有2个涂层生产线硝酸暂存区1个，面积2m2
生产线氢氧化钾暂存区1个，面积2m2
/

公用
工程
供水
项目供水由园区给水管网供给，水压0.24MPa，由DN50管道接入公司供水管网，满足使用要求。
/
蒸汽系统

热轧车间：热轧车间不使用蒸汽，粗轧和精轧工序采用电加热。
冷轧车间：项目设置有1台0.9t/h天然气热源机为2#拉弯矫直机组配套脱脂清洗段提供蒸汽；项目设置有2台1t/h的天然气蒸汽发生器，为1950毫米清洗机列供应蒸汽。
租用冷轧生产线（薄板）：3台拉弯矫直机组配套清洗系统采用电加热。
/

纯水制备系统
现有冷轧车间设置有2套纯水制备系统，1套纯水制备能力为0.9t/h，位于车间内2#拉矫机旁，供1台0.9t/h天然气热源机制备蒸汽使用；1套纯水制备能力为2t/h，位于1950毫米清洗机列旁，供2台1t/h的天然气蒸汽发生器使用；
租用冷轧生产线（薄板）：设置有1套3.6t/h纯水制备系统，供拉矫清洗系统使用。
/

空压系统
项目设置有2个空压站，分别位于冷轧车间北侧和热轧车间北侧。1#空压站配备2台60Nm3/min螺杆式空气压缩机，供气压力为0.8MPa，主要为热轧车间配套；2#空压站配备2台60Nm3/min螺杆式空气压缩机，供气压力为0.8MPa，为冷轧车间配套。
租用冷轧生产线（薄板）：依托西南铝业（集团）有限责任公司空压站。
/
软水制备系统
热轧车间：依托西南铝业（集团）有限责任公司1套12m3/h软水制备系统，位于热轧车间西侧循环水站处； 
冷轧车间：现有冷轧车间西侧循环冷却水站处设置有1套12m3/h的软水制备系统。
涂层生产线：现有涂层生产线西北部设施有1套5m3/h的软水制备系统。
租用冷轧生产线（薄板）：依托西南铝业（集团）有限责任公司软水制备系统。
现阶段涂层生产线软水制备系统停用
循环水站
热轧车间：依托西南铝业（集团）有限责任公司1套循环冷却水站，设计供水能力为1000m3/h，供水压力为0.5MPa，位于热轧车间西侧；
冷轧车间：现有冷轧车间西侧设置有1个循环冷却水站，设计供水能力为1000m3/h，供水压力为0.5 MPa。

租用冷轧生产线（薄板）：依托西南铝业（集团）有限责任公司循环水系统。
/
排水
热轧车间：铸锭清洗废水进入进入中铝西南铝冷连轧板带有限公司含油废水处理站（处理规模为240m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；热轧车间轧制含油废水依托西南铝业（集团）有限责任公司含油废水处理站（处理规模 360m3/d）处理达后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后，进入泥壁沱河，最后排入长江；

冷轧车间：冷轧车间2台拉完矫直机组配套脱脂废水、清洗废水进入板带公司现有含油废水处理站（设计处理能力为240m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，其中41.53m3/d进入冷轧车间循环冷却水站使用，剩余的排入桥头河；1950毫米清洗机列清洗废水进入板带公司现有污水处理装置（设计处理能力为100m3/d）处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1标准后作为冷连轧车间循环冷却水站的补充水回用，不外排。

涂层生产线位于冷轧车间内，排放废水经预处理水站（酸碱中和）处理后，排入中铝西南铝冷连轧板带有限公司含油废水处理站现有含油废水处理站（处理规模为240m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。

租用冷轧生产线（薄板）清洗废水排入西南铝业（集团）有限责任公司动力中心含油废水处理站（处理能力为1200m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后，进入桥头河。
/
供电
依托园区供电线路，厂区设置配电间，配备一台1000KVA干式变压器。
/
环保工程
废水

废气
生产废水
①中铝西南铝冷连轧板带有限公司自有污水处理设施：

建设有1座含油废水处理站，废水采用“加药反应+气浮”工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后，排入桥头河。处理能力为240m3/d。
冷轧车间1950毫米清洗机列设置有1座配套含油废水处理站，处理工艺为“中和+隔油调节+化学破乳+沉淀池+气浮沉淀+水解酸化+A/O+MBR”，处理规模为100m3/d，废水经处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1标准后作为冷连轧车间循环水站的补充水回用，不外排。

涂层生产线西北部设置有1个处理能力为4m3/h的污水预处理站（处理工艺为调节+酸碱中和），涂层车间废水预处理后排入现有含油废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后，排入桥头河。

②依托污水治理设施：

租用冷轧生产线锅炉外排废水依托西南铝总公司动力中心含油废水处理站（处理能力为1200m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后，进入桥头河。

热轧车间轧制含油废水依托西南铝业（集团）含油废水处理站（处理规模 360m3/d）处理达后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后，进入泥壁沱河，最后排入长江。

/
生活污水
现有建设了3座生活污水处理站。
1#生活污水处理站位于热轧车间西侧，用于处理热轧车间内生活污水，日处理能力为180m3/d（现实际处理水量为50m3/d），处理工艺为“格栅+调节+缺氧+三级接触氧化好氧”，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后排入桥头河；
2#生活污水处理站位于热轧车间东侧，用于处理热轧车间办公楼生活污水和食堂废水，日处理能力为180m3/d（现实际处理水量为10m3/d），处理工艺为“格栅+调节+缺氧+三级接触氧化好氧”，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后排入桥头河；
3#生活污水处理站位于冷连轧车间西南侧，用于整个冷连轧车间的生活污水，日处理能力为120m3/d（现实际处理水量为50m3/d），处理工艺为“格栅+调节+缺氧+三级接触氧化好氧”，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后接入园区污水管网，最终排入西彭工业园区污水处理厂进一步处理。
/
热轧车间
铣床废气和破碎机废气
经收集后进入1套“旋风+布袋除尘器”处理后15m高排气筒排放。
/
铸锭加热炉废气
5台铸锭加热炉天然气燃烧废气，经收集后分别经5根20m高排气筒排放。
/
热粗轧机入口轧机油雾

经收集后进入1套油雾净化装置处理后20m高排气筒排放。
/

热粗轧机出口轧机油雾

经收集后进入1套油雾净化装置处理后20m高排气筒排放。
/

热精轧机油雾

经收集后进入1套油雾净化装置处理后20m高排气筒排放。
/

冷轧
车间
2台冷轧机组油雾

经收集后进入1套油雾净化装置处理后20m高排气筒排放。
/

退火炉

废气

6台电加热退火炉废气，收集后经6根20m高排气筒排放。
/

2台1t/h蒸汽发生器天然气燃烧废气

天然气燃烧废气经收集后，经20m高排气筒排放。
/

脱脂段清洗废气

脱脂段清洗废气经配套的“水雾/碱雾抽吸+喷淋回收塔”装置净化后，接入涂层酸雾塔15m高排气筒排放。
/

涂层车间
涂层清洗酸雾、碱雾

涂层生产线产生的酸雾、碱雾经酸碱雾吸收塔处理后经15m高排气筒排放。
/
涂层废气和涂层固化废气

涂层废气和涂层固化废气经1套沸石转轮+焚烧处理装置处理后经20m高排气筒排放。
由于涂层生产线暂停生产，现阶段暂停使用

租用冷轧生产线（薄板）
冷轧机油雾

2台1850mm冷轧机油雾经收集后进入1套油雾净化装置处理后32m高排气筒排放。

现阶段纳入西南铝业（集团）有限责任公司管理
退火炉废气

12台电加热退火炉废气无组织排放。

蒸汽发生器天然气燃烧废气

3台1.2t/h蒸汽发生器天然气燃烧废气经收集后，经20m高排气筒排放。

/

固废
危险废物贮存库
现有项目设置有以下危险废物贮存库：

①冷轧车间危废贮存场（TS001）：用于暂存冷轧、热轧产生的废矿物油；

②冷轧车间危废贮存场（TS002）：用于暂存热轧、冷轧过程产生的废含油铝屑；

③热轧磨削液贮存场（TS004）：用于暂存热轧工序产生的磨削液；

④冷轧机硅藻土、过滤布贮存场（TS005）：暂存冷轧机产生的废硅藻土、废过滤布；

⑤冷轧废油桶、废油贮存场（TS006）：暂存冷轧产生的废油桶、废油等；

⑥冷轧磨削液贮存场（TS008）：暂存冷轧产生的废磨削液；

⑦热轧含油树脂、含油污泥贮存库（TS009）：暂存热轧车间产生的含油树脂、废水处理站产生的含油污泥。
/
一般工业固体废物暂存间
设置有1个一般工业固体废物暂存点（TS003），用于暂存铣床、冷轧工序、热轧工序产生的废铝边角料。
/
生活垃圾
生活垃圾袋装收集，交市政环卫部门清运
/
2.3.2污染源监测及达标情况

根据中铝西南铝板带有限公司2025年度例行监测报告（2025年12月19日），企业所有污染源均满足相关排放标准。企业所有每个季度、年度按时填报季报和年报，对每个季度和年度的原辅料用量、产品信息（产量）、主要能源消耗和污染源排放情况如实进行填报，截至目前，企业未发生超标排放情况。
按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂行规定》的要求，企业的基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；突发环境事件应急预案；企业自行监测方案；排污许可证执行报告中的相关内容，均在国家排污许可证信息公开平台及企业信息公开专栏等场所公示。
现有工程污染物排放总量以现有工程环评报告、环境影响评价文件批准书和排污许可证等相关文件进行核算，固体废物结合实际生产数据和运营台账进行修正，详见表2.3-3。
表2.3-3   现有工程污染物排放情况
项目
污染源
污染物
排放量（t/a）
废水
生活污水及
生产废水
COD
1.475
NH3-N
0.191
废气
/
颗粒物
19.196
SO2
20.304
NOx
27.903
非甲烷总烃
7.955
固废
/
冷轧机、铣床、热连轧铝废料
83242
废硅藻土、废滤布、废涂 料、废吨桶、含油污泥等
509.19
2.3.3与项目有关的原有环境问题及整改措施

根据现场踏勘，以及查阅原有环保手续及相关资料，中铝西南铝板带有限公司现有工程环保手续齐全，废气治理环保设施运行正常，生活废水处理站和含油废水处理站外排废水各项污染物监测数据达标，对水体外环境的影响可接受。项目无其他环保问题及投诉现象。

根据相关要求及时修订环境风险评估应急预案。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状评价

（1）大气环境

①区域环境质量达标情况
位于重庆市九龙坡区西彭工业园区铝城大道68号，根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》(渝府发[2016]19号)，拟建项目所在区域属二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价采用《2025重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区的环境质量数据，根据常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的监测值进行区域达标判定。
（3）空气质量达标区判定结果

环境空气质量达标区判定情况见表3.1-1。

表3.1-1  九龙坡区空气质量达标区判定情况一览表

污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
7
60
11.7
达标
NO2
年平均质量浓度
30
40
75.0
达标
PM10
年平均质量浓度
48
60
80.0
达标
PM2.5
年平均质量浓度
29.7
30
99.0
达标
CO
日平均质量浓度
1.2mg/m3
4mg/m3
30.0
达标
O3
8h平均质量浓度
163
160
101.9
超标
由上表3.1-1可知，项目所在区域基本污染物中SO2、NO2、PM2.5 、PM10、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值，O3 超标，因此区域属于不达标区。

根据重庆市人民政府关于印发《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（渝府发〔2024〕15号），到2025年，全区PM2.5浓度下降到31微克/立方米；到2027年，全区PM2.5浓度下降到31微克/立方米及以下；全市消除重污染天气。氮氧化物、VOCS完成国家下达的总量减排目标。实施方案主要采取措施包括：
1）实施产业产品绿色转型升级行动，推动产业结构优化。推动实施重点行业产业产品绿色转型升级，遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，推动产业集群实施废气治理和升级改造，优化含VOCs原辅材料和产品结构，推动绿色环保产业高质量发展。
2）实施能源清洁低碳高效利用行动，推动能源结构优化。严格合理控制煤炭消费总量，大力发展新能源和清洁能源，开展燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代，巩固并扩大高污染燃料禁燃区域。
3）实施移动源大气综合治理提升行动，推动交通结构优化。优化调整货客运结构，提升机动车清洁化水平，强化机动车排放管控，实施船舶和非道路移动源综合治理，全面保障成品油质量和推行错峰加油。
4）实施深度治理和精细化管控行动，推动多污染物减排。实施重点行业污染深度治理，强化VOCs全过程控制。
5）实施扬尘焚烧油烟等面源治污行动，切实解决扰民问题。深化扬尘污染综合治理，加强露天焚烧管控和秸秆综合利用，加强露天焚烧管控和秸秆综合利用，开展餐饮油烟和臭气扰民专项治理，加强露天烧烤和烟花爆竹燃放管控。
6）实施预警预报和联防联控提升行动，强化污染应对。提升预警预报及监测监控能力，完善大气污染联防联控和污染应对机制。
7）实施“治气”智能化精准化建设行动，强化科技支撑。推进“巴渝治气”及监管执法能力建设，加强决策科技支撑。
8）实施地方标准和经济政策激励行动，强化政策保障。推进标准和规范制（修）订，完善经济和政策激励机制。
9）实施空气质量共保共治全民行动，强化各方责任。加强组织领导，强化责任落实，严格监督考核，构建全民共治格局，加强宣传引导。
在九龙坡区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。
②特征因子环境空气质量现状

特征因子非甲烷总烃环境质量评价引用“西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书”中相关数据进行评价。监测点位位于项目南侧1.8km处，监测时间为2025年6月，引用的监测数据位于项目周边3km范围内，且在3年有效期内，监测至今，区域大气环境质量未发生重大变化，因此引用数据有效。
1）监测项目
非甲烷总烃。
2）监测频率
非甲烷总烃连续监测7天，1小时平均值每天获取02、08、14、20时4个小时浓度数据。
3）监测结果分析评价
采用最大占标率进行评价，计算公式如下：
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式中：Pi为占标率，%；
Ci为污染物的监测值，μg/m3；
Si为污染物在环境空气中相应标准值，μg/m3。
4）评价结果
表3.1-2    特征因子环境质量现状（监测结果）表  mg/m3
监测点

监测因子

平均时间

监测值

标准值

最大占标率%

超标倍数

达标情况

Q1渝西中学

A区

非甲烷总烃

小时值

0.5~0.7

2.0

35

0

达标

监测结果表明，项目所在区域非甲烷总烃满足参照的《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值要求。
（2）地表水环境

本项目不新增废水排放。本厂区附近的水域为桥头河，无水域功能，属于长江支流。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），长江项目段属于III类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，因此长江项目段水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可以“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”本次评价引用《2025重庆市生态环境状况公报》中长江干流重庆段的地表水达标情况的结论。根据《2025重庆市生态环境状况公报》，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均为II类，优于III类环境质量标准。

（3）声环境质量现状

项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区铝城大道68号，根据重庆市生态环境局关于印发《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》的函（渝环〔2023〕61号），项目所在的区域属于3类声环境功能区，声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，“声环境质量现状应监测项目厂界外周边50米范围内的声环境保护目标”。结合本项目周边环境情况，本项目周围50m范围无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。

（4）生态环境质量现状

拟建项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区铝城大道68号，不新增用地，不新建厂房，位于现有冷轧车间内西北部，调查范围内无自然保护区、风景名胜区、名树古木、文物古迹等环境敏感目标。

（5）电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

（6）地下水、土壤

拟建项目所依托含油废水处理站、化学品储存间、危废贮存库、化学品槽液均设置了重点防渗措施，本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	3.2环境保护目标调查

（1）外环境关系

建设项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区铝城大道68号，周边外环境关系详见表3.2-1。

表3.2-1   建设项目外环境关系一览表

序号

外环境名称

方位

与扩建项目车间

最近距离（m）

与厂区厂界

最近距离（m）

1

重庆现代石油股份有限公司

S

220

60

2

重庆泰宝纸制品有限公司

S

185

60

3

西南铝西铝工业公司

S

270

60

4

西南铝集团销售公司仓储物流中心

W

290

50

5

中铝西南铝物资供应公司四区仓库

NW

270

100

（2）环境保护目标

建设项目地处工业园区内，厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为周边居民点和学校，评价区无饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等环境保护目标。环境保护情况见下表3.2-2。
表3.2-2  环境保护目标一览表

环境要素

敏感点名称

与厂址方位

经度（°）

纬度（°）

与厂界距离

与本项目最近距离

环境特征

环境空气、环境风险

1#乔鹤西苑

E

106.320

29.297

55

440

2栋居住小区，约1200人

2#西彭园区实验小学

SE

106.320

29.296

110

475

师生约1000人

3#西彭镇一小

NE

106.320

29.301

150

540

师生约1000人

4#银燕社区

NE

106.324

29.297

150~800

565

集中住宅区，约1万人

5#渝西中学高中

NW

106.311

29.301

300

440

师生约1400人



	污染

物排

放控

制标

准
	3.3污染物排放控制标准

3.3.1大气污染物排放标准

拟建项目氮气退火炉颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表2主城区标准限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）表1标准限值。
表3.3-1  大气污染物排放标准

污染源
排放标准
污染物

排气筒高度（m）
最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

氮气退火炉
《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）
主城区
颗粒物
20

30

/

《大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）
非甲烷总烃
20

120

17

备注：氮气退火炉采取电加热，加热温度为320℃，不会产燃烧型氮氧化物和热力型氮氧化物，因此本次评价污染物不考虑氮氧化物。
3.3.2噪声排放标准

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见表3.3-2。
表3.3-2  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）dB（A）

时段

昼间

夜间

标准值

70

55

建设项目运营期东侧厂界临铝城大道，根据《重庆市生态环境局关于印发〈重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）〉的函》（渝环〔2023〕61号）和《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》，铝城大道为道路交通干线，道路两侧属于4a类功能区，东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。建设项目南侧、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本公司为厂中厂，项目北侧为西南铝总公司生产车间，未执行噪声标准。噪声标准值详见表3.3-3。
表3.3-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）dB(A)

标准级别

昼间

夜间

4类

70
55

3类

65

55

3.3.3固体废弃物

（1）危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），其贮存应满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等要求；

（2）根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

（3）生活垃圾经收集后交当地环卫部门处理。

	总量控制指标
	结合本项目排污特征，确定新增污染物排放总量控制如下：

废气：

①扩建项目

颗粒物：0.276t/a、非甲烷总烃：0.219t/a；
②扩建项目完成后全厂

颗粒物：19.472t/a、非甲烷总烃：8.174t/a。

本项目排放的污染物应按照相关要求取得排污权。




四、主要环境影响和保护措施
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	4.1施工期施工期环境保护措施

4.1.1施工期大气污染防治措施影响分析

本项目在现有车间内进行建设，仅在车间内进行设备安装，施工期较短。

施工期废气主要包括：施工机械作业时产生的含CO和NOx废气；施工营地管理人员生活产生的SO2、烟尘等。

由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此所排的燃油废气对空气质量产生间断的不利影响较小。

由于施工场地的生产不使用燃煤，且管理人员使用清洁能源电，无SO2、烟尘产生。

为了防止施工粉尘、施工机具产生的废气、物料运输产生的二次扬尘对环境空气造成的污染，建设方应在施工承包合同中明确施工单位的尘污染防治责任，施工方应做好污染防治工作，以减轻施工期废气对周围环境的影响。具体措施如下：

（1）落实施工围挡，施工场地周围按规范要求设置不低于1.8m的围墙或者硬质密闭围挡。

（2）必须使用预拌混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土。

（3）渣土必须密闭运输。

（4）建筑垃圾应当在申请项目竣工验收前清除；尽可能选用先进的施工机械，动力机械燃料尽可能采用清洁燃料，尽可能地控制动力施工机械废气对大气环境的影响。
施工期的废气及粉尘对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。

4.1.2水污染防治措施
（1）加强施工机械管理，定期进行检查，尽量避免跑、冒、滴、漏； 

（2）加强对施工人员的管理，依托现有食堂产生的餐厨垃圾，交由相关许可的收运单位处置；施工人员生活污水依托厂区现有的生化池处理。

经采取本评价提出的地表水环境保护措施后，施工期产生的施工废水、餐饮废水、生活污水不会对当地地表水环境产生较大污染影响。

4.1.3施工噪声对区域环境的影响
施工期主要噪声源为空压机、吊车等。

施工工地内合理布置施工机具和设备，降低施工噪声影响；实施建筑工程施工的许可管理，严格执行建筑施工夜间施工临时许可制度。禁止夜间22：00到次日06：00高噪声设备进行施工作业；在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械设备的保养；安排技术好的工人进行操作，以减少噪声影响；加强施工设备管理，使用高噪声设备时关闭厂房的窗户，尽量减少高噪声向外传播；加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。

根据《重庆市噪声污染防治办法》（渝府令〔2023〕363号），“第七条：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，施工单位应当取得城市管理或者住房城乡建设部门的证明。建设单位应当于开始施工1日前在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。”本项目建设应严格按照防治办法执行，防止噪声扰民。

4.1.4固废防治措施

施工期固体废弃物主要为生活垃圾、建渣等。本项目施工人员的生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。施工人员餐厨垃圾交由有相关资质的单位进行处理。

建筑垃圾：建筑垃圾主要包含废砖头、混凝土块、废木料、非金属材料等，其中可利用部分如木料、金属材料、塑料等进行回收利用，不能利用的废砖头、混凝土块等作为建筑垃圾运往指定的建筑垃圾处理场进行处置。

渣土转运过程中，参照重庆市人民政府《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》和《重庆市城区建筑渣土清运管理办法》要求加以控制，防止二次污染。

①密闭式汽车必须符合国家及本市有关密闭运输车辆的技术规定。车主将现有的车辆改装为密闭式汽车，应到有汽车改装资质的企业进行，凭改装企业出具的密闭运输车辆合格凭证到公安交通管理部门办理车辆变更手续。

②运输建筑渣土必须按《重庆市城区建筑渣土清运管理办法》（重庆市人民政府令第93号）的规定，取得《建筑渣土准运证》后方可进行。对改装的密闭式汽车，施工单位在办理《建筑渣土准运证》时，应当交验公安交通管理部门出具的车辆变更证明。运输建筑渣土时应按照《建筑渣土准运证》规定的时间、路线行驶，在指定的地点倾倒。

③运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。

采取妥善的处理处置措施后，本项目建设期对环境影响很小。随着项目施工期结束，影响消失。
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	4.2运营期环境影响和保护措施

4.2.1废气

（1）产排污节点、污染物及污染治理设施
废气主要来源于氮气退火炉对冷轧卷加热过程中产生的颗粒物和非甲烷总烃。项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况见下表4.2-1。
表4.2-1   废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
生产单元
产污环节/生产设施
污染物
种类
排放
形式
排放口
编号
污染防治设施
污染防治设施
是否是

可行技术
退火工艺
对冷轧卷加热挥发废气（G1）
颗粒物、非甲烷总烃
有组织
DA028

废气经20m高排气筒排放
是
（2）污染物产生及排放情况

污染源源强核算简述：现有项目设置有2台80t电加热氮气退火炉（1#、2#），2022年至2025年2台80t电加热氮气退火炉例行监测数据见下表4.2-2所示。

表4.2-2   2台80t电加热氮气退火炉2022年~2025年例行监测数据总量统计一览表

年份

污染源

位置

平均废气量（m3/h）
污染物
平均排放浓度mg/m3
平均排放速率kg/h
年排放时间（h/a）
年排放量（t/a）
工况

2025年

1#氮气退火炉

761
颗粒物
5.1
0.004
5760 

0.023 
保温

阶段

非甲烷总烃
0.58
0.0004
0.002 
2#氮气退火炉

280
颗粒物

5.9

0.002

5760
0.012 
保温

阶段

非甲烷总烃
1.66

0.0005

0.003 
合计

/

颗粒物
/  
/
/

0.035 
/
非甲烷总烃
/

/

0.005 
2024年

1#氮气退火炉

2599
颗粒物

6.7
0.017
5760 

0.098 
升温

阶段
非甲烷总烃
2.61
0.006
0.035 
2#氮气退火炉

2053
颗粒物
7.7
0.016
5760
0.092 
升温

阶段
非甲烷总烃
2.19
0.005
0.029 
合计

/

颗粒物
/
/
/

0.190 
/
非甲烷总烃
/

/

0.063 
2023年

1#氮气退火炉

2380
颗粒物

9.67
0.023
5760 

0.132 
升温

阶段
非甲烷总烃
1.62
0.004
0.023 
2#氮气退火炉 

2497
颗粒物

10.73
0.027
5760
0.156 
升温

阶段
非甲烷总烃
1.63
0.004
0.023 
合计

/

颗粒物
/
/
/

0.288 
/
非甲烷总烃
/

/

0.046 
2022年

1#氮气退火炉
2784

颗粒物
13.3

0.037

5760 
0.213 
升温

阶段
非甲烷总烃

10.7

0.030

0.173 
2#氮气退火炉 
2744

颗粒物
13.5

0.038

5760
0.219 
升温

阶段
非甲烷总烃

2.51

0.007

0.040 
合计

/

颗粒物
/

/

/

0.432 
/
非甲烷总烃

/

/

0.213 
根据表4.2-2可知，单台80t电加热氮气退火炉颗粒物年最大产生及排放量为0.219t/a，非甲烷总烃年最大产生及排放量为0.173t/a。扩建项目新增1台100t电加热氮气退火炉设计年工作时间为7200h，设计年排放时间为5760h，设计排风量为3000m3/h。根据氮气退火炉规格（单台80t退火炉单炉4卷板材，单台100吨退火炉单炉5卷板材），按单炉产能推算出单台100t电加热氮气退火炉颗粒物排放速率为0.048kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.038kg/h，则单台100t电加热氮气退火炉的污染物产生及达标排放情况统计见表4.2-3。
表4.2-3  污染物产生及排放情况表
污染源
主要污染物
废气
量(m3/h)

年营运时间

（h/a）
产生情况
排放情况
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
产生量
（t/a）
排放
速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
DA028

颗粒物
3000
5760
0.048

16.00

0.276

0.048
16.00
0.276
非甲烷总烃
0.038

12.67

0.219

0.038
12.67
0.219
（3）排放口基本情况
拟建项目实施后，本项目排放口基本情况见表4.2-4。
表4.2-4  排放口基本情况
排放口编号
排放口名称
排放口类型
污染物种类
排放口地理坐标
排气筒高度

（m）
排气筒出口内径（m）
排气
温度（℃）
经度
纬度

DA028

100t电加热氮气退火炉排放口
一般排放口
颗粒物、非甲烷总烃
106°19′

09.13″
29°17′46.52″
20

0.4
100

（4）排放标准执行情况
扩建项目实施后，扩建项目有组织排放口标准执行情况见表4.2-5。
表4.2-5    废气污染物排放执行标准表
排放口编号
污染物种类
国家或地方污染物排放标准
名称
排放浓度限值
（mg/m3）
最高允许排放速率
（kg/h）
DA028

颗粒物
《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）主城区
30

/

非甲烷总烃

《大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）
120

17

（5）废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）的要求，扩建项目运营期废气监测计划见表4.2-6。
表4.2-6   废气监测计划表

监测点位

排放形式

监测指标

监测频次

执行标准

DA028

有组织

颗粒物

验收监测1次，运营期间1次/年

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）主城区标准限值

非甲烷总烃

《大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）

（6）废气达标可行性及环境影响简要分析
根据现有2台80t电加热氮气退火炉排气筒近4年监测数据可知，废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，颗粒物排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）主城区标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）标准限值要求，可推断出扩建项目1台100t电加热氮气退火炉排气筒颗粒物、非甲烷总烃能满足相应的标准要求，对大气环境的影响较小。
4.2.2噪声
（1）噪声源

①噪声源强

根据前述分析，项目噪声源主要为循环风风机、排烟风机、旁路冷却器风机等生产设施，其噪声范围值为75-85dB（A）之间，在采取基础减震、墙体隔声，降噪效果约15dB（A）。主噪声源距厂界距离详见下表4.2-7。

表4.2-7   主要噪声设备及源强

噪声设备名称

数量

设备噪声值dB（A）（1m处）

循环风风机
4台

85

排烟风机
1台

75

旁路冷却器风机
1台

85

②降噪措施

建设项目噪声设备置于室内，在设备机座与基础之间设橡胶隔振垫，在采取基础减震、建筑隔声措施后噪声值可减少15dB（A）。
采用以上措施可较好地降低噪声影响，防止噪声污染。

（2）噪声影响及达标分析

本项目50m内无声环境敏感目标，本次评价对企业厂界进行达标预测。本项目噪声源强调查清单（室内声源）见表4.2-8。
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	表4.2-8  本项目噪声源强调查清单（室内声源）

序号

声源名称

型号

声源源强

声源控制

措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声压级/距声源距离/dB(A)/m

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

1#循环风风机

/

85/1

a）选用低噪声设备；

b）采取声学控制措施，如采取减振措施；

c采取管理措施：监控设备及其降噪措施的运行使用状态，对其进行定期维护保养。

70

10

1.5
10

75.0

24h

15

60.0

1m

2

2#循环风风机
/

85/1

73

10

1.5
10

3
3#循环风风机

/

85/1

77

10

1.5
10

4
4#循环风风机

/

85/1

80

10

1.5
10

5
排烟风机

/

75/1

96

8
2.0
10

6

旁路冷却器风机

/

85/1

43

8

1.5
10

注：“0,0”为本项目生产车间西南角。
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	①室内声源等效室外声源

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法：
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（式B.1）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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（式B.2）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；

S为房间内表面面积，m2；

α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image10.png]l,,.m:wla[i
b2 wnu,-,]



（式B.3）

式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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（式B.4）

式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

②预测值计算

然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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（式B.5）

式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.4如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。”项目等效到厂房室外的噪声源采用面声源几何发散衰减模式进行厂界噪声预测。

面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)）]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg(r/r0)）]，其中面声源的b＞a。

[image: image13.png]B R

3B %R

A




厂界预测点贡献值计算：

[image: image14.png]



式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

it——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

jt——在T时间内j声源工作时间，s。

（3）预测结果及分析

根据预测模式计算得出厂界噪声贡献值，以现有工程的2025年例行监测报告中噪声监测数据作为现有工程对厂界的贡献值，计算出建设项目实施后厂界噪声排放值。预测结果见表4.2-9。

表4.2-9   厂界环境噪声排放预测结果单位：dB(A)
预测点位

新增项目噪声影响值/dB(A)

现有厂界

噪声贡献值dB(A)

厂界噪声预测值/dB(A)

评价标准/dB(A)

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

东北厂界

43.0
61.7
52.3
61.8
52.8
昼间≤70
夜间≤55

达标

东南厂界

52.0

58.9
50.5
59.7
54.3
达标

南厂界

44.5
58.0
52.4
58.2
53.1
昼间≤65
夜间≤55

达标

西厂界

32.0
60.8
53.0
60.8
53.0
达标

备注：本公司为厂中厂，项目北侧为西南铝总公司生产车间，未执行噪声标准。
根据预测结果可知，设备经过厂房隔声、距离衰减等措施后，项目东北侧、东南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；项目南侧和西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。并且厂界50m范围内无环境敏感目标，对周围环境影响较小。

（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ891-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），具体监测情况见表4.2-10。

表4.2-10  噪声监测要求

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

东北侧、

东南侧厂界

等效连续A声级

验收1次，后期1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2018）4类标准限值
南侧、西侧厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2018）3类标准限值

4.2.3固体废物

扩建项目电加热氮气退火炉只配备气缸、气动电磁换向阀，压缩空气系统依托现有，无新增含油废水，无新增固体废物。
4.2.4项目“三本账”汇总

扩建项目建成后，全厂污染排放三本账见表4.2-11。
表4.2-11  项目建成后全厂污染物“三本账”
类别
污染物
现有项目
扩建项目排放量
“以新带老”削减量
项目建成后全厂排放量
项目建成前、后排放增加量
废水
废水量（104Nm3/a）
7.98
0

0
7.98
0
COD（t/a）
1.475
0

0
1.475
0
BOD5（t/a）
0.347
0

0
0.347
0
SS（t/a）
0.638
0

0
0.638
0
氨氮（t/a）
0.191
0

0
0.191
0
石油类（t/a）
0.016
0

0
0.016
0
动植物油（t/a）
0.007
0

0
0.007
0
废气
颗粒物（t/a）
19.196
0.276
0

19.472
+0.276
二氧化硫（t/a）
20.304
0
0

20.304
0
氮氧化物（t/a）
27.903
0
0

27.903
0
非甲烷总烃（t/a）
7.955
0.219
0

8.174
+0.219
固废（产生量t/a）
铝废料（t/a）
83242

0
0
83242

0

废反渗透膜（t/a）
0.84
0

0
0.84
0
危险废物（t/a）
509.19
0
0
509.19
0
生活垃圾（t/a）
75
0
0
75
0
4.2.5环境风险及防范措施
扩建项目实施后，无新增环境风险单元和风险物质，生产不涉及现有的环境风险单元和风险物质，本次风险评价仅对现有风险防范措施的有效性进行分析。

现有项目的风险源及相应的风险防范措施如下：
1）风险源 
根据中铝西南铝板带有限公司已备案的《中铝西南铝板带有限公司突发环境事件风险评估报告》（备案号：5001072024090009），结合现有项目现场实际情况，现有项目风险单元包含原料库房、 生产线槽体、化验室、危险废物贮存库、 废气处理系统、生产废水处理站6 个风险单元，主要风险物质为润滑油、 乳化液、液压油、轧制油、预喷油、清洗油、硫酸、涂料、稀释剂、氢氧化钾（2%）、硝酸（25%～50%）、转化剂、危险废物。

2）现有项目主要环境风险防范措施
现有项目主要环境风险防范措施如下：
①原料库房
原料库房位于厂区北侧，基础采用2mm厚的 HDPE 人工防渗膜进行防渗， 
渗透系数小于1.0×10 -7cm/s，地面全部采用耐腐蚀防渗硬化地面；原料库房设置有防火堤和应急收集井；涂料储存区域设置可燃气体报警装置和自动喷淋装置，报警信号传入中控室。
②生产线槽体 
企业车间地面全部进行了防腐、防渗处理，车间生产线油料使用区均设置了 
围堰及收集池，生产设备设置了防溅隔挡； 
生产线热轧工序设置有CO2保护装置，当生产线出现火灾时及时灭火降温； 
车间原料暂存点与生产装置区隔离，有通风措施，并设置有危险化学品、严禁烟火等标识、标牌，地面进行了防腐防渗处理； 
根据暂存化学品理化性质配备有二氧化碳灭火器等应急物资； 
在车间精轧机房设置有应急物资存放点，存放有泵、沙袋、收集桶、撬棍等 
应急物资； 
热轧厂设置有 168 套灭火器；单机架轧机和双机架轧机各设置了 1 套自动报警装置和自动灭火系统，单机架轧机和双机架轧机地下室设置了防爆风机，油罐四周均设置了应急沟，各设置了 2 个 1.5m3的污水收集池，通过应急泵导入厂区 含油废水处理站。 

冷连轧厂设置了 289 个灭火器；拉桥机地面设置了 2 个 1.5m3的污水收集池，纵切机地面设置了1个1m3的污水收集池，通过生产废水管网进入厂区含油废水处理站。 

冷轧厂设置了254个灭火器；拉桥机地面设置了2个1.5m3的污水收集池， 

纵切机地面设置了1个1m3的污水收集池，通过生产废水管网进入西南铝集团公司含油废水处理站。

③化验室 

化验室盛放硫酸的槽体做了防渗、防腐处理，硫酸槽外围设置有存放槽，防 

止硫酸泄露进入环境。化验室配备有防护服。 

④危险废物贮存库 

危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）采取有 

防腐防渗处理措施，并设置有围堰，以防止液体危废外流。 

⑤废气处理系统

企业加强废气处理设施的维护保养，以降低设施故障概率；

企业内应配备设施用的布袋、过滤棉等易损备件，以便于设施故障时的检修。

⑥生产废水处理站

项目配备有消防沙袋及截流措施，生产废水排放口设置有应急关闭阀门，发生事故后，关闭生产废水排放口，对废水治理设施排除故障至正常运行，事故水经废水处理站再次处理达标排放。

3）环境风险评估及应急预案管理

A、环境风险评估 

企业已编制完成了《中铝西南铝板带有限公司突发环境事件风险评估报告》 

（以下简称“风险评估报告”），已完成备案，备案号为：5001072024090009。 

风险评估报告通过对企业环境风险源、防控措施等进行全面排查，结合周边 

环境敏感目标情况，综合分析和评估企业存在的环境风险现状与风险防控能力。 

根据风险评估报告的结论可知，中铝西南铝板带有限公司总体上的环境风险管理措施能满足相关规范的要求。 

B、环境应急预案

为防止重大化学伤害及环境污染事故发生，正确应对和有序处置突发性环境 

污染事故，确保在事故发生后能迅速有效控制处理，提升企业对环境突发事件的 应对能力。中铝西南铝板带有限公司根据国家和地方各级环保部门有关文件精神，结合企业实际情况编制了相应的“突发环境事件应急预案”。 

企业编制完成了《中铝西南铝板带有限公司突发环境事件应急预案》，已完成备案，备案号为：500107-2024-051-L。 

（6）地下水及土壤 

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保

护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应” 

原则，按照分区防控原则，企业根据生产时可能产生污染的区域，将所在区域划 

分为重点防渗区、一般防渗区，针对不同的区域采取了不同的防渗措施，满足环保要求。

表4.2-11   企业分区防渗一览表
分区防渗

区域
防渗技术要求
备注
重点防渗区
原料库房、生产线槽体、化验室、危险废物贮存库、生产废水处理池等

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行
满足要求
一般防渗区
生产车间
等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，
K≤10 -7cm/s；或参照 GB16889 执行
满足要求

简单防渗区
除了以上的其他区域

一般地面硬化

满足要求




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	标准

	大气环境
	100t氮气退火炉废气排气筒（DA028）
	颗粒物
	新增20m高排气筒排放（DA028）
	30
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）

	
	
	非甲烷总烃
	
	120
	17
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）

	声环境
	东北侧、东南侧厂界
	厂界噪声
	墙体隔声，距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准

	
	南侧、西侧厂界
	厂界噪声
	墙体隔声，距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	本项目不涉及

	固体废物
	扩建项目不新增固体废物。现有的固体废物均得到了有效处置。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	1.定期检查，防止污水“跑、冒、滴、漏”；

2.设置相关事故防范措施；

3.及时修编环境风险应急预案。

	其他环境管理要求
	（1）配备环保管理人员。严格落实环评提出的各项环保措施。

（2）建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录内容和频次须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责；同时，根据环境管理台账记录等归纳总结报告期内排污许可证执行情况，按照执行报告提纲编写年度执行报告，保证执行报告的规范性和真实性，按时提交至地方生态环境主管部门。

（3）建立环保档案，分类整理各项环保档案资料（特别是危险废物台账、危险废物转移联单及环保设施运行维护记录等）。企业在运营过程中加强环境管理，做好噪声防护措施。


六、结论

	中铝西南铝板带有限公司“冷连轧线新增1台100吨氮气退火炉项目”符合国家产业政策、《重庆市产业投资准入工作手册》及生态环境分区管控的相关要求，选址符合园区规划及规划环评要求。项目采用的污染防治措施技术合理可行，严格执行本环评报告提出的相应环保措施后，各种污染物能够稳定达标排放，对环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能。采取严格的风险防范措施后，环境风险可防可控。

从环境保护角度分析，评价认为该项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表      单位：吨/年

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	建设项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（建设项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	19.196
	/
	/
	0.276
	/
	19.472
	+0.276

	
	二氧化硫
	20.304
	/
	/
	0
	/
	20.304
	0

	
	氮氧化物
	27.903
	/
	/
	0
	/
	27.903
	0

	
	非甲烷总烃
	7.955
	/
	/
	0.219
	/
	8.174
	+0.219

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	COD
	1.475
	/
	/
	0
	/
	1.475
	0

	
	BOD5
	0.347
	/
	/
	0
	/
	0.347
	0

	
	SS
	0.638
	/
	/
	0
	/
	0.638
	0

	
	氨氮
	0.191
	/
	/
	0
	/
	0.191
	0

	
	石油类
	0.016
	/
	/
	0
	/
	0.016
	0

	
	动植物油
	0.007
	/
	/
	0
	/
	0.007
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	冷轧机、铣床、热连轧铝废料
	83242
	/
	/
	0
	/
	83242
	0

	
	废反渗透膜
	0.84
	/
	/
	0
	/
	0.84
	0

	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	危险废物
	危险废物
	509.19
	/
	/
	0
	/
	509.19
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图：
附图1项目地理位置图
附图2企业各分厂位置布置示意图
附图3项目所在位置图
附图4项目周边环境保护目标分布图
附图5项目周边外环境关系图
附图6项目所在区域规划图
附件：
附件1备案证
附件2现有项目验收专家意见
附件3现有项目2022~2025年例行监测报告
附件4 分区管控质检报告
附件5 规划环评审查意见
附件6 环境风险评估报告备案回执

附件7 引用非甲烷总烃现状数据监测报告
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