一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	大规格铝合金挤压材建设项目

	项目
代码
	2408-500107-04-01-811855

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设
地点
	重庆市九龙坡区西彭街道西彭工业园区西南铝公司挤压厂北侧厂区外地块

	地理
坐标
	（106度18分48.244秒，29度19分4.664秒）

	国民经济行业类别
	C3252铝压延加工
	建设项目
行业类别
	二十九、有色金属冶炼和压延加工业32
有色金属压延加工325

	建设
性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	□首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	重庆市九龙坡区经济与信息化委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2408-500107-04-01-811855

	总投资（万元）
	79930
	环保投资（万元）
	350

	环保投资占比（%）
	0.44
	施工工期
	36个月

	是否开工建设
	□否
☑是：          
	占地
面积（m2）
	97302

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目无需设置专项评价，对照情况见下表：
表1-1 专项评价设置原则对照表（截取本项目相关）
	专项评价类别
	设置原则
	项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	项目运营期不涉及有毒有害气体排放，无需开展大气专项评价

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目废水排放方式为间接排放，无需开展地表水专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目Q<1，无需开展环境风险专项评价。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及

	地下水
	涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	不涉及

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。




	规划情况
	《重庆市人民政府关于同意整合设立西部（重庆）科学城九龙新城园区及核准规划建设范围的批复》（渝府[2024]68号）

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》；
审查机关：重庆市生态环境局；
审批文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2025]421号）；
审查时间：2025年12月24日。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	[bookmark: _Toc193381701][bookmark: _Toc198539487][bookmark: _Toc168671421]1.1
规划符合性分析
根据《重庆市人民政府关于同意整合设立西部（重庆）科学城九龙新城园区及核准规划建设范围的批复》（渝府[2024]68号）、《重庆市人民政府关于同意整合设立西部（重庆）科学城九龙新城园区及核准规划建设范围的批复》（渝府[2024]68号），九龙新城园区共包括五个组团7个区块，即西彭组团（批复文件中西彭区块）、陶家组团（批复文件中陶家区块）、铜罐驿组团（批复文件中铜罐驿区块）、华岩-二郎组团（批复文件中二郎区块和华岩区块）和环杨家坪新经济组团（批复文件中石桥铺区块和黄桷坪区块），总规划范围3402.08公顷。
西彭组团规划面积为1499.15hm2，东至冬帽路，南至黄磏港，西至成渝环线高速西彭互通，北至西彭体育公园。该组团主导产业为有色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业和新材料制造业。其中，有色金属冶炼和压延加工业重点发展轻合金材料；通用设备制造业重点发展智能装备制造、数控机床等；新材料制造业重点发展气凝胶、纳米材料等轻量化高性能材料等。
扩建项目位于西彭组团，属于C3252铝压延加工，属于规划主导产业，符合相关规划要求。
1.2与园区规划环评的符合性分析
1.2.1与规划环境影响评价符合性分析
2025年10月重庆中科智创环境科学研究院有限公司编制了《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》，并取得了重庆市生态环境局下发的批文：《重庆市生态环境局关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2025]421号），项目与其符合性分析如下：
（1）生态环境管控要求
表1-2与《规划环境影响报告书》生态环境管控要求符合性分析
	分类
	环境准入要求
	项目情况

	空间布局约束
	与优先保护单元重叠区域应严格落实生态环境分区管控中优先保护单元的管控要求，规划实施不得占用优先保护单元
	扩建项目不在优先保护单元范围内。

	
	西彭组团东北侧科研用地兼工业用地（010/01、013/01、016/01、018/01、021/01、038/01地块）后续引入项目应以大气污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目
	项目位于西彭组团B01-2-3-2/05地块，不在上述地块范围内。

	
	临近居住的A34/04、A33/04地块禁止引入涉及喷漆、酸洗、熔炼、重力铸造等异味较大的项目
	项目位于西彭组团B01-2-3-2/05地块，不在上述地块范围内。

	
	涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。园区边界的界定原则按《重庆市生态环境局办公室关于产业园区规划环评及建设项目环评所涉环境防护距离审核相关事宜的通知》执行
	项目不涉及环境防护距离。

	
	禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解，平板玻璃制造工业项目
	项目不属于上述禁止项目

	污染物排放管控
	规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值（COD226.25t/a，氨氮19.09t/a，NOX619.14t/a，VOCS439.00t/a）
	项目排污总量满足总量管控要求。

	
	引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率，推广使用低（无）VOCs含量或者低反应活性的原辅料替代；现有排放挥发性有机物的企业应深化废气污染防治，强化有机废气治理及无组织排放控制，按照“应收尽收”的原则梳理并提升废气收集率
	项目不涉及VOCs物料使用。

	
	涉及工艺粉尘排放的入驻工业企业或项目，应配置有效的除尘设备，严格控制工业粉尘排放；产尘点应按照“应收尽收”原则尽量提高废气收集率，采取合理有效的治理措施减少无组织排放
	项目不涉及工艺粉尘排放。

	环境风险防控
	禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目
	项目不排放五类重金属、剧毒物质和持久性有机污染物。

	
	西彭组团紧邻长江一侧小冲沟以西区域禁止引入水环境风险较大、重大项目
	项目位于西彭组团B01-2-3-2/05地块，不在长江一侧小冲沟以西区域。

	
	规划区内禁止新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造等技改项目除外）；现有化工项目（重庆太岳新材料科技有限公司、重庆泰利德化学工业有限公司、重庆现代石油股份有限公司）按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区；搬迁前应加强企业日常监管，提升环境风险防范能力，严防发生突发环境事件
	项目为C3252铝压延加工，不属于化工项目

	
	长江干流岸线1公里范围内禁止新建、改建、扩建油库及其他高环境风险储罐设施（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）
	项目不在长江干流岸线1公里范围内

	
	沿江1km范围内规划仓储用地（052/01、048/01、049/01、A72-1、038/01、036/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目
	项目位于西彭组团B01-2-3-2/05地块，且不属于危险化学品储存、运输的仓储物流项目

	资源开发利用要求
	禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目
	项目不燃用煤、重油等高污染燃料

	
	新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平
	项目清洁生产水平不低于国内先进水平

	
	提高有色金属冶炼及压延加工业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平
	项目属于C3252铝压延加工，能效水平能满足相关要求


综上所述，扩建项目符合《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》的生态环境管控要求。
1.2.2与审查意见的符合性分析
项目位于重庆市九龙坡区西彭组团内，与园区规划环评审查意见函分析详见下表。
表1-3与规划环评审查意见函的符合性分析
	序号
	规划环评审查意见
	项目符合性
	结论

	1
	严格生态环境准入。强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。有序推动华岩—二郎组团、环杨家坪新经济组团内环以内工业用地转型升级，后续重点发展研发创新、软件信息等生产性服务业。华岩—二郎组团和环杨家坪新经济组团禁止新增排放重金属(铬、镉、汞、砷铅等五类重金属)剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。禁止新建、改技改化工项目(安全、环保、节能和智能化改造等技改项目除外),现有化工项目按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区。
	项目不属于园区禁止引入类以及限制引入类企业，不在生态保护红线范围内，满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。
	符合

	2
	空间布局约束。规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划实施不得占用九龙坡区生态环境分区管控方案中划定的优先保护单元。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。合理规划布局，工业用地紧邻居住用地等环境敏感区一侧宜布局宿舍、办公楼等非生产设施，避免对周边环境敏感目标造成影响。西彭组团与居住用地相邻的规划工业用地(A34、A33地块)及东北侧规划科研用地兼工业用地禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目，陶家组团与居住用地相邻的规划工业用地(L9-01、L27-02-1地块)禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目。
	项目位于西彭组团B01-2-3-2/05地块，不属于以上地块。项目不排放含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的废水。
	符合

	3
	污染排放管控。1、水污染物排放管控。规划区排水系统采用雨、污分流制。西彭组团、陶家组团铜罐驿组团禁止新增废水排放五类重金属(铬、镉、汞、砷、铅)剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。西彭组团(除西南铝企业外)污废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂，西彭工业园区污水处理厂提标技改预计2025年年底前完成；西南铝企业污废水进入自建污水处理站处理。陶家组团污废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂进一步处理，陶家工业污水处理厂配套管网建设预计2025年年底前完成。铜罐驿组团污废水(除重庆和友实业股份有限公司)经企业预处理达接管要求后进入铜罐驿污水处理厂进一步处理;同时加快推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作，小可食品污废水接入铜罐驿污水处理厂前不得实施增加入河污染物的改、技改项目重庆和友实业股份有限公司进入自建污水处理站处理。华岩--郎组团中华岩区块(成渝铁路以西区域)污废水经企业预处理达接管要求后接入九龙工业园区B3区污水处理厂进一步处理;华岩-二郎组团其他区域依托规划区外大九污水处理厂和彩云湖污水处理厂处理达标后排放。环杨家坪新经济组团污废水经扬声桥污水处理厂、鸡冠石污水处理厂处理达标后排放。2、大气污染物排放管控。优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放。严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施，涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs含量的原辅料并按相关要求采用先进高效工艺，减少工艺过程无组织排放。汽车制造业、通用设备制造业企业应根据生产工艺、污染物类型对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废气收集率。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业废气污染防治，确保厂界达标，减少对周边环境敏感目标的影响。3.工业固体废物排放管控。加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按减量化、资源化、无害化原则妥善收集、处置。危险废物产生单位应严格落实危险废物环境管理制度做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管;严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关规定，设置危险废物暂存场所;危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)等相关要求。4.噪声污染管控。加强交通噪声污染防治,合理规划工业片区运输线路和时间车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响，合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感目标;工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。5.土壤、地下水污染风险防控。规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水管理条例》等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。规划区应按照《重庆市建设用地土壤污染防治办法》等规定要求，依法开展土壤污染状况调查等工作，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。6.碳排放管控。按照碳达峰、碳中和相关政策和国家减污降碳协同创新试点国家碳达峰试点要求，以能源、交通、产业等领域为重点，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳协同共治。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，促进产业绿色低碳循环发展。
	1.运营期废水依托挤压厂废水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网进入西彭工业园区污水处理厂深度处理。项目不涉及五类重金属(铬、镉、汞、砷、铅)剧毒物质和持久性有机污染物；2.项目使用清洁能源电能及天然气，天然气燃烧采用低氮燃烧器，废气经8m高排气筒排放。3.项目产生的工业固废能够妥善收集、处置固体废物。一般工业固废可由废品回收站回收等方式处置。危险废物分类收集，定期交有相应危废处理资质单位处置，严格落实危险废物环境管理制度等。生活垃圾由环卫部门统一清运。4.项目采取了隔声、减振等措施，厂界可达标。5.项目落实了分区防渗要求后，无土壤和地下水污染途径。6.项目不涉及。
	符合

	4
	环境风险防控。规划区应健全环境风险防范体系，按要求修订突发环境事件风险评估和应急预案，并定期开展突发性环境事件应急演练，以提升环境风险防范和事故应急处置能力。加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生，保障区域环境安全。西彭组团南侧临近长江区域开发建设时应同步在紧邻长江一侧雨水排放口设置雨污切换阀，并配套建设园区级事故池，确保事故废水得到有效收集、处理；西彭组团小冲沟以西尚未开发建设的区域，应禁止引入水环境风险较大或重大的项目。沿江1公里范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。铜罐驿组团应尽快完成金竹沟闸坝的建设，金竹沟闸坝未建成前，应强化现有重大环境风险源企业的日常环境风险监管，储备足够应急物资，定期开展应急演练，确保事故废水得到有效收集、处理。
	项目位于西彭组团B01-2-3-2/05地块，项目不属于危险化学品存储项目。建设单位将严格落实本次评价提出的环境风险防范措施，避免突发环境事件发生。
	符合

	5
	规范环境管理。加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度，规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若规划范围、规划期限规模及结构、布局等方面发生重大调整或修订的，应重新或补充进行规划环境影响评价。规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，严格生态环境准入要求，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。
	项目严格执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。
	符合


综上所述，项目为有色金属压延加工，位于西彭组团，根据上述分析，项目符合《重庆市生态环境局关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2025]421号）中的相关要求。

	其他符合性分析
	1.3与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析
项目为有色金属压延加工，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，视为允许类项目。同时，重庆市重庆市九龙坡区经济和信息化委员会以备案编码：2408-500107-04-01-811855对本项目进行了立项核准。
综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策要求及《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关要求。
1.4与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕1436号）的符合性分析
《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）于2022年12月16日由重庆市发展和改革委员会发布，项目与其符合性分析详见下表。
表1-4 	与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析表
	序号
	渝发改投〔2022〕1436号文
	项目情况
	符合性

	全市范围内不予准入的产业

	1
	国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。
	项目属于允许类。
	符合

	2
	天然林商业性采伐。
	不涉及。
	符合

	3
	法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。
	项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的项目。
	符合

	重点区域范围内不予准入的产业

	1
	外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。
	不涉及。
	符合

	2
	二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。
	不涉及。
	符合

	3
	在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。
	项目不属于旅游项目。
	符合

	4
	饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	不涉及。
	符合

	5
	长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。
	不涉及。
	符合

	6
	在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	不涉及。
	符合

	7
	在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	不涉及。
	符合

	8
	在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	不涉及。
	符合

	9
	在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	不涉及。
	符合

	全市范围内限制准入的产业

	1
	新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目不涉及产能置换要求，不属于高耗能高排放项目。
	符合

	2
	新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目不属于左列项目。
	符合

	3
	在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目不属于左列项目。
	符合

	4
	《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第 22 号）明确禁止建设的汽车投资项目。
	不涉及。
	符合

	重点区域范围内限制准入的产业

	1
	长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
	不涉及。
	符合

	2
	在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。
	不涉及。
	符合


按照上表逐条分析可知，项目符合重庆市产业投资准入工作手册规定要求，属于重庆市投资准入项目。
1.5与《长江经济带发展负面清单指南（试行 2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析的规定符合性分析见下表。
表1-5 与长江经济带发展负面清单实施细则符合性分析
	清单
	清单实施细则
	本项目情况
	符合性

	长江经济带发展负面清单指南
	1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目不属于码头、过长江通道项目。
	符合

	
	2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。
	符合

	
	3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。
	符合

	
	4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	
	5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
	符合

	
	6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目废水间接排放，不在长江干支流新设排污口。
	符合

	
	7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	项目不涉及捕捞。
	符合

	
	8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不属于化工项目、无尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	符合

	
	9．禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	
	10．禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目不属于石化、现代煤化工等产业。
	符合

	
	11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	符合

	四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则

	第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划( 2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
	项目不属于港口、码头项目。
	符合

	
	第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
	项目不属于过长江通道项目。
	符合

	
	第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。
	项目不在自然保护区各区范围内。
	符合

	
	第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目不在风景名胜区规划范围内。
	符合

	
	第九条 禁止在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
	本项目不涉及饮用水源保护区。
	符合

	
	第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。
	项目不涉及饮用水源二级保护区。
	符合

	
	第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	项目不涉及饮用水源保护区。
	符合

	
	第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
	项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围。
	符合

	
	第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类回游通道。
	项目不在国家湿地公园的岸线和河段。
	符合

	
	第十四 条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	项目不占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在岸线保留区内。
	符合

	
	第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
	符合

	
	第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
	项目废水间接排放，不在长江干支流新设排污口。
	符合

	
	第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。
	项目不涉及捕捞。
	符合

	
	第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	项目不属于化工园区和化工项目
	符合

	
	第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不设置尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。
	符合

	
	第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。
	项目不属于尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库等项目。
	符合

	
	第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	
	第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目不属于石化、现代煤化项目。
	符合

	
	第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	项目不属于落后产能项目。为《产业结构调整指导目录》中允许类项目。
	符合

	
	第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
	项目不属于过剩产能行业的项目。
	符合

	
	第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）
	项目不属于燃油汽车项目
	符合

	
	第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
	项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	符合


综上分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》项目细则要求。
1.6与重庆市生态环境分区管控符合性分析
根据重庆市生态环境分区管控智检服务网站生成的项目所在地分区管控要求，项目属于“九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区”（环境管控单元编码：ZH50010720002），该区域具体环境准入清单要求详见下表。
表1-6 与重庆市生态环境分区管控的符合性分析一览表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类型

	ZH50010720002
	九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区
	重点管控单元

	层级
	类型
	管控要求
	本项目
	符合性

	全市总体管控要求
	空间布局约束
	第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。
	项目位于已审批工业园区内，符合区域产业空间布局。
	符合

	
	
	第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
	项目不属于左述项目。
	符合

	
	
	第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	项目位于合规园区内，不属于左述“两高”项目。
	符合

	
	
	第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。
	项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，且项目位于工业园区内。
	符合

	
	
	第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。
	项目不属于左述项目。
	符合

	
	
	第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。
	项目不设置环境防护距离。
	符合

	
	
	第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。
	项目不涉及开发强度等指标。
	符合

	
	污染物排放管控
	第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。
	项目不属于左述项目。
	符合

	
	
	第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。
	项目位于工业园区内，项目各废气经收集处理后可实现稳定达标排放。
	符合

	
	
	第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。
	项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业。
	符合

	
	
	第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
	项目外排废水预处理达标后排入园区污水处理厂进一步处理。
	符合

	
	
	第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。
	项目不涉及。
	符合

	
	
	第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。
	项目不属于左述重点行业。
	符合

	
	
	第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
	项目固体废物去向明确，建设单位按要求设置废物管理台账。
	符合

	
	
	第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。
	项目生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。
	符合

	
	环境风险防控
	第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
	项目建成后按要求编制环境事件风险评估、突发环境事件应急预案，进行分级管理。
	符合

	
	
	第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。
	项目不涉及。
	符合

	
	资源利用效率
	第十八条实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。
	项目不属于能源领域行业，项目所采用能源符合规划要求。
	符合

	
	
	第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。
	项目选取工艺及设备能耗满足国家及行业相关标准要求。
	符合

	
	
	第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
	项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	
	第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。
	项目污废水经厂区预处理达标后经园区污水管网进入污水处理厂进一步处理。
	符合

	
	
	第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。
	
	符合

	九龙坡区总体管控要求
	空间布局约束
	第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。
	详见前述市级总体要求分析。
	符合

	
	
	第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。
	项目位于西彭组团，评价范围内主要为工业企业。项目通过采取相关措施，废气、噪声均能稳定达标排放，对外环境影响小。
	符合

	
	污染物排放管控
	第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。
	项目满足上述要求。
	符合

	
	
	第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。
	扩建项目运营期不涉及VOCs排放。
	符合

	
	
	第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 
	项目不涉及。
	符合

	
	
	第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 
	项目不涉及。
	符合

	
	
	第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。 
	项目不涉及。
	符合

	
	
	第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。
	项目不涉及。
	符合

	
	环境风险防控
	第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。
	项目满足上述要求。
	符合

	
	
	第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。
	项目不涉及。
	符合

	
	
	第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	项目不涉及。
	符合

	
	资源利用效率
	第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。
	项目不涉及。
	符合

	
	
	第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。
	项目运营期污染物经采取有效收集治理措施后，可实现稳定达标排放
	符合

	
	
	第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。
	项目运营期生产用水通过循环使用方式来提高水资源利用效率，定期排放。
	符合

	单元管控要求
	空间布局约束
	1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。
2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。
3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。
	项目不涉及喷漆、酸洗、熔炼等工序；不属于木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。
2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。
新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。
3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。
4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。
	项目不涉及VOCs物料，不属于污水处理厂提标改造项目。
	符合

	
	环境风险防控
	1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。
2.禁止新建、扩建化工项目。
3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。
4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。
5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。
	项目属于C3252铝压延加工，评价范围内不涉及饮用水水源取水口，且不涉及五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物排放。
	符合

	
	资源开发利用效率
	1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。
2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。
3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。
4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。
	项目属于C3252铝压延加工，采用天然气为燃料，且采用节能设备，项目能效水平为国内先进，且清洁生产水平达到国内先进水平。
	符合


综上所述，项目符合重庆市、九龙坡区及管控单元生态环境分区管控相关要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来及概况
（1）项目由来
西南铝业（集团）有限责任公司（以下简称“西南铝公司”）位于重庆市九龙坡区西彭镇，是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。公司装备有九大国宝设备之一的125MN双动卧式挤压机，是国家生产规模最大的特大型综合性铝加工企业，是航空航天和GFJG挤压材研发生产的重要保障单位，是高精尖铝合金挤压材研发、生产和出口的核心基地。
2023年4月，西南铝公司委托重庆中科智创环境科学研究院有限公司编制了《超大规格特种铝合金挤压材装备及关键技术研发项目环境影响报告表》，该项目于2023年4月27日取得了九龙坡区生态环境局下发的环评批复（渝（九）环准〔2023〕23号）。该项目环评及批复建设内容及规模为：“主要建设1条250MN双动挤压生产线，建成后将形成10000t/年的产业化能力，其中航空、航天、舰船用宽幅带筋薄壁型材500t/年、超大规格管材1800t/年、超大规格型材约2200t/年、棒材1000t/年，民用管材1500t/年、棒型材3000t/年”。
“超大规格特种铝合金挤压材装备及关键技术研发项目”重新选址于西南铝公司挤压厂厂区外北侧地块进行该项目的建设，同时将项目名称由“超大规格特种铝合金挤压材装备及关键技术研发项目”变更为“大规格铝合金挤压材建设项目”。根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）“地点：5.重新选址；”属于重大变动。
2024年8月委托重庆中科智创环境科学研究院有限公司编制完成《大规格铝合金挤压材建设项目环境影响报告表》，并于2024年9月10日取得重庆市九龙坡区生态环境局下发的环评批复（渝（九）环准〔2024〕34号）；建设内容为：建设1条250MN双动挤压生产线，建成后具备年产挤压型材1万t/年的生产能力。
“大规格铝合金挤压材建设项目”项目于2026年建设实施阶段，根据西南铝公司整体发展规划调整，对项目产品方案、生产规模及配套供热、工艺设施进行优化变更，本次变更前后项目主要原辅材料种类、核心生产工艺未发生改变，具体变更内容如下：
表2-1 变动情况一览表
	序号
	原环评内容
	变动后建设内容
	变化情况
	备注

	1
	设计年产挤压材10000吨
	设计年产挤压材6000吨
	产能降低
	/

	2
	淬火池采用1台200kg/h蒸汽发生器提供热源，加热方式为电加热
	淬火池采用7台1.2t/h蒸汽发生器提供热源，加热方式为天然气加热
	前期方案论证阶段，初步计划采用一台200kg/h电加热蒸汽发生器提供热源，随着后期项目深入和工艺技术方案持续完善，通过对生产效率、运营成本、能源消耗水平等方面开展技术经济综合对比，同时考虑项目产品品质要求，淬火过程对水温均匀性、温度波动控制要求严苛，原有200kg/h蒸汽发生器总供汽能力不足，无法快速将水温升温至工艺温度且负荷调节区间窄，难以稳定维持工艺温度。为实现热处理全过程精准控温，保障淬火工序稳定保持在70℃左右，最终优化热源方案，供热形式变更为采用7台1.2t/h天然气蒸汽发生器进行供热。
	新增污染物种类、新增废气主要排放口

	3
	模具蚀洗池配置1座蚀洗槽（容积16m3）及1座冲洗池（容积16m3），并采用电加热方式
	模具蚀洗区配置5座模具蚀洗槽（有效容积10m3/座），并采用2台1.2t/h蒸汽发生器进行加热
	随着后期项目深入和工艺技术方案持续完善，通过对生产效率、运营成本、能源消耗水平等方面开展技术经济综合对比，同时考虑到企业模具规格种类较多、生产连续性要求高，原单池处理模式易出现不同模具混洗交叉污染、换液期间全线停工等问题；为实现不同模具分类分批处理、保障工序连续运行，建设单位将碱洗设施调整为建设5座有效容积10m3蚀洗槽对模具进行碱洗；槽液加热方式经能耗、运行成本及温控效果综合比选，由电加热系统调整为2台1.2t/h蒸汽发生器供热。
	新增污染物种类、新增废气主要排放口

	4
	废水依托挤压厂污水处理系统处理达标后排入桥头河
	废水依托挤压厂污水处理系统处理达标进入园区污水处理厂
	环评阶段厂区周边城市管网系统尚未完善，运营期产生的废水依托挤压厂处理达标后排入桥头河。随着区域开发建设推进，园区市政污水管网现已建成投运，扩建项目位于园区污水管网覆盖范围内，根据《西南铝2025年提质增效、安全环保中小技改项目环境影响报告表》，运营期产生的废水依托挤压厂处理达标准后进入园区污水处理厂
	/


根据生态环境部办公厅《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）规定，“6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）”及“10.新增废气主要排放口”，属于重大变动；西南铝公司以上变动属于重大变动。
根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）“第一百零六条 建设项目的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表。”受西南铝公司委托，重庆中科智创环境科学研究院有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。在接受委托后，我公司多次组织专业技术人员到项目场址处进行实地踏勘、调查，了解项目所在地及周边的环境现状，并调查收集了区域环境概况及区域规划、结合项目自身的特点、性质等，编制完成了《大规格铝合金挤压材建设项目生态环境影响报告表》，敬请审查。
（2）评价构思
①扩建项目为大规格铝合金挤压材建设项目，因新增污染物种类及新增废气主要排放口等变化内容，导致实际建设相对原环评发生重大变动而进行的重新评价，本次评价调查项目实际建设情况并进行回顾性分析；同时按项目变动后的具体情况，结合现行国家相关规定、国家有关的产业政策及地方政策，分析项目建设和国家及地方的产业政策、规划符合性；同时对项目生产工艺、污染物排放、治理措施等进行深入分析，分析项目排污达标性，论证拟采取环保治理措施的可行性，结合环境质量现状，从环境影响角度，给出项目建设可行性结论，不再对原环评建设内容、措施及产排污等进行对比分析。
②西南铝业现有熔铸厂、挤压厂、压延厂、锻造厂、冷轧厂和技术中心等，均为非独立法人的生产单位，各分厂建设边界明确，不存在主体工程、公辅工程、环保工程等公用和依托。项目新增原料主要为铝合金铸锭等，部分来自西南铝现有生产线，不足部分采购自中铝西南铝板带有限公司或其他厂家，西南铝上游熔铸厂仅减少产品销售量，供给本项目，不会新增上游生产线产能，不会造成熔铸厂、压延厂新增产污，因此，本次评价不对上游生产线进行评价。扩建项目位于挤压厂红线范围内，后续也将纳入挤压厂进行管理。本项目仅涉及与挤压厂相关公辅工程进行依托，因此，本次评价仅对挤压厂现有工程有关内容进行调研和介绍，本次评价按改扩建思路进行评价分析，并梳理挤压厂现有工程存在的环境问题，提出“以新带老”措施，在此基础上进行“三本账”分析。
③鉴于“大规格铝合金挤压材建设项目”位于独立地块且独立生产，不影响挤压厂现有的生产规模、产品方案，因此，本次评价不对项目实施后西南铝公司挤压厂产品方案、建设内容开展前后对照分析，仅对西南铝公司挤压厂现有工程环保手续执行情况、污染物排放达标情况及主要污染物排放量等情况作简要介绍，同时对依托的公辅工程及环保工程进行依托性可行性分析。
（3）项目概况
项目名称：大规格铝合金挤压材建设项目。
建设单位：西南铝业（集团）有限责任公司。
[bookmark: OLE_LINK7]项目性质：新建（备案证建设性质为新建，本次评价按扩建项目的评价思路和原则对项目进行评价）（重新报批）。
建设地点：重庆市九龙坡区西彭街道西彭工业园区西南铝公司挤压厂北侧厂区外地块（西彭组团内）。
占地面积：97302m2，建筑面积约3.6万m2。
总投资：79930万元，其中环保投资350万元。
建设工期：36个月。
劳动定员及工作制度：新增劳动定员120人，实行3班制，每班工作8小时，年工作300天；厂区内不设食宿。
2、产品方案
扩建项目建设完成后，将形成6000t/a的铝合金挤压材产业化能力，扩建具体产品方案见下表。
表2-2 扩建项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规格
	合金
	年产量

	1
	挤压管材
	/
	2XXX、5XXX、6XXX、7XXX；O、H112
	1300t

	2
	挤压型材
	/
	2XXX、5XXX、6XXX、7XXX；O、H112、T3、T4、T6、T73
	1100t

	3
	挤压棒材
	/
	2XXX、5XXX、6XXX、7XXX；O、H112
	3600t

	4
	合计
	6000t


3、建设内容及规模
西南铝业（集团）有限责任公司购置重庆市九龙坡区西彭街道西彭工业园区西南铝公司挤压厂北侧厂区外地块，占地面积97302m2，通过购置多工位模具加热炉、挤压筒预热炉、铸锭感应加热炉、25000吨双动正向挤压机、卧式淬火炉等生产设备，建设“大规格铝合金挤压材建设项目”。建成后可具备年生产挤压管材1300t、挤压型材1100t、挤压棒材3600t的生产能力。
扩建项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程，项目厂区内不设食宿。项目建设内容组成详见下表。
项目工程建设内容详见下表。
表2-3 项目组成一览表
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	共1F，建筑面积约3.60万m2，生产车间内主要布置生产加工区、原料存放区、成品存放区、模具库、半成品存放区、危废贮存库、等区域；生产加工区主要布置25000吨双动正向挤压机、多工位模具加热炉、挤压筒预热炉、铸锭感应加热炉、挤压机后部设备、卧式淬火炉、挤压材拉伸机、多辊矫直机、高精时效退火炉、定尺锯、探伤机列等生产设备。
	新建

	储运工程
	原料存放区
	位于生产车间西北侧，建筑面积约900m2，主要用于存放生产所需铸锭、扁锭等原辅材料。
	新建

	
	成品存放区
	位于生产车间东侧，建筑面积约1300m2，用于存放加工后的成品。
	新建

	
	模具库
	位于生产车间西北侧模具蚀洗区内，建筑面积约600m2，用于模具存放。
	新建

	
	半成品存放区
	位于生产加工区各工序旁，用于存放待加工半成品。
	新建

	辅助工程
	班组房
	位于生产车间西南侧，建筑面积约200m2，主要布置车间办公室、员工休息室等办公区域。
	新建

	
	模具蚀洗区
	位于生产车间西北侧，建筑面积约200m2，设置模具蚀洗槽、模具存放区、碱液回收系统及危废贮存库等。
	新建

	
	液压站
	位于生产车间西侧地下，建筑面积约720m2，用于液压设备动力供应。
	新建

	
	地下水池
	位于车间厂房西南侧，容积约30m2，主要用于储存淬火池补水用水。
	新建

	公用工程
	供水
	依托园区供水管网供给。
	依托

	
	排水
	采取雨污分流制，生产废水及生活污水依托挤压厂污水处理设施处理后达标后排入园区污水管网。
	依托

	
	供电
	依托园区供电管网供给。
	依托

	
	供气
	生产所需天然气依托园区天然气管网供给。
	依托

	
	压缩空气
	生产所需压缩空气，依托挤压厂现有空压站供给；
	依托

	
	循环冷却系统
	依托挤压厂现有冷却循环系统（冷却水塔及冷却循环水池）对结晶罐、25000吨双动正向挤压机等进行冷却。
	依托

	
	纯水站
	新建纯水制备站，共计设置2套纯水制备机组，纯水制备率约75%，纯水制备能力合计960m3/d。
	新建

	环保工程
	废气
	淬火蒸汽发生器天然气燃烧产生的废气经收集后共用一根8m高DA045排气筒排放；蚀洗天然气燃烧产生的废气经收集后共用一根8m高DA046排气筒排放；模具蚀洗产生的碱雾收集采用喷淋塔处理达标后通过15m高排气筒DA047排气筒排放；
	新建

	
	废水
	扩建项目采取雨污分流制。雨水经厂区自建雨水管网收集后进入园区雨水管网；淬火池废水、淬火池清洗废水、水浸探伤废水、水浸探伤池清洗废水、空压机含油废水及洗手废水经收集后排入挤压厂含油废水处理设施（处理规模1200m3/d）处理；蚀洗槽清洗废水及碱雾喷淋废水经收集后排入挤压厂酸碱废水处理设施（处理规模720m3/d）处理；设备反冲洗废水及生活污水收集后排入挤压厂生活污水处理设施（处理规模240m3/d）处理；上述废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与间接循环废水、蒸汽发生器废水及浓水共用一个排放口排入园区污水管网进入西彭工业园区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N、TP处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入桥头河最终进入长江。
	依托

	
	噪声
	选用低噪声设备，采取减振，墙体隔声等措施，并定期维护。
	新建

	
	一般固废
	依托挤压厂现有一般固废暂存间，面积为10m2；用于存放生产过程产生的一般固废，一般固废暂存间做好相关“三防”措施。
	新建

	
	危险废物
	新建危废贮存库，位于模具蚀洗区内，建筑面积20m2；危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设计，做到“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”处理，并设标志牌。
	新建


项目依托工程的可行性分析，详见下表。
表2-4 项目依托现有设施的可行性分析
	类别
	挤压厂现有设施
	项目建设内容
	依托可行性

	公用工程
	压缩空气
	挤压厂现有空压站压缩空气供气能力为120m3/min，5184万m3/a，目前实际使用约425万m3/a，剩余4759万m3/a。
	扩建项目压缩空气用量约为1.08万m3/a，挤压厂空压站剩余供气能力能够满足项目需求，可依托。
	可行

	
	循环水站
	挤压厂现有循环水系统规模为2400m3/h，目前实际使用约1200m3/h，剩余1200m3/h。
	扩建项目循环水量为350m3/h，挤压厂冷却循环水站剩余能力能够满足本项目使用需要，可依托。
	可行

	环保工程
	废水处理
	挤压厂含油废水处理设施设计处理能力1200m3/d，目前实际处理量99.74m3/d；酸碱废水处理设施设计处理能力720m3/d，目前实际处理量66.49 m3/d；生活污水处理设施设计处理能力240m3/d，实际处理量9.97m3/d。目前各废水处理设施均可实现稳定达标排放。
	扩建项目运营期产生的生产及生活污水收集后依托挤压厂废水处理设施（酸碱废水处理设施、含油废水处理设施及生活污水处理设施）处理达标后排放。扩建项目废水水质与挤压厂类似，依托挤压厂污水处理设施处理工艺可行，各类废水处理设施剩余处理能力能满足项目废水排放需求。
	可行

	
	固废
	依托挤压厂精整作业区办公室外一般固体废物暂存间，建筑面积约10m2。
	通过增加转运频率，挤压厂现有一般固废暂存间即可满足扩建项目一般固废暂存量。
	可行


4、公用工程
（1）给水
扩建项目运营期生产及生活用水依托园区供水管网供给。扩建项目原料及成品均为金属铝材质，为防止车间潮湿导致原料、成品表面氧化腐蚀，生成白色氧化斑，影响产品品质，项目采用扫帚定期对车间地面灰尘进行清扫，无地面清洁废水产生。
生产用水：
①淬火用水
项目运营期加工后的半成品工件采用卧式淬火炉进行加热后，需进行淬火处理，淬火方式为直接接触淬火。淬火工序配套设置一淬火池（44.8m×3.2m×9.5m），其有效容积约817m3，淬火用水采用蒸汽发生器制备的蒸汽进行直接加热，蒸汽在淬火池内冷凝后作为淬火池补水用水，淬火用水循环使用，定期补充。
淬火池配套温度检测系统，当温度低于70℃时，蒸汽发生器直接启动对其进行加热。淬火过程水量不断损耗，主要为高温工件淬火时，大量蒸发损耗，其损耗量按淬火池有效容积10%计，则淬火过程水量损耗约81.7m3/d。加热过程蒸汽在淬火池内冷凝后进入淬火池，根据建设单位提供资料，淬火池加热及保温时间均为4.8h/d，蒸汽发生器用水量为1.2m3/h，冷凝水进入淬火池约63.36m3/d。
则淬火池需每日补充纯水用量为18.34m3/d。淬火用水每年更换，更换时分4d对淬火池进行排水及分4d对淬火进行加注新鲜纯水，废水排放至挤压厂含油废水处理系统内，更换时每日废水排放量及加注纯水量均为204.25m3/d。
②淬火池清洗用水
淬火池用水每年更换，换水作业期间同步对水池进行清洗，清洗用水量约4m3/座·次。则淬火池清洗用水量为4m3/d（4m3/a），产污系数按0.9计，则淬火池清洗废水排放量为3.6m3/d（3.6m3/a）。
③水浸探伤用水
项目水浸探伤工序配套设置水浸探伤池（25m×4m×3.7m），有效容积为222m3，水浸探伤为常温作业环境，作业过程水量不断损耗，主要为工件带走及蒸发损耗，其损耗量按有效容积10%计，则水浸探伤工序需每10日补充水量22.2m3/d（666m3/a）。水浸探伤用水每年更换一次，更换时分4d对水浸探伤废水进行排水及分4d对水浸探伤进行加注新鲜纯水，水浸探伤废水通过管网排放至挤压厂含油废水处理系统内，更换时每日废水排放量及加注纯水量均为55.5m3/d。
④水浸探伤池清洗用水
水浸探伤池用水每年更换，换水作业期间同步对水池进行清洗，清洗用水量约4m3/座·次。则水浸探伤池清洗用水量为4m3/d（4m3/a），产污系数按0.9计，则水浸探伤池清洗废水排放量为3.6m3/d（3.6m3/a）。
⑤冷却循环用水
项目25000吨双动正向挤压机使用过程及碱液回收系统结晶罐需配套设置冷却循系统，冷却方式为间接冷却，冷却循环系统依托挤压厂现有冷却循环系统（冷却塔及循环水池），挤压设备冷却循环水量为300m3/h，结晶罐冷却循环水量为50m3/h。冷却水循环使用，每年更换一次。冷却过程冷却循环水不断损耗，根据建设单位提供资料，冷却循环水池设有定期补水，损耗量以循环水量的2%计。25000吨双动正向挤压机工作时间5500h/a，结晶罐工作时间为500h/a，则循环水量合计167.5万m3/a（5583.33m3/d），则冷却过程水量蒸发损耗量约111.67m3/10d。则建设单位需每10d补充冷却循环水111.67m3/次（3350.1m3/a）。
冷却循环水每年更换，根据建设单位提供资料，扩建项目冷却循环水池使用有效容积约2000m3；更换后的冷却循环水与依托挤压厂处理达标后的生产废水一并排入园区污水管网。冷却循环水每年加注新鲜纯水时分5d进行加注，则扩建项目冷却循环最大日用水量为511.67m3/d（5350.1m3/a）。
⑥蒸汽发生器用水
根据建设单位提供资料，项目模具蚀洗区设置2台1.2t/h蒸汽发生器进行加热，淬火工序设置7台1.2t/h蒸汽发生器对淬火用水进行加热。根据建设单位提供资料，淬火用水分为冷却、加热及保温三种工况，加热过程采用7台蒸汽发生器对淬火池进行加热，加热时间为4.8h/d；保温过程采用2台蒸汽发生器对淬火池进行保温，加热时间为4.8h/d；模具蚀洗区采用2台蒸汽发生器对槽液进行加热，加热时间约为5h/d；蒸汽发生器使用过程用水量为1.2m3/h·台，则淬火工序蒸汽发生器用水量为63.36m3/d（19008m3/a）。
模具蚀洗区蒸汽发生器制备蒸汽对蚀洗槽进行间接加热，蒸汽经池体换热盘管放热冷凝形成冷凝水，冷凝水全部回流至蒸汽发生器给水系统循环使用则模具蚀洗区蒸汽发生器最大日用水量为2.4m3/d（2.4m3/a）。
蒸汽发生器运行过程中会产生浓缩废水，根据建设单位提供资料，产生量不超过蒸发量的1.5%，本项目蒸汽发生器排水量按照蒸发量的1.5%计算，则蒸汽发生器排水量约0.162m3/d（48.6m3/a），主要污染因子为COD、SS、可溶性盐类。COD、SS产生浓度约为200mgL、100mgL。淬火蒸汽发生器需每年停机检修1次，检修过程需将蒸汽发生器排空，根据建设单位提供资料，仅为蚀洗工序蒸汽发生器蒸汽循环使用，检修时需对其进行排空，则蒸汽发生器最大日废水排放量为2.562m3/d（51m3/a）。
则蒸汽发生器最大日用水量合计65.922m3/d（19059m3/a）。
根据建设单位提供资料，项目运营期淬火池及淬火池清洗用水、水浸探伤及水浸探伤池清洗用水、冷却循环水、蒸汽发生器用水及设备反冲洗用水均为纯水制备机组进行制备，项目生产过程、纯水用排水情况，详见下表。
表2-5  项目纯水用水、排水情况一览表
	序号
	类别
	指标
	用水指标
	最大用水量
	排污系数
	最大排水量

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	
	m3/d
	m3/a

	1
	淬火用水
	817m3
	更换1次/a
	222.59
	6319
	/
	204.25
	817

	2
	淬火池清洗用水
	4m3/座·次
	清洗1次/a
	4
	4
	0.9
	3.6
	3.6

	3
	水浸探伤用水
	222m3
	更换1次/a
	77.7
	888
	/
	55.5
	222

	4
	水浸探伤池清洗用水
	4m3/座·次
	清洗1次/a
	4
	4
	0.9
	3.6
	3.6

	5
	冷却循环用水
	350m3/h
	2000m3
	511.67
	5350.1
	/
	400
	2000

	6
	蒸汽发生器用水
	9台
	1.2t/h
	65.922
	19059
	/
	2.562
	51

	合计
	885.882
	31624.1
	/
	669.512
	3097.2


⑧纯水制备用水
根据建设单位提供资料，为保证产品品质，项目运营期上述生产用水（表2-5所述）均采用纯水进行作业，项目运营期生产过程纯水年用量为31624.1m3/a（最大日纯水用水量885.882m3/d）；纯水由扩建项目自建纯水制备机组供给，项目共计设置2套纯水制备机组，纯水制备均采用“RO反渗透”工艺，纯水制备机需每日采用纯水对其进行反冲洗，纯水制备机反冲洗用水量为0.1m3/d·套（60m3/a），根据建设单位提供其设备参数，纯水制备率为75%，则扩建项目纯水用水量为31684.1m3/a（最大日用水量886.082m3/d）；则纯水制备机用水量为42245.47m3/a（最大日用水量1181.44m3/d），纯水制备过程产生的浓水约10561.37m3/a（295.358m3/d）。
⑦模具蚀洗区用水
a、模具蚀洗用水
模具蚀洗线设有5座蚀洗蚀洗槽（有效容积均为10m3），其中模具蚀洗槽4个（2用2备，为避免清槽时影响生产效率，4个蚀洗槽交替使用），穿孔针具蚀洗槽1个，有效容积均为10m3。对模具及穿孔针进行蚀洗作业时，蚀洗槽内采用碱液对模具进行碱洗，碱洗方式为浸泡碱洗。碱洗过程，槽液不断损耗，主要为反应消耗、工件带出及蒸发损耗，其损耗量按有效容积10%计。根据建设单位提供资料，蚀洗槽槽液每3d将槽液泵入碱液回收系统处理，处理后的碱液通过人工检验其pH值后，回用于蚀洗工序。
槽液损耗量按槽液有效容积10%计，槽液循环使用，每3日补充新鲜水3m3/次及少量55%碱液。根据建设单位提供资料，蚀洗用水每60日更换；则蚀洗废水最大日排放量30m3/d（150m3/a）.
b、模具漂洗用水
模具蚀洗完成后槽液泵入碱液缓存罐内进行暂存，然后将漂洗罐（一次漂洗、二次漂洗）内漂洗用水泵入蚀洗槽内，在蚀洗槽内对模具进行漂洗作业，漂洗方式为喷淋漂洗。根据建设单位提供资料，漂洗过程采用3个蚀洗槽进行漂洗，漂洗过程，蚀洗槽有效容积为10m3/个，漂洗用水循环使用，每60日更换，漂洗完成后，将漂洗用水泵入漂洗罐（一次漂洗、二次漂洗）内暂存，漂洗用水更换时漂洗废水排入母液罐。漂洗废水产污系数按0.9计，则漂洗废水排入母液罐废水量为27m3/次（135m3/a）。漂洗废水与处理后的碱液在母液罐调节pH后回用于模具蚀洗工艺，不外排。更换后的漂洗废水进入母液罐暂存，作为模具蚀洗用水补水，平均每3日补充1.35m3。
则模具蚀洗用水需每3日补充新鲜纯水1.65m3/次。
c、槽体清洗用水
蚀洗槽使用完成后需每半年对槽体清洗一次，蚀洗槽清洗用水量约1m3/座·次。则蚀洗槽清洗最大日用水量为3m3/d（6m3/a），产污系数按0.9计，则蚀洗槽清洗废水排放量为2.7m3/d（5.4m3/a）。
⑨碱雾喷淋用水
项目运营期设置1套水喷淋装置对碱雾进行处理。根据建设单位提供资料，水喷淋装置循环水池有效容积为5m3。喷淋用水循环使用，每季度更换一次，喷淋过程不断损耗，需每5日添加新鲜用水，损耗量（挥发）以循环水池有效容积10%计，则水喷淋装置喷淋过程水量损耗为0.5m3/次（30m3/a）。
⑩洗手用水
扩建项目劳动定员120人，员工洗手用水以10L/人·天计，则运营期员工洗手用水为1.2m3/d（360m3/a），产污系数0.9计，则洗手废水排放量为1.08m3/d（324m3/a）。
⑪空压机含油废水
主要为运营期空压机运行过程产生的空压机含油废水，根据建设单位提供资料，其产生量约为0.01t/a（约0.002t/月）。产生的空压机含油废水经收集后依托挤压厂含油废水处理设施处理达标后排放。
⑫生活用水
扩建项目劳动定员120人。根据《重庆市第二、三产业用水定额（2020年版）的通知》（渝水〔2021〕56号）、《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，非住宿员工生活用水量按照50L/人·d计，则项目生活用水量约为6m3/d（1800m3/a）；产污系数按0.9计，则员工生活污水排放量为5.4m3/d（1620m3/a）。
项目运营期生产及生活用水详见下表。
表2-6  项目用水、排水情况表
	序号
	类别
	指标
	用水指标
	最大用水量
	排污系数
	最大排水量
	备注

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	
	m3/d
	m3/a
	

	1
	淬火用水*
	817m3
	更换1次/a
	222.59
	6319
	/
	204.25
	817
	进入挤压厂含油废水处理设施

	2
	淬火池清洗用水*
	4m3/座·次
	清洗1次/a
	4
	4
	0.9
	3.6
	3.6
	

	3
	水浸探伤用水*
	222m3
	更换1次/a
	77.7
	888
	/
	55.5
	222
	

	4
	水浸探伤池清洗用水*
	4m3/座·次
	清洗1次/a
	4
	4
	0.9
	3.6
	3.6
	

	5
	冷却循环用水*
	/
	450m3/h
	511.67
	5350.1
	/
	400
	2000
	进入园区管网

	6
	蒸汽发生器用水*
	9台
	1.2t/h
	65.922
	19059
	/
	2.562
	51
	

	7
	设备反冲洗用水*
	0.1m3/d·套
	0.2
	60
	/
	0.2
	60
	进入挤压厂生活废水处理设施

	8
	纯水制备用水
	制备率75%
	1181.44
	42245.47
	/
	295.358
	10561.37
	进入园区管网

	9
	模具蚀洗用水
	3座
	10m3/座
	1.65
	165
	/
	30
	150
	进入挤压厂酸碱废水处理设施

	10
	模具漂洗用水
	3座
	10m3/座
	30
	150
	0.9
	进入模具蚀洗用水补水，不外排

	11
	蚀洗槽清洗用水
	1m3/座·次
	3
	6
	0.9
	2.7
	5.4
	进入挤压厂酸碱废水处理设施

	12
	碱雾喷淋用水
	有效容积5m3
	5.5
	50
	/
	5
	20
	

	13
	洗手用水
	120人，10L/人·天
	1.2
	360
	0.9
	1.08
	324
	进入挤压厂含油废水处理设施

	14
	空压机含油废水
	每月排放
	/
	/
	/
	0.002
	0.01
	

	15
	生活用水
	120人，50L/人·天
	6
	1800
	0.9
	5.4
	1620
	进入挤压厂生活废水处理设施

	总计
	1228.79
	44776.47
	/
	1009.252
	15837.98
	/


注：扩建项目淬火池及淬火池清洗用水、水浸探伤及水浸探伤池清洗用水、冷却循环用水、蒸汽发生器用水及设备反冲洗用水均由纯水制备机组组进行制备，本次评价不再冲重复计入用水量。
项目运营期水平衡，详见下图。
[image: ]
图2-1 扩建项目最大日水平衡图  单位：m3/d
（2）排水
扩建项目采取雨污分流制。雨水经厂区自建雨水管网收集后进入园区雨水管网；淬火池及淬火池清洗废水、水浸探伤及水浸探伤池清洗废水、设备反冲洗废水、蚀洗槽清洗废水、碱雾喷淋废水、空压机含油废水、洗手废水及生活污水依托挤压厂废水处理设施（挤压厂含油废水处理设施设计处理能力1200m3/d，生活污水处理设施设计处理能力240m3/d，酸碱废水处理设施设计处理能力720m3/d）分别处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与冷却循环废水、蒸汽发生器废水及浓水共用一个排放口排入园区污水管网进入西彭工业园区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N、TP处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入桥头河最终进入长江。
（3）供电
扩建项目生产及生活用电依托园区供电管网供给。
（4）供气
扩建项目生产所需天然气依托园区天然气管网供给。
（5）空压系统
扩建项目运营期生产所需压缩空气，依托挤压厂现有空压站供给，挤压厂现有空压站压缩空气供气能力为120m3/min（5184万m3/a），目前实际使用约425万m3/a，剩余4759万m3/a；扩建项目运营期压缩空气用量为1.08万m3/a，挤压厂空压站剩余供气能力能够满足项目需求。
（6）纯水
扩建项目运营期生产及蒸汽发生器使用过程需使用纯水，纯水新建纯水制备站，采用RO反渗透工艺制备，制备率约75%，制备能力约960m3/d。
5、设备清单（涉及商业机密，不予公示）
6、主要原辅材料（涉及商业机密，不予公示）
7、总平面布置及其合理性分析
西南铝业（集团）有限责任公司位于西部（重庆）科学城九龙新城园区西彭组团内，新购置重庆市九龙坡区西彭街道西彭工业园区西南铝公司挤压厂北侧厂区外地块，占地面积约97302m2，建设“大规格铝合金挤压材建设项目”，扩建完成后可具备年产6000t/a铝合金挤压材的生产能力。
根据建设单位提供资料，“大规格铝合金挤压材建设项目”厂区呈“工”字形分布。生产加工区位于生产车间中部，原料存放区位于生产车间西北侧，成品存放区位于车间东侧，扩建项目于各个设备旁设置半成品存放区，用于存放待加工半成品，模具蚀洗区及模具库均位于生产车间西北侧；危废贮存库位于模具蚀洗区内。
扩建项目班组房位于生产车间西南侧，主要布置车间办公室、员工休息区等办公区域。
项目办公区与生产区域相对独立，互不影响。项目功能分区合理，对废气、废水、固废的处理做出妥善的安排。符合有关环境规定，布置合理。项目总平面布置图，详见附图。

	工艺流程和产排污环节
	8、施工期工艺流程及产排污分析
扩建项目为重新报批项目，根据现场踏勘，扩建项目基础建设已完成50%，根据现场走访，项目施工期产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等均得到妥善处理，现场无明显的环境遗留问题，故本次评价简要的进行回顾性分析。
施工内容主要包括基础开挖、基础施工、结构施工、建筑装饰、生产线配套设备安装、厂区绿化等，施工流程及产污环节见下图。
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图2-2 施工工艺流程及产排污节点图
9、运营期生产工艺流程（涉及商业机密，不予公示）

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、与项目有关的原有环境污染问题
1.1 现有工程环保手续执行情况
西南铝业位于西部（重庆）科学城九龙新城园区西彭组团内，企业排污许可证编号915000002028029250001Y，有效期为2025年1月2日~2030年1月1日。
挤压厂现有工程环保手续执行情况如下表所示。
表2-13 现有工程环保手续执行情况表
	序号
	建设项目名称
	环评手续履行情况
	竣工环保验收
	项目所在分厂

	
	
	审批单位
	批准文号
	审批单位
	批准文号
	

	1
	航天航空用高性能大规格铝合金材料产业化项目（一期）
	九龙坡区生态环境局
	渝(九)环准[2019]076号
	自主验收
	/
	压延厂、锻造厂及挤压厂

	2
	西南铝业铝加工技术改造项目
	九龙坡区生态环境局
	渝（九）环准[2020]055号
	自主验收
	/
	熔铸厂、挤压厂、压延厂、锻造厂

	3
	关键工序窄口拓宽项目
	九龙坡区生态环境局
	渝（九）环准[2022]037号
	自主验收
	/
	挤压厂、锻造厂、压延厂

	4
	大规格铝合金挤压材建设项目
	九龙坡区生态环境局
	渝（九）环准〔2024〕34号
	在建
	/
	挤压厂（重新报批，本次扩建项目）

	5
	西南铝2023年提质增效、安全环保中小技改项目
	九龙坡区生态环境局
	渝（九）环准（2024）45号
	自主验收
	/
	/


1.2 挤压厂现有工程生产规模
挤压厂始建于1975年7月，现有员工551人。主要生产的产品包括：铝合金管材、棒材、型材、建材等，产品广泛用于航空、航天、兵器、电子、交通、通讯、建筑装饰等行业。设计产量1.6万吨/年，实际产量1.48万吨/年。
表2-14 西南铝业现有生产规模概况  单位：万吨/a
	所在分厂
	设计产量
	实际产量
	备注

	挤压厂
	1.6
	1.48
	以熔铸厂铝合金铸锭为原材料


1.3 挤压厂现有工程生产工艺（涉及商业机密，不予公示）
[bookmark: _GoBack]1.4 现有工程环保措施及污染物排放情况
（1）废气
①已采取的大气污染物防治措施及达标排放情况



表2-15 已建工程大气污染物已采取的治理措施及排放口基本情况统计表
	厂区
	编号
	污染源
	排放口类型
	治理措施
	排放口地理坐标
	排气筒参数
	污染物
	执行标准限值

	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	高度/m
	直径/m
	烟温/℃
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h

	挤压分厂
	DA046
	挤压厂管材蚀洗间废气排放口
	一般排放口
	喷淋塔凝聚回收工艺
	106°18′46.51″
	29°18′55.58″
	30
	0.8
	常温
	NOx
	200
	1.2

	挤压分厂
	DA009
	挤压厂酸雾净化塔废气排口
	一般排放口
	喷淋塔凝聚回收工艺
	106°18′56.99″
	29°18′58.00″
	15
	1.3
	常温
	硫酸雾
	45
	/

	挤压分厂
	DA013
	挤压厂燃气锅炉废气排放口
	主要排放口
	低氮燃烧
	106°18′56.99″
	29°19′0.01″
	10
	0.5
	150
	SO2
	50
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	30
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	20
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	格林曼黑度
	1
	/


表2-16 现有工程有组织废气达标排放情况统计表
	排气筒编号
	污染源名称
	污染物
	监测结果
	执行标准

	
	
	
	2023年
	2024年
	2025年1~6月
	

	
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h

	DA046
	挤压厂管材蚀洗间废气
	NOx
	3L
	N
	3L
	N
	3L
	N
	200
	1.2

	DA009
	挤压厂酸雾塔废气排放口
	硫酸雾
	0.32~0.69
	0.0118~0.0257
	1.48~1.82
	0.06~0.08
	2.62~2.87
	0.09
	45
	1.5

	DA013
	挤压厂燃气锅炉废气排放口
	颗粒物
	10.4~11.5
	0.00448~0.00663
	11.1~19.0
	0.00338~0.00481
	8.6~9.8
	0.00422~0.00499
	20
	/

	
	
	SO2
	3L
	N
	3L
	N
	3L
	N
	50
	/

	
	
	NOx
	23~29
	0.00812~0.01
	18~24
	0.01
	23~28
	0.01
	30
	/


.
	与项目有关的原有环境污染问题
	表2-17现有工程无组织废气达标排放情况统计表
	监测点位
	污染物
	监测值（2024.11）
	标准限值

	挤压厂厂界外B1
	NOx
	0.047~0.055
	0.12


由上表可见，有组织废气DA046、DA009均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），DA013满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）。无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016。
（2）废水
①已采取的污染防治措施
挤压厂设有1个污水排放口，污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入桥头河；挤压厂排污口设置情况详见下表。
表2-18 现有工程水污染物排污口设置情况表
	污染源
	排放口编号
	污染物
	排放去向
	排放口类型

	挤压厂污水排放口
	DW002
	pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类、动植物油、磷酸盐
	桥头河
	主要排放口


表2-19 现有工程废水治理设施情况表
	厂区
	排污口编号
	处理设施
	污水处理工艺
	设计处理规模（m3/d）

	挤压厂
	DW002
	酸碱废水处理设施
	pH调节+混凝+絮凝+斜管沉降
	720

	
	
	含油废水处理设施
	平流隔油+混凝+絮凝+气浮
	1200

	
	
	生活污水处理设施
	一体化接触氧化处理工艺
	240

	
	
	清洗剂废水处理设施
	隔油+化学破乳+沉淀+气浮
	360


②达标情况分析
现有工程废水中各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，详见下表。
表2-20 现有工程水污染物达标排放情况统计表
	监测位置
	监测项目
	监测时间及监测结果
	排放限值
	单位

	
	
	2025年1月
	2025年4月
	
	

	DW002挤压厂废水排放口
	pH
	8.1
	7.9~8.0
	6~9
	无量纲

	
	悬浮物
	10~13
	10~12
	70
	mg/L

	
	COD
	34~42
	37~40
	100
	mg/L

	
	NH3-N
	0.682~0.783
	0.071~0.108
	15
	mg/L

	
	总磷
	0.42~0.46
	0.04~0.06
	0.5
	mg/L

	
	BOD5
	9.8~11.3
	8.9~11.0
	20
	mg/L

	
	动植物油
	2.95~3.36
	1.57~1.94
	10
	mg/L

	
	石油类
	0.89~1.00
	1.51~1.88
	5
	mg/L


（3）噪声
①噪声的产生及治理情况
现有项目噪声主要来源于生产设备、公用辅助设备等设备运行过程中产生的噪声，其声级在70～85dB(A)之间。该厂对各类设备采取了隔声、减振及厂房隔声等措施。
②达标情况分析
根据企业自行监测数据，各厂区各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）中3类标准，详见下表。
表2-21 界噪声监测结果一览表
	监测位置
	监测时段
	监测时间及监测结果dB（A）
	排放限值dB（A）

	
	
	2024年
	2025年
	

	挤压厂北侧厂界
	昼间
	46~51
	50
	65

	
	夜间
	44~46
	43
	55


（4）固体废物
根据现场调查，现有工程危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定设置警示标志，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，设置托盘并采用2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10 cm/s）进行重点防渗，分类、分区堆存，其中固体类危险废物采用密封袋装、液体类危险废物采用密闭桶装，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。
一般固体废物贮存于一般固体废物间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
生活垃圾分类收集，由当地环卫部门统一收集、处理。
现有工程已采取的治理措施详见下表。
表2-22 现有工程固体废物处置措施一览表
	类型
	厂区
	名称
	面积m2
	采取的措施
	备注

	危险废物
	挤压厂
	挤压厂精整作业区办公室外沾染物暂存场
	10
	采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，设置托盘并采用2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10 cm/s）进行重点防渗，分类、分区堆存，其中固体类危险废物采用密封袋装、液体类危险废物采用密闭桶装
	

	
	
	挤压厂含油金属屑暂存场
	20
	
	

	
	
	挤压厂废油暂存场
	10
	
	

	一般固体废物
	挤压厂
	挤压厂电工班外废铁丝贮存间
	5
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求
	精整作业区

	
	
	挤压厂供应厕所旁废钢铁贮存间
	50
	
	维护保障部

	
	
	挤压厂电工班对面一般固废收集点
	10
	
	维护保障部钳工班

	
	
	挤压厂精整作业区办公室外一般固体废物收集点
	10
	
	精整作业区


（5）地下水及土壤达标情况
表2-23 现有工程地下水及土壤达标监测布点情况表
	类型
	序号
	监测点位
	备注

	地下水
	HSX5
	挤压厂地下水监控井(含油污水处理站旁)
	

	
	HSX6
	挤压厂水下游(原中性污泥暂存场旁)
	

	土壤
	HSX1
	办公区未污染区域
	

	
	HSX7
	酸碱废水处理设施含油废水处理设施
	










表2-24 现有工程地下水达标情况统计表（2024.12）
	监测点位
	pH(无量纲)
	总硬度mg/L
	溶解性总固体mg/L
	高锰酸盐指数mg/L
	钾mg/L
	钠mg/L
	铬（六价）mg/L
	钙mg/L
	镁mg/L
	氰化物mg/L
	碳酸根mg/L

	HSX5
	7.6
	149
	337
	0.74
	2.44
	0.03L
	0.004L
	45
	11.5
	0.002L
	5L

	HSX6
	7.4
	287
	435
	1.63
	9.48
	0.03L
	0.004L
	103
	11.9
	0.002L
	5L

	标准限值
	6.5~8.5
	450
	1000
	3
	/
	200
	0.05
	/
	/
	0.05
	/


表2-25  现有工程土壤达标情况统计表（2024.12）
	监测点位
	pH(无量纲)
	铬mg/kg
	砷mg/kg
	镉mg/kg
	铬(六价)mg/kg
	铜mg/kg
	铅mg/kg
	镍mg/kg
	汞mg/kg
	石油烃(C10-C40)mg/kg
	挥发性有机物
	半挥发性有机物
	样品表观

	TR1
	8.05
	60
	4.29
	0.38
	0.5L
	30
	11.4
	44
	0.126
	10
	未检出
	未检出
	棕色土壤土

	TR7
	8.46
	62
	3.97
	0.38
	0.5L
	58
	29.1
	51
	0.077
	35
	未检出
	未检出
	棕色土壤土

	标准限值
	/
	/
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	900
	38
	4500
	/
	/
	/


注：挥发性有机物、半挥发性有机物为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中“表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）”的27类、11类物质。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1.5 在建项目概况
在建项目生产规模及产品方案
表2-26 在建项目生产规模及产品方案
	厂区
	项目名称
	产品方案及生产规模
	备注

	挤压厂
	西南铝2025年提质增效、安全环保中小技改项目
	设计年产铝合金管材8000t、铝合金棒材3000t、铝合金型材及排材5000t
	在建


1.6 现有及在建工程“三废”排放情况
根据提供资料，西南铝于2025年编制完成《西南铝2025年提质增效、安全环保中小技改项目》，该项目通过拆除现有氧化着色生产线及2台1t/h蒸汽发生器，新建蚀洗生产线1条及1台2t/h蒸汽发生器等以新带老措施，实现了硫酸雾等污染物的减排，挤压厂现有、在建工程三废实际排放情况统计如下表。
表2-27 挤压厂现有、在建工程污染物实际排放量统计表
	类别
	污染物
	排放量t/a

	
	
	已建
	在建（含以新带老削减量）
	全厂排放量

	废气
	NOX
	0.034
	0.199
	0.233

	
	硫酸雾
	1.485
	-1.485
	0

	
	SO2
	0.057
	0
	0.057

	
	颗粒物
	0.029
	0
	0.029

	废水
	COD
	4.120
	-0.403
	3.717

	
	BOD5
	0.824
	0
	0.824

	
	SS
	2.884
	-0.282
	2.602

	
	氨氮
	0.620
	0
	0.620

	
	石油类
	0.206
	-0.02
	0.186

	
	动植物油
	0.412
	0
	0.412

	固废
	危险废物
	18.425
	0
	18.425

	
	一般固废
	4442.7
	0
	4442.7

	
	生活垃圾
	11.1
	0
	11.1


1.7 与项目有关的原有环境污染问题
综上，现有工程环保手续齐全，产生的废气、废水及固废均得到妥善处置，根据企业自行监测报告可知，现有项目各污染物均能实现达标排放。
根据走访调查，挤压厂自建成投产以来，不存在原有污染源和环境问题，无环保投诉事件，无重大的制约因素。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	3.1环境空气质量现状
（1）区域环境质量达标情况
项目所在区域为重庆市九龙坡区，为《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）中的环境空气质量二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
本次评价采用重庆市生态环境局公布的《2025重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据，环境质量公报数据距今在3年内，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价基准年数据要求。具体监测结果及评价见表3-1。
表3-1环境空气质量现状监测及评价结果  单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值（过渡阶段）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7%
	达标

	NO2
	
	30
	40
	75%
	达标

	PM10
	
	48
	60
	80%
	达标

	PM2.5
	
	29.7
	30
	99%
	达标

	O3
	日最大8h平均浓度
	163
	160
	101.9%
	超标

	CO
	日平均质量浓度
	1.2mg/m3
	4mg/m3
	30%
	达标


根据分析，项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。因此九龙坡区环境空气质量属于不达标区。
根据《2025年重庆市生态环境状况公报》提出以下措施：
深化多源协同治理。细化分解各区县目标任务和工程措施，制定实施《2025年各区治气攻坚重点任务减排清单》。累计落实中央资金7亿元、市级资金3亿余元，带动区县和社会投入10亿余元，一体实施工业源、交通源、扬尘源、生活源污染综合治理，完成70个超低排放和深度治理项目，全市唯一全流程钢铁公司（重庆钢铁）全面完成超低排放改造，745家涉气重点企业在线监测监控安装联网，累计建成环保绩效A级、B级企业173家，淘汰退出国三柴油货车10526辆。城市建成区全面禁止燃放烟花爆竹、限行国三国四车辆，创建和巩固示范工地（道路）860余处，主城都市区主要道路机扫率达95%，集中整治老旧小区餐饮油烟17个、抽测抽查餐饮油烟6600余家，在13个区建立秸秆综合处置点，为环境空气质量持续改善夯实基础。
在重庆市范围内（包括九龙坡区）执行相应的整治措施后，可改善区域环境。
3.2地表水环境质量现状
扩建项目污废水最终受纳水体为长江（桥头河未划定水域功能），根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝环发[2012]4号）规定，长江主城段水域适用功能类别为Ⅲ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
根据重庆市生态环境局2026年7月14日发布《2026年6月份重庆市水环境质量状况》，重庆市长江干流各监测断面水质均达到Ⅱ类水域水质标准，项目所在区域水环境质量良好。
[image: ]
综上所述，项目所在区域地表水环境质量现状较好，不会制约本项目的建设。
3.3 声环境质量现状
本项目位于工业园区，厂界外周边50m范围内不存在声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不进行声环境质量现状监测。
3.4 生态环境
项目位于工业园区内，无需进行生态现状调查。
3.5 电磁辐射
项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地图上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。
3.6 地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上可不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
扩建项目位于工业园区内，根据调查厂界500m范围内不存在地下水环境敏感目标，项目建成后，将严格采取分区防渗措施，不存在地下水和土壤污染途径，故本次评价不对地下水和土壤进行现状监测。

	环境保护目标
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（1）大气环境
①外环境关系
项目位于九龙坡区西彭工业园区B标准分区挤压厂外北侧地块，周边外环境关系详见下表。
表3-2 扩建项目外环境关系一览表
	序号
	分厂
	方位
	外环境关系

	1
	挤压厂外北侧地块
	北
	重庆东鹏维他命饮料有限公司

	
	
	东北角
	重庆新三鼎食品有限公司

	
	
	东北角
	重庆红天下食品有限公司

	
	
	东
	重庆铝王铝业有限公司

	
	
	南
	西南铝挤压厂

	
	
	西
	未开发地块、刘家湾水库（无饮用水功能）及少量散居农户


②大气环境保护目标
项目占地范围内存在4户散居农户，根据现场调查，现已完成搬迁，故本次评价不作为环境保护目标。另外项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为一些散户居民点，评价区无饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等环境保护目标。
表3-3 扩建项目周边环境保护目标分布情况一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	环境要素

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	元通村
	106.314789
	29.313967
	居民点，约22户
	南
	270~500
	空气环境、环境风险

	2#散居农户
	106.320803
	29.314777
	约10户
	东南
	230~320
	

	3#散居农户
	106.322957
	29.313860
	约8户
	东侧
	410~500
	

	溪香苑
	106.324223
	29.315882
	居民区，约340户
	东
	440
	

	窑瓦溪小区
	106.323665
	29.314406
	居民区，约300户
	东南
	480
	


（2）声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
（3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）生态环境：扩建项目位于园区内，扩建项目用地为工业用地，无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	[bookmark: _Toc198539543][bookmark: _Toc168671451][bookmark: _Toc193381746]3.8 污染物排放控制标准
[bookmark: _Toc168671452][bookmark: _Toc193381747][bookmark: _Toc198539544]（1）废气
[bookmark: _Hlk193729058]扩建项目位于重庆市九龙坡区，运营期产生的大气污染物主要为蒸汽发生器天然气燃烧产生的SO2、NOX、颗粒物，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单；穿孔针加热炉天然气燃烧废气无组织排放，厂界颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50／659-2016），SO2、NOx参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；模具蚀洗及碱液回收系统产生的碱雾。碱雾暂无国家或重庆市地方标准，本次评价对其进行产排污核算并提出相应环保措施，待相应标准出台后根据相关标准进行管控。
污染物排放标准限值，详见下表。
表3-4 大气污染物标准限值一览表
	污染物
	执行标准
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率
	无组织排放监控点

	
	
	
	排气筒m
	速率kg/h
	浓度mg/m3

	DA045/DA046
	SO2
	[bookmark: OLE_LINK5]《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单
	50
	8
	/
	/

	
	NOX
	
	30
	
	/
	/

	
	颗粒物
	
	20
	
	/
	/

	厂界
	颗粒物
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50／659-2016）
	/
	/
	/
	5.0

	
	SO2
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
	/
	/
	/
	0.4

	
	NOX
	
	/
	/
	/
	0.12


（2）废水
扩建项目采取雨污分流制。雨水经厂区自建雨水管网收集后进入园区雨水管网；淬火池及淬火池清洗废水、水浸探伤及水浸探伤池清洗废水、设备反冲洗废水、蚀洗槽清洗废水、碱雾喷淋废水、洗手废水及生活污水依托挤压厂废水处理设施（挤压厂含油废水处理设施设计处理能力1200m3/d，生活污水处理设施设计处理能力240m3/d，酸碱废水处理设施设计处理能力720m3/d）分别处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与冷却循环废水、蒸汽发生器废水及浓水共用一个排放口排入园区污水管网进入西彭工业园区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N、TP处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入桥头河最终进入长江。
表3-5  废水排放标准   单位：mg/L
	执行标准
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	石油类

	（GB8978-1996）三级标准
	6～9
	500
	300
	400
	45*
	8*
	20

	（GB18918-2002）一级A标准
	6～9
	30*
	10
	10
	1.5*
	0.3*
	1

	注：“*”根据《国家环境保护总局关于纳污管排污单位氨氮执行标准的复函》（环函[2005]454号），排入管网的氨氮、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；排入环境的COD、氨氮、TP参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准执行。


（3）噪声
施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类。
表3-6 建筑施工场界噪声限值一览表
	噪声限值(dB(A))

	昼间
	夜间

	70
	55


表3-7 噪声排放限值限一览表
	边界外声环境功能区类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	3类
	≤65
	≤55


4、固废
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]一般工业固体废弃物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求相关要求执行。”
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》中相关要求。

	总量控制指标
	[bookmark: _Hlk168408984]（1）废气：
[bookmark: _Hlk208826365]SO2：0.524t/a；NOX：0.794t/a；颗粒物：0.366t/a。
（2）废水
[bookmark: _Hlk208826302]排入环境：COD：0.475t/a，氨氮：0.024t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、施工期大气环境保护措施回顾性评价
项目施工期主要为对购置地块进行平场，然后进行基础施工、建筑主体施工。施工期需要使用大型施工机具，产生的施工噪声、废气、废水对周边环境影响较小。
（1）大气环境影响保护措施回顾性评价
①施工粉尘
为减轻施工粉尘对周围空气环境影响，根据“重庆市城乡建设委员会关于印发《进一步加强城市施工扬尘污染专项整治工作方案》的通知”（渝建发〔2015〕45号），建设单位应采取确实有效扬尘控制措施：
1）设备拆除期间，在作业区域搭建封闭或半封闭围挡，作业人员佩戴防尘口罩、内部设置雾炮机或喷淋装置抑制粉尘；
2）渣土密闭运输。施工现场渣土运输车辆应采用密闭车辆，车辆离场时保证密闭措施到位，不得冒装，防止运输中“抛、洒、滴、漏”影响市容环境。
3）车辆冲洗。工地进出口必须设置洗车池、冲洗槽、沉砂井、排水沟等车辆冲洗设施，配置高压水枪或工具式冲洗设施。工地出口的车辆冲洗位置保证夜间照明，车辆离场前必须进行冲洗作业，不得带泥上路。
4）易扬尘物质处置。设备拆除期间，对现有厂区设置围挡；主体工程施工时候，施工现场的土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料以及48小时不能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放高度的密闭围栏并对堆放物品予以覆盖。
5）施工湿法作业。施工场内道路、砂浆搅拌场所以及进行土方开挖、爆破、拆除、切割作业时应采取洒水降尘措施或设置喷淋设施。
6）工地周围按规范要求设置不低于1.8米的围墙或者硬质密闭围挡；本项目施工内容比较简单，施工时间较短，只要加强管理，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围环境的影响将随施工的结束而消失。
②施工废气 
本项目室内装修过程中将会产生非甲烷总烃废气。这些物质对人体和环境均有害。环评建议业主选取合格、环保的装修材料。可有效减少装修过程中废气对周边环境的影响。 
（2）地表水环境保护措施回顾性评价
施工期废水主要是生活污水和施工废水。生活污水依托周边现有设施收集处理后通过已有的污水管网进入园区污水处理厂，不会对地表水体造成明显影响。施工废水经过沉淀池处理后回用于施工，对环境影响较小。
（3）噪声环境保护措施回顾性评价
作业区域设置隔声屏障、隔声围挡（高度不低于2米），或在围挡内侧加装吸音材料（如隔音棉），减少噪声传播。同时合理安排拆除时间，避开周边居民或敏感点的休息时段（如夜间22:00-次日6:00、午休12:00-14:00），确需夜间作业需提前向当地生态环境部门申请。
项目室外施工时，大型施工机具如打桩机等施工噪声对周边环境影响较大，施工时应尽量避免造成大的噪声影响。项目施工期噪声环境影响是短暂可恢复的，随着施工结束其对环境影响也随之消失。
项目应采取必要的措施将噪声控制在最低水平，具体措施如下：①在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械设备的保养；安排技术好的工人进行操作，以减少噪声影响。
②加强施工设备管理，尽量减少高噪声向外传播。
③合理安排施工时间，高噪声施工设备仅限于昼间作业，且12：00-14:00时段禁止进行高噪声施工，夜间22：00～次日6：00之间严禁施工。
④加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。
（4）固体废物保护措施回顾性评价
金属废料交由废旧物资回收单位处理。废机油、含油废物等必须装入防渗漏、有标识的专用危废收集桶，并委托具有相关资质单位进行清运处置。施工人员生活垃圾设置垃圾桶收集，由当地环卫部门定期清运处置。
（5）生态保护措施回顾性评价
①施工期内，应合理安排地基工程的施工时间，场地平整、基坑开挖等土石方施工期应尽量选择在无雨天实施，暴雨天应停止基坑开挖作业。施工现场土方挖填量平衡设计，减少土方堆放量。
②施工完成后，及时进行地面硬化和绿化工作。
通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，本项目建设对生态环境的影响是可接受的。

	项目运营期环境影响和保护措施
	1、运营期大气环境影响和保护措施
（1）污染物及源强分析
项目运营期产生的大气污染物主要为穿孔针加热天然气燃烧废气G1、淬火蒸汽发生器天然气燃烧废气G2、蚀洗蒸汽发生器天然气燃烧废气G3及碱雾G4。
①穿孔针加热天然气燃烧废气G1
项目运营期采用天然气直燃式穿孔针加热炉对穿孔针进行加热。根据建设单位提供资料，项目穿孔针加热炉作业时间为2500h/a；根据建设单位提供设备参数，穿孔针加热炉配套天然气燃烧机耗气量为30m3/h，则穿孔针加热炉天然气用量为7.5万m3/a。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”：每燃烧1万Nm3的天然气-废气产生量为13.6万Nm3，SO2产污系数为0.000002Skg/m3-原料（S=100mg/m3）、NOX产污系数取0.00187kg/m3-原料，颗粒物产污系数为0.000286kg/m3-原料。
表4-1 穿孔针加热炉天然气燃烧废气源强核算一览表
	产污环节
	污染物
	产污系数
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	污染物产生量t/a

	穿孔针加热炉天然气燃烧
	废气量
	13.6m3/m3-原料
	废气量：408m3/h

	
	颗粒物
	0.000286kg/m3-原料
	/
	/
	0.021

	
	SO2
	0.0002kg/m3-原料
	/
	/
	0.015

	
	NOX
	0.00187kg/m3-原料
	/
	/
	0.140


[bookmark: OLE_LINK4]穿孔针加热设施为中空结构，加热时将穿孔针伸入炉内，通过天然气燃烧加热，之后取出，穿孔针即取即用，设施结构无法密闭，穿孔针加热炉天然气燃烧产生的废气在车间内呈无组织排放方式排放。
②淬火蒸汽发生器天然气燃烧废气G2
淬火工序蒸汽发生器天然气燃烧过程产生的废气，主要污染物为SO2、NOX、颗粒物。淬火过程淬火用水需保持在80~90℃，淬火池配套温度检测系统，当温度低于70℃时，蒸汽发生器直接启动对其进行加热；项目淬火工序共计设置7台1.2t/h蒸汽发生器提供生产所需蒸汽。
根据建设单位提供资料，加热时需采用7台蒸汽发生器同时工作进行供热，保温时采用4台蒸汽发生器同时工作进行保温，淬火池加热及保温时间均为4.8h/d（1440h/a），蒸汽发生器用气量为103m3/h·台，则淬火工序蒸汽发生器天然气用气量为1631520m3/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册进行核算，项目天然气烟气量排放系数为107753m3/万m3-原料，则蒸汽发生器天然气燃烧烟气产生量为17580117.456Nm3/a。
天然气燃烧排放系数详见下表。
表4-2 天然气燃烧排污系数
	污染物指标
	单位
	产污系数
	依据
	备注

	工业废气量
	Nm3/万m3-原料
	107753
	《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》环境部公告2021年第24号中锅炉产排污量核算系数手册
	/

	SO2
	kg/万m3-原料
	0.02S
（即2）
	
	项目S取100

	NOX
	kg/万m3-原料
	3.03*
	
	/

	颗粒物
	kg/万m3-原料
	1.4
	《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）
	/


*项目锅炉采用使用低氮燃烧器，低氮燃烧器能够降低空气过剩系数来降低氧浓度或降低温度峰值来减少氮氧化物在燃烧过程中的热分解和再氧化，从而有效减少氮氧化物的产生量。
表4-3 淬火蒸汽发生器天然气燃烧废气产生及排放一览表
	排放源名称
	用气量
万m3/a
	烟气量
	排放量

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a

	天然气燃烧
	SO2
	163.152
	4439m3/h（保温工况）
7769m3/h（加热工况）
	18.56（保温）
18.56（加热）
	0.082（保温）
0.144（加热）
	0.326

	
	NOx
	
	
	28.12（保温）
28.12（加热）
	0.125（保温）
0.218（加热）
	0.494

	
	颗粒物
	
	
	12.99（保温）
12.99（加热）
	0.058（保温）
0.101（加热）
	0.228


项目淬火蒸汽发生器天然气燃烧机采用低氮燃烧技术，在燃烧机排气口设置支管收集天然气燃烧废气，废气经收集后共用一根8m高（DA045）排气筒排放。
③蚀洗蒸汽发生器天然气燃烧废气G3
蚀洗工序蒸汽发生器天然气燃烧过程产生的废气，主要污染物为SO2、NOX、颗粒物。项目蚀洗工序共计设置2台1.2t/h蒸汽发生器提供生产所需蒸汽。
根据建设单位提供资料，蚀洗工序蒸汽发生器平均耗气量为103m3/h·台，蚀洗工序作业时间为4800h/a，则蚀洗工序蒸汽发生器天然气用气量为98.88万m3/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册进行核算，项目天然气烟气量排放系数为107753m3/万m3-原料，则蚀洗蒸汽发生器天然气燃烧烟气产生量为10654616.64Nm3/a（2220m3/h）。
表4-4 蚀洗蒸汽发生器天然气燃烧废气产生及排放一览表
	排放源名称
	用气量
万m3/a
	烟气量
	排放量

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a

	天然气燃烧
	SO2
	98.88
	2220m3/h
	18.56
	0.041
	0.198

	
	NOx
	
	
	28.12
	0.062
	0.300

	
	颗粒物
	
	
	12.99
	0.029
	0.138


项目蚀洗蒸汽发生器天然气燃烧机采用低氮燃烧技术，在燃烧机排气口设置支管收集天然气燃烧废气，废气经收集后共用一根8m高（DA046）排气筒排放。
④碱雾G4
蚀洗过程槽液会挥发产生少量碱雾，由于碱雾无评价标准，因此本评价对碱雾的产生源强、排放情况等不做量化估算。
项目模具蚀洗过程产生的碱雾采用槽边抽风方式对蚀洗废气进行收集，扩建项目共计设置5座蚀洗槽，蚀洗槽均设有槽边集气罩，单个蚀洗槽风量为3600m3/h，蚀洗废气收集风量合计18000m3/h。碱雾采用水喷淋处理达标后通过15m高DA047排气筒排放；碱液回收系统产生的极少量碱雾，在车间内呈无组织排放，本次评价仅进行定性分析。
项目运营期大气污染物产、排情况，详见下表。



表4-5 运营期大气污染物产、排情况一览表
	编号
	污染源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	排气筒

	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	编号
	废气量m3/h
	内径

	1
	穿孔针加热炉天然气燃烧废气
	颗粒物
	/
	/
	0.021
	加强通风
	/
	/
	0.021
	无组织排放

	
	
	SO2
	/
	/
	0.015
	
	/
	/
	0.015
	

	
	
	NOX
	/
	/
	0.140
	
	/
	/
	0.140
	

	2
	淬火蒸汽发生器天然气燃烧废气
	SO2
	18.56（保温）
18.56（加热）
	0.082（保温）
0.144（加热）
	0.326
	天然气燃烧采用低氮燃烧器
	18.56（保温）
18.56（加热）
	0.082（保温）
0.144（加热）
	0.326
	DA045
	4439m3/h（保温工况）
7769m3/h（加热工况）
	0.6m

	
	
	NOx
	28.12（保温）
28.12（加热）
	0.125（保温）
0.218（加热）
	0.494
	
	28.12（保温）
28.12（加热）
	0.125（保温）
0.218（加热）
	0.494
	
	
	

	
	
	颗粒物
	12.99（保温）
12.99（加热）
	0.058（保温）
0.101（加热）
	0.228
	
	12.99（保温）
12.99（加热）
	0.058（保温）
0.101（加热）
	0.228
	
	
	

	3
	蚀洗蒸汽发生器天然气燃烧废气
	SO2
	18.56
	0.041
	0.198
	天然气燃烧采用低氮燃烧器
	18.56
	0.041
	0.198
	DA046
	2220
	0.3m

	
	
	NOx
	28.12
	0.062
	0.300
	
	28.12
	0.062
	0.300
	
	
	

	
	
	颗粒物
	12.99
	0.029
	0.138
	
	12.99
	0.029
	0.138
	
	
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK6]碱雾
	碱雾
	/
	/
	少量
	集气罩收集+水喷淋
	/
	/
	少量
	DA047
	10800
	0.6m

	5
	厂界
	碱雾
	/
	/
	少量
	加强通风
	/
	/
	少量
	无组织排放

	
	
	颗粒物
	/
	/
	0.021
	
	/
	/
	0.021
	

	
	
	SO2
	/
	/
	0.015
	
	/
	/
	0.015
	

	
	
	NOX
	/
	/
	0.140
	
	/
	/
	0.140
	



	运营期大气环境影响和保护措施
	（2）非正常工况分析
从环境保护的角度，非正常工况主要是指环境污染物的非正常排放。对本项目而言，大气污染物的非正常排放主要是指废气治理设施发生故障，使得废气没有经过处理或处理效率低等而大量排放到环境空气中的情况，污染物排放浓度及排放浓度远远超过排放限值，对环境空气影响较大，本次环评要求当发生此种情况时，应立即停止相关工序的生产，待故障解除后方可恢复生产。
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
1）安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现设施的隐患，确保废气处理设施正常运行；
2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
3）应定期维护废气处理设施，以保持废气处理设施的净化能力及容量。
（3）排放口基本情况
项目废气排放口基本情况，详见下表。
表4-6 废气有组织排放基本情况一览表
	排放口
编号
	排放口
名称
	排放口类型
	排放口地理坐标
	高度m
	内径
m
	风速
m/s
	风量m3/h
	温度
℃

	
	
	
	经度
	维度
	
	
	
	
	

	DA045
	DA045废气排气筒
	主要排放口
	106.184793544
	29.190570747
	8
	0.6
	13.22
	7769
	200

	DA046
	DA046废气排气筒
	
	106.185000181
	29.190535986
	8
	0.3
	15.11
	2220
	200

	DA047
	DA047废气排气筒
	一般排放口
	106.185050392
	29.190315830
	15
	/
	/
	/
	25


（4）大气污染物排放核算
项目大气污染物排放量核算表，详见下表。



表4-7 大气污染物有组织排放核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度mg/m3
	核算排放速率kg/h
	核算年排放量t/a

	1
	DA045
	SO2
	18.56（保温）
18.56（加热）
	0.082（保温）
0.144（加热）
	0.326

	
	
	NOx
	28.12（保温）
28.12（加热）
	0.125（保温）
0.218（加热）
	0.494

	
	
	颗粒物
	12.99（保温）
12.99（加热）
	0.058（保温）
0.101（加热）
	0.228

	2
	DA046
	SO2
	18.56
	0.041
	0.198

	
	
	NOx
	28.12
	0.062
	0.300

	
	
	颗粒物
	12.99
	0.029
	0.138

	3
	DA047
	碱雾
	/
	/
	少量


表4-8 大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	厂界
	车间
	碱雾
	加强车间通风
	/
	/
	少量

	2
	
	
	颗粒物
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）
	5.0
	0.021

	3
	
	
	SO2
	
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
	0.4
	0.015

	4
	
	
	NOX
	
	
	0.12
	0.140


（5） 大气环境影响分析
扩建项目所在区域为环境空气质量不达标区，九龙坡区正在制定达标规划，随着各项大气污染防治措施的落实，区域环境空气中O3超标的现状将得以改善。扩建项目所在地用地性质为工业用地，位于工业园区内，厂界外500m范围内主要大气环境保护目标为集中居民区，不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域。拟采取的废气污染治理措施技术可行，采取措施后污染物可达标排放，对周边环境影响较小。
综上所述，拟建项目在严格按照评价提出的环保措施实施后，废气可实现达标排放，不会对区域环境空气质量产生明显影响，对周边环境影响可接受。
（6） 大气污染防治措施有效性分析
蒸汽发生器天然气燃烧废气：采用低氮燃烧装置，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中可行技术，废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单，治理技术可行。
（7）监测计划
按照相关法律法规和技术规范，建设单位应组织开展环境监测活动。监测重点是对新建项目投产后的污染源进行监测，建设单位可委托具有资质的检（监）测机构开展监测。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等文件，相关要求，项目营运期废气监测计划详见下表。
表4-9 运营期环境监测计划
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率

	有组织排放
	DA045排气筒出口
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	竣工验收1次，运营期NOX每月监测，其余监测指标每年监测一次

	
	DA046排气筒出口
	
	

	
	DA047排气筒出口
	碱雾*
	/

	无组织排放
	厂界
	碱雾*、颗粒物、SO2、NOX
	竣工验收1次，运营期每年监测一次


注：碱雾暂无对应的污染物排放控制标准，待相应排放管控标准正式发布实施后，根据法规标准要求进行监测。
2、运营期地表水环境影响和保护措施
（1）废水源强及产、排污核算
项目运营期内，废水主要为生产废水及生活污水。
根据前文表2-6分析可知，项目运营期废水排放量为15837.98m3/a。运营期废水产、排情况，详见下表。
表4-10 废水污染物产、排情况一览表
	废水类型
	污染物
	产生情况
	排入管网
	排入环境

	
	
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a

	淬火池废水、淬火池清洗废水及空压机含油废水820.61m3/a
	COD
	800
	0.656
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	600
	0.492
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	120
	0.098
	/
	/
	/
	/

	水浸探伤废水及水浸探伤池清洗废水225.6m3/a
	COD
	600
	0.135
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	500
	0.113
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	50
	0.011
	/
	/
	/
	/

	洗手废水324m3/a
	pH
	6~9
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	500
	0.162
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	400
	0.130
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	400
	0.130
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	50
	0.016
	/
	/
	/
	/

	
	TP
	10
	0.003
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	50
	0.016
	/
	/
	/
	/

	蚀洗废水、蚀洗槽清洗废水及碱雾喷淋废水175.4m3/a
	pH
	5~8
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	800
	0.140
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	600
	0.105
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	800
	0.140
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	50
	0.009
	/
	/
	/
	/

	
	TP
	10
	0.002
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	100
	0.018 
	/
	/
	/
	/

	设备反冲洗废水及生活污水1680m3/a
	pH
	6~9
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	500
	0.840
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	400
	0.672
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	400
	0.672
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	50
	0.084
	/
	/
	/
	/

	
	TP
	10
	0.017
	/
	/
	/
	/

	冷却循环废水、蒸汽发生器废水及浓水12612.37m3/a
	COD
	200
	2.522
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	100
	1.261
	/
	/
	/
	/

	综合废水15837.98m3/a
	pH
	/
	/
	6~9
	/
	6~9
	/

	
	COD
	/
	/
	500
	7.919
	30
	0.475

	
	BOD5
	/
	/
	300
	4.751
	10
	0.158

	
	SS
	/
	/
	400
	6.335
	10
	0.158

	
	氨氮
	/
	/
	45
	0.713
	1.5
	0.024

	
	TP
	/
	/
	8
	0.127
	0.3
	0.005

	
	石油类
	/
	/
	20
	0.317
	1
	0.016


（2）废水处理措施分析
扩建项目采取雨污分流制。雨水经厂区自建雨水管网收集后进入园区雨水管网；淬火池废水、淬火池清洗废水、水浸探伤废水、水浸探伤池清洗废水、空压机含油废水及洗手废水经收集后排入挤压厂含油废水处理设施（处理规模1200m3/d）处理；蚀洗槽清洗废水及碱雾喷淋废水经收集后排入挤压厂酸碱废水处理设施（处理规模720m3/d）处理；设备反冲洗废水及生活污水收集后排入挤压厂生活污水处理设施（处理规模240m3/d）处理；上述废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与间接循环废水、蒸汽发生器废水及浓水共用一个排放口排入园区污水管网进入西彭工业园区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N、TP处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入桥头河最终进入长江。
废水治理措施依托可行性分析：根据建设单位提供资料，挤压厂含油废水处理设施采用“隔油+调节+气浮+过滤”工艺，设计处理能力1200m3/d，目前实际处理量为99.74m3/d；酸碱废水处理设施采用“调节+酸碱中和+絮凝沉淀+斜管沉淀+过滤”工艺，酸碱废水设计处理能力720m3/d，目前实际处理量66.49m3/d；生活污水处理设施采用“调节+水解酸化+A/O+MBR膜”处理工艺，设计处理能力240m3/d，实际处理量9.97m3/d；目前各废水处理设施均可实现稳定达标排放。
项目为扩建项目，依托挤压厂废水处理站（含油废水处理设施、酸碱废水处理设施及生活污水处理设施）进行处理。扩建项目生产废水污染物种类、污染因子与挤压厂项目生产废水完全一致，不新增特征污染物、不新增废水种类，废水水质与现有进水水质无明显差异。扩建项目运营期排入挤压厂含油废水处理设施废水量为268.032m3/d，排入挤压厂酸碱废水处理设施废水量为37.7m3/d，排入挤压厂生活污水处理设施废水量为5.6m3/d，挤压厂各废水处理设施剩余处理能力能满足项目需求。
综上所述，扩建项目废水水质与现有废水水质一致、无新增污染因子，废水处理站涉及规模能满足项目废水排放需求，因此项目生产废水排入挤压厂废水处理站进行处理是可行的。
污水处理厂依托可行性分析：厂区污废水依托挤压厂预处理达标后接入园区污水管网进入西彭工业园区污水处理厂深度处理，扩建项目所在区域属于西彭工业园区污水处理厂服务范围内。
西彭工业园区污水处理厂一期工程建设规模为0.7万m3/d（含0.2万m3/d污水应急系统），采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，目前处理量约0.4万m3/d，运行正常，各污染物稳定达标排放。二期扩建工程建成规模1.5万m3/d，主体工艺采用“多级AO+臭氧接触氧化池+滤布滤池”，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准（COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后尾水排入桥头河，最终汇入长江。
扩建项目位于已建成工业园区，区域园区污水管网已建成并与园区污水处理厂相连，项目运营期污废水依托挤压厂废水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，其水质符合西彭工业园区污水处理厂接纳要求；同时扩建项目污废水最大日排放量1009.252m3/d，园区污水处理厂处理能力足够，项目废水排入园区污水处理厂不会对园区污水处理厂负荷造成冲击，依托可行。
综上，扩建项目污废水污染物简单、排放量较小，无论是从水质和水量上分析，扩建项目产生的污废水依托西彭工业园区污水处理厂都不会对污水处理厂造成较大冲击，依托可行。
因此，项目废水采取上述措施后，产生的废水对地表水环境影响小。
表4-11 项目废水类型、污染物及污染治理设施表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口
类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	综合废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类
	西彭工业园区污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定
	/
	含油/酸碱/生活废水处理设施
	/
	DW
002
	☑是
□否
	☑企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口


表4-12  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口地理坐标
	废水排放量/t/a
	排放去向
	排放
规律
	受纳污水处理厂信息

	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物
种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	1
	106.364982021
	29.235694964
	15837.98
	西彭工业园区污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定
	西彭工业园区污水处理厂
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002，含2006年、2025年修改单)一级A标（其中COD、NH3-N、TP处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）


表4-13 废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口
编号
	污染物种类
	排放标准

	
	
	
	名称
	浓度限值

	1
	DW002
	pH
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002，含2006年、2025年修改单)一级A标（其中COD、NH3-N、TP处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）
	6~9

	
	
	COD
	
	30

	
	
	BOD5
	
	10

	
	
	SS
	
	10

	
	
	氨氮
	
	1.5

	
	
	TP
	
	0.3

	
	
	石油类
	
	1


表4-14 废水污染物排放信息表
	序号
	排放口
编号
	污染物
种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量（kg/d）
	年排放量（t/a）

	1
	DW002
	pH
	6~9
	/
	/

	
	
	COD
	30
	/
	0.475

	
	
	BOD5
	10
	/
	0.158

	
	
	SS
	10
	/
	0.158

	
	
	氨氮
	1.5
	/
	0.024

	
	
	TP
	0.3
	/
	0.005

	
	
	石油类
	1
	/
	0.016


（3）监测计划
按照相关法律法规和技术规范，建设单位应组织开展环境监测活动。监测重点是对新建项目投产后的污染源进行监测，建设单位可委托具有资质的检（监）测机构开展监测。
扩建项目运营期产生的废水依托挤压厂污水处理设施进行处理，扩建项目不新增污染物种类，因此执行挤压厂现有废水监测计划，本次评价不再提出监测计划要求，但项目竣工环保验收应对依托的污水处理设施出水进行监测，具体监测情况见表
表4-15 运营期环境监测计划
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率

	废水
	挤压厂废水总排放口
	流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类
	竣工验收1次


3、运营期声环境影响分析及防治措施
项目运营期噪声主要来源于生产车间内的机械设备运行过程产生的噪声，本项目噪声源强调查清单详见下表。



	表4-16工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	多工位模具加热炉
	/
	75
	建筑隔声、基础减振
	262.3
	91.8
	1.5
	18.2
	27.2
	33.3
	37.8
	49.80
	46.31
	44.55
	43.45
	全天
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	28.80
	25.31
	23.55
	22.45
	1

	2
	
	挤压筒预热炉
	/
	75
	
	292.8
	71
	1.5
	28.2
	11.5
	49
	53.7
	46.00
	53.79
	41.20
	40.40
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	25.00
	32.79
	20.20
	19.40
	1

	3
	
	穿孔针加热炉
	/
	75
	
	285
	81.9
	1.5
	18.5
	21.1
	39.4
	44.1
	49.66
	48.51
	43.09
	42.11
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	28.66
	27.51
	22.09
	21.11
	1

	4
	
	铸锭感应加热炉
	/
	75
	
	293.8
	90.8
	1.5
	16.5
	31.3
	29.3
	34
	50.65
	45.09
	45.66
	44.37
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	29.65
	24.09
	24.66
	23.37
	1

	5
	
	25000吨双动正向挤压机
	/
	90
	
	235.5
	86.1
	1.2
	28.5
	17.3
	43.1
	47.6
	60.90
	65.24
	57.31
	56.45
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	39.90
	44.24
	36.31
	35.45
	1

	6
	
	挤压机后部设备
	/
	90
	
	212.6
	96
	1.2
	17
	23.5
	37
	41.3
	65.39
	62.58
	58.64
	57.68
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	44.39
	41.58
	37.64
	36.68
	1

	7
	
	卧式淬火炉
	/
	80
	
	93.9
	111.1
	1.0
	17.2
	19.5
	40.8
	44.6
	55.29
	54.20
	47.79
	47.01
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	34.29
	33.20
	26.79
	26.01
	1

	8
	
	挤压材拉伸机
	/
	90
	
	56.4
	117.4
	1.0
	16.3
	19.8
	40.5
	44.2
	65.76
	64.07
	57.85
	57.09
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	44.76
	43.07
	36.85
	36.09
	1

	9
	
	多辊矫直机
	/
	85
	
	22
	125.2
	1.0
	13.6
	22
	38.2
	41.8
	62.33
	58.15
	53.36
	52.58
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	41.33
	37.15
	32.36
	31.58
	1

	10
	
	高精时效退火炉
	/
	75
	
	-62.9
	129.3
	1.0
	21.8
	12.5
	47.6
	50.8
	48.23
	53.06
	41.45
	40.88
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	27.23
	32.06
	20.45
	19.88
	1

	11
	
	定尺锯
	/
	85
	
	-64.2
	138.7
	1.5
	15.7
	21.6
	38.5
	41.7
	61.08
	58.31
	53.29
	52.60
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	40.08
	37.31
	32.29
	31.60
	1

	12
	
	探伤机列
	/
	85
	
	-82.4
	134.3
	1.2
	19.6
	14.4
	45.8
	48.8
	59.15
	61.83
	51.78
	51.23
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.15
	40.83
	30.78
	30.23
	1

	13
	
	智能化物料转移系统
	/
	85
	
	-34.2
	129.1
	1.2
	17.8
	16.9
	43.3
	46.5
	59.99
	60.44
	52.27
	51.65
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.99
	39.44
	31.27
	30.65
	1

	14
	
	电动吊钩桥式起重机
	/
	85
	
	-212.8
	190.5
	2.0
	17.2
	49.1
	10.9
	13.4
	60.29
	51.18
	64.25
	62.46
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	39.29
	30.18
	43.25
	41.46
	1

	15
	
	冷干机
	/
	85
	
	-203.5
	174.4
	0.8
	16.6
	34.7
	25.3
	27.8
	60.60
	54.19
	56.94
	56.12
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	39.60
	33.19
	35.94
	35.12
	1

	16
	
	空压机
	/
	90
	
	-198.5
	186.3
	0.5
	14.1
	47.2
	12.8
	15.3
	67.02
	56.52
	67.86
	66.31
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	46.02
	35.52
	46.86
	45.31
	1

	17
	
	转子循环泵
	/
	85
	
	-197.2
	177.8
	0.4
	18.5
	39.1
	21
	23.5
	59.66
	53.16
	58.56
	57.58
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.66
	32.16
	37.56
	36.58
	1

	18
	
	转子循环泵
	/
	85
	
	-205.8
	163.4
	0.4
	20.6
	23.5
	36.5
	39
	58.72
	57.58
	53.75
	53.18
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	37.72
	36.58
	32.75
	32.18
	1

	19
	
	转子循环泵
	/
	85
	
	-199.5
	170.2
	0.4
	15.5
	31.2
	28.8
	31.4
	61.19
	55.12
	55.81
	55.06
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	40.19
	34.12
	34.81
	34.06
	1

	20
	
	转子循环泵
	/
	85
	
	-203.7
	185
	0.4
	17.1
	45.1
	14.9
	17.4
	60.34
	51.92
	61.54
	60.19
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	39.34
	30.92
	40.54
	39.19
	1

	21
	
	蒸汽发生器
	/
	85
	
	-205.3
	178
	1.2
	18.9
	38
	22
	24.6
	59.47
	53.40
	58.15
	57.18
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.47
	32.40
	37.15
	36.18
	1

	22
	
	蒸汽发生器
	/
	85
	
	-45.2
	140.5
	1.2
	16.1
	26.4
	33.8
	37
	60.86
	56.57
	54.42
	53.64
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	39.86
	35.57
	33.42
	32.64
	1

	23
	
	蒸汽发生器
	/
	85
	
	-214.4
	174.4
	1.2
	19.2
	33
	27
	29.5
	59.33
	54.63
	56.37
	55.60
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.33
	33.63
	35.37
	34.60
	1

	24
	
	蒸汽发生器
	/
	85
	
	-225.3
	160.6
	1.2
	21.2
	17.6
	42.4
	44.8
	58.47
	60.09
	52.45
	51.97
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	37.47
	39.09
	31.45
	30.97
	1

	25
	
	蒸汽发生器
	/
	85
	
	-240.9
	177.5
	1.2
	19.3
	31.8
	28.2
	30.5
	59.29
	54.95
	56.00
	55.31
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.29
	33.95
	35.00
	34.31
	1

	26
	
	蒸汽发生器
	/
	85
	
	-233.9
	162.7
	1.2
	22.4
	18.3
	41.7
	44.1
	58.00
	59.75
	52.60
	52.11
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	37.00
	38.75
	31.60
	31.11
	1

	27
	
	蒸汽发生器
	/
	85
	
	-55.6
	133.8
	1.2
	20.3
	18.1
	42
	45.2
	58.85
	59.85
	52.54
	51.90
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	37.85
	38.85
	31.54
	30.90
	1

	28
	
	蒸汽发生器
	/
	85
	
	-229.2
	179.8
	1.2
	19.2
	35.9
	24
	26.5
	59.33
	53.90
	57.40
	56.54
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.33
	32.90
	36.40
	35.54
	1

	29
	
	蒸汽发生器
	/
	85
	
	-218.3
	178.8
	1.2
	18.8
	36.7
	23.3
	25.8
	59.52
	53.71
	57.65
	56.77
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.52
	32.71
	36.65
	35.77
	1

	30
	
	水射真空机组
	/
	85
	
	-206.3
	168.4
	0.8
	18.7
	28.3
	31.7
	34.2
	59.56
	55.96
	54.98
	54.32
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.56
	34.96
	33.98
	33.32
	1

	31
	
	水射真空机组
	/
	85
	
	-218.8
	164.7
	0.8
	19.2
	22.7
	37.3
	39.8
	59.33
	57.88
	53.57
	53.00
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.33
	36.88
	32.57
	32.00
	1

	32
	
	转子污泥泵
	/
	85
	
	-223
	172.5
	0.4
	18.3
	29.7
	30.3
	32.7
	59.75
	55.54
	55.37
	54.71
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	38.75
	34.54
	34.37
	33.71
	1

	33
	
	排污泵
	/
	80
	
	-211
	181.4
	0.4
	17.4
	40.4
	19.6
	22.1
	55.19
	47.87
	54.15
	53.11
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	34.19
	26.87
	33.15
	32.11
	1

	34
	
	纯水制备机组
	/
	85
	
	-77.2
	108.5
	1.2
	44.4
	10.3
	70.4
	73.5
	52.05
	64.74
	48.05
	47.67
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	31.05
	43.74
	27.05
	26.67
	1

	35
	
	纯水制备机组
	/
	85
	
	-94.9
	112.7
	1.2
	42.8
	8.9
	69
	72.1
	52.37
	66.01
	48.22
	47.84
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	31.37
	45.01
	27.22
	26.84
	1


[bookmark: PO_7]表中坐标以厂界中心（106.315132,29.316564）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-17 噪声源强调查清单（室外）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	DA045排气筒废气收集风机
	/
	-17.8
	101.2
	1.0
	80
	基础减震、选用低噪声设备、定期维护
	昼、夜间

	2
	DA046排气筒废气收集风机
	/
	-165.7
	178.3
	1.0
	80
	基础减震、选用低噪声设备、定期维护
	昼、夜间

	3
	DA047排气筒废气收集风机
	/
	-189.4
	197.5
	1.0
	80
	基础减震、选用低噪声设备、定期维护
	昼、夜间








	运营期大气环境影响和保护措施
	（2）厂界及声环境保护目标达标情况
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021），本项目选用附录B推荐B.1工业噪声预测计算模型对本项目噪声进行预测。
室内声源等效室外声源声功率级计算方法公式如下：
LP2= LP1—（TL+6）
式中：
Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
[image: 4ea36d22f1577b311e324fd99aadd04]
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
LW=LP2（T）+10lgS
LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； 
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 
S——透声面积，m2。
预测点的预测等效声级（Leqg）：
[image: 82c25f02a161d692f3ef6255f32dc8d]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T ——用于计算等效声级的时间，s；
N ——室外声源个数；
ti ——在 T 时间内i声源工作时间，s；
M ——等效室外声源个数；
t j ——在T时间内j声源工作时间，s。
预测点的预测等效声级（Leqg）：
[image: ]
式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。
本项目生产设备置于生产厂房内，生产设备主要采用建筑隔声、基础减振等降噪措施；经采取措施后，噪声值可降低15~20dB（A），各侧厂界处的噪声值详见下表。
表4-18各侧昼间厂界噪声达标情况  单位：dB（A）
	厂界
	厂界噪声贡献值
	现有+在建工程
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	昼间、夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	东厂界
	53.6
	50
	43
	55.17
	53.96
	昼间：65
夜间：55
	达标

	南厂界
	53.4
	50
	43
	55.03
	53.78
	
	

	西厂界
	51.9
	50
	43
	54.06
	52.43
	
	

	北厂界
	50.7
	50
	43
	53.37
	51.38
	
	

	注：项目噪声背景值数据来源于建设单位2025年自行监测报告及《西南铝2025年提质增效、安全环保中小技改项目环境影响报告表》。


根据预测结果可知，在优先选用低产噪设备，并加装减振基座，合理布局，将生产设备均置于厂房内，利用建筑围墙隔声，合理安排工作时间等降噪措施后，本项目运营期厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
综上，本项目运营期生产设备运行噪声对外环境影响较小。
（3）降噪措施
本环评要求建设单位拟采取严格的降噪措施和管理方式，具体采用的降噪措施有：
①合理布置声源，在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。
②对产生机械噪声的设备，在设备与地面之间安装减振装置，设备安装时注意动静平衡的调试，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损。
③产生噪声的机电设备与地面柔性连接，设置隔振基础；对风机采取减振、隔声等降噪措施。
综上所述，本项目运营期噪声经采取评价提出的措施后，对周围环境不会产生明显的影响。
3）噪声污染措施
在满足生产工艺要求的前提下，尽量选用低噪声设备，做好设备维护保养；所有生产设备均设置于车间内，采取建筑隔声；另外，高噪声设备采取基础减振措施。
4）污染物监测计划
按照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），制定如下监测计划：
表4-19 噪声监测计划一览表
	监测对象
	监测点
	监测因子
	监测时段与方法

	厂界噪声
	东、西、南、北厂界
	厂界噪声
	验收时监测一次，运营期每季度1次


4、固废
（1）源强核算
项目运营期内，固体废物主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。运营期固废产、排情况详见下表。
一般工业固废：
金属边角料：项目挤压成型后会经进行切头尾工序，该工序会产生一定的铝合金边角料，根据建设单位提供资料，金属边角料产生量约2600t，均为不含油污的铝合金料，根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为900-002-S17，经收集后全部送至熔铸厂回用。
不合格品：主要为加工完成后的工件经检验不满足产品要求，其产生量约600t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为900-002-S17，经收集后全部送至熔铸厂回用。
偏铝酸钠：主要为碱液回收处理系统结晶过程产生的偏铝酸钠，根据建设单位提供经验系数，其产生量约200t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW17，336-064-17”，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥不属于危险废物。根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为325-001-S01，收集后交由废旧物资回收单位处理。
废过滤材料：主要为纯水制备机组制备纯水过程产生的废RO膜等废过滤材料，其产生量约0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为900-099-S59，收集后交由废旧物资回收单位处理。
废锯片：项目高速定尺锯在使用过程中刀片会存在损坏需要更换，根据设计，年预计产生废刀片数量1t，根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为900-099-S17，收集后交由废旧物资回收单位处理。
废模具：主要为生产过程产生的无法继续使用的废模具，其表面不存在油类物质及碱渍，根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为900-001-S17，其产生量约72t/a，收集后交由废旧物资回收单位处理。
污泥：扩建项目新增生活污水，新增生活污水处理过程产生的生活污泥约3t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为900-002-S64，收集后交相关单位处理。
废合成纤维吊带、高温毛毡、高温毛毡筒：项目物料在车间内转运过程中为了防止磕碰损伤工件表面，均采用合成纤维吊带、高温毛毡、高温毛毡筒等进行保护，其产生量约5t，根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为900-007-S17，收集后交由废旧物资回收单位处理。
危险废物：
含油铝屑：项目高速定尺锯在使用时，会使用少量的切削油进行润滑保护，在此过程中会产生少量的含油铝屑，根据设计，预计含油铝屑的产生量约24t。项目在危险废物贮存场内设1个含油废料暂存区，并设置渗滤液收集沟和收集池，含油废边角料使用过滤网静置，靠重力作用将油类物质和金属废边角料分开（以不滴落油类物质为沥干标准），过滤下来的废切削液和废润滑油作危险废物处置。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于HW08，900-200-08类，定期交有资质部门处置。
废矿物油：根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废矿物油属于危险废物，危废代码：HW08，900-218-08，主要为抗磨液压油等润滑介质更换产生的废矿物油，抗磨液压油用于挤压机、拉伸机等大型设备，每5年更换一次，每次更换量约230t，平均产生量46t/a，废矿物油更换时由有资质单位直接转运处置，不在厂区内贮存；磨具维修等环节废矿物油产生量约0.1t/a，暂存于危废贮存库，定期交由有资质部门。
废矿物油桶：主要为磨具维修等环节润滑油使用后产生的废油桶，其产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物，危废代码：HW08，900-249-08，收集后贮存于危险废物贮存库，定期交有资质的单位处置。
废含油抹布：项目工模具维修及油压机换油时产生废抹布，废抹布年产生量为0.5t/a，属于危险废物，危废代码：HW49，900-041-49，收集后贮存于危险废物贮存库，定期交有资质的单位处置。
含油污泥：主要为废水处理站及生产过程产生的含油污泥，其产生量约10t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物HW08，900-210-08，集中收集后存放在危废贮存库，定期交有资质单位处理。
生活垃圾：扩建项目营运期新增劳动定员120人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则项目生活垃圾产生量为60kg/d（18t/a）；根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固废代码为273-099-S64，经收集后交由环卫部门统一处置。
表4-20 固体废物产生情况一览表  单位：t/a
	固废类别及名称
	代码
	产生量
	处理措施

	一般工业固废
	金属边角料
	900-002-S17
	2600
	送至熔铸厂回用

	
	不合格品
	900-002-S17
	600
	

	
	偏铝酸钠
	325-001-S01
	200
	交废旧物资回收单位处置

	
	废模具
	900-001-S17
	72
	

	
	废过滤材料
	900-099-S59
	0.5
	

	
	废锯片
	900-099-S17
	1
	

	
	废合成纤维吊带、高温毛毡、高温毛毡筒
	900-007-S17
	5
	

	
	生活污水处理设施污泥
	900-002-S64
	3
	交相关单位处置

	危险废物
	废矿物油
	HW08，900-218-08
	46.1
	挤压机、拉伸机等大型设备更换时由有资质单位直接转运处置，不在厂区内贮存；磨具维修产生的少量废矿物油贮存于危废库，定期交有资质单位处置

	
	含油铝屑
	HW09，900-006-09
	24
	收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置

	
	含油抹布
	HW49，900-041-49
	0.5
	

	
	废矿物油桶
	HW08，900-249-08
	0.01
	

	
	含油污泥
	HW08，900-210-08
	10
	

	生活垃圾
	900-099-S64
	18
	交当地环卫部门


表4-21 项目危险废物汇总一览表 单位t
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废
物代码
	产生量t/a
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	有害成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	含油铝屑
	HW09
	900-006-09
	24
	锯切定尺
	固态
	矿物油
	矿物油
	1d
	T
	危险废物处理资质单位收运、处置

	2
	含油抹布
	HW49
	900-041-49
	0.5
	设备保养维护
	固态
	矿物油
	矿物油
	30d
	T/In
	

	3
	废矿物油
	HW08
	900-218-08
	46.1
	设备维护保养
	液态
	矿物油
	矿物油
	1a
	T，I
	

	4
	废矿物油桶
	HW08
	900-249-08
	0.01
	
	固态
	矿物油
	矿物油
	1a
	T，I
	

	5
	含油污泥
	HW08
	900-210-08
	10
	废水处理站
	固态
	矿物油
	矿物油
	30
	T，I
	

	合计
	80.61t/a


（2）固体废物管理要求
一般工业固废暂存间：项目运营期产生的一般工业固废依托挤压厂现有一般固废暂存间进行存放，建筑面积约10m2。一般固废暂存间应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单提出的环保要求：防粉尘污染、防流失、防雨水进入；贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。
危废贮存库：项目于模具蚀洗区设1个危废贮存库，建筑面积约20m2，危险废物贮存库做好“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”六防措施，不同种类的危险废物分类堆放，并配备相应标识标牌；设置托盘，危险废物采取专用容器收集后，置于托盘内，防止各种含有液体类危险废物漫流或泄漏等。危险废物处置过程中应严格执行以下措施：
（1）危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求。储存容器须完好无损，危废贮存库地面采取基础防渗，要求设置防渗层，采取“防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜或至少2mm厚其他人工材料”进行防渗处理，且渗透系数须≤10-10cm/s。并设置堵截泄漏的裙角，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。
（2）设置危废管理台账，专人负责，做好危险废物进、出情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放 库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5年。
（3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
（4）危废贮存库按照危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）要求设置警示标志。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。
（5）危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》执行，在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收的环境保护行政主管部门，申请填写危废转移单，报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。
（6）项目危废贮存库建筑面积约20m2，贮存空间有限。为避免危废库有效贮存容积不足、危废堆存过载的环境风险，项目采取缩短危废贮存周期、提高危废转运频次的管控措施提升危废库实际周转贮存能力；同时严格落实环保管理要求，本次评价要求建设单位危险废物贮存周期不得超过90d，委托具备相应危废经营资质的单位开展转运处置，确保库内危废存储量始终低于贮存库最大容纳负荷，杜绝危废长期大量堆存、溢出渗漏等环境隐患。
生活垃圾：生活垃圾分类袋装收集后由当地环卫部门清运处置。
项目在严格采取以上措施情况下，运营期产生的各类固体废弃物均可实现清洁处理和处置，不会产生二次污染。
5、地下水、土壤环境影响分析
项目位于重庆市九龙坡区西彭街道西彭工业园区西南铝公司挤压厂北侧厂区外地块（西彭组团内），建设过程对生产厂房进行地面水泥硬化处理。为避免项目对区域地下水和土壤的污染，本次环评要求建设单位采用分区防渗措施，将生产厂房内分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。分别采取不同的防控方案：
（1）简单防渗区：班组房等。
防控方案：地面采取水泥硬化。
（2）一般防渗区：生产加工区、成品存放区、原料存放区、模具库、半成品存放区等。
防控方案：生产加工区、一般固废暂存间、成品存放区、原料存放区、模具库、半成品存放区等一般防渗区采取水泥硬化并做防渗处理。
（3）重点防渗区：危废贮存库、模具蚀洗区、液压站、地下水池等。
防控方案：做“六防”处理，铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；墙角涂刷环氧树脂漆，加强巡检，保留相应固废转运清单。
表4-22 分区防渗管控要求表
	防渗分区
	防渗技术要求
	项目防渗区

	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb大于等于6.0m，K≤1.0×10-10cm/s；或参照GB18598执行；储存区上方设置托盘
	危废贮存库、模具蚀洗区、液压站、地下水池

	
	
	

	一般防渗区暂存区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行
	生产加工区、成品存放区、原料存放区、模具库、半成品存放区等

	简单防渗区
	一般地面硬化
	除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域


6、生态
项目位于工业园区内，通过购置园区内闲置地块建设项目，对当地的生态环境影响较小，建议生态环境维持现有水平。
7、环境风险分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防控措施。
7.1环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C，所使用的原辅材料和产品中涉及的有毒、易燃、易爆化学品较少。项目所涉及的风险物质暂储量均未超过临界量。建设项目环境风险物质识别情况及物质危险特性详见下表。
表4-23  项目环境风险识别情况一览表
	风险单元
	风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径

	危废贮存库
	危险废物
	泄漏、火灾
	包装桶破损，泄漏至围堰，围堰溢出进入雨水管网，最后进入地表水


表4-24 风险物质数量表
	序号
	风险物质名称
	储存量（t）
	临界量（t）
	Q值
	特性
	风险源点位

	1
	含油铝屑
	6
	50
	0.12
	危害水环境
	危废贮存库

	2
	含油抹布
	0.125
	50
	0.0025
	
	

	3
	废矿物油
	0.025
	50
	0.0005
	
	

	4
	废矿物油桶
	0.0025
	50
	0.00005
	
	

	5
	油泥
	2.5
	50
	0.05
	
	

	6
	矿物油
	230
	2500
	0.092
	油类物质
	挤压机、拉伸机等大型设备在线量

	7
	天然气
	0.05
	10
	0.005
	甲烷
	管道在线量

	合计
	0.27005
	/
	/


注：①危废贮存库每季度转移一次，评价按每季度最大产生量计。②挤压机、拉伸机等大型设备所需矿物油由厂家直接更换，厂区内不设油罐；更换矿物油时产生的废矿物油由有资质单位直接转运处置，不在厂区内贮存。
根据上表，项目风险物质q/Q值之和为0.27005＜1，该项目环境风险潜势为I，环境风险评价仅需进行简单分析。
7.2环境风险防范措施
7.2.1总图布置和建筑安全防范措施
项目总平面布置和建筑物分布按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的相关要求执行；车间内功能分区明确，人流、货流分开，设置必要的消防信道和应急信道；在生产车间内设置相应通道，便于操作和人员的疏散。
7.2.2生产过程中的事故防范措施
定期维护检修设备，减少油类物质在操作过程中发生的跑、冒、滴、漏。操作车间必须配备充分的通风排风系统；生产车间使用防爆型通风系统和设备，并配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；生产车间内严禁烟火，避免发生火灾。
7.2.3泄漏事故预防与处理措施
（1）原料库：①根据储存物品的特性进行储存，保证储存处阴凉、干燥、无火源、无热源，通风良好，阳光不直射，不受水害，防止动物进入，分隔可靠，堆放稳固。②盛放液体原料的容器应密封加盖，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。
（2）危险废物贮存库：①危险废物贮存库液态危险废物设置在托盘上，事故状态下泄漏液态物料可得到有效收集。②在发生泄漏的情况下，泄漏液体全部进入托盘或围堰中，采用消防沙或棉纱吸附，吸附物质放置于特定容器中，按照危险废物处置要求进行处置。
（3）蚀洗区：
①碱液卸料区：扩建项目在碱液卸料区设置全覆盖彩钢防雨棚，杜绝卸料过程露天作业，避免降雨冲刷携带碱液形成污染径流；卸料区四周设置截排水沟，截排水沟就近接入蚀洗区应急事故池（容积55m3）。
②模具蚀洗槽：本次评价要求，所设置槽体均为架空式，地面应进行防渗，槽体离地约20cm，各槽体平台下方设置整体接水盘，接水盘深度不小于10cm，生产线泄漏时，泄漏液体通过接水盘收集或蚀洗区四周设置及排水沟，泄漏的废水通过截排水沟就近排入蚀洗区应急事故池（容积55m3）。通过上述操作后，槽体泄露不会对土壤和地下水造成污染影响。
③碱液回收系统：碱液回收系统储罐区设置有效容积不低于32m3围堰，对储罐区形成有效围合；若储罐发生碱液泄漏，泄漏物料首先由围堰实现截流、暂存，泄漏碱液经管网排入蚀洗区应急事故池，实现事故状态下泄漏废液的可控收集，避免碱液漫流进入厂区雨水系统及外环境。
（4）厂区各雨水排放口配套设置应急切换阀。当发生碱液泄漏等突发环境事件，产生受污染雨水时，可迅速通过应急切换阀完成管路切换，对污染雨水实施截留，受污染雨水经厂区污水管网输送至挤压厂应急事故池（容积100m3）进行暂存，避免事故废水直接排入外环境。
7.2.4危险废物转运风险防范措施
建设单位应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）做好台账记录，严格按照《危险废物转移管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。
①运输过程中必须做好废物的包装、标志标识，防止运输过程中反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况发生。
②运输应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》、《道路危险货物运输管理规定》和《汽车运输装卸危险货物作业规程》等相关要求进行。运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
③车上应配备通讯设备（GPS系统）、处理中心联络人员名单及其电话号码和应急处理器材和防护用品，以备发生事故时及时抢救和处理。
④环境应急资源：配备足够的配备吸附棉、消防沙、干粉灭火器等应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。
⑤按相关要求编制企业风险评估和突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。
7.2.5风险评价结论
综上所述，项目风险物质厂区储存量较小，对周围环境及人群带来的环境风险较小，在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，项目的环境风险可防可控，项目建设是可行的。
8、电磁辐射
项目不涉及射线设备，不涉及电磁辐射。





[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA045
	颗粒物、NOx、SO2、林格曼黑度
	燃烧机采用低氮燃烧器
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

	
	DA046
	颗粒物、NOx、SO2、林格曼黑度
	燃烧机采用低氮燃烧器
	

	
	DA047
	碱雾
	集气罩收集+水喷淋
	

	
	厂界
	碱雾、颗粒物、NOx、SO2
	加强通风
	

	地表水
环境
	综合废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类
	扩建项目采取雨污分流制。雨水经厂区自建雨水管网收集后进入园区雨水管网；淬火池及淬火池清洗废水、水浸探伤及水浸探伤池清洗废水、设备反冲洗废水、蚀洗槽清洗废水、碱雾喷淋废水、洗手废水及生活污水依托挤压厂废水处理设施（挤压厂含油废水处理设施设计处理能力1200m3/d，生活污水处理设施设计处理能力240m3/d，酸碱废水处理设施设计处理能力720m3/d）分别处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与冷却循环废水、蒸汽发生器废水及浓水共用一个排放口排入园区污水管网进入西彭工业园区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N、TP处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排入桥头河最终进入长江。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标（其中COD、NH3-N、TP处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）

	声环境
	噪声
	等效连续A声级dB
	选用高效低噪设备，建筑降噪、基础减振、距离衰减。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：分类收集，交由市政环卫部门外运处置。危险废物：暂存于危废贮存库，定期交有危废处理资质的单位处置，危废贮存库设“六防”处理措施，并张贴相应标识标牌；一般工业固废：依托挤压厂一般固废暂存间，交由废旧资源回收单位处置；一般工业固废暂存间张贴相应标识标牌，地坪做防渗处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	A、简单防渗区：办公区等。
防渗方案：地面采取水泥硬化。
B、一般防渗区：生产加工区、成品存放区、原料存放区、模具库、半成品存放区等。
防渗方案：采取水泥硬化并做防渗处理。
C、重点防渗区：危废贮存库、模具蚀洗区、液压站、地下水池等；
防渗方案：铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；危险废物贮存库、油墨库房用定制托盘进行防渗或选择地面铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，墙角涂刷环氧树脂漆。

	生态保护措施
	无（本项目不涉及）

	环境风险防范措施
	（1）原料库：①根据储存物品的特性进行储存，保证储存处阴凉、干燥、无火源、无热源，通风良好，阳光不直射，不受水害，防止动物进入，分隔可靠，堆放稳固。②盛放液体原料的容器应密封加盖，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。（2）危险废物贮存库：①危险废物贮存库液态危险废物设置在托盘上，事故状态下泄漏液态物料可得到有效收集。②在发生泄漏的情况下，泄漏液体全部进入托盘或围堰中，采用消防沙或棉纱吸附，吸附物质放置于特定容器中，按照危险废物处置要求进行处置。
（3）蚀洗区：①碱液卸料区：扩建项目在碱液卸料区设置全覆盖彩钢防雨棚，杜绝卸料过程露天作业，避免降雨冲刷携带碱液形成污染径流；卸料区四周设置截排水沟，截排水沟就近接入蚀洗区应急事故池（容积55m3）。②模具蚀洗槽：槽体均为架空式，地面应进行防渗，槽体离地约20cm，各槽体平台下方设置整体接水盘，接水盘深度不小于10cm，生产线泄漏时，泄漏液体通过接水盘收集或蚀洗区四周设置及排水沟，泄漏的废水通过截排水沟就近排入蚀洗区应急事故池（容积55m3）。③碱液回收系统：碱液回收系统储罐区设置有效容积不低于32m3围堰，对储罐区形成有效围合；若储罐发生碱液泄漏，泄漏物料首先由围堰实现截流、暂存，泄漏碱液经管网排入蚀洗区应急事故池，实现事故状态下泄漏废液的可控收集，避免碱液漫流进入厂区雨水系统及外环境。（4）厂区各雨水排放口配套设置应急切换阀。当发生碱液泄漏等突发环境事件，产生受污染雨水时，可迅速通过应急切换阀完成管路切换，对污染雨水实施截留，受污染雨水经厂区污水管网输送至挤压厂应急事故池（容积100m3）进行暂存，避免事故废水直接排入外环境。

	其他环境
管理要求
	1）环境管理制度
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）：排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行大气及水污染防治设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行。
本次评价要求建设单位：①设立专人负责环保，建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施；②对各种环保设备的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行；③本项目的环境管理主体责任为：本项目业主。④开展环境管理台账记录和执行标准编制及提交。⑤一般工业固体废物和危险废物在专门区域分隔存放，减少固体废物的转移次数，防止发生洒落和混入的情况，危险废物贮存库应按照GB18597相关要求执行，有效防止临时存放过程中二次污染。
2）排污口规范化
根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)以及重庆市环保局《重庆市排放污染物许可证管理办法》(渝环发[2001]559号)中《排污口规范化整治方案》要求，对项目排污口规整提出如下要求：
固定噪声排放源：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。
固体废弃物：一般固体废弃物应设置专用贮存、堆放场地；危险废物设置专用收集贮存装置、暂存场地。暂存场地需防渗、防风、防雨；除综合利用外，固体废物的处置、贮存、堆放场应分别立标。标志牌立于边界线上。本项目危险废物堆放场所分别设1个标志牌。
废气：项目生产过程中设置排气筒，应在排气筒设置采样平台及监测采样口，采样口设置应符合《污染源技术规范》要求；排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。



六、结论
	西南铝业（集团）有限责任公司“大规格铝合金挤压材建设项目”符合国家及重庆市产业政策及重庆市生态环境准入规定，符合长江经济带战略环境评价重庆市、九龙坡区及重点管控单元生态环境分区管控的相关要求，选址符合园区规划及规划环评要求。项目采用的污染防治措施技术合理可行，能确保各种污染物稳定达标排放，对环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能。采取严格的风险防范措施后，环境风险可防可控。
因此，在严格落实报告提出的各项环境保护措施和风险防范措施后，从环境保护角度分析，本项目的建设是合理、可行的。
























附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	氮氧化物t/a
	0.034
	0.034
	0.199
	0.794
	0
	1.027
	+0.993

	
	硫酸雾t/a
	1.485
	1.485
	-1.485
	0
	0
	0
	-1.485

	
	二氧化硫t/a
	0.057
	0.057
	0
	0.524
	0
	0.581
	+0.524

	
	颗粒物t/a
	0.029
	0.029
	0
	0.366
	0
	0.395
	+0.366

	
	碱雾t/a
	0
	0
	0
	少量
	0
	少量
	/

	废水
	COD/t/a
	4.120
	4.120
	-0.403
	0.475
	0
	4.192
	+0.072

	
	BOD5/t/a
	0.824
	0.824
	0
	0.158
	0
	0.982
	+0.158

	
	SS/t/a
	2.884
	2.884
	-0.282
	0.158
	0
	2.76
	-0.124

	
	氨氮/t/a
	0.620
	0.620
	0
	0.024
	0
	0.644
	+0.024

	
	石油类/t/a
	0.206
	0.206
	-0.02
	0.016
	0
	0.202
	-0.004

	
	动植物油/t/a
	0.412
	0.412
	0
	0
	0
	0.412
	0

	危险废物/t/a
	18.425
	18.425
	0
	80.61
	0
	99.305
	+80.61

	一般工业固体废物/t/a
	4442.7
	4442.7
	0
	3481.5
	0
	7924.2
	+3481.5

	生活垃圾/t/a
	11.1
	11.1
	0
	18
	0
	29.1
	+18


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥--①




image2.png
NE 7N 7
£

%m%ﬁ% . J%%¥ Bk

EfETRmL

v

[ | [RERE [ L] [T [BAEA]

v

v
RTBk. s BT





image3.png
Quw Qums Guss %aEs Gows O

B: 2026.07-14

w1 T '™
w1 s s
o o %
P vaw nx
w1 s ux
wx = %
w1 wan ™
w1 e s





image4.png
w| |
) .

EB.1

ERFE RSN ERED




image5.png
~
—101g[ [2 £,10% 4
-

< \0.1L,
10"

=




image6.png
L, =10 1g(10 "= 410 ")




image1.png
6178221
3
A
L

e KRR s
W
CLEXEH H09)| SHW
98" DA E €8]
o Wy —{ virEnn
P
conli
- KhiER C
e o
W
a0
L o B f
m .54 K T
7
sl
= S p———|
P
conli
- KHE T
& 0
o0 i
RG] 9°C
mem&A. ol vERREEE —
T NS
[ HAR MG T
280°1 g
vouli
se
GRS Lo
e W
LT @
- N 0
vou
" o500 S mori Tt
W
i 96
NE:3H
wro L% e
I preR (1725 gLk i 0 gl
292 "6001 896569 %0 et aﬁv.u
ok 531
it - Y o
SBHAEEM | fog-gez B iﬂ\ _
CE L2 8 %67





