一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	重庆临港谢家湾学校新建工程项目

	项目代码
	2211-500107-04-01-827284

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块

	地理坐标
	（ 106 度 26 分 10.50 秒， 29 度 29 分 25.76 秒）

	国民经济

行业类别
	P8321普通小学教育、P8331普通初中教育
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业-110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）-新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	重庆市九龙坡区发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2211-500107-04-01-827284

	总投资（万元）
	19214.46
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	0.21
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	24223.00

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“表1专项评价设置原则表”，本项目土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表1。

表1-1    专项评价设置情况说明
专项评价的类别
设置原则
本项目情况

设置情况

大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目排放废气中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故项目无需开展大气专项评价

无
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目运营期污水为间接排放，故项目无需开展地表水专项评价。

无
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
本项目危险物质储存量未超过临界量。

无
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及取水，故项目无需开展生态专项评价

无

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于海洋工程建设项目，故项目无需开展海洋专项评价

无

地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

无

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

	规划情况
	《重庆市教育事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2021〕37号）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1 与《重庆市教育事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2021〕37号）符合性分析

规划要求：推进基础教育公平优质发展。实施义务教育优质资源拓展计划。集团化办学率全市达到70%以上，中心城区达到80%以上。学区制管理全覆盖。

重庆临港谢家湾学校新建工程项目属于谢家湾教育集团，拟办学规模为36个教学班，其中小学24个班、中学12班。是利促进基础教育优质均衡发展而立项建设的一所九年一贯制学校；符合规划要求。

1.2 与《重庆市九龙坡区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

规划指出：加快建设“四个强区”，全面推进“五大行动”，加大教育投入，整合教育资源，大力发展素质教育，建设高质量教育体系。加快推动教育资源均衡布局，滚动实施重庆外国语学校科学城校区、育才中学华岩校区、谢家湾小学科学城校区等一批中小学校建设项目，扩大优质义务教育资源覆盖面。完善特殊教育、专门教育保障机制。到2025年，新建中小学校9所，改扩建中小学校11所。

本项目即“重庆临港谢家湾学校新建工程项目”，属于谢家湾教育集团，拟办学规模为36个教学班，其中小学24个班、中学12班，是利促进基础教育优质均衡发展而立项建设的一所九年一贯制学校；符合规划要求。




	1.3与管控单元符合性分析

本项目位于重庆市九龙坡区，通过与现有生态保护红线及现有一般生态空间相对照，不涉及生态保护红线及一般生态空间。环境管控单元编码ZH50010720001，环境管控单元分类：重点管控单元。

根据重庆市“三线一单”智检服务系统（http://sxyd.cqree.cn:10042/#/login）进行查询，管控单元类别见下表。

表1-2 项目所在地管控单元

序号
环境管控单元名称
环境管控单元编码
环境管控单元分类
1
九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区

ZH50010720001
重点管控单元

附表1-2  建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类型

ZH50010720001
九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区
重点管控单元
管控要求层级

管控

类型

管控要求

建设项目相关情况
符合性

全市总体管控要求

空间布局约束

第一条  深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。
本项目为“P8321普通小学教育、P8331普通初中教育”，所在地块属于A33中小学用地；符合用地规划布局。
符合

第二条  禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不涉及
符合
第三条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业规划布局的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
本项目不涉及

符合
第四条  严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。
本项目不涉及
符合
第五条  新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。
本项目不涉及

符合

第六条  涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。
本项目不涉及

符合
第七条  有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。
本项目为“P8321普通小学教育、P8331普通初中教育”，符合用地规

划，在区域资源环境承载能力之内。
符合
污染物排放管控

第八条  新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。

本项目不涉及

符合

第九条  严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。

本项目为“P8321普通小学教育、P8331普通初中教育”，不属于工业类别项目，不需要设置污染物排放总量控制要求。

符合
第十条  在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。

本项目不涉及

符合

第十一条  工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

本项目食堂废水经隔油池预处理后排入生化池，实验室废水经酸碱中和池预处理后排入生化池，其他办学相关生活污水、地面清洁废水与经过预处理后的食堂废水、实验室废水一并经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河。

符合

第十二条  推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标及以上排放设标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。

本项目不涉及

符合

第十三条  新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。

本项目不涉及

符合

第十四条  固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。

本项目严格执行环保三同时要求，建立固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度和工业固体废物管理台账。

符合

第十五条  建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。

本项目不涉及

符合

环境风险防控

第十六条  深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境时间风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
本项目不涉及
符合
第十七条  强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。
本项目不涉及
符合
资源开发利用效率

第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。    

本项目不涉及
符合
第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。

本项目不涉及
符合
第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

本项目不涉及
符合
第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。

本项目不涉及
符合
第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。

本项目不涉及
符合
区县总体管控要求

空间布局约束

第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。 

本项目符合要求
符合
第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。

本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，所在地属于A33中小学用地，周边无工业企业。

符合

污染物排放管控

第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。

本项目符合要求

符合

第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 
本项目不涉及

符合

第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 
本项目不涉及

符合

第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 
本项目不涉及

符合

第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。 
本项目不涉及

符合

第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。
本项目不涉及

符合

环境风险防控

第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。

本项目符合要求

符合

第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。

本项目不涉及

符合

第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，已取得用地手续，该地块治理修复工程达到了预期修复目标，土壤环境质量符合要求。

符合

资源开发利用效率

第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。 

本项目符合要求

符合

第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。

本项目不涉及

符合

第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。

本项目不涉及

符合

单元管控要求

空间布局约束

1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；

本项目不涉及

符合

2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。

本项目不涉及

符合

污染物排放管控

1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；

本项目实验室有少量VOCs排放，设置通风橱/万向吸气罩收集后引至所在楼顶排放。

符合

2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。 

本项目不涉及

符合

3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准； 

本项目不涉及

符合

4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。

本项目不涉及

符合

5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行； 

本项目不涉及

符合

6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

本项目不涉及

符合

环境风险防控

1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目； 

本项目不涉及

符合

2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，已取得用地手续，该地块治理修复工程达到了预期修复目标，土壤环境质量符合要求。

符合

资源开发利用效率

1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平； 

本项目不涉及

符合
2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。

本项目不涉及

符合

3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。

本项目不涉及

符合

4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。

本项目不涉及

符合

综上分析，本项目符合重庆市及九龙坡区“三线一单”相关的管控要求。




	其他符合性分析
	1.4产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在其鼓励类、限制类以及淘汰类中，属于允许类。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。同时，九龙坡区发展和改革委员会以《立项批复》（批准文号为：九龙坡发改委投〔2025〕170号，项目代码为：2211-500107-04-01-827284）同意项目立项。因此，本项目符合国家及重庆市现行产业政策。
1.5与《中小学校设计规范》（GB50099-2011）符合性分析
表1-3 与“中小学校设计规范”符合性分析表

规范要求

项目情况

符合性

中小学校应建设在阳光充足、空气流动、场地干燥、排水通畅、地势较高的宜建地段。校内应有布置运动场地和提供设置基础市政设施的条件。

本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，所在地阳光充足、空气流动、场地干燥、排水通畅、地势较高，学校有布置运动场地和提供设置基础市政设施的条件。

符合

中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。

根据地质勘察和场内效果评估报告，本项目所在地不属于地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段；周边无工业企业，影响较小，无制约项目的污染源。

符合

中小学校建设应远离殡仪馆、医院的太平间、传染病院等建筑。与易燃易爆场所间的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。

本项目周边无殡仪馆、医院的太平间、传染病院等建筑及易燃易爆场所。

符合

城镇完全小学的服务半径宜为500m，城镇中学的服务半径宜为1000m。

本项目拟办学规模为36个教学班，其中小学24个班、中学12班，小学服务半径满足500m 要求，初中服务半径满足1000m要求。

符合

学校周边应有良好的交通条件，有条件时宜设置临时停车场地。学校的规划布局应与生源分布及周边交通相协调。与学校毗邻的城市主干道应设置适当的安全设施，以保障学生安全跨越。

本项目四周为居住用地、商业用地、公园绿地、社会停车场用地，学校建设经过可研等论证，规划布局与生源分布及周边交通相协调，四周均紧邻市政道路，与学校毗邻的市政道路设置护栏、斑马线等安全设施，以保障学生安全跨越。

符合

标准《民用建筑隔声设计规范》（GB50118）的有关规定。学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300m，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于80m。当距离不足时，应采取有效的隔声措施。

本项目教学用房300m范围内无铁路路轨，80m范围内无高速路、地上轨道交通线或城市主干道。

符合

综上，本项目符合《中小学校设计规范》（GB50099-2011）相关要求。

1.6与《城乡公共服务设施规划规范》（DB50/T 543-2024）符合性分析

表1-4 与“城乡公共服务设施规划规范”符合性分析表

规范要求

项目情况
符合性

6.3.1基础教育设施的选址布局除符合4.2的规定外，还应选址在地势平坦开阔、日照充足、通风良好、场地干燥平整、环境适宜的地段。新选址学校不应与集贸市场、娱乐场所、大型交通枢纽、工业仓储物流用地、医院传染病房、太平间、看守所、消防站、垃圾转运站、强电磁辐射源等不利于学生学习、身心健康以及危及学生安全的场所毗邻；架空高压输电线、通航河道、泄洪通道及市政道路等不得穿越校（园）区；与各类有害污染源（物理、化学、生物）、危险源（易燃易爆设施）的防护距离应符合国家相关规定，且不应位于污染源、危险源的常年主导风向的下风向和河流水系下游500 m内。
本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，所在地地势平坦开阔、日照充足、通风良好、场地干燥平整、环境适宜；不与集贸市场、娱乐场所、大型交通枢纽、工业仓储物流用地、医院传染病房、太平间、看守所、消防站、垃圾转运站、强电磁辐射源等不利于学生学习、身心健康、及危及学生安全的场所毗邻；无架空高压输电线、通航河道、泄洪通道及市政道路越校区；周边无有害污染源。

符合

6.3.3主要教学区与铁路外侧距离不应小于300m，与地面轨道交通外侧距离不应小于80m，与城市主干道或公路路缘线距离不宜小于80m。当距离不足时，应采取有效的隔声措施。
本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，学校教学区周边300m范围内无铁路路轨，80m范围内无高速路、地上轨道交通线或城市主干道。
符合

6.3.4学校布局应合理组织人流、车流，配置公共停车场地，创造安全和安静的学习环境，避免和减少与城市交通的相互干扰。

根据平面布置，学校布局合理，并合理组织人流、车流和车辆停放，创造了安全和安静的学习环境，减少对城市交通的干扰。
符合

6.3.5新规划学校的用地应确保有足够的面积及合适的形状。新建初中、普通高中用地的非正东西向长度应大于130m，新建小学用地的非正东西向长度应大于90m。

本项目为九年制学校，南北向长约134m，东西向宽约247m，不规则形状，总占地面积24223m2，满足新建初中用地的非正东西向长度大于130m、新建小学用地的非正东西向长度大于90m要求；有足够的面积及合适的形状，能够布置教学楼、运动场地和必要的辅助设施。
符合

综上所述，项目符合《城乡公共服务设施规划规范》（DB50/T 543-2024）中相关要求。

1.7与《重庆市生态环境局 重庆市教育委员会 关于加强学校周边大气环境管理工作的通知》（渝环〔2020〕39号）符合性分析

表1-5 与“关于加强学校周边大气环境管理工作”符合性分析表

分类
具体要求
项目情况

符合性

（一）

持续开展食堂和餐饮业油烟治理
学生食堂、教职工食堂、学校其他餐饮服务项目及校园周边餐饮业经营者，应严格执行重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018），安装与处理规模相匹配的油烟净化设施并定期清洗维护，确保油烟最高允许排放浓度低于1毫克/立方米、非甲烷总烃最高允许排放浓度低于10毫克/立方米；建立包括油烟净化设施名称、型号、日常运行时间、维护日期、维护内容等信息的运行维护台账；鼓励有条件的单位进一步开展深度治理并每年聘请第三方机构开展一次油烟排放情况监测。
本项目学校食堂采用高效油烟净化器，油烟处理效率不低于95%、非甲烷总烃处理效率不低于85%，食堂油烟经处理后由管道引至楼顶排放；运营期建立油烟净化器运行维护台账，开展定期监测、定期治理；确保满足《餐饮业大气污染物排放标准》

（DB50/859-2018）。
符合

（二）

实施锅炉清洁能源和低排放改造
高污染燃料禁燃区内学校供热锅炉和灶具使用天然气、电等清洁能源，鼓励其他有条件的地区避免使用燃煤、木材等高污染燃料；已有天然气锅炉逐步实施低氮燃烧改造，鼓励优先使用电能。改造后氮氧化物排放浓度达到50毫克/立方米以下或直接改用电能的予以鼓励支持。
本项目不涉及供热锅炉；灶具等使用天然气或电等清洁能源，对环境影响较小。
符合

（三）

有效整治校内外大气污染源
学校内涉机械加工、家具制造、喷涂、印刷、合成树脂等企业或工作车间均应遵守有关法律法规规定，配套污染防治设施，采取措施收集处理废气，避免废气无组织逸散，实现稳定达标排放，鼓励严于标准排放。新建、改建、扩建服装干洗服务项目应当使用具有净化回收干洗溶剂功能的全密闭式干洗机；现有服装干洗服务项目使用开启式干洗机的，必须进行改装，增加压缩机制冷回收系统的，强制回收干洗溶剂。
本项目校内不涉及机械加工、家具制造、喷涂、印刷、合成树脂等企业或工作车间，不涉及服装干洗服务项目。
符合

（四）

切实做好实验室废气治理
切实做好实验室废气治理。完善校内实验场所、科研机构、配套服务设施等大气污染防治设施，产生的废气应按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》及相关实验室管理规范，有效收集处理，实现达标排放。
本项目化学实验过程中严格按照操作规范，实验室设置通风橱/万向吸气罩，集气后通过专用管道引至教学楼楼外排放。
符合

（五）

加强校内环境污染管控
加强校内环境污染管控。强化学校运动场、停车场、道路日常清扫保洁，高温季节、高温时段加大洒水、喷淋力度，降温除尘。严格按照“扬尘控制十项强制性规定”开展校内建筑、装修、道路维护、设备安装维护、设施涂装等施工作业。鼓励优先选用低挥发性有机物原材料的课桌椅、装修材料，避免在高温季节、高温时段实施墙体粉刷、沥青路面铺装、行道线喷涂、设施喷漆等易产生挥发性有机物的作业。合理组织校内交通，鼓励使用2017年7月1日之后生产、达到国五及以上排放标准的运输车辆，减少机动车尾气排放。禁止露天焚烧。
本项目施工期通过采取洒水抑尘、硬化地坪，装修材料选用低挥发性有机物原材料，避免在高温季节、高温时段实施墙体粉刷装修；运营期加强环境污染管控，定期进行清扫保洁，优先选用低挥发性有机物原材料教辅教具等措施；校内运输使用符合交通部门要求的车辆；对环境影响较小。

符合

（六）

强化宣传教育和污染天气防护工作
强化宣传教育和污染天气防护工作。通过课堂教育、拓展活动、环保教材、环保知识进校园等形式，倡导节水节电和绿色环保生活方式，开展大气污染防治和污染天气应对宣传教育，提高师生自身防护和应对意识。严格按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市空气重污染天气应急预案的通知》（渝府办发〔2018〕1号）要求，落实污染天气应急应对措施。鼓励学校在污染天气，采取提高餐饮油烟净化设施清洗频次、加大校内洒水降尘、施工错峰作业等应急措施，改善环境空气质量。
学校营运期设置环保课程、讲座、实践，加强对大气污染防治和污染天气应对宣传教育；制定落实污染天气应急应对措施；加强环境管理，改善环境空气质量。
符合

综上所述，项目符合《重庆市生态环境局 重庆市教育委员会 关于加强学校周边大气环境管理工作的通知》（渝环〔2020〕39号）中相关要求。

1.8 选址合理性分析

本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，已取得《建设用地规划许可证》（地字第500107202500025号），符合用地要求；所在区域属于环境空气质量不达标区；地表水、声环境均满足相关标准要求；本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，地块已开展污染场地治理修复场内效果评估。根据《重庆市生态环境局关于重庆西站铁路综合交通枢纽九龙坡区配套土地D18-1/05等12个地块治理修复（场内部分）效果评估意见的函》（渝环函〔2019〕943号），评估结果表明地块内当前土壤环境质量满足规划用地要求。区域环境能够满足建设需求，不会对项目造成制约。
本项目周边地块主要规划为已建成居住用地、商业用地、公园绿地、社会停车场用地等，邻近区域无工业企业；周边有华凯路、华玉路及其他城市支路，所在区域交通便利、水电气及市政雨污管网均已接通，无特殊环境敏感点和文物保护对象。
本项目为中小学校建设项目，属于公共服务设施，参考《城市普通中小学校舍建设标准》（建标〔2002〕102号）、《重庆市城乡规划公共服务设施规划导则（试行）》（2007.12）、《重庆市义务教育学校办学条件基本标准（试行）》（渝教基〔2011〕69号）中选址要求进行分析，具体见下表：

表1-6 本项目选址合理性分析一览表

规范
具体要求
项目情况

符合性

《城市普通中小学校舍建设标准》（建标〔2002〕102号）
一、城市新建的普通中小学校，校址应选在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段。应避开高层建筑的阴影区、地震断裂带、山丘地区的滑坡段、悬崖边及崖底河湾及泥石流地区、水坝泄洪区等不安全地带。架空高压输电线、高压电缆及通航河道等不得穿越校区。
本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，所在地交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善，远离工业企业，无高层建筑的阴影区及不安全地带，无架空高压输电线、高压电缆及通航河道等穿越校区。
符合

二、学校不应与集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、太平间、公安看守所等不利于学生学习和身心健康，以及危及学生安全的场所毗邻。

本项目周边无集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、太平间、公安看守所等不利于学生学习和身心健康、危及学生安全的场所。

符合
《重庆市城乡规划公共服务设施规划导则（试行

）》（2007.12）
4.2.1中、小学校选址应在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅的地段，与各类有害污染源（物理、化学、生物）的距离应符合国家有关防护距离的规定。
本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，所在地交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅，周边无有害污染源。
符合

4.2.2学校教学区与铁路的距离不应小于300m，与城市干道或公路之间的距离不应小于80m。

本项目教学区300m范围内无铁路路轨，80m范围内无城市主干道。

符合
4.2.3学校不应与集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、太平间、公安看守所等不利于学生学习和身心健康，以及危及学生安全的场所毗邻。

本项目周边无集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、太平间、公安看守所等不利于学生学习和身心健康、危及学生安全的场所。

符合
4.2.4中、小学校选址应避开高层建筑的阴影区和不良地质区或不安全地带；架空高压输电线、高压电缆及通航河道等不得穿越校区。

本项目周边无高层建筑的阴影区及不安全地带，无架空高压输电线、高压电缆及通航河道等穿越校区。

符合
4.2.5新规划的学校用地应确保有足够的面积及合适的形状，能够布置教学楼、操场和必要的辅助设施。

本项目总占地面积24223m2，南北向长约134m，东西向宽约247m，不规则形状，有足够的面积及合适的形状，能够布置教学楼、操场和必要的辅助设施。

符合
《重庆市义务教育学校办学条件基本标准（试行

）》（渝教基〔2011〕69号）
义务教育学校选址应在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅的地段，不应与集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、公安看守所等不利于学生学习和身心健康，以及危及学生安全的场所毗邻。学校教学区与铁路的距离不应小于300m，与城市干道或公路之间的距离不应小于80m。架空高压输电线、高压电缆及通航河道等不得穿越校区。
本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，所在地交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅；不与集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、公安看守所等不利于学生学习和身心健康，以及危及学生安全的场所毗邻；教学区300m无铁路，80m无城市主干道。无架空高压输电线、高压电缆及通航河道穿越校区。
符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

重庆临港谢家湾学校新建工程项目是完善九龙坡区华岩镇及周边区域教育资源配套、解决因城市化进程加快和人口集聚带来的日益增长的入学需求的迫切需要，项目建成后将有效缓解现有教育资源紧张状况，满足周边适龄儿童的入学需求。同时，该项目是推动区域义务教育优质均衡发展、落实国家及地方关于构建优质均衡基本公共教育服务体系政策的重要载体，通过引进谢家湾学校优质教育品牌，将提升区域教育质量，促进教育公平。

项目选址在重庆市九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，已取得《建设用地规划许可证》（用地字500107202500025）。项目占地面积约24223.00平方米（约36.3亩），规划36个教学班，其中小学24个班、中学12班。项目总建筑面积约27574.4平方米，拟新建教学用房，食堂、车库、运动场馆等教学辅助用房，并建设相关配套设施。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）、《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》等文件的要求，本项目属于“五十、社会事业与服务业—110学校、福利院、养老院（建筑面积5000m2及以上）—新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校”，应编制环境影响报告表。我公司受重庆谢家湾学校委托，承担该项目环境影响评价报告表的编制工作。在接受委托后，公司立即组织了评价人员，对该项目建设区域及周边环境现状进行了实地调查，并按照相关法律法规及评价技术导则，对项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成了《重庆市九龙坡重庆临港谢家湾学校新建工程项目环境影响报告表》。
2.2评价思路

1、 本项目目前处于初步设计阶段，较可研阶段，设计指标进一步优化，根据《重庆临港谢家湾学校新建工程项目初步设计》，总建筑面积由27853.27m2调整为27574.4m2，本次评价采用初步设计数据。

2、 本项目仅初中部开展化学实验，硫酸、盐酸的使用量均为5L，使用量极少，实验过程中产生的酸性废气极少，化学试验在通风橱内进行，经收集后引至楼顶排放，本次评价只进行定性分析，不作定量分析。

2.3基本情况
2.3.1工程基本情况
（1）项目名称：重庆临港谢家湾学校新建工程项目

（2）建设单位：重庆谢家湾学校

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块

（5）建设内容：项目占地面积约24223.00平方米（约36.3亩），规划36个教学班，其中小学24个班、中学12班。项目总建筑面积约27574.4平方米，拟新建教学用房，食堂、车库、运动场馆等教学辅助用房，并建设相关配套设施。
本项目能够接纳适龄学生1680人，其中小学1080人、中学600人。教职工102人，师生共计1782人；根据重庆市中小学校历，年教学天数为40周（约200天）。
本项目在中学教学楼1F设1间生物教室、5F设1间化学实验室；实验室教学使用对象为学校初中学生，共12班（600人）。
2.3.2建设内容及规模
本项目主要建设内容详见表2.3-1。
表2.3-1  本项目建设内容一览表

工程名称
工程

内容
建设规模
备注
主体工程
1#楼

（小学教学楼）

建筑面积10547.14m2，5F，地上建筑高度23.1m，采用钢筋混凝土框架结构，1层普通教室，功能教室（包括书画教室、木工教室、美术教室）、医务室、聊天室、艺术排练厅、办公室、朵朵书吧；2层普通教室，功能教室（油画教室、烹饪教室）、聊天室、办公室、朵朵书吧；3层普通教室，功能教室（美术教室）、办公室、教导处、教科室、聊天室、研讨空间；4层普通教室，功能教室（音乐教室）、办公室、研讨室、聊天室；5层书记室、接待室、会议室、校长室、直播间、党员活动室、茶水间、研讨室、副校长办公室、党政办公室、打印室、保密室、档案室。
新建

2#楼

（中学教学楼）

建筑面积7518.18m2，5F，地上建筑高度23.1m，采用钢筋混凝土框架结构，1层普通教室，功能教室（创客教室、生物教室及准备室）、办公室、贵宾室、报告厅、会议室；2层普通教室，功能教室（计算机教室、地理教室）、办公室、情绪生活中心、朵朵工作站、少先队活动室；3层普通教室、功能教室（计算机教室、物理实验室教室及准备室）、办公室、财务室；4层普通教室、办公室、信息办公室、后勤办公；5层普通教室、功能教室（音乐教室、历史教室、录播教室、化学实验室及准备室）、办公室、网络机房。

新建

3#楼（综合生活馆）

建筑面积3551.79m2，4F，地上建筑高度17.1m，采用钢筋混凝土框架结构，1层体育办公室、食堂、洗碗间、消毒间、备餐间；2层学术餐厅、食堂、洗碗间、消毒间、备餐间；3层休息室、储藏间；4层设休息室、储藏间、洗衣房。

新建

6#楼/7#楼（体育配套）

室外操场面积5019.85m2，设置器材保管室、音控室。

新建

8#楼

（地下车库）

建筑面积5925.77m2（其中车库及设备用房5044.86m2，地下厨房建筑面积880.91m2），-1F，建筑高度-5.2m，采用钢筋混凝土框架结构，设置停车位、发电机房、储油间、排风机房、配电室、戊类库房、弱电机房、消防控制室、水泵控制室、消防水泵房、消防水池、厨房、排烟机房、送风机房、休息室、男更衣室、女更衣室、提排设备房、杂物库。
新建

辅助工程
门卫岗亭
4#楼/5#楼（门卫），建筑面积为47.62m2，1F，建筑高度4m。
新建

停车位
停车位共计110个，其中室内机动车停车位108个，室外停车位2个（大巴车位）。

新建
配电室
位于8#楼-1F，建筑面积183.34m2，设置变压器安装容量为1*800kVA+1*1000kVA，供整个校区用电。
新建
消防水泵房
位于8#楼-1F，建筑面积105.85m2，设2台室内外消火栓给水加压泵，一用一备；向室内外消防给水管网供水。

新建
消防水池
位于8#楼-1F，建筑面积290.46m2，设置有效容积为576m3消防水池。

新建
柴油发电机房
位于8#楼-1F，设置1台460kW柴油发电机组，采用闭式水冷柴油发电机组，供电电压为0.4/0.23kV，配套设置1间储油间，建筑面积约3.9m2，地面采用防腐防渗，并设置围堰。
新建
医务室
位于1#楼1F，建筑面积40.5m2。

新建
公用工程
供水

依托现有市政供水管网，从地块西北侧和东北侧市政给水管段上分别引入。
依托
供电

依托现有城市供电系统，新建学校内供电系统，柴油发电机房设置1台460kW柴油发电机组作为备用电源，供电电压为0.4/0.23kV，配套储油间暂存柴油。
依托

供气
由城市然气管网提供，经调压后送至用气点。

依托

通风

教室、办公室内均可自然通风。地下室、地下车库采用

机械送排风。

新建

空调系统

本项目报告厅、用餐区采用多联式空调系统，室外机设置在一层地面，其余教室采用分体空调，分体空调仅由建筑专业预留空调室外机位置，电气专业预留电量。
新建

消防系统

本工程共设置室外消火栓系统，室内消火栓系统和自动喷淋灭火设施共三种消防给水系统。消防给水采用生活、消防分流制，室内消防采用临时高压制供水系统，在负一层内设消防水池和消防水泵房，并在最高楼栋屋顶设高位消防水箱。

新建

排水

采用雨污分流制，每层设置卫生间；雨水排入市政雨水管网，办学相关生活污水、地面清洁废水处理后排入市政污水管网。
新建
环保工程
废水治理

学校新建1座生化池，处理能力140m3/d；

食堂新建1座隔油池，设计处理能力50m3/d；

化学实验室新建1座酸碱中和池，设计处理能力5m3/d；

食堂废水经隔油池预处理后排入生化池，实验室废水经酸碱中和池预处理后排入生化池，其他办学相关生活污水、地面清洁废水与经过预处理后的食堂废水、实验室废水一并经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。

新建

废气治理
生化池臭气用专用导管引至1#楼楼顶排放；

柴油发电机废气通过专用风井引至楼顶排放；

地下车库废气通过强制排风系统引至绿化处集中排放；

食堂油烟收集经油烟净化器处理后由专用烟道引至所在楼顶排放；

化学实验室操作台设万向吸气罩、准备室设通风橱，废气收集后分别引至楼顶排放；

危化品室设置通风换气系统；

新建

噪声
选用低噪声设备，水泵、柴油发电机等布局在-1F专用设备房内，基础减振、建筑隔声。

新建

固废

学校设置生活垃圾桶，生活垃圾经生活垃圾收集桶分类收集后交环卫部门统一处置；

食堂餐厨垃圾收集后严格按照重庆市餐厨垃圾管理办法交由有资质的单位统一收运、处理；

生化池污泥定期清掏，交市政环卫部门处置。

2#楼（中学教学楼）1F设1间危险废物贮存点，建筑面积约4m2，危险废物贮存点按要求进行“六防”处理；分类收集、暂存危险废物，定期交由有资质单位收运、处置。

医务室设置专用标识医疗废物箱，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，少量医疗废物收集贮存后统一委托有资质单位转移处置，做好医疗废物的产生及移交记录。

新建

环境风险
实验室药品分类存放，设置专用药品柜；

柴油发电机房、储油间、危险废物贮存点采取“六防”措施；

储油间设置围堰，设置通向室外的通气管，通气管设置带阻火器的呼吸阀。

新建

2.4技术经济指标
本项目主要技术经济指标情况详见下表。

表2.4-1  本项目主要设备一览表

项    目
规划条件（m2）
初步设计数值
备注
建设用地面积
24223.00
24223.00
总建筑面积
27574.40
其中
地上建筑面积
21648.63
地下建筑面积
5925.77
注2
1、住宅
/

2、城镇社区服务
/

3、公共管理与公共服务
22529.54
其中
1)教学及辅助用房
16318.36
2）办公用房
1810.5
3）生活服务用房
4320.66
含地下厨房：880.91m2
4）岗亭
47.62
5）体育配套
32.4
4、车库及设备用房
5044.86
地下
5、其他
/

总计容建筑面积
21648.63
住宅建筑计容建筑面积
/

容积率
0.9
建筑密度
33.02%
绿地率
≥35%
35.45%
停车位
110
其中
①室外
2
大巴车车位
②室内
108
2.5公用工程

2.5.1给排水工程

从地块西北侧和东北侧市政给水管段上分别引入1根DN150给水管，市政供水服务标高为330米，其水量、水质均能满足本工程用水要求。给水管净减压阀减压后进入红线分别设置学校、消防、绿化用水水表。经水表（带低阻力倒流防止器）计量后在地下室成环状布置，分别提供地块校园用水、消防、绿化用水。

本项目排水采用雨污分流，雨水经校园内雨水管网管道收集就近排至市政雨水管网。食堂废水、实验室废水与其他办学相关生活污水分类收集，食堂废水经隔油池处理后排入生化池，实验室废水经酸碱中和池处理后排入生化池，其他办学相关生活污水、地面清洁废水与经过预处理后的食堂废水、实验室废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后从北侧就近接入市政污水管网，排入大九污水处理厂处理。
2.5.2供电工程

本项目用电由上级市政变电站提供1路10kV电源线路；10kV供电电缆沿北侧市政道路经市政电缆沟敷设至本工程建筑北侧，再埋地引入1号变配电室；10kV电力线路于变配电室经分配后放射式向各变压器供电。

消防兼安防控制室、通信、网络机房等智能化各弱电设备机房为保证供电不间断，采用UPS作为备用电源。应急电源采用闭式水冷柴油发电机组，供电电压为0.4/0.23kV，发电机房设于车库-1F，发电机常载功率为460kW，发电机组配有电压自动调整装置、快速自启动装置及电源自动切换装置，当主电源中断后，发电机自动启动并在30S内（含各切换环节）向二级负荷供电，当正常电源恢复供电后，应延时切换并停机。

2.5.3供气工程

天然气由城市天然气管道供应，由市政道路引入。室外天然气管道采用树枝状系统，接管管径为D574mm。城镇天然气中压供气压力为0.3MPa，中压天然气经过天然气调压器减压至3-5kPa后送至用气点，再经气体流量表后供用气设备使用。

2.5.4消防系统

本工程共设置室外消火栓系统，室内消火栓系统和自动喷淋灭火设施共三种消防给水系统。消防给水采用生活、消防分流制，室内消防采用临时高压制供水系统，在负一层内设消防水池和消防水泵房，并在最高楼栋屋顶设高位消防水箱。

室外消防给水系统：室外采用独立的临时高压消防给水系统，管网呈环状敷设，管径为DN200mm。室外消防管网上设置地上式消火栓，供城市消防车到火灾现场取水灭火使用。消防泵房内，共设2台室外消火栓给水加压泵，一用一备；设置消防增压稳压设施一套；向室外消防给水管网供水。

室内消火栓给水系统：室内采用临时高压给水系统，在消防泵房内，共设2台室内消火栓给水加压泵，一用一备。建筑内各层均设消火栓进行保护。其布置能保证室内任何一处均有2股水柱同时达到。室外设置室内消防水泵接合器，与室内消火栓系统主供水干管连接。

自动喷水灭火系统：车库，厨房，餐厅及设置集中空调的场所等部位设喷头保护。

在消防泵房内，共设2台自动喷水灭火系统给水加压泵，一用一备。报警阀间，集中设置报警阀组，每个报警阀组的最不利喷头处设末端洒水装置，且负担喷头个数不超过800个。自动喷水灭火系统在沿室外消防道路分两处设置消防水泵接合器，与自喷供水干管连接。每个防火分区设显示开闭的信号阀和水流指示器，通过水流指示器，将火灾发生部位的信号输送到消防控制中心。北楼屋顶设置高位消防水箱及喷淋增压稳压设施。

2.5.5医务室设置

本项目1#楼1F设医务室1间，建筑面积约40.5m2；医务室仅门诊，无病床、医学检验、医学影像检验、牙科诊治，主要功能是针对学生发生意外进行简单创伤消毒、包扎以及日常学生体温检测，使用一次性医疗器材，因此不会产生医疗废水。接诊中遇到不能诊疗情况，立即送往邻近医院救治。

2.5.6实验室设置

（1）实验室建设要求

本项目设置24班小学、12班初中，小学仅设置科学素养教学实验室，初中及以上才需设置化学、生物、物理教学实验室；1#楼（小学教学楼）建设书画教室、木工教室、美术教室、油画教室、烹饪教室、美术教室、音乐教室等，2#楼（中学教学楼）建设创客教室、生物教室及准备室、地理教室、计算机教室、物理实验室教室及准备室、音乐教室、历史教室、录播教室、化学实验室及准备室等。

其中书画教室、木工教室、油画教室、烹饪教室、美术教室、创客教室、计算机教室、地理教室、音乐教室、历史教室、录播教室等主要用于开展中小学生科学素养培育，不同于传统化学、生物、物理教学实验室，该类实验教室主要开展课外科普活动为主要载体，向中小学生传授科学基础知识和基本技能，培养科技创新意识，不涉及化学药品、水等使用，不产生实验废气、废水、固废。

因此，本次评价关注传统化学、生物、物理教学实验室；其中初中物理实验主要进行电学实验、力学实验等，主要是老师采用固定教学器材进行演示、学生观察为主，常用于验证物理学科的定理定律，基本不产生实验废物；初中生物实验为常规性生物认知实验，以观察类为主，除固定教学器材外需使用少量一次性耗材，基本不涉及化学药品的使用，实验过程产生少量废水、固废；初中化学实验以简单的酸碱盐、氧气、二氧化碳等试验为主，使用的药品大多为常规化学药品，实验过程产生少量废气、废水、固废。

综上，从环境影响和环境保护角度考虑，重点分析具有实验产排污的化学、生物实验室。
根据《中小学设计规范》（GB50099-2011），本项目化学实验室应满足以下要求：

①实验室应附设仪器室、实验员室、准备室、药品室。

②化学实验室的外墙至少应设置2个机械排风扇，排风扇下沿应在距楼地面以上0.10m～0.15m高度处。在排风扇的室内一侧应设置保护罩，采暖地区应为保温的保护罩。在排风扇的室外一侧应设置挡风罩。实验桌应有通风排气装置，排风口宜设在桌面以上。药品室的药品柜内应设通风装置。

③化学实验室、药品室、准备室宜采用易冲洗、耐酸碱、耐腐蚀的楼地面做法，并装设密闭地漏。

本项目实验室按《中小学设计规范》（GB50099-2011）要求进行设计，实验室内附准备室（仪器室）、危化品室（药品室），且化学实验室设置有万向吸气罩位于实验桌桌面上方、准备室设置有通风橱，危化品室内设有通风装置，可确保废气经收集后引至中学教学楼室外排放；化学实验室、准备室、危化品室采用易冲洗、耐酸碱、耐腐蚀的楼地面做法，并装设密闭地漏。
（2）化学实验室的药品储存要求

化学试剂均分类保存在危化品室专门的药品柜中，日常管理中，药品柜处于封闭状态，只有开展化学实验时需要使用药品才打开药品柜。

（3）生物实验室的管理情况

生物实验为常规性生物认知实验，以观察类为主，主要为学习使用显微镜观察动植物细胞等，实验内容不涉及小动物的解剖实验。

物理实验以演示为主，化学实验和生物实验采用演示和分组相结合。实验名称/课程内容详见表 2.5-1~3。

表2.5-1 主要物理实验名称/课程一览表

分类

实验名称/课程

力学

质量、测密度、二力平衡、液体内部压强、杠杆平衡、浮力、物体运动等

电学

测电流、测电阻、测电压、测功率、电流与电压的关系等

声、光、热学

声现象、光学实验有、光的反射、平面镜/凸透镜成像、物态变化

表2.5-2 主要生物实验名称/课程一览表

序号

主要实验名称/课程

主要使用材料及设备

1
使用高倍显微镜观察几种细胞

原料：松针、动物神经细胞永久装片；

实验用具：载玻片、盖玻片、蒸馏水、滴管、镊子、土豆、刀片、显微镜

2
检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质

原料：苹果、花生种子、鸡蛋清、马铃薯匀浆；

实验用具：双面刀片、试管、试管夹、试管架、大小烧杯、小量筒、滴管、酒精灯、三脚架、石棉网、火柴、载玻片、盖玻片、毛笔、吸水纸、显微镜实验试剂、菲林试剂、苏丹Ⅲ染液、双缩脲试剂、碘液、蒸馏水

3
观察DNA和RNA在细胞中的分布

实验材料：洋葱鳞片叶表皮细胞；

实验用具：大小烧杯、温度计、滴管、消毒牙签、载玻片、盖玻片、铁架台、石棉网、火柴、酒精灯、吸水纸、显微镜

4
用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体

实验材料：新鲜的藓类的叶；

实验用具：显微镜、载玻片、盖玻片、滴管、镊子、消毒牙签

5
植物细胞的吸水和失水

实验材料：紫色特别深的洋葱外表皮、质量浓度为 0.3g/mL 的蔗糖溶液、清水实验用具：显微镜、镊子、刀片、载玻片、盖玻片、滴管、吸水纸

表2.5-3 主要化学实验名称/课程一览表

序号

主要实验名称/课程

主要使用材料及设备

1

氧气的实验制取与性质

实验药品：高锰酸钾、木炭、澄清石灰水

实验用具：试管、酒精灯、试管架、导管、移液管、洗耳球等

2

二氧化碳的实验制取与性质

实验药品：盐酸、木炭、石灰水

实验用具：试管、漏斗、导管、集气瓶、玻璃片等

3

金属的物理性质和某些化学性质

实验药品：浓硫酸、铜丝、品红溶液、铁丝、氯化钠、开水

实验用具：试管、酒精灯、棉花球、试管架、导管、移液管、洗耳球等

4

一定容质质量分数溶液配制

实验药品：氯化钠、水

实验用具：托盘天平、烧杯、玻璃棒

5

溶液酸碱性的检验

实验药品：蒸馏水、稀硫酸、稀盐酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、石蕊溶液、酚酞溶液

实验用具：烧杯、试管、玻璃杯、胶头滴管、pH 试纸

6
粗盐提纯

实验药品：粗盐，水

实验用具：托盘天平，量筒，烧杯，玻璃棒，药匙，漏斗，铁架台（带铁圈），蒸发皿，酒精灯，坩埚钳，胶头滴管，滤纸，剪刀，火柴，纸片

7
氢气在氧气中燃烧和爆炸实验

实验药品：锌粒、稀盐酸

实验用具：尖嘴导管、锥形瓶、球形分液漏斗、双控橡皮塞、导气管等

8
酸碱盐的化学性质电解水实验

实验药品：稀硫酸、稀盐酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、石蕊溶液、酚酞溶液、碳酸钠溶液、氯化钠溶液、氯化钙溶液、硫酸铜溶液、硝酸镁溶液、铁丝、铜丝、锌粒等

实验用具：试管、酒精灯、玻璃棒、火柴、pH 试纸、吸管等

实验药品：10%NaOH或者5%H2SO4溶液

实验用具：水电解演示器

2.6平面布置
本项目由1#为小学教学楼、2#为中学教学楼、3#综合生活馆、4#5#岗亭、6#7#体育配套用房、8#地下车库组成。校区北部为教学区，包括中小学教学楼，教学楼沿南北向平行布置，对外拥有优质的景观资源，西北部为运动场区域。南部设置了中小学餐厅及专家宿舍，设置独立的后勤货运出入口，作为教学区的辅助功能区。项目化粪池设于地块北侧，化粪池臭气经导管引至1#楼楼顶排放；食堂油烟收集经油烟净化器处理后由专用烟道引至所在楼顶排放；化学实验室操作台设万向吸气罩、准备室设通风橱，废气收集后分别引至楼顶排放，对周边影响小。
地块分别为一个人行出入口、三个车行出入口，分别分布在地块北侧、东侧、东北侧与市政道路相连，采取人车分流设计，在基地东南侧设置后勤货运出入口，后勤出入口可以解决校区后勤及厨房货物的进出需求。地块内设置消防车道，消防车道结合景观道路设计。

综上所述，总体布局满足相关要求，合理布局、布置紧凑、节约用地；交通线路顺直通畅，各区联系方便快捷，使生活、学习能有效进行。

厂区总平面布局见附图2。

2.7工程占地

根据《建设用地规划许可证》（地字第500107202500025号），学校总占地面积24223.00m2，均为永久占地，土地利用类型为A33中小学用地。

2.8主要原辅材料及消耗量
本项目为学校建设，建成后主要为水、电、天然气等能源消耗；实验室教学过程中使用少量化学试剂，本项目主要原辅材料及主要能源消耗见表2.8-1~3。
表2.8-1 本项目主要原辅材料一览表

序号

材料名称

年用量

最大储存量

规格/储存方式

备注

物理实验
1

电线
若干

若干

/

物理实验室准备室

2

电路板
若干

若干

/

3

浮力球
500个

500个

/

4

电流天平
4个

4个

/

5

电阻箱
100个

100个

/

6

方形线圈
100个

100个

/

7

条形磁铁
100个

100个

/

生物实验

1

植物标本
若干

若干

/

危化品室

2

蔗糖
1000g

1000g

/

危化品室

3

蒸馏水
2000mL

1000mL

液体，500mL/瓶

危化品室

4

碘化钾
500g

500g

固体，500g/瓶

危化品室

5

双缩脲试剂

200mL

100mL

液体，100mL/瓶

危化品室

6

苏丹III染液
200mL

100mL

液体，100mL/瓶

危化品室

7

菲林试剂
200mL

100mL

液体，100mL/瓶

危化品室

化学实验

1

硫酸(98%)
5000mL

2500mL

液体，500mL/瓶

危化品室

2

盐酸(36%)
5000mL

2500mL

液体，500mL/瓶

危化品室

3

蒸馏水
2000mL

2000mL

液体，500mL/瓶

危化品室

4

石蕊试剂
500mL

500mL

液体，500mL/瓶

危化品室

5

酚酞试剂
500mL

500mL

液体，500mL/瓶

危化品室

6

碳酸钠溶液
500mL

500mL

液体，500mL/瓶

危化品室

7

氯化钙溶液
500mL

500mL

液体，500mL/瓶

危化品室

8

氯化钠溶液

500mL

500mL

液体，500mL/瓶

危化品室

9

氢氧化钠

7000g

3500g

固体，500g/瓶

危化品室

10

氢氧化钙

1000g

1000g

固体，500g/瓶

危化品室

11

高锰酸钾

500g

500g

固体，500g/瓶

危化品室

12

木炭

500g

500g

固体，500g/瓶

危化品室

13

硫酸铜

500g

500g

固体，500g/瓶

危化品室

14

硝酸镁

500g

500g

固体，500g/瓶

危化品室

15

品红溶液

500mL

500g

液体，500mL/瓶

危化品室

16

铜丝

2000g

2000g

固体，袋装

危化品室

17

铁丝

1000g

1000g

固体，袋装

危化品室

18

氯化钠

500g

500g

固体，500g/瓶

危化品室

19

锌粒

1000g

1000g

固体，500g/瓶

危化品室

20

铝（片、箔、条）

550g

550g

固体，袋装

危化品室

表2.8-2 本项目主要能源消耗量

序号

原料名称

单位

年用量
存储量
来源

1

电

万kW·h/年
150
/
市政供电
2

水

t/a
28730
/
市政供水
3

天然气

万Nm3/a

3.8
/
市政供气
4

柴油

t/a

0
0.8

柴油箱储存，应急使用

本项目实验室主要原辅材料、试剂理化性质如下：

表 2.8-3 原辅材料、试剂理化性质一览表

序号

物料名称

理化性质

1

碘化钾

化学式为KI，分子量166.003，无机化合物，为无色或白色晶体，无臭，有浓苦咸味；无色或白色结晶性粉末，密度3.13g/cm3，熔点680℃，沸点1345℃，易溶于水和乙醇。

2

双缩脲试剂

用于鉴定蛋白质的分析化学试剂；碱性的含铜试液，呈蓝色，由1%氢氧化钠或氢氧化钾和1%硫酸铜配制而成。

3

苏丹III染液

苏丹III是弱酸性染料，呈红色粉末状，易溶于脂肪和酒精，苏丹III染液由0.1g苏丹III与20毫升95%酒精配制而成。

4

菲林试剂

鉴定可溶性的还原性糖的存在，可与还原性糖反应生成砖红色沉淀；菲林试剂由0.1g/mL氢氧化钠和0.05g/mL硫酸铜配配制而成。

5

硫酸(98%)

化学式为H2SO4，分子量98.078，无水硫酸为无色油状液体，属于极强二元无机酸，有强烈的吸水性、腐蚀性；熔点10.371℃，沸点337℃；浓度98%，硫酸密度1.84g/mL。

6

盐酸(36%)

化学式为HCI，分子量36.5，刺激性臭味液体，属于极强一元无机酸，有强烈的腐蚀性，具有极强的挥发性；熔点-114.8℃，沸点-84.9℃；浓度36%盐酸，密度1.19g/mL。

7

高锰酸钾

化学式为KMnO4，为黑紫色结晶，带蓝色的金属光泽，无臭，分子量158.03，密度2.703g/cm3，熔点240℃，水溶性6.38g/100mL(20℃)。

8

酚酞

酚酞是一种化学成品，属于晶体粉末状，几乎不溶于水。其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色。常被人们用来检测酸碱。

9

碳酸钠

分子式为Na2CO3，分子量105.99，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等

10

氯化钙

化学式CaCl2，分子量110.984，白色或略带黄色的固体无机化合物，属于盐类，相对密度2.15g/cm3，沸点1600℃。

11

氯化钠

化学式NaCI，无色立方结晶或细小结晶粉末，无机离子化合物，是食盐的主要成分；分子量58.4428，熔点801℃，沸点1465℃，密度2.165g/cm3(25℃)

12

氢氧化钠

化学式NaOH，相对分子量为40，白色结晶性粉末，也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，无机化合物，密度2.130g/cm3，熔点318.4℃(591K)，沸点1390℃(1663K)。

13

氢氧化钙

化学式为Ca(OH)2，分子量74.10，白色六方晶系粉末状晶体，无机化合物；俗称熟石灰或消石灰；密度2.243g/cm3，熔点580℃，沸点2850℃。

14

硫酸铜

化学式CuSO4，分子量159.61，灰白色粉末，易吸水变蓝色或深蓝色的五水合硫酸铜；熔点200℃，沸点330℃，密度3.603g/cm3。

15

硝酸镁

化学式为Mg(NO3)2，分子量148.315，无机化合物，为白色结晶性粉末，熔点648℃，密度0.889g/cm3，沸点1090℃，溶于水、甲醇、乙醇、液氨，其水溶液呈中性。

16

品红溶液

主要成分为C2OH16N4S2O9Na2，蓝光红色至品红色溶液，微溶于乙醇、丙酮和溶纤素，化学试剂，用于鉴定SO2。

2.9水平衡
学校运营期用水主要分为办学相关用水、车库地面清洁用水。

（1）办学相关用水

根据《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》，“学校用水量指一定时期内（年）学校取自任何常规水源并被其第一次利用的水量总和，包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、浴室、实验室、体育场馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学相关的用水量；学校用水量达到一定规模的实验室用水量可另计；用水定额不再分住宿、非住宿，按学校标准人数核算，学校标准人数按《水利部关于印发宾馆等三项服务业用水定额的通知》（水节约〔2019〕284号）中《服务业用水定额：学校》规定的方法计算”。学校采用节水型洁具，用水定额取中等教育-先进值：15m3/（人·a）。

本项目师生共约1782人，其中其中小学1080人、中学600人、教职工102人，则办学相关用水量为26730m3/a（133.65m3/d）。学校设置1间化学实验室、1间生物实验室用于初中授课使用，且化学实验室单独设置预处理设施；同时考虑到全体师生用餐食堂规模较大，且单独设置预处理设施；因此本次评价将办学相关用水区分为：实验用水、食堂用水、其他办学相关用水。

①实验用水：化学、生物实验室均为简单的初中授课使用，采用演示和分组相结合；生物实验室主要以显微镜观察试验为主，主要是植物形态、少量的细胞观察；化学实验室主要进行简单的酸碱盐、氧气、二氧化碳等试验。根据重庆市中小学校历，年教学天数为40周（约200天），参考一般中学教学人员工作量标准，化学、生物每周平均授课时数为10-12课时，科学实践课实验室教学各不少于1课时，每课时45分钟；平均每天约有3个班上化学实验课、3个班上生物实验课。化学、生物实验室用水量按10L/人·课时计算，则生物实验室用水1.5m3/d（300m3/a）、化学实验室用水1.5m3/d（300m3/a）；则实验室用水3m3/d（600m3/a）。

其中第一次、第二次器皿冲洗废液统一收集按危废处置，用水量为0.001m3/d（0.2m3/a），清洗废水单独收集作为危废处理。后续清洗总用水量为2.999m3/d（599.8m3/a）。排污系数取0.9，实验废水为2.699m3/d（539.8m3/a）。

②食堂用水：食堂面积约3107.37m2，参考《用水定额 第32部分：餐饮》（DB11/T1764.32-2021）中表1普通餐饮单位用水定额：3.5m3/（m2/a），食堂用水54.375m3/d（10875m3/a），排污系数取0.9，则食堂废水48.938m3/d（9787.5m3/a）。

③其他办学相关用水

扣除实验用水、食堂用水，其他办学相关用76.275m3/d（15255m3/a）；排污系数取0.9，则其他办学相关废水68.647m3/d（13729.5m3/a）。
综上，本项目办学相关用水量为133.65m3/d（26730m3/a），其中食堂用水54.375m3/d（10875m3/a）、实验室用水3m3/d（600m3/a）、其他办学相关用水76.271m3/d（15254.205m3/a）。排污系数取0.9，则办学相关污水总产生量120.285m3/d（24057m3/a），其中食堂废水48.938m3/d（9787.5m3/a）；实验室废水2.699m3/d（539.8m3/a），作为危废处置为0.001m3/d（0.2m3/a）；其他办学相关废水68.647m3/d（13729.5m3/a）。
（2）车库地面清洁用水

根据设计资料，本项目车库地面清洁面积按5044.86m2核算，用水按2L/m2·d计，则地面清洁用水量约10m3/d（2000m3/a）；排污系数取0.9，则地面清洁废水产生量约9m3/d（1800m3/a）。

本项目用水、排水情况见表2.9-1，水平衡图见图2.9-1。

表2.9-1 本项目用排水量估算情况表

用水单元

用水定额

日用水量(m3/d)
年用水量(m3/a)
日排水量

(m3/d)

年排水量

(m3/a)

办学

相关

用水

食堂用水

15m3/（人·a）

3.5m3/（m2/a）
54.375
10875

48.938
9787.5

实验用水

10L/人·课时

3
600
第一次、第二次器皿冲洗废液统一收集按危废处置0.001m3/d（0.2m3/d）
2.699
539.8
其他用水

/
76.271

15254.205

68.647

13729.5

小计

133.65
26730

120.285
24057

地面清洁用水

2L/m2·d

10
2000
9
1800
合计

143.65
28730
129.285
25857
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图2.9-1 本项目水平衡图（m3/d）


	建设内容
	

	工艺流程和产排污环节
	2.10施工期工艺流程及产排污 

本项目施工内容包括基础施工、结构施工、建筑装饰等，施工流程及产污环节详见图2.10-1。
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图2.10-1  施工工艺流程及产污环节示意图

施工组织：
（1）施工周期：根据建设方提供的实际施工组织方案，项目总工期24个月。

（2）施工内容：主要包括工程基础施工、土建结构施工、室外综合管网施工、区内道路工程、建筑外墙和室内装饰，室内给排水、配电、通讯、场区清理工程等。

（3）施工机械：主要有吊车、卷扬机、载重汽车、挖掘机、振捣棒、推土机和钻孔机等。

施工期主要排污环节为：施工过程中产生的粉尘、噪声、施工废水及建筑垃圾，设备安装产生的噪声，以及施工过程中施工人员的生活污水、生活垃圾等。

2.11营运期工艺流程和产排污环节
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图2.11-1  学校运营期工艺流程和产排污环节图

运营期主要污染物：

本项目为普通九年制中小学学校建设，根据运营过程中污染物产排情况，大致可分为：普通教学生活区（小学教学楼、中学教学楼、综合生活馆、风雨操场等）、实验室（化学实验室、生物实验室）、辅助设施（食堂、地下车库、柴油发电机房、水泵房、医务室）、公共设施（生化池）。

（1）普通教学生活区

为师生主要教学生活活动区域，主要污染物为生活污水、生活垃圾。

（2）实验室

本项目设置1间化学实验室、1间生物实验室为初中学生提供实验教学场所。实验前由相应课程的教学老师在准备室内分配好实验相关的实验器材并摆放在实验室桌子上，化学实验室使用的试剂由教学老师在准备室通风橱内分配完成并摆放在实验室桌子上，生物实验室使用的植物素材由教学老师在准备室内切分完成并摆放在实验室桌子上；随后老师按照教学要求直接采取教室演示或者先演示再学生分组进行实验操作；化学实验中涉及使用挥发性实验试剂的，提前打开通风橱/万向吸气罩排风系统，将试剂挥发废气引至所在楼顶排放；实验结束后在老师指导下各小组学生负责将实验器皿清洗干净，其中化学实验室第一次、第二次器皿冲洗废液统一收集按危废处置，后续冲洗废水经酸碱中和池预处理后排入学校生化池处理；实验室主要污染物为实验废液及废试剂瓶、实验废气、实验废水以及风机噪声。

（3）辅助设施

食堂主要污染物为食堂油烟、餐厨垃圾、食堂废水等；地下车库机械通风产生车库尾气；柴油发电机运行产生废气、噪声；水泵运行产生噪声；医务室产生少量医疗废物。

（4）公共设施

生化池主要污染物为生活污水处理产生的臭气、污泥。

本项目运营期产污环节和排污特征汇总详见表2.11-1。

表2.11-1 本项目的产污环节和排污特征汇总一览表

分类

污染源

污染物

污染因子

废水

办学相关污染源

食堂

食堂废水W1

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、动植物油

实验教学

实验废水W2

师生生活

其他生活污水W3

地面清洁

地面清洁废水W4

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N

废气

食堂

食堂油烟G1

油烟、非甲烷总烃

实验室

实验室废气G2

非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾

生化池

生化池臭气G3

臭气浓度、氨、硫化氢

地下车库

车库尾气G4

THC、CO、NOx

柴油发电机

柴油发电机废气G5

THC、NOx

噪声

通风橱风机、空调、水泵、柴油发电机等

设备噪声N

Leq (A)

教学活动

社会生活噪声N

车辆进出

车辆噪声N

固废

食堂

餐厨垃圾S1

食物残渣、废油

师生生活

生活垃圾S2

生活垃圾

实验室

废液和废试剂瓶S3

废试剂液及第一、二次清洗废液，废试剂瓶

医务室

医疗废物S4

医疗废物

生化池

生化池污泥S5

生化池污泥



	与项目有关的现有环境污染问题
	2.12与项目有关的现有环境污染问题
本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，地块已开展污染场地治理修复场内效果评估。根据《重庆市生态环境局关于重庆西站铁路综合交通枢纽九龙坡区配套土地D18-1/05等12个地块治理修复（场内部分）效果评估意见的函》（渝环函〔2019〕943号），评估结果表明：重庆西站铁路交通枢纽九龙坡区配套土地D18-1/05等12个地块位于重庆市儿龙坡区中梁山街道，占地面积223854平方米，规划用途为公园绿地、居住用地、防护绿地、环卫用地、社会停车场用地以及中小学用地。根据前期环境风险评估，该地块土壤受到砷、六价铬、苯并[a]芘、石油烃（C10-C40）的污染。你公司委托重庆华坤环境修复有限公司负责该地块治理修复，委托重庆赛迪工程咨询有限公司负责环境监理，委托中机中联工程有限公司负责治理修复效果评估。2019年6月，《重庆西站铁路综合交通枢纽九龙坡区配套土地D18-1/05等12个地块治理修复技术方案》取得市生态环境局备案意见。治理修复单位按照技术方案对污染土壤进行了清挖，共清挖土壤2020立方米，其中，筛分出的大粒径石块（696立方米）经清洗、检测合格后场内堆存，污染土壤1981吨（约1324立方米）转运至重庆太富环保科技集团有限公司处置。施工废水经预处理后转运至重庆恒科机械制造有限公司污水处理厂处置。

治理修复单位自验收合格后，效果评估单位组织了现场复勘、资料审查、采样监测和评估，评估认为该地块治理修复工程达到了预期修复目标，符合相关要求，地块内当前土壤环境质量满足规划用地要求。根据现场调查，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状及评价

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），本项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。 

（1）常规污染物
本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，所在区域环境空气质量达标评价引用《2025重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量状况数据，评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：
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式中：

Pi——为第i个污染物的最大监测浓度占标率，%；

Ci——为第i个污染因子的最大实测浓度（mg/m3）；

Coi——为第i个污染物相对应的评价标准（mg/m3）。
区域空气质量现状评价见表3.1-1。
表3.1-1  区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度
（μg/m3）
标准值
（μg/m3）
占标率
（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
7
50
14.0
达标
NO2
30
40
75.0
达标
PM10
48
60
80
达标
PM2.5
29.7
30
99
达标
CO（mg/m3）

日均浓度的第95百分位数
1.2
4
30.0

达标
O3
日最大8h平均浓度的第90百分位数
163
160

101.9
超标
根据《2025重庆市生态环境状况公报》，九龙坡区环境空气质量为不达标区。根据上表统计结果，2025年九龙坡区环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。

根据《2025重庆市生态环境状况公报》提出以下措施：

强化治气攻坚行动。紧盯夏秋臭氧污染、冬春 PM2.5污染，聚焦污染高发时段，健全预测预警、应急响应、问题销号、行政执法、工作复盘、追责问责贯通的重污染天气应急应对闭环管控机制。先后印发《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》《2025年秋冬季治气九大攻坚行动方案》《重庆市2025-2026 年冬春季“治气”攻坚重点行业错峰减排工作方案》，系统梳理重点企业、重点工地、重点道路，逐一明确具体减排措施，制定常规、强化、应急“三张减排清单”，分区域、分阶段实施差异化管控。特别是今年三季度以来，联合经济信息、公安等8部门组建“治气”攻坚专班，通过“巴渝治气”系统、高空瞭望和无人机、现场检查和走航等方式对各区县“点对点”分析问题、调度污染应对情况，常态化帮扶指导企业5000余家次、解决涉气问题2万余个，全年曝光涉气典型问题300余个。

在重庆市范围内（包括九龙坡区）执行相应的整治措施后，可改善区域环境。

3.2地表水环境质量现状及评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

本项目污水经大九污水处理厂处理后，尾水经跳蹬河进入长江。

项目所在区域跳蹬河未划分水域功能，根据九龙坡区政府办公室发布的《九龙坡区委副书记、区政府区长、区总河长、跳磴河（九龙坡段）区级河长2025 年度河长制工作履职情况》（网址：https://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml_1/ gggs/202601/t20260114_15318394.html），2025年跳磴河水质常年稳定维持在Ⅳ—Ⅴ类。

根据《重庆市人民政府转批重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），长江主城有关区（大溪河口―明月沱水域范围）适用III类功能类别，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。根据《2025重庆市生态环境状况公报》中“长江干流重庆段水质为优，20 个监测断面水质均为Ⅱ类”的描述，项目所在区域地表水环境状况较好，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

综上，区域地表水体质量总体较好，不会制约本项目的建设。

3.3声环境质量现状

本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号），项目所在区域声环境功能区划为2类，项目西侧华玉路属于交通干线，距离70m，因此项目所在区域声环境功能区划属于2类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，本评价委托重庆市九升检测技术有限公司对本项目所在地进行噪声监测。

监测布点：共设3个噪声监测点，1#点位布置在项目地块北侧（绿地凤天府）、2#点位布置在项目地块西侧（居民房1#）、3#点位布置在项目地块西南侧（东海印）。
监测项目：昼间等效A声级。

监测频率：连续监测1天，昼间监测1次。

监测结果统计如下表3.3-1。

表3.3-1环境噪声监测结果表

采样日期

采样位置及编号

检测结果dB (A)

标准值dB (A)

达标情况
昼间
昼间
2026.5.26
项目地块北侧（绿地凤天府）（C1）

57
60
达标
项目地块西侧（居民房1#）（C2）

51
60
达标
项目地块西南侧（东海印）（C3）

46
60

达标
根据监测结果，本项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.4生态环境 
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。

本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，位于城市核心区域，用地范围内无生态环境保护目标，不属于应进行生态现状调查的情况，无需开展生态现状调查。
3.5电磁辐射 

本项目不属于新建、改建或扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐现状监测与评价。

3.6地下水、土壤

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 ：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

本项目属于普通中小学校建设，无污染土壤及地下水环境影响途径，可不开展地下水及土壤现状调查。考虑到所在地块已开展污染场地治理修复场内效果评估，根据《重庆西站铁路综合交通枢纽九龙坡区配套土地D18-1/05等12个地块污染场地治理修复场内效果评估报告（报批版）》，本次评价引用其结论：共设置采样点96个，共采集样品99个；通过对送检样品检测结果分析，结合治理修复相关资料核实和剖析，效果评估单位认为，重庆西站铁路综合交通枢纽九龙坡区配套土地D18-1/05等12个地块污染场地治理修复项目达到了预期目标，整个土壤修复过程未对场地内其他区域和周边区域环境产生二次污染，符合环保效果评估要求。本次污染场地修复治理工程达到了环保效果评估要求和预期修复目标。

综上，地块现状土壤环境质量较好。

	环境

保护

目标
	3.7环境保护目标

3.7.1项目外环境关系

根据现场调查，本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，用地性质为中小学用地。本项目的外环境关系见表3.7-1所示。

表3.7-1  项目外环境关系一览表

序号

目标名称

方位

距厂界最近距离m
备注

1

绿地凤天府

北

30
/

2

东海印

南

10
/

3

庄头黄桷树
西南

20
/

4

华岩寺公园
东

5

/

3.7.2环境保护目标

3.7.2.1大气环境保护目标 
本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标详见表3.7-2。
表3.7-2  大气环境保护目标一览表

序号

名称
坐标/m

保护

对象
相对

方位

离厂界最近距离（m）
保护内容

环境功能区

X

Y

1

绿地凤天府

0
70
居住区

北

30
约2000人
环境空气二类

2

东海印

0
-110
居住区
南

10
约400人
3

庄头黄桷树
-98
-20
居住区

西南

20
约6人
4
华岩寺公园
180
0
风景名

胜区
东

5
/

5

里城樾公馆

0
355

居住区
北

310
约1500人
6
斌鑫西城熙街

-220
130
居住区
西北
110
约800人

7
共和村

-220
-150
居住区
西南

180

约900人

8

田野玉竹花园

-130
-430
居住区

南
320
约1300人

取地块中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。

3.7.2.2声环境保护目标 

项目50m范围内声环境保护目标，详见下表。
表3.7-3 声环境保护目标分布一览表
序号

声环境保护目标名称

空间相对位置/m

相对方位

离厂界最近距离（m）
执行标准/功能区类别

保护对象

X

Y

1

绿地凤天府

0
70

北

30
2类

居住区

2

东海印

0

-110

南

10

居住区
3
庄头黄桷树

-98

-20

西南

20
居住区
取地块中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。
3.7.2.3地表水环境保护目标 

本项目最近地表水体为西侧约230m处跳蹬河，东侧约160m处为华岩寺水库，未划分水域功能。

3.7.2.4地下水环境保护目标 

本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，本项目界外500m范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3.7.2.5生态环境保护目标 

本项目位于重庆九龙坡区华岩镇D17-1/05地块，所在地为中小学用地，用地范围内无生态环境保护目标。
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	3.8污染物排放控制标准

3.8.1大气污染物排放标准

施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1污染物“主城区”排放浓度限值；运营期实验废气经通风橱/万向吸气罩收集引至楼顶排放，污染物硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1污染物排放浓度限值；生化池的臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值；食堂油烟、非甲烷总烃执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）表1标准限值。标准值详见表3.8-1~4。
表3.8-1  《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）

污染物
无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）
颗粒物
主城区
1
氯化氢
0.2
硫酸雾
1.2
非甲烷总烃

4

表 3.8-2 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

污染物
企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）

污染物排放监控位置

臭气浓度
20（无量纲）

场界无组织

氨

1.5

硫化氢

0.06

表3.8-3 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）

项目

最高允许排放浓度（mg/m3）
油烟

1.0
非甲烷总烃

10
注：最高允许排放浓度指任何 1 小时浓度值不得超过的浓度。

表3.8-4 饮食业单位的规模划分

规模
 小型

中型
大型
基准灶头数1
≥1,<3
≥3,<6
≥6
对应灶头总功率（108J/h）

≥1.67,<5.00

≥5.00,<10

≥10

对应排气罩灶面总投影面积（m2）

≥1.1,<3.3

≥3.3,<6.6

≥6.6

经营场所使用面积（m2）

≤150

>150,≤500

>500

就餐座位数2（座）

≤75

>75,<150

≥150

注1：基准灶头数不足1个时按1个计；

注2：就餐位>150座的餐饮服务企业每增加40个座位视为增加1个基准灶头数。

3.8.2噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准；营运期本项目噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见表3.8-5、表3.8-6。

表3.8-5 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 

昼间dB（A）

夜间dB（A）

70

55

表3.8-6  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

声环境功能区类别
昼间dB（A）
夜间dB（A）
2类

60

50

3.8.3废水排放标准

本项目食堂含油废水经隔油池预处理、实验室废水经酸碱中和池预处理后与其他教学生活污水、地面清洁废水排入学校生化池，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入大九污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河。具体标准限值见下表。

表3.8-7   污水排放标准   单位：mg/L，pH无量纲

项目
pH
COD
BOD5
SS

NH3-N

TP
动植物油

LAS
GB8978-1996三级标准

6~9

500
300
400
45*
8*
100

20
GB18918-2002一级A标

6~9
50
10
10
5（8）

0.5
1
0.5

注：*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。
3.8.4固体废物排放标准

普通生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置；根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求。

餐厨垃圾参照《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）执行，在24小时内交专业单位收集、运输、处理。
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	3.9总量控制指标
根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，确定本项目总量控制因子如下：

表3.9-1 本项目总量控制指标

类别

污染因子

排入市政管网t/a

排入环境 t/a

废水
COD

10.4

1.293

NH3-N

0.868

0.129




四、主要环境影响和保护措施
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	4.1施工期环境影响和保护措施

4.1.1水环境影响分析与防治措施

施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水和施工废水。施工废水可经沉淀后回用，不外排。施工期产生的生活污水经污水处理站收集处理后排入市政污水管网。经上述措施控制和处理后，施工期产生的废水对地表水环境影响小。

4.1.2大气环境影响分析及防治措施

参照《重庆市主城区尘污染防治办法》（重庆市人民政府令第272号）、《重庆市住房和城乡建设委员会 关于进一步规范房屋市政工程施工围挡管理的通知》等明确规定建筑施工场地的尘污染控制应采取相应措施，措施内容具体如下：

（1）实行封闭施工。对工地周围设置不低于1.8m的硬质密闭围挡，施工场地封闭作业，减少施工场地扬尘排放。

（2）实行硬地面施工。进出口道路、场内道路和建筑材料堆放地必须硬化。并加强场地地面的保湿、保洁工作，减轻二次扬尘污染。

（3）水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或短时间内不能清运的建筑垃圾，堆放在现有厂房内地方硬化区域并予以覆盖。

（4）采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，可减轻粉尘、噪声污染。

（5）加强施工现场运输车辆管理。驶入施工场地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出施工场地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土、建筑垃圾及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。

（6）建筑弃土、不同种类建筑弃料等建筑垃圾实行分类收集、分类运输、分类处置，禁止场区内焚烧各类垃圾。工程完工后，及时清除建筑垃圾。建筑垃圾密闭运输。

（7）控制运输扬尘。推进建筑垃圾运输车辆密闭装置升级改造，加强易撒漏物质运输环节和带泥脏车入城的联合执法检查，禁止车辆冒装抛撒和带泥入城。

施工期的废气主要是施工现场产生的粉尘和燃油机械作业产生的废气。采取洒水除尘，加快施工进度，缩短工期等措施，减少影响时间。施工期产生的废气对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。采用上述减缓措施后，本项目施工期废气对周边环境的影响得到有效控制，对周边环境影响小。

4.1.3声环境影响预测与防治措施

根据《重庆市环境噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第270号）相关规定，采取主要措施如下：

（1）施工中尽量选用低噪声的施工机械或工艺，加强施工机械的维护保养，合理安排作业时间。

（2）施工单位施工期间合理布局高噪声设备。

（3）合理安排施工作业时间，禁止夜间施工。确因工艺要求必须连续24小时作业时，必须在连续施工4日前向当地环保局办理夜间施工手续，待其批准后，由施工单位认真实施降噪措施，并将审批的夜间施工手续悬挂在工地显眼处，同时在居民出入地强贴写有施工原因及时间的告示，作好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。

（4）车辆的运输应合理规划运输线路，尽量避开学校、医院、集镇等环境敏感 点路段。或者居民敏感点较少的线路运输，运输车辆在运输经过居民点分布道路时禁止鸣笛，控制车速。同时，运输时段应避开居民出行高峰及休息时段。

施工期间的噪声主要是施工机械引起的，加强施工设备的维护与保养，避免发生由机械故障而引起的噪声污染。随着施工期的结束，施工机械等已经运走，不再对项目周边声环境产生影响。

4.1.4固体废物影响分析及防治措施

本项目施工期产生的固体废弃物包括建筑垃圾和生活垃圾等。产生的建筑垃圾送当地政府指定的建筑垃圾填埋场处理。施工人员的生活垃圾经收集后交由环卫部门处理处置。

项目施工期工程量小，施工期短，通过采取上述措施后，施工期产生的污染物不会对环境产生不利影响。
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	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1废气

4.2.1.1废气源强分析

本项目营运期产生废气环节主要为：实验室、食堂、生化池、应急柴油发电机、地下车库。
（1）实验室废气

本项目设置1间化学实验室、1间生物实验室，日常教学过程中化学实验会涉及使用少量化学药品或实验试剂；化学实验室配套1间准备室，教学使用时先在准备室的通风橱内将化学药品或实验试剂配制为实验所需浓度在分装至教学班各个小组在化学实验室操作台上常温使用，操作台上方设置有万向吸气罩；本项目化学实验废气主要包括实验过程中化学药品或实验试剂挥发产生的酸性废气（硫酸雾、氯化氢）、挥发性有机物（以非甲烷总烃（NMHC）计）等；本项目化学实验室及准备室设置有通风橱/万向吸气罩，涉及酸雾、有机溶剂的实验均在通风橱内/万向吸气罩下完成，废气分开收集后引至所在楼顶排放。
由于化学药品实验试剂用量很小，教学实验次数较少且具有不确定性，本次评价只进行定性分析，不作定量核算。参考一般中学教学人员工作量标准，化学、生物每周平均授课时数为10-12课时，本评价按12课时计，科学实践课实验室教学各不少于1课时，每课时45分钟，年教学天数为40周（约200天），实验室年使用时长约720h；化学实验废气经通风橱内/万向吸气罩机械排风引至楼顶排放，对周边大气环境影响较小。

（2）食堂废气

根据《餐饮业大气污染排放标准》（DB50/859-2018），餐饮单位划分为大型、中型和小型三个规模。基准灶头数按投入使用的灶头总发热功率或集气立面投影总面积折算，电蒸箱发热功率不计。每个基准灶头对应的发热功率为1.67×108J/h；对应的集气罩灶面投影面积为1.1m2。当投入使用的灶头总发热功率和集气罩灶面投影面积无法获得时，基准灶头数也可以按经营场所使用面积或就餐座位数折算。

学校设有1个食堂为学校师生提供一日三餐，食堂就餐座位数约380座，属于大型餐饮单位，就餐座位数折算基准灶头数取整12个；采用天然气作为能源，在烹饪过程中会产生油烟；单个灶头基准风量以2000m3/h计，则食堂风量为24000m3/h；大型餐饮油烟净化设备污染物去除效率：油烟≥95%、非甲烷总烃≥85%。
参考《中国居民膳食指南（2022）》建议，正常人每日食用油摄入量控制在25-30g；评价按照按30g/人·d计，一般油烟发尘量占总耗油量2%～4%，本评价按4%计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《生活源产排污核算方法和系数手册》中：表3-1生活及其他大气污染物排放系数表单—三区（地域分类），餐饮油烟挥发性有机物排放系数取：301g/人·a。

根据教学规模，本项目食堂每天就餐人数为1782人，每天烹饪时间约5h，年教学时间约 200d，食堂产排污情况如下表。

表4.2-1 本项目食堂产排污情况一览表

污染源

风量m3/h

污染因子

产生情况

处理措施

排放情况

浓度mg/m3
速率kg/h

产生量t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

排放量t/a

食堂

24000
油烟

17.833 

0.428

0.428
经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放

0.892 

0.021 

0.021 

非甲烷总烃

22.333 

0.536

0.536
3.35 

0.08

0.08

（3）生化池

本项目设1座生化池，处理规模为140m3/d，生化池在对生活污水进行处理时会有少量异味气体产生；项目采用地埋式生化池，生化池产生的臭气通过专用导管引至1#楼楼顶排放，对周边环境影响较小。

（4）柴油发电机废气

柴油发电机仅作为备用电源，使用概率低且使用时间短，排放废气中主要污染因子为THC和NOx，运行时间甚少，废气产生量小，经专用烟道引至楼顶排放。

（5）地下车库

本项目共设108个地下车库停车位，汽车在进库、出库和启动时会有少量尾气产生，主要含有THC、CO、NOx等污染物。

本项目地下车库设置独立的机械排风系统，地下车库排风系统与防排烟系统合用，通风换气次数为6次/h，有直接对外车道或者天窗的防火分区自然补风，其余防火分区设置机械补风，补风量为排风量的80%-90%。利用进出口自然进风和机械补风后，对车库大气环境影响轻微；排风口位于周边绿化带；对周边环境影响较小。


表 4.2-2 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	工序/生产线
	装置
	排放口
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	年运行时间（h）

	
	
	
	
	核算方法
	废气排放量(m3/h)
	产生

浓度(mg/m3)
	产生

速率

(kg/h)
	年产生

(t/a)
	工艺
	效率

/%
	排放

浓度(mg/m3)
	排放

速率(kg/h)
	年排放

(t/a)
	

	食堂
	灶台
	DA001
	油烟
	产污系数法
	24000
	17.833
	0.428
	0.428
	经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放
	≥

95%
	0.892
	0.021
	0.021
	1000

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	22.333
	0.536
	0.536
	
	≥

85%
	3.35
	0.08
	0.08
	1000

	化学实验室及准备室
	化学实验教学
	按无组织排放
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	少量
	经通风橱/万向吸气罩收集引至楼顶排放
	/
	/
	/
	少量
	720

	生化池
	按无组

织排放


	硫化氢、氨、

臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	少量
	通过专用导管引至1#楼楼顶排放
	/
	/
	/
	少量
	/

	应急柴油发电机
	按无组

织排放
	THC、NOx
	/
	/
	/
	/
	少量
	经烟道引入专用风井高空排放
	/
	/
	/
	少量
	/

	地下车库
	按无组

织排放
	THC、CO、

NOx
	/
	/
	/
	/
	少量
	设置机械排风，排风口位于周边绿化带
	/
	/
	/
	少量
	/


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.1.2废气治理措施合理性分析：

（1）废气治理设施可行性分析

①食堂废气

根据《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）：4.2.1餐饮业大气污染物应通过集气罩收集经净化设备处理后达标排放，未经任何设备净化排放视同超标。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），5.3饮食业单位应设有或预留下列设备、设施的专用配套空间：a）送、排风机；b）油烟净化设备；c）隔油设施；d）固体废物临时存放场地；e）专用井道。

本项目食堂油烟采用油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放，符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）、《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，属于可行技术，也是餐饮业及各类食堂广泛采用的油烟收集、处理技术。

本项目食堂油烟废气排放口距离周边最近环境保护目标直接距离约60m。符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）：6.2.2 经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20 m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10 m。

②实验室废气

学校化学实验课程是化学教学的辅助，教学过程中盐酸、硫酸及其他有机物使用量极少，挥发量极少；实验室设通风橱/万向吸气罩，实验过程中按照规范操作，收集的废气引至楼顶排放，技术可行。

③生化池臭气

本项目采用地埋式生化池，恶臭气体泄漏量较少；生化池上进行绿化景观设计，种植具有一定吸臭功能的植物，臭气用专用导管导出引至1#楼楼顶排放，对周边环境影响小。

④地下车库尾气

本项目车库规模小且不对外使用，尾气排放量少，尾气经机械排风系统由专用管道引至地面绿地中央排放，排放口采用百叶窗形式，对环境影响甚微。

⑤应急柴油发电机废气

柴油发电机组产生的废气少，且由于柴油发电机仅作为备用电源，使用概率低且使用时间短；柴油发电机产生的燃油废气经排烟道引至屋顶排放；该设备为应急用，频次少，对外环境影响较小。

（2）达标排放分析

表4.2-3 本项目废气排放口达标排放分析表

排放口编号

排放量m3/h

污染因子

排放情况

排放标准
达标情况

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

标准浓度mg/m3
标准速率kg/h

标准文号

食堂

24000
油烟

0.892 

0.021 

1.0
/
《餐饮业大气污染物排放标准》(DB50/859-2018)
达标
非甲烷总烃

3.35 

0.08

10
/
达标
根据分析，废气排放口排放浓度满足相应排放标准要求。

4.2.1.3监测要求

按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），具体监测情况见表4.2-4。

表4.2-4  废气监测一览表

有组织废气
废气排放

口编号

监测要求

排放标准
点位

因子
频次
DA001
排气筒出口

烟气参数、油烟、非甲烷总烃

验收监测1次，1次/年
《餐饮业大气污染物

排放标准》

（DB50/859-2018）

无组织废气
位置
因子

频次

排放标准
场界
氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度

验收监测1次

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
4.2.1.4废气非正常排放情况分析 

本项目非正常工况主要是食堂“油烟净化器”处理效率下降，造成污染物非正常排放；在最不利情况下，本项目非正常排放情况下污染物排放浓度变大会导致对大气不利环境影响增加。

表4.2-5 本项目污染源非正常排放量核算表

废气排放口编号

非正常排放情况

污染因子

非正常排放

持续时间及应对措施

排放浓度

mg/m3
排放速率
kg/h

DA001

废气处理装置发生故障，净化效率下降至0%

油烟

17.833 

0.428

持续时间按照约 0.5h/次，发生故障后及时对油烟净化器进行检修。

非甲烷总烃

22.333 

0.536

日常运行过程中应按照《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）：4.2.4餐饮业大气污染物净化设备应定期维护保养、保证正常运行，排气筒出口及周边无明显油污。原则上，净化设备至少每月清洗、维护或更换滤料1次，净化设备使用说明另有规定的按其要求执行。净化设备安装或更换时，应在设备易见位置粘贴标志，显示提供安装或更换服务的单位名称、联系信息和日期。餐饮单位应记录日常运行、清洗维护或更换滤料等情况，记录簿应至少保留一年备查。
4.2.1.5环境影响分析

本项目建成后会对所在区域排放一定的大气污染物，对周边大气环境会造成一定影响，但对排放的废气采取相应措施后均能够达标排放，本项目各类废气经处理后能够做到达标排放，对环境影响较小。

4.2.2废水

4.2.2.1废水源强分析
参考《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中表1饮食业单位含油污水水质，餐饮废水污染物产生浓度取值：COD 1000mg/L、BOD5 500mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 10mg/L、动植物油150mg/L、阴离子表面活性剂5mg/L。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《生活源产排污核算方法和系数手册》中：表1-1城镇生活源水污染物产生系数—六区，排放系数取：COD 325mg/L、NH3-N 37.7mg/L、TP 4.28mg/L。

本项目污废水产生及排放情况见表4.2-3。

表4.2-6  本项目废水产生及排放情况表

废水

名称
产生量
m3/a
污染物
处理前
生化池处理后
污水处理厂处理后
浓度
mg/L

产生量

t/a
浓度
mg/L
排放量t/a
浓度
mg/L
排放量t/a
食堂

废水

W1
9787.5
pH
6-9
/
/
/
/
/

COD

1000
9.788

/
/
/
/

BOD5
500
4.894

/
/
/
/

SS

400
3.915

/
/

/
/

NH3-N
10
0.098

/
/

/
/
动植

物油

150
1.468

/
/

/

/
LAS
5
0.049
/
/

/
/
实验

废水

W2、

其他

办学

生活

污水

W3
14259.5
pH

6-9
/

/
/

/
/
COD

325
4.634

/
/

/
/
BOD5
400
5.704

/
/

/
/
SS

500
7.130

/
/

/
/
氨氮

37.7
0.538

/
/

/
/
TP
4.28
0.061

/
/

/
/
清洁

污水

W4
1800
pH

6-9
/
/
/

/
/
COD

300
0.540

/
/

/
/
BOD5
200
0.360

/
/

/
/
SS

600
1.080

/
/

/
/
氨氮

25
0.045

/
/

/
/
综合

废水
25857
pH

6-9
/
6-9
/

6-9
/
COD

578.644 

14.962 

500

12.929
50

1.293

BOD5
423.792 

10.958 

300

7.757 

10
0.259 
SS

468.925 

12.125 

400

10.343 

10
0.259 
NH3-N

26.337 

0.681 

25

0.646 

5
0.129 
TP

2.359 

0.061 

2

0.052 

0.5
0.013 
动植

物油

56.774 

1.468 

50

1.293 

1
0.026 
LAS

1.895 

0.049 

1

0.026 

0.5
0.013 
4.2.2.2水环境影响分析及防治措施
（1）新建隔油池可行性分析

本项目食堂设置1座隔油池，设计处理能力50m3/d；本项目食堂废水产生量48.938m3/d，处理能力满足污水处理规模要求。同时，根据上述分析属于可行技术，能够实现达标排放；能够满足项目废水预处理后进入生化池处理达标后再接入市政污水管网、污水处理厂要求。

（2）新建酸碱中和池可行性分析

本项目化学实验室设置1座酸碱中和池，设计处理能力5m3/d；本项目化学实验室废水产生量2.65m3/d，处理能力满足污水处理规模要求，属于可行技术，能够实现达标排放；能够满足项目废水预处理后进入生化池处理达标后再接入市政污水管网、污水处理厂要求。

（2）新建生化池可行性分析

本项目设置1座生化池，设计处理能力140m3/d；根据产排污分析本项目污水总产生量129.285m3/d；生化池处理能力满足污水处理规模要求。本项目主要为办学过程产生的生活污水，经生化池处理后能够实现达标排放；能够满足项目废水处理达标后接入市政污水管网、污水处理厂要求。

（3）污水处理厂依托可行性分析
大九污水处理厂位于跳磴镇沟口村，建成规模为7万m3/d，设计服务范围为大渡口区跳磴镇（主要为生活污水）、九龙坡区华岩镇和中梁山街道（包括工业废水和生活污水）。大九污水处理厂采用CAST工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，尾水排入跳磴河后下游约6.5km汇入长江。根据调查，大九污水处理厂已满负荷运行。目前大九污水处理厂正在开展三期扩建工程，扩建规模为3万m3/d，同时预留远景用地。大九污水处理厂三期预计2026年建成投运，本项目预计2028年正式投入运营，届时大九污水处理厂能够接纳本项目产生的废水。
本项目所在区域市政污水管网已修建完成并投运，本项目污水经污水处理站处理后，接入市政污水管网，通过重力自流进入大九污水处理厂。由以上分析可知，大九污水处理厂服务范围、管网铺设、处理容量和处理能力等均能满足该项目排水要求。

综上所述，本项目的废水处理方案是可行的。
（4）本项目污染物排放信息
①废水类别、污染物及污染治理设施信息

表4.2-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水

类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

综合废水

pH、COD、BOD5、SS、

NH3-N、TP、LAS、动植物油
大九污水处理厂

间接排放

DW001
生化池

生化

1#

☑是

□否

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

②废水间接排放口基本情况

表4.2-8 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

DW001
106°26' 10.26"

29°29' 29.42"

2.5857
大九污水处理厂

连续排放

/

大九污水处理厂

pH

6-9
COD

50

BOD5
10

SS

10
NH3-N

5
TP

0.5
动植

物油

1
LAS

0.5
③废水污染物排放信息表

表4.2-9 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

年排放量/（t/a）
1

DW001
pH

6-9
/

COD

500
12.929

BOD5
300
7.757 

SS

400
10.343 
NH3-N

45
0.646 
TP

8

0.052 

动植物油

100
1.293 

LAS

20
0.026 

排放口合计

25857m³/a

pH

/

COD

12.929

BOD5
7.757 

SS

10.343 

NH3-N

0.646 
TP

0.052 

动植物油

1.293 

LAS

0.026 

注：排放量为排入市政管网的量

综上所述，厂区现有废水处理设施能够满足现状需求。

4.2.2.3监测要求

废水污染源监测点位、监测指标及最低监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求制定自行监测方案。具体监测情况见表4.2-10。

表4.2-10  废水监测一览表

监测点位
监测指标

检测频次
执行标准

DW001排放口
流量、pH、COD、BOD5、SS、

NH3-N、TP、动植物油、LAS

验收监测一次，1次/年

《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）三级标准

4.2.3噪声
4.2.3.1噪声源强分析
1、噪声源强核算

本项目运营期噪声主要分为：①师生社会活动噪声，②车辆噪声，③水泵、风机等设备运行噪声三部分。

（1）社会活动噪声

社会活动噪声主要是师生课间休息、室外文体娱乐活动时等产生的噪声，噪声源强约为50-75dB(A) ，经校园内绿化隔声及距离衰减，对外界声环境影响较小；学校周围及道路两侧种植绿化带，可充分利用植物吸声、隔声效果，减轻噪声对声环境的影响；根据本次评价对学校噪声现状监测，也满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求。因此，学校师生社会活动噪声对周围环境影响较小，本次评价不作定量分析。

（2）车辆噪声

车辆进出噪声声级在65~75dB（A），学校实行人车分流，社会车辆禁止入校，教师车辆通过车库出入口进入；运营期间通过完善车辆管理制度，合理规划区内的车流方向，保持区内的车流畅通；禁止区内车辆随意停放，限制区内车辆的车速，禁止车辆鸣笛等，通过采取适当有效的噪声防治措施后，车辆进出噪声对声环境影响较小，本次评价不做定量分析。

（3）设备运行噪声

本项目设备运行噪声主要为水泵房水泵、实验室和食堂风机、应急柴油发电机运行噪声，以及多联式中央空调、分体式空调运行噪声。水泵、风机噪声级在65～90dB(A) ，多联式中央空调室外机组噪声级约75dB（A）左右；水泵位于-1F水泵房内，实验室风机布置于2#楼（初中教学楼）化学实验室，食堂风机布置于-1F厨房，多联式中央空调室外机组主要布置于一层地面。

考虑应急柴油发电机仅为停电时应急使用，本次评价不对其进行预测；同时分体式空调分为室内机和室外机两部分通过管道连接起来，运行过程中噪声主要产生在室外机，参考《家用和类似用途电器噪声限值》（19606-2024），其噪声源强也很小（≤58dB(A) ），经校园内绿化隔声及距离衰减，实验室空调噪声对周围环境影响极小，本次评价也无需作定量分析；水泵房内分室内外消火栓泵、自喷淋共设置4台消防水泵（2用2备），每个类别2台（1用1备），本次评价仅考虑使用2台水泵。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021），本项目噪声源强调查清单见下表。


表4.2-11 噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源
名称
	数量
	声压级/距声源距离（dB（A）/m）
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边缘距离/m
	室内边缘声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	水泵房-1F
	水泵1
	1
	90
	隔声、减震
	-32
	-30
	-5
	120
	57
	86
	73
	48.4
	54.9
	51.3
	52.7
	昼间
	21
	27.4
	33.9
	30.3
	31.7
	1

	2
	
	水泵2
	1
	90
	
	-30
	-30
	-5
	120
	55
	86
	75
	48.4
	55.2
	51.3
	52.5
	
	
	27.4
	34.2
	30.3
	31.5
	1

	3
	-1F厨房
	食堂风机
	1
	85
	
	-30
	-60
	-5
	88
	37
	81
	92
	46.1
	53.6
	46.8
	45.7
	
	
	25.1
	32.6
	25.8
	24.7
	1

	4
	2#楼5F化学实验室
	实验室风机
	1
	85
	
	50
	10
	20
	90
	64
	155
	35
	45.9
	48.9
	41.2
	54.1
	
	
	24.9
	27.9
	20.2
	33.1
	1

	取地块中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。
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	表4.2-12 工业企业噪声源调查清单（室外声源）
序号

生源设备
型号

空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声压级/dB(A)

1

多联式空调室外机

/

63
-22
1.5
80
低噪声设备、基础减振
昼间
取地块中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。
4.2.3.2厂界及声环境保护目标达标情况

本评价按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 中推荐的模式进行预测计算：

①室内声源的计算
项目设备噪声可近似视为点声源处理，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法：
[image: image5.png]Lpy = Lpy = (TL+6) (B.D




式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB，取10dB(A)；
也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: image6.png]< 42 (B2)
Loy = Ly +10lg(75+3)




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；
当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/(1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: image7.png]Lpy (T) :10[9(2;2110‘7“"“/) (B3)




式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image8.png]Lpgi (T) =Lpy (T) — (TLi+6) (B4




式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: image9.png]Lpy (T) +10lgS (B.5)





式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
②室外声源的计算
采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式。对于工业企业稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为：
[image: image10.png]Lp (r) =Lp (rg) —20lg (r/ry)




式中：LP（r）——预测点处声压级，dB；
LP（r0——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
③厂界预测点产生的噪声贡献值的计算。
[image: image11.png]L, =10l
g ‘Al
{ (21100” +Zz 10‘”‘@}}




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N-室外声源个数；
Ti—在T时间内i声源工作时间；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间。
④场界达标情况

表4.2-13  厂界噪声预测结果 单位：dB（A）
预测点位
时段
预测值dB(A)
标准限值dB(A)
达标情况
东场界
昼间

49.5
昼间≤60

达标
南场界

昼间

55.0
昼间≤60

达标
西场界

昼间

37.3
昼间≤60
达标
北场界

昼间

45.0
昼间≤70
达标
由上表可知，本项目建成后运营期昼间场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。
⑤环境保护目标预测结果 

本项目周边50m范围内有声环境保护目标，对周边最近的敏感目标进行预测，预测结果见表 4.2-14。

表4.2-14  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表  单位：dB/（A）

声环境保护目标名称

与项目厂界最近距离m
昼间

背景值

标准限值
贡献值

预测值

较现状增量

达标情况

绿地凤天府

30

57
70
27
57.0
0

达标

庄头黄桷树

20

51

60

29.0
51.1
0.1
达标

东海印

10

46

60

35
46.3
0.3
达标

由上表预测可知，声环境保护目标处庄头黄桷树、东海印、绿地凤天府昼间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，项目噪声对声环境保护目标影响小。
4.2.3.3声环境影响分析及防治措施
项目噪声设备主要为各类风机、多联式空调室外机、水泵等，通过采取以下方式减少噪声对周边环境及保护目标的影响。

①设备基础配备减震垫。

②在风机进、出风管道上安装消声器，风机和管道连接采用软连接。

③选用低噪声设备；

④将高噪声设备置于隔声室（隔声罩）中，隔声室（罩）内可做吸声处理；在库体可设隔声门进行隔声改造，必要时可在内部墙面安装吸声材料或者吸声结构、进一步降噪。

⑤加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

⑥学校及实验室内禁止人员大声喧哗，控制人员活动噪声；加强对学校内的交通管理和人员活动管理，对进出学校的线路进行规定；车辆进出停车库严格禁鸣，校区内禁止社会车辆通行。

⑦加强学校四周绿化带的建设，形成隔音与景观于一体的学校绿化带，以 减少学校活动噪声对周边的影响。

4.2.3.4监测要求

项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求制定噪声自行监测计划。具体监测情况见下表。 

表4.2-15  噪声监测一览表

类别

监测点位
监测项目

监测频率

噪声

东、南、西、北厂界外1m

等效A声级
验收监测1次，每季度监测1次

4.2.4固体废物
4.2.4.1固体废物产生情况
本项目为中小学建设，运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、实验室废液（含过期试剂）和废试剂瓶、生化池污泥、医疗废物等。

（1）生活垃圾：学校办学规模为1680生，教职工约102人，生活垃圾按 0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量0.891t/d（178.2t/a），采用袋装收集后交由环卫部门统一清运处置。

（2）餐厨垃圾：学校办学规模为1680生，教职工约102人，参考《重庆市餐厨垃圾理化性质及处理处置方法的研究》（环境卫生工程第19卷第6期，2011 年12月），学校餐厨垃圾产生量按0.1kg/人·d 计；餐厨垃圾产生量约0.178t/d（35.6t/a），根据《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010）中相关规定，餐厨垃圾存放于专门加盖的容器中，交由有资质的单位收集处理；部分餐厨垃圾含油进入隔油池，隔油池定期清理，清理出的废油与餐厨垃圾、油烟净化器废油一起处理。

（3）生化池污泥：学校污废水产生量约129.285m3/d（25857m3/a），通过生化池处理后进入市政污水管网；生化池在运行过程中会产生一定量的污泥，产生的污泥按40kg/100m3·d 计；污泥产生量约为51.714kg/d（10.343t/a），含水率为80%，委托专业清掏队定期清掏后交环卫部门处理。

（4）实验室废液、废试剂瓶：化学实验教学过程中产生少量废原液及第1次、第2次清洗废液、过期试剂、废试剂瓶等危险废物，实验室废液（废原液及第1次、第2次清洗废液、过期试剂）产生量为0.2t/a，废试剂瓶产生量约0.05t/a；在化学实验室设置一个收集桶，用于收集每次实验后产生的废原液及第1次、第2次清洗废液后密封保存；再送至危险废物贮存点分类收集暂存后定期交危废处置单位处理。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，实验室废液、废试剂瓶属于危险废物类别（危废类别：HW49，900-047-49）。
（5）医疗废物：学校设医务室1间，仅门诊，无病床、医学检验、医学影像检验、牙科诊治，主要功能是针对学生发生意外进行简单创伤消毒、包扎以及日常学生体温检测，使用一次性医疗器材，接诊中遇到不能诊疗情况，立即送往邻近医院救治。参考同类型中小学校医务室产排污，日常接诊过程中主要产生少量医疗废物如使用后的废针头、废纱布等产生量约0.05t/a；根据《国家危险废物名录（2025年版）》、《医疗废物分类目录》划分，属于危险废物类别（危废类别：HW01（医疗废物），841-002-01（损伤性废物）。

固废产生量及处置情况见表4.2-16。


	表4.2-16 项目固体废物统计表

产生环节
固体废物

名称
属性
物理性状
废物类别
废物代码
危险特性
年产生量(t/a)
贮存方式
处理方式
处置去向及处置量
去向
处置量t/a
实验室

实验室废液

危险废物

液体

HW49

900-047-49

T/C/I/R
0.2
设置专用容器收集后分类暂存于危废/医疗废物箱

交危废/医疗 

废物处置单 

位处理

委托处置

0.2
废试剂瓶

固体

HW49
900-047-49
T/C/I/R

0.05
0.05

医务室

废针头、废

纱布等

固体
HW01

841-002-01

In
0.05
0.05
师生生活

生活垃圾

生活垃圾
固体
SW64
900-099-S64
/

178.2
生活垃圾桶

交由市政环卫部门处置
委托处置

178.2

食堂运行

餐厨垃圾

固体

SW61
900-002-S61

/

35.6
餐厨垃圾桶

交由有资质单位收运
委托处置

35.6

污水处理
污泥

固体
SW64
900-002-S64
/

10.343
委外清掏后外运
交由市政环卫部门处置
委托处置
10.343
表4.2-17  项目危险废物产生情况汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

贮存周期

危险

特性

污染防治措施

1

实验室废液

HW49

900-047-49

0.2

实验室
液体

酸碱、有机物

酸碱、有机物

不超过一年

T/C/I/R
设置专用容器收集后分类暂存于危废/医疗废物箱，最终交由有资质单位进行处理
2
废试剂瓶

HW49

900-047-49
0.05

固体

酸碱、有机物

酸碱、有机物

T/C/I/R

3
废针头、废

纱布等

HW01

841-002-01
0.05

医务室

固体
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

损伤性废物

In
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	表 4.2-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

危险废物贮存点

实验室废液
HW49

900-047-49

2#楼（中学教学楼）1F
4m2
桶装

定期处置，单次储存量小于2t

不超过一年

废试剂瓶
HW49

900-047-49

桶装

医疗废物箱

废针头、废

纱布等
HW01

841-002-01

医务室

1m2
桶装

小于0.05t

不超过2d

4.2.4.2固体废物影响分析及防治措施
（1）项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、危险废物；固体废物的处置遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无害化原则。

（2）生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；生化池污泥 定期清掏，脱水后交环卫部门处理。

（3）食堂餐厨垃圾按照《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）设置符合标准的餐厨垃圾收集专用容器，在餐厨垃圾产生后24h内将其交给有资质的单位处理，不得擅自倾倒或转给其他单位或个人处置。

（4）本项目在2#楼（中学教学楼）1F设1间危险废物贮存点，建筑面积约4m2，危险废物经分类收集，暂存于危险废物贮存点，定期交有资质单位清运和处置。危废贮存点满足“六防”要求，张贴相应标识标牌。危险废物贮存点严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对危险废物贮存点进行污染控制、容器和包装物污染控制和贮存过程污染控制：

①贮存设施污染控制要求：

A.地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

B.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

C.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

②容器和包装物污染控制要求：

A.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

B.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

C.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

C.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

D.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，

以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

E.容器和包装物外表面应保持清洁。

③贮存过程污染控制要求：

A.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

B.液态危险废物应装入容器内贮存，半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存。

C.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

④贮存设施运行环境管理要求：

A.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

B.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

C.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

D.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

E.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

F.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（5）医疗废物暂存场所管理要求：

医务室产生的医疗废物应暂存于专用标识医疗废物箱收集，定期委托有资质单位统一转移处置。医疗废物的收集、转运和处置必须严格执行《医疗废物管理条例》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关规定；医疗固废应进行消毒处理，放入专用包装袋封装，对针头、刀片等锐器应放入符合规定的锐器盒中，做好登记并妥善贮存、处置。

医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，按《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）执行；不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

本项目医务室产生医疗废物量很小，通过在医务室单独划区域设置专用标识医疗废物箱进行暂存，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，委托有资质单位代为收集贮存后统一转移处置，同时做好医疗废物的产生及移交记录。

（6）建设单位将危险废物移交处置单位时，应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。

4.3地下水、土壤环境影响分析

本项目为普通中小学校建设，不属于生产企业和工业项目，不涉及重金属及持久性污染物，不涉及剧毒化学品，且地下水环境及土壤环境不敏感；项目建设过程中设化学药品专用安全柜，储油间、危险废物贮存点地面及裙角采取了防渗措施，设置有托盘，可有效防范泄漏对土壤和地下水的影响；正常情况下不具有地下水、土壤污染影响途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。

本次评价主要提出分区防渗要求：本项目储油间、危险废物贮存点、危化品室及生化池均做重点防渗，表面防渗材料采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其他区域为简单防渗区，进行简单硬化。
4.4生态

项目所在区域属城市人工生态系统，地块周边为城市建成区，受人类活动生产、生活、交通干扰大。区域内野生动物以蛙、鼠两栖类及蛇类等为主，无兽类分类，无国家、地方重点保护野生动物分布。鸟类以麻雀、斑鸠、喜鹊、燕子、黄鹂、画眉鸟等常见种。工程区内无重要物种集中分布区、栖息地分布，不涉及迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地等。经调查，本项目地块在开发之前，属未开发荒地，植被以野生杂草为主，无乔木分布，不涉及植被保护和移栽。

项目施工期对不能及时采取边坡防护的裸露地，应采用土工布或薄膜覆盖，防止松散边坡遇雨冲刷造成水土流失。施工结束后，可结合医院景观设为绿化。采取上述措施可减少发生水土流失的风险，技术可行。

4.5环境风险评价
环境风险是指由自发的自然原因和人类活动引发的，并通过环境介质（水、空气等）传播的，能对人类社会与自然环境产生破坏、损害乃至毁灭性作用的不幸事件发生的概率及其后果。建设项目环境风险评价是指拟建项目在建设和运营期间发生的、可预测的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害物质、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的、对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

4.5.1环境风险调查

① 环境风险源调查

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ T169-2018）中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对重点关注的危险物质及临界量的相关规定。项目涉及的危险物质的贮存情况见表4.5-1所示。

表4.5-1危险物质贮存情况一览表
序号

名称

储存位置

储存方式

最大贮存量（t）

状态
1

硫酸
危化品室

瓶装
0.0046
液态
2

盐酸
危化品室

瓶装
0.00295

液态
3
硫酸铜（铜及其化合物（以铜离子计）*）

危化品室
瓶装

0.0005

液态

4
柴油

储油间
桶装
0.8
液态
5
危险废物
危险废物贮存点

袋装
0.25
固态
6
医疗废物
医疗废物箱

袋装

0.05
固态
②危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q）。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
Q＝q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn
式中：q1，q2，……，qn每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，……，Qn每种危险物质的临界量，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见下表。
表4.5-2  风险物质数量及临界量比值表

序号

风险物质名称

最大存在总量qn/t

风险源点位

临界量t

Q值

1
硫酸
0.0046

危化品室

7.5
0.00061
2
盐酸
0.00295

危化品室

10
0.000295
3

硫酸铜（铜及其化合物（以铜离子计）*）
0.0005
危化品室

0.25
0.002
4
柴油
0.8
储油间
2500
0.00032
5
危险废物
0.25
危险废物贮存点
10
0.025
6
医疗废物
0.05
医疗废物箱
10
0.005
合计

0.033225
根据上表可知，本项目储存的风险物质Q值＜1，项目环境风险潜势为I。环境风险评价仅需进行简单分析。

4.5.2影响途径分析

（1）总图布置和建筑安全防范措施

学校项目总图布置严格执行相关规范要求，所有构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾时相互影响；总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。

（2）实验室环境风险防范措施

①风险防范措施

1）加强实验室日常管理，制定“实验室安全注意事项”、“实验室教学管理规定”、“仪器设备管理细则”等系列制度，杜绝一切因人为原因引发的安全事故和环境污染。

2）强化教师和学生对事故的风险防范意识，制定化学危险物品安全使用操作规程；开展环境风险事故应急演练。

3）加强化学品规范化、科学化管理。危险化学品药品柜内设托盘，防止液态危化品泄漏，同时实现有效收集漏液；废液收集储存装置上应贴有危险废物标志牌和危险废物标签，明确废物种类，危险分类。回收的废液等在收集容器下设托盘。

4）领用时按当次实验所需实际量领用，并做好准确无误的领用记录。

5）使用化学危险物品时先由任课教师或相关实验室工作人员向使用人讲解安全使用注意事项，并督促严格按照操作规程执行；

6）使用化学危险品的实验和有关处理（如标本的防虫防霉处理）应当采取安全防护措施和配备安全防护用具。应当根据化学危险品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防毒、防潮、防静电、降温、隔离操作等措施。

7）配备满足突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

②事故应急措施

操作人员迅速离开现场，救援人员需佩戴防酸手套。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。

（3）危险废物暂存场所环境风险防范措施

危险废物贮存点地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；房间内设置截流沟和收集槽；做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治等“六防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）。

（4）储油间环境风险防范措施

①应急柴油发电机房储油间进行防渗防泄漏设置，并设置围堰、托盘。

②安排专人管理，定期巡查。

③贮存消防沙、灭火器等应急物资，设自动喷水灭火装置；严禁烟火，强制通风换气。

（5）其他

①生化池在处理生活污水时将产生沼气（主要成分甲烷CH4），如生化池没有定期清掏，沼气没有及时有效地导出，时间越长，就越容易导致沼气的累积，从而产生燃烧、爆炸等风险；生化池考虑一定的富余量，防止倒灌；生化池必须建设有效和安全的导气系统，生化池产生臭气经管道引至绿化带排放，生化池池体应采用混凝土结构，并做防渗漏处理防止废水泄漏；定期检查、疏通和清掏生化池，防止生化池管道堵塞。

②严格按照《重庆市人民政府关于进一步加强主城区粪便处理设施安全管理规定》对无能耗生化处理设施进行管理，及时清掏，每年清掏次数不应少于2次，在春节期间，燃放烟花爆竹时，应远离生化处理设施，不得将鞭炮等扔进去，并设置禁止烟花爆竹的警示牌。

③建立预警机制，定期组织师生进行事故防范演习，提高事故应变能力，一旦发生事故时，能及时采取正确措施，将事故造成的损失降低到最低程度。

综上分析，本项目不构成重大危险源，在采取必要的风险防范措施后，不会对区域环境造成较大的环境风险影响；环境风险水平可接受。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂废气

/DA001
	油烟、非甲烷总烃
	经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）

	
	实验室废气
	氯化氢、硫酸雾、硫酸雾
	经通风橱/万向吸气罩收集引至楼顶排放
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

	
	生化池
	硫化氢、氨、臭气浓度
	通过专用导管引至1#楼楼顶排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	应急柴油

发电机
	THC、NOx
	经烟道引入专用风井高空排放
	/

	
	地下车库
	THC、CO、

NOx
	设置机械排风，排风口位于周边绿化带
	/

	地表水环境
	综合污水
	pH、COD、

BOD5、SS、

NH3-N、TP、动植物油、LAS
	本项目新建1座生化池，处理能力140m3/d；

食堂新建1座隔油池，设计处理能力50m3/d；

化学实验室新建1座酸碱中和池，设计处理能力5m3/d；食堂废水经隔油池预处理后排入生化池，实验室废水经酸碱中和池预处理后排入生化池，其他办学相关生活污水、地面清洁废水与经过预处理后的食堂废水、实验室废水一并经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918 -2002）一级A标后排入跳蹬河。
	《污水综合排放标准》

（GB 8978-1996）三级标准

	声环境
	噪声
	设备噪声
	墙体隔声、基础减震、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）危险废物：2#楼（中学教学楼）1F设置 4m2危险废物贮存点，做好“六防”措施，设置托盘，张贴标牌、危废信息公开栏及危险废物污染防治责任制度，危废出场须有危险废物出入库台账；危险废物分类收集后定期交有危废资质的单位处置。

（2）医疗废物：医务室产生危废量很小，在医务室单独划区域设置专用标识医疗废物箱进行暂存，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，收集贮存后统一委托有资质单位转移处置，做好医疗废物的产生及移交记录。

（3）生化池污泥：定期清掏后交环卫部门处理。

（4）生活垃圾：采用袋装收集后，交由环卫部门统一清运处置，做到日产日清。

（5）餐厨垃圾：按照《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第 226号）设置符合标准的餐厨垃圾收集专用容器，在餐厨垃圾产生后24h内将其交给有资质的单位处理，不得擅自倾倒或转给其他单位或个人处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物贮存点、储油间、危化品室、生化池采取防腐、防渗、防漏措施；防渗性能满足防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。加强校园污水管道等日常的监督和管理，防止废水泄漏对土壤和地下水环境的影响。

	生态保护措施
	项目施工期对不能及时采取边坡防护的裸露地，应采用土工布或薄膜覆盖，防止松散边坡遇雨冲刷造成水土流失。施工结束后，可结合学校景观设为绿化。

	环境风险

防范措施
	①实验室环境风险防范措施

1）加强实验室日常管理，制定“实验室安全注意事项”、“实验室教学管理规定”、“仪器设备管理细则”等系列制度，杜绝一切因人为原因引发的安全事故和环境污染。

2）强化教师和学生对事故的风险防范意识，制定化学危险物品安全使用操作规程；开展环境风险事故应急演练。

3）加强化学品规范化、科学化管理。危险化学品药品柜内设托盘，防止液态危化品泄漏，同时实现有效收集漏液；废液收集储存装置上应贴有危险废物标志牌和危险废物标签，明确废物种类，危险分类。回收的废液等在收集容器下设托盘。

4）领用时按当次实验所需实际量领用，并做好准确无误的领用记录。

5）使用化学危险物品时先由任课教师或相关实验室工作人员向使用人讲解安全使用注意事项，并督促严格按照操作规程执行；

6）使用化学危险品的实验和有关处理（如标本的防虫防霉处理）应当采取安全防护措施和配备安全防护用具。应当根据化学危险品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防毒、防潮、防静电、降温、隔离操作等措施。

7）配备满足突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

②危险废物暂存场所环境风险防范措施

危险废物贮存点地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；房间内设置截流沟和收集槽；做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治等“六防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）。

③储油间环境风险防范措施

1）应急柴油发电机房储油间进行防渗防泄漏设置，并设置围堰、托盘。

2）安排专人管理，定期巡查。

3）贮存消防沙、灭火器等应急物资，设自动喷水灭火装置；严禁烟火，强制通风换气。

④其他

1）生化池在处理生活污水时将产生沼气（主要成分甲烷CH4），如生化池没有定期清掏，沼气没有及时有效地导出，时间越长，就越容易导致沼气的累积，从而产生燃烧、爆炸等风险；生化池考虑一定的富余量，防止倒灌；生化池必须建设有效和安全的导气系统，生化池产生臭气经管道引至绿化带排放，生化池池体应采用混凝土结构，并做防渗漏处理防止废水泄漏；定期检查、疏通和清掏生化池，防止生化池管道堵塞。

2）严格按照《重庆市人民政府关于进一步加强主城区粪便处理设施安全管理规定》对无能耗生化处理设施进行管理，及时清掏，每年清掏次数不应少于2次，在春节期间，燃放烟花爆竹时，应远离生化处理设施，不得将鞭炮等扔进去，并设置禁止烟花爆竹的警示牌。

3）建立预警机制，定期组织师生进行事故防范演习，提高事故应变能力，一旦发生事故时，能及时采取正确措施，将事故造成的损失降低到最低程度。

	其他环境
管理要求
	（1）排污口设置及规范化要求

根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）、《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）《排污口规范化整治方案》要求，排放口应具备采样和流量测定条件，并按照《污染源监测技术规范》设置采样点；排污口必须满足国家有关污染物排放标准的要求，设置排放口标志牌。

（2）环境影响评价制度与排污许可证制度衔接

本项目投入运行产生污染物排放前，建成后应及时组织竣工环境保护验收。




六、结论

	重庆市九龙坡重庆临港谢家湾学校新建工程项目的建设符合国家的产业政策。符合区域规划以及生态环境相关政策的要求。项目采用有效治理措施，使污染得到了有效地治理，符合达标排放及总量控制的要求，环境效益、经济效益和社会效益较明显。在生产中，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实本评价提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施，加强企业的环境管理，认真对待和解决环境保护问题，实现污染物达标排放。从环境保护角度分析，本项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氯化氢
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.08
	/
	0.08
	0.08

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.021
	/
	0.021
	0.021

	废水
	pH
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	12.929
	/
	12.929
	12.929

	
	BOD5
	/
	/
	/
	7.757 
	/
	7.757 
	7.757 

	
	SS
	/
	/
	/
	10.343 
	/
	10.343 
	10.343 

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.646 
	/
	0.646 
	0.646 

	
	TP
	/
	/
	/
	0.052 
	/
	0.052 
	0.052 

	
	动植物油
	/
	/
	/
	1.293 
	/
	1.293 
	1.293 

	
	LAS
	/
	/
	/
	0.026 
	/
	0.026 
	0.026 

	固废
	生活垃圾
	/
	/
	/
	178.2
	/
	178.2
	178.2

	
	餐厨垃圾
	/
	/
	/
	35.6
	/
	35.6
	35.6

	
	生化池污泥
	/
	/
	/
	10.343
	/
	10.343
	10.343

	
	实验室废液、废

试剂瓶
	/
	/
	/
	0.25
	/
	0.25
	0.25

	
	废针头、废纱布
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	0.05


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


新鲜水139.572
办学相关用水
食堂用水
实验用水
地面清洁用水
10
其他办学相关用水



生化池129.285
9
市政污水管网
损失5.437
54.375
3
76.271
损失0.3
损失7.624
损失1
68.647
2.699
48.938
120.285

133.65
隔油池
酸碱中和池
作为为废处置
0.001
2.699



