九龙坡区第四季度水龙头水质信息公布表

（城 市）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 |
| 菌落总数/（CFU/mL） | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 色度（铂钴色度单位）/（度） | 浑浊度（散射浑浊度单位）/（NTU） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O₂计）/（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯/（mg/L） | 备注 |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.05~2 | 　 |
| 1 | 黄桷坪电力五村7号自来水公司九龙坡区营管所 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.08 | 无 | **0.09** | **/** |
| 2 | 杨家坪直港大道17号建设大厦1楼 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.05 | 无 | **0.85** | **/** |
| 3 | 奥体中心17号门奥体中心警卫室 | 第四季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.7 | 无 | 1.20 | 无 | **0.84** | **/** |
| 4 | 谢家湾正街47号华润二十四城一期B组团一号楼才儿坊幼儿园 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.06 | 无 | **0.24** | **/** |
| 5 | 九龙坡区高新区枫丹路222号高新区第一实验小学 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.54 | 无 | **0.95** | **/** |
| 6 | 石桥铺朝阳路191号石桥铺街道办事处 | 第四季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.19 | 无 | **0.29** | **/** |
| 7 | 石坪桥正街61号石坪桥街道社区卫生服务中心 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.12 | 无 | **1.51** | **/** |
| 8 | 杨家坪兴胜路2号九龙坡区融媒体中心 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.16 | 无 | **1.31** | **/** |
| 9 | 杨家坪前进路23号九龙坡区人民医院东城院区A区 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.22 | 无 | **0.29** | **/** |
| 10 | 九龙坡区西郊一村1号重庆动物园 | 第四季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.21 | 无 | **0.91** | **/** |
| 11 | 蟠龙大道56号九龙坡区疾病预防控制中心 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.13 | 无 | **0.20** | **/** |
| 12 | 华福大道北段70号（美每家建材家居广场B区23栋）华岩镇人民政府 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.11 | 无 | **0.50** | **/** |
| 13 | 中梁山玉清寺半山二村6号九龙坡区第二人民医院 | 第四季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.21 | 无 | **0.44** | **/** |
| 14 | 九龙科技园华龙大道1号重庆开放大学 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.10 | 无 | **0.14** | **/** |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）： 填报人：吴小杰

单位负责人：肖伦 填报时间：2024年12月5日

九龙坡区第四季度水龙头水质信息公布表

（农 村）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数/（CFU/mL） | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 色度（铂钴色度单位）/（度） | 浑浊度（散射浑浊度单位）/（NTU） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O₂计）/（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯/（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.05~2 | 　 |
| 1 | 西彭镇西庆路55号西彭镇汽车站 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.26 | 无 | **0.30** | **/** |
| 2 | 陶家镇陶怡路89号陶家镇人民政府 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.23 | 无 | **0.85** | **/** |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）： 填报人：吴小杰

单位负责人：肖伦 填报时间：2024年12月5日